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NAUJŲ NESUDĖTINGŲ STATINIŲ STATYBOS, KĖDAINIŲ R. SAV., VILAINIŲ SEN., TERITORIJOSE SUPAPRASTINTO STATYBOS PROJEKTO  
PARENGIMO UŽDUOTIS

(Upytės kelio Kėdainių rajono savivaldybės Vilainių seniūnijoje atokvėpio aikštelių įrengimas) 

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Reikalavimai 

	
	I. Bendra informacija apie pirkimo objektą

	1.
	Projekto pavadinimas.
	Naujų nesudėtingų statinių statybos, Kėdainių r. sav., Vilainių sen., teritorijose supaprastintas  statybos projektas

	2.
	Statinių grupės sudėtis
	Numatoma įrengti iš viso 11 vnt. atokvėpio aikštelių. Kiekviena aikštelė projektuojama panaudojant unifikuotus (tipinius) sprendinius, juos suderinant bei pritaikant prie konkrečių žemės sklypų (teritorijų) ribų ir reljefo ypatumų Kėdainių r. sav., Vilainių sen., Galkantų, Repengių, Gineitų, Šetenių, Šlaitkalnio, Šventybrasčio ir Zavišinės kaimų teritorijose.

	3.
	Statinio statybos rūšis.
	Nauja statyba.

	4.
	Statinio kategorija.
	Nesudėtingas statinys 

	5.
	Statinio projekto rengimo etapas.
	Supaprastintas statybos projektas

	
	II. Perkamų projektavimo paslaugų apimtis, trukmė ir perkančiosios organizacijos pateikiami duomenys

	
	

	6.
	Projektavimo paslaugų apimtis:
	

	6.1.
	projektavimo paslaugos;
	Parengti supaprastintą statybos projektą, kurį sudaro:
1. Tipinių sprendinių ir detalių dalis (Mažoji architektūra):
Numatomi identiški, unifikuoti atokvėpio aikštelių (ne mažiau 12 kv. m plotas) tipiniai sprendiniai.
Pavėsinė: Lengvų konstrukcijų, lengvai surenkama, su stogu, užtikrinanti apsaugą nuo kritulių ir vėjo. Pateikti detalius pjūvius ir mazgus.
Stalas su suolais: Stacionarus, vandalizmui atsparus baldų komplektas, pritaikytas montuoti pavėsinėje.
Dviračių stovai: 3–4 dviračiams skirti stovai (tipinis tvirtinimo mazgas).
Šiukšliadėžė: Atspari išorės poveikiui, su tvirtinimo prie pagrindo detale.
Dangos ir pamatų tipiniai mazgai: Sutvirtinto pagrindo betoninių trinkelių/žvyro dangos konstruktyvas ir mažosios architektūros pamatų/įtvirtinimo mazgai.
2. Vietos susiejimo sprendinių dalis (11 aikštelių):
Kiekvienos iš 11 aikštelių situacijos ir sklypo plano sprendiniai (M 1:250 arba M 1:500).
Tipinių elementų išdėstymo ir LKS-94 koordinačių susiejimo brėžiniai.
Vertikalus susiejimas (įvertinant esamą reljefą, nuolydžius, paviršinio vandens nuvedimą).
Inžinerinių tinklų apsaugos zonų ir esamos infrastruktūros įvertinimas.
Techninio projekto sudėtis apibrėžta STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

	6.2.
	kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis.
	Atlikti topografines nuotraukas / inžinerinius geodezinius tyrinėjimus visoms 11 atokvėpio aikštelių vietoms (kiekvienai aikštelės zonai atskirai).

	7.
	Projektavimo paslaugų trukmė dienomis. (mėnesiais) 
	Projektavimo paslaugų trukmė nurodoma sutartyje

	8.
	Paslaugų teikėjui pateikiamos dokumentų,  reikalingų statinio (-ių) ar statinių grupės projekto dokumentams (toliau – projekto dokumentai) parengti, kopijos (šių dokumentų kiekis priklauso nuo statinio paskirties, statybos vietos, sudėtingumo, poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai ir kt.): 
	Pateikiama teritorijos schema su nurodytomis (preliminariai) 11 atokvėpio aikštelių vietomis.

	8.1.
	žemės sklypo teisinės registracijos Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre dokumentai arba žemės sklypo nuomos (panaudos) dokumentai;
	Nepateikiami 

	8.2.
	sklypo inžinerinių geodezinių tyrinėjimų dokumentai;
	Nepateikiami (atlieka paslaugos teikėjas pagal 6.2 p.).

	8.3.
	specialiųjų architektūros reikalavimų dokumentai, išduoti savivaldybės administracijos;
	nepateikiami

	
	III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

	9.
	Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai. 
	Projekto rengimą vykdyti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“,  ir kitais galiojančiais statybos techniniais reglamentais,  normatyviniais projektų rengimo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais

	10.
	Ekspertizės atlikimas
	Bendrąją projekto ekspertizę organizuoja Paslaugų Užsakovas.
Paslaugų tiekėjas pateikia projektą Užsakovo parinktam ekspertui projekto ekspertizės atlikimui, pataiso projektą (jei reikia) pagal ekspertizės pastabas.

	11.
	Esminiai funkciniai (paskirties), architektūros (estetinius), technologijos, techniniai, ekonominiai, kokybės, reikalavimai bei kiti rodikliai ir charakteristikos statiniui pagal sprendinių dalis:
	

	11.1.
	sklypo sutvarkymui (sklypo planui);
	1. Tipiniai atokvėpio aikštelių sprendiniai ir mažoji architektūra:
Visi mažosios architektūros elementai turi būti ilgaamžiai, saugūs, atsparūs atmosferos poveikiui ir vandalizmui.
Pateikti detalius mazgus (susiejimo , tvirtinimo prie pamatų/grunto, dangų sandūrų).
 Paruošti mažosios architektūros gaminių vizualizacijas ir 3D modelius suderinimui su Užsakovu.
2. Vietos susiejimas:
Aikštelių vietos gali būti koreguojamos projektuotojo sprendimu, atsižvelgiant į faktines vietos sąlygas (apsaugos zonas, esamus inžinerinius tinklus, želdinius ir kt.), suderinus pakeitimus su Užsakovu.
 Kiekvienai aikštelei parengti sklypo sutvarkymo planą su tiksliomis LKS-94 koordinatėmis.
Numatyti sklandų ir saugų patekimą nuo esamo kelio/pėsčiųjų tako bei universalaus dizaino (pritaikymo neįgaliesiems) reikalavimus. 

	11.2.
	skaičiuojamosios kainos nustatymo daliai;
	Sudaryti sąnaudų kiekių žiniaraščius išskiriant:
1. Tipinių gaminių sąmatą: Unifikuotų mažosios architektūros elementų (pavėsinių, stalų, šiukšliadėžių, dviračių stovų) 1 komplekto ir bendrą 11 komplektų kainą.
2. Vietos susiejimo ir statybos darbų sąmatą: Žemės darbus, pagrindų įrengimą, dangas ir pamatų liejimą/montavimą atskirai kiekvienai iš 11 aikštelių.
Parengti detalias technines specifikacijas pagal galiojančius žaliųjų pirkimų reikalavimus.
Projekto sprendiniai  atskiruose projekto dokumentuose  (techninės specifikacijos, aiškinamasis raštas, brėžiniai, sąnaudų kiekių žiniaraščiai) neturi prieštarauti  vieni kitiems.
Statinio pagrindinių rodiklių lentelėje nurodyti visus plotų matuojamus rodiklius. 

	12.
	Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan.
	Nustatyti ir gauti visus reikiamus pritarimus/suderinimus.
 Parengti ir pateikti dokumentus savivaldybės Turto valdymo skyriui dėl sutikimo vykdyti darbus valstybinėje žemėje.
Tose teritorijose esančioms aikštelėms, kurios šiuo metu yra privačios nuosavybės objektai arba patenka į privačios nuosavybės žemės sklypus, privaloma teisės aktų nustatyta tvarka gauti žemės sklypų ir (ar) kitų nekilnojamojo turto objektų savininkų sutikimus.

	13.
	Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas.
	Nenustatomas / nustatoma sutartyje.

	14.
	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms).
	Lietuvių

	15.
	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų įforminimui, sudėčiai ir pan.
	Pateikti projektą (1 egz. skaitmeninėje laikmenoje PDF formatu USB laikmenoje) užsakovui ekspertizės atlikimui. Esant pastaboms, pataisyti projektą pagal ekspertizės akte pateiktas pastabas (ne vėliau kaip per 20 d. d.) ir  patalpinti projektą į IS „Infostatyba“ statybą leidžiančiam dokumentui gauti, vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatyta tvarka. Esant pastaboms iš suinteresuotų institucijų pataisyti dokumentą pagal pateiktas pastabas. Po statybą leidžiančio dokumento išdavimo, užsakovui pateikti pilnos apimties projektą (2 egz. skaitmeninėje laikmenoje PDF formatu USB laikmenoje)

	16.
	Projektavimo užduoties (techninės specifikacijos) priedai:
	Projekto parengimo užduoties priedai yra neatskiriama projekto parengimo užduoties dalis. 
Užsakovo pateikiama preliminarus aikštelių išdėstymo žemėlapis/schema.

	
	IV. Reikalavimai statinio projekto vykdymo priežiūrai (jeigu šios paslaugos įsigyjamos)

	17.
	Statinio projekto vykdymo priežiūra
	Projekto rengėjas privalo vykdyti projekto vykdymo priežiūrą visą rangos darbų laikotarpį iki statybos užbaigimo pagal STR 1.06.01:2016.



Pastabos: 
1. Projektiniai duomenys apie objektą pateikti tik kaip užsakovo idėja, tačiau galimus tinkamus ir su tuo susijusias statybinių inžinerinių (ir kitų) tyrinėjimų ir statinių statybos projektavimo darbų apimtis teikėjas, kaip kompetentingas savo srities žinovas, turi susiplanuoti, nusimatyti ir įsivertinti;  
2. Atliekant projektavimo darbus vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. DI-401 redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo tvarkos aprašo 4.1. papunkčiu ir projekte numatyti, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (tvarkos aprašo 2 priedo XII skyrius „Pastatų projektavimo paslaugos ir statybos darbai“ 15.1. p.).             
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