1 priedas
REKREACINIŲ OBJEKTŲ ATNAUJINIMO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
I. BENDRIEJI DUOMENYS
1. Pirkimo šalys:
1.1. Užsakovas – VĮ Valstybinių miškų urėdija, Varėnos regioninis padalinys;
1.2. Rangovas – juridinis ar fizinis asmuo, laimėjęs pirkimą, su kuriuo bus sudaroma sutartis Rekreacinių objektų (toliau – RO) remonto darbams atlikti.
II. PIRKIMO OBJEKTAS
2. Pirkimas skaidomas į dvi pirkimo objektų dalis (toliau – P.o.d.):
2.1. 1 P.o.d. „Glūko, Žygmantiškių miškų RO“ – poilsiavietė „Vilkinio“, poilsiavietė „Emiliškų“ rekreacinio inventoriaus atnaujinimo darbai;
2.1.1.  Maksimali paslaugų kaina Eur be PVM – 4 800,00 Eur;
2.2. 2 P.o.d. „Marcinkonių, Kaniavos miškų RO“ – stovyklavietė „Puvočių“, poilsiavietė „Marcinkonių tvenkinio “, poilsiavietė „Po grūšia“, poilsiavietė „Dumblelio“ rekreacinio inventoriaus atnaujinimo darbai.
2.2.1. Maksimali paslaugų kaina Eur be PVM – 12 200,00 Eur;
3. Objektų vietos ir objektuose įrengiami rekreaciniai elementai:
3.1. 1 P.o.d. Rekreacinių objektų įrengimo, priežiūros ir remonto darbų techninė specifikacija ir jų atlikimo vieta Varėnos RP Glūko ir Žygmantiškių girininkijų miškuose.
	Perkančioji organizacija
	VĮ Valstybinių miškų urėdijos Varėnos regioninis padalinys

	BVPŽ klasifikatoriaus kodas
	50800000-3 Rekreacinių objektų remontas ir priežiūra

	Sutarties galiojimo terminas
	Nuo Sutarties įsigaliojimo (sutartis įsigalioja Šalims ją pasirašius)

	Darbų atlikimo terminas
	Darbus atlikti per 3 mėn., nuo sutarties pasirašymo datos

	Pavadinimas, vieta
	Mato vnt.
	Kiekis

	Glūko g-ja kv.14 skl.31 Poilsiavietė – Vilkinio LKS 532028, 6031299

	Laužavietės atnaujinimas
	Vnt.
	1

	Iš lauko akmenų suformuoti apie 1,5 metro skersmens laužavietę. Akmenų skersmuo – ne mažesnis kaip 25 centimetrų. Aplink laužavietę pusės metro atstumu pašalinti humusingą žemės sluoksnį.

	Glūko g-ja kv.14 skl.31 Poilsiavietė – Vilkinio LKS 532028, 6031299

	Suolų atnaujinimas
	Vnt.
	2

	Suolų atnaujinimas prie laužaviečių. Suolo balkio ilgis ne mažesnis kaip 2,0 m, storis ne mažesnis kaip 10 cm, plotis ne mažesnis kaip 20 cm. Suolų kojos (ąžuolinės, ne mažesnio kaip 14 cm skersmens) įkasamos į žemę. Mediena nutepama antiseptiniais dažais.

	Glūko g-ja kv.14 skl.31 Poilsiavietė – Vilkinio LKS 532028, 6031299

	Liepto atnaujinimas
	Vnt.
	1

	Dalies seno Liepto grindinio bei polių ardymas bei atliekų sutvarkymas Tiltelis 8 m × 1,0 m. (bendras plotas 8,0 m²).. Turėklai įrengiami iš vienos liepto pusės (apie 8 m ilgio). Dalies medinių polių atnaujinimas (ne mažiau 10 vnt., ir ne mažesnio kaip 12 cm skersmens). Laikančiosios liepto sijos (2 vnt.) ne mažesnio kaip 10 × 15 cm storio. Liepto grindys (iš spygliuočių medienos) – iš ne mažiau kaip 7 cm storio dvigubo pjovimo dilių. Mediena nutepama antiseptiniais dažais

	Žygmantiškių g-ja kv.265 skl.1 Poilsiavietė – Emiliškių LKS 570901, 6005584

	Pavėsinės atnaujinimas
	Vnt.
	1

	Dalies senos pavėsinės demontavimas ir atliekų sutvarkymas. Stogas dvišlaitis, neobliuotų dvigubo pjovimo lentų (ne mažesnio kaip 2,5 cm storio ir 15 cm pločio). Pavėsinės viduje įrengiami baldai – stalas ir 2 suolai (kojos medinės įtvirtinamos metaliniais laikikliais prie išbetonuotų pamatų). Pavėsinės pagrindą sudaro 4 rąsteliai (pušiniai) ne mažesni kaip 2,2 m aukščio, ne mažesnio kaip 25 cm skersmens, kurie įtvirtinami metaliniais laikikliais prie išbetonuotų polinių pamatų 2 × 2,5 m. Konstrukcija sutvirtinama vinimis, medvaržčiais ir kampuočiais. Visa pavėsinės mediena nutepama antiseptiniais dažais.

	Žygmantiškių g-ja kv.265 skl.1 Poilsiavietė – Emiliškių LKS 570901, 6005584

	Informacinio stendo atnaujinimas
	Vnt.
	1

	Informacinė lenta 1,2 × 1,0 m. dydžio (dvigubo pjovimo lentų), pritvirtinta prie 2 vnt. rąstelių (rąsteliai įtvirtinami metaliniais laikikliais prie išbetonuotų pamatų) su A formos stogeliu. Įtvirtinus į žemę stendo aukštis ne mažesnis kaip 2,0 m. Visa mediena nutepama antiseptiniais dažais


3.2. 2 P.o.d. Rekreacinių objektų įrengimo, priežiūros ir remonto darbų techninė specifikacija ir jų atlikimo vieta Varėnos RP Marcinkonių, Kaniavos girininkijų miškuose.
	Perkančioji organizacija
	VĮ Valstybinių miškų urėdijos Varėnos regioninis padalinys

	BVPŽ klasifikatoriaus kodas
	50800000-3 Rekreacinių objektų remontas ir priežiūra

	Sutarties galiojimo terminas
	Nuo Sutarties įsigaliojimo (sutartis įsigalioja Šalims ją pasirašius)

	Darbų atlikimo terminas
	Darbus atlikti per 3 mėn., nuo sutarties pasirašymo datos

	Pavadinimas, vieta
	Mato vnt.
	Kiekis

	Kaniavos g-ja kv.172 skl.10 Poilsiavietė – Dumblelio LKS 549714, 5991375

	Pavėsinės stogo atnaujinimas
	Vnt.
	1

	Senos pavėsinės stogo demontavimas ir atliekų sutvarkymas. Stogas įrengiamas dvišlaitis, neobliuotų dvigubo pjovimo lentų (ne mažesnio kaip 2,5 cm storio ir 15 cm pločio). Esant poreikiui atnaujinami stogo grebėstai ar tašeliai. Stogo plotas apie 24 m². Visa mediena nutepama antiseptiniais dažais.

	Kaniavos g-ja kv.172 skl.10 Poilsiavietė – Dumblelio LKS 549714, 5991375

	Informacinio ženklo pastatymas
	Vnt.
	1

	Informacinė lenta 1,0 × 0,6 m. dydžio (dvigubo pjovimo lentų), pritvirtinta prie kreivuolio ar rąstelio (rąstelis įtvirtinamas laikikliais prie išbetonuoto polinio pamato) su A formos stogeliu. Įkasus į žemę informacinio ženklo aukštis ne mažesnis kaip 2,0 m.

	Marcinkonių g-ja kv.26 skl.7-10;13 Stovyklavietė – Puvočių LKS 520014, 5998184

	Estrados stogo atnaujinimas
	Vnt.
	1

	Viršutinė estrados stogo dalis (apie 25 m²) papildomai padengiama stoginės skardos lakštais, tamsios spalvos. Skardos lakštai tvirtinami medvaržčiais, tašeliais ir kampuočiais.

	Marcinkonių g-ja kv.26 skl.7-10;13 Stovyklavietė – Puvočių LKS 520014, 5998184

	Estrados grindinio laiptų atnaujinimas
	Vnt.
	2

	Iš dviejų estrados grindinio pusių atnaujinami 1,8 m pločio, dviejų pakopų mediniai laipteliai.

	Marcinkonių g-ja kv.26 skl.7-10;13 Stovyklavietė – Puvočių LKS 520014, 5998184

	Pavėsinės stogo atnaujinimas
	Vnt.
	2

	Pavėsinės remontas – 28 m² seno pavėsinės stogo demontavimas (su atliekų sutvarkymu) ir naujo įrengimas neobliuotų dvigubo pjovimo lentomis (ne mažesnio kaip 15 cm pločio) ne plonesnėmis kaip 2,5 cm storio (spygliuočių mediena). Esant  poreikiui atnaujinami stogo grebėstai ar tašeliai. Mediena nudažoma antiseptiniais dažais.

	Marcinkonių g-ja kv.26 skl.7-10;13 Stovyklavietė – Puvočių LKS 520014, 5998184

	Miško baldų (2 suolai ir stalas) atnaujinimas
	Vnt.
	5

	Dalies seno miško baldų komplekto demontavimas ir atliekų sutvarkymas. Atnaujinto miško baldų komplekto pastatymas. Į žemę įtvirtinamos (įbetonuojamos) medinės suolų ir stalo kojos (medinės kojos ne mažesnės kaip 20 cm skersmens) ant jų tvirtinami atitinkamo ilgio (ne trumpesni kaip 2,5 m ilgio), ne mažesnio kaip 7 cm storio viengubo pjovimo balkiai (suolų) ir ne mažesnio kaip 7 cm storio viengubo pjovimo balkiai (stalo). Stalo plotis ne mažesnis kaip 40 cm. Mediena nudažoma antiseptiniais dažais.

	Marcinkonių g-ja kv.26 skl.7-10;13 Stovyklavietė – Puvočių LKS 520014, 5998184

	Laužaviečių atnaujinimas
	Vnt.
	3

	Iš lauko akmenų suformuoti apie 1,5 metro skersmens laužavietę. Akmenų skersmuo – ne mažesnis kaip 25 centimetrų. Aplink laužavietę pusės metro atstumu pašalinti humusingą žemės sluoksnį.

	Marcinkonių g-ja kv.99 skl.1 Poilsiavietė – Po grūšia LKS 524128, 5995684

	Laužavietės atnaujinimas
	Vnt.
	1

	Iš lauko akmenų suformuoti apie 1,5 metro skersmens laužavietę. Akmenų skersmuo – ne mažesnis kaip 25 centimetrų. Aplink laužavietę pusės metro atstumu pašalinti humusingą žemės sluoksnį.

	Marcinkonių g-ja kv.99 skl.1 Poilsiavietė – Po grūšia LKS 524128, 5995684

	Suolų atnaujinimas
	Vnt.
	2

	Suolų atnaujinimas prie laužaviečių. Suolo balkio ilgis ne mažesnis kaip 2,0 m, storis ne mažesnis kaip 10 cm, plotis ne mažesnis kaip 20 cm. Suolų kojos (ąžuolinės, ne mažesnio kaip 14 cm skersmens) įkasamos į žemę. Mediena nutepama antiseptiniais dažais.

	Marcinkonių g-ja kv.198 skl.28 Poilsiavietė – Marcinkonių tvenkinio LKS 525628, 5990638

	Laužavietės atnaujinimas
	Vnt.
	1

	Iš lauko akmenų suformuoti apie 1,5 metro skersmens laužavietę. Akmenų skersmuo – ne mažesnis kaip 25 centimetrų. Aplink laužavietę pusės metro atstumu pašalinti humusingą žemės sluoksnį.

	Marcinkonių g-ja kv.198 skl.28 Poilsiavietė – Marcinkonių tvenkinio LKS 525628, 5990638

	Suolų atnaujinimas
	Vnt.
	2

	Suolų atnaujinimas prie laužaviečių. Suolo balkio ilgis ne mažesnis kaip 2,0 m, storis ne mažesnis kaip 10 cm, plotis ne mažesnis kaip 20 cm. Suolų kojos (ąžuolinės, ne mažesnio kaip 14 cm skersmens) įkasamos į žemę. Mediena nutepama antiseptiniais dažais.

	Marcinkonių g-ja kv.198 skl.28 Poilsiavietė – Marcinkonių tvenkinio LKS 525628, 5990638

	Tiltelio atnaujinimas
	Vnt.
	1

	Dalies seno tiltelio (įrengto per tvenkinį) grindinio ardymas ir atliekų sutvarkymas. Tiltelis atnaujinimas 14 m × 1,0 m. (bendras plotas 14 m²). Laikančiosios liepto sijos (2 vnt.) ne mažesnio kaip 5 × 20 cm storio tiltelio grindys (iš spygliuočių medienos) – iš ne mažiau kaip 5 cm storio dvigubo pjovimo dilių. Turėklas iš vienos ltiltelio pusės. Panaudojami esami metaliniai liepto poliai. Mediena nutepama antiseptiniais dažais.

	Marcinkonių g-ja kv.198 skl.28 Poilsiavietė – Marcinkonių tvenkinio LKS 525628, 5990638

	Tiltelio atnaujinimas
	Vnt.
	1

	Dalies seno tiltelio (įrengto per pelkę)  grindinio ardymas ir atliekų sutvarkymas. Tiltelis atnaujinimas 12,2 m × 1,0 m. (bendras plotas 12,2 m²). Laikančiosios tiltelio sijos (2 vnt.) ne mažesnio kaip 5 × 20 cm storio. Tiltelio grindys (iš spygliuočių medienos) – iš ne mažiau kaip 5 cm storio dvigubo pjovimo dilių. Turėklas iš vienos tiltelio pusės. Mediena nutepama antiseptiniais dažais.


III. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PASIŪLYMAMS IR DARBAMS
4. Rangovas:
4.1. privalo darbus atlikti visa apimtimi ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo rangos sutarties pasirašymo. Atsiradus nuo Rangovo nepriklausančioms aplinkybėms ir suderinus su Užsakovu, darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas iki 1 mėnesio.
4.2. privalo savo lėšomis parengti kitą reikalingą darbams atlikti dokumentaciją (jeigu tokia privaloma) ir suderinti ją su Užsakovu, atlikti visas kitas paslaugas, susijusias su darbais. Perkančioji organizacija pateikia tik techninę specifikaciją.
4.3. pasiūlymą turi parengti taip, kad visi siūlomi sprendiniai ir su jais susijusios paslaugos būtų technologiškai įgyvendinami. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos rangovo išlaidos taip, kad objektas būtų tinkamai užbaigtas ir paruoštas eksploatacijai be jokių papildomų išlaidų;
4.4. privalo darbus atlikti naudodamas įprastus darbo būdus ir patyrusią darbo jėgą; įvertinti darbų eiliškumą, kad vėlesni darbai nepakenktų anksčiau atliktų darbų kokybei;
4.5. yra atsakingas už darbų koordinavimą Objekte; darbų laikotarpiu, iki Objekto priėmimo, privalo laikytis darbo saugos reikalavimų. Saugos darbe priemonės, visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai privalo atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktais numatytus saugos reikalavimus.
5. Darbai turi būti vykdomi laikantis statybos techninių reglamentų ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.
6. Visos konstrukcijos, gaminiai, medžiagos, įranga turi atitikti Lietuvos Respublikos normatyvus, turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka.
IV. APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI
7. Pirkimo objektui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (aktuali redakcija) patvirtintu Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašu ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:
7.1. Tiekėjo statyboje naudojamos statybinės medžiagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Aprašo XIX skyriuje „Projektavimo paslaugos, statybos darbai, statybinės medžiagos“ 46 produktui „Statybinės medžiagos“.
