AUTOBUSŲ STOTELIŲ REMONTO DARBAI SU PROJEKTAVIMU 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. BENDRA INFORMACIJA
Jurbarko rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188713933 (toliau – Perkančioji organizacija), perka šiuos darbus (toliau – Darbai):
1.1. Pirkimo objektas: Jurbarko miesto ir rajono autobusų stotelių (toliau – Stotelių) remonto darbai, pritaikant jas specialiųjų poreikių turintiems žmonėms (1 priedas. Autobusų stotelių sąrašas).
1.2. Perkamų darbų atlikimo vieta – Jurbarko rajono savivaldybė.
2. INFORMACIJA APIE DARBUS
2.1. Darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais bei jų įgyvendinamaisiais teisės aktais, reglamentuojančiais su tuo susijusių darbų teikimą. Pasikeitus teisės aktų nuostatoms, būtina vadovautis jų aktualiomis redakcijomis.
2.2. Rangovas privalo informuoti perkančiąją organizaciją apie darbų eigą, užtikrinti, kad darbai būtų suteikti sutartyje bei užsakymuose nustatytais terminais bei garantuoti, kad atlikti darbai atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus.
2.3. Rangovas privalo:
2.3.1. Projektuodamas Stoteles vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, teisės aktais ir darbų saugos reikalavimais. Statybos metu Rangovas privalo laikytis visų galiojančių įstatymų, taisyklių. Atliekant statybos darbus privaloma vadovautis Statybos techniniu reglamentu STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“.
2.3.2. Darbai vykdomi ir Paslaugos teikiamos pagal Perkančiosios organizacijos teikiamus užsakymus, kuriuose bus nurodytas stotelių įrengimo eiliškumas. Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso paslaugų ar darbų kiekio.
2.4. Užsakymo vykdymo eigoje derinti informaciją, susijusią su užsakomais darbais, Perkančiajai organizacijai priimtinu būdu (pvz.: el. paštu, telefonu ar kt.).

3. DARBŲ APIMTYS

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Mato vienetas
	Preliminarūs (maksimalūs)
kiekiai
	Reikalaujami techniniai parametrai

	1.
	Autobusų stotelių įrengimo darbai įkainių nustatymui

	1.1.
	Paprastojo remonto aprašo parengimas vietinės reikšmės keliuose ir gatvėse.
	vnt.
	30

	STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“,               STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“. Derinimas su Jurbarko savivaldybės administracija.

	1.2.
	Paprastojo remonto aprašo parengimas, krašto ir rajoninės reikšmės keliuose
	vnt.
	33
	STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“,               STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“. Derinimas su AB „Via Lietuva“. Su AB „Via Lietuva“ suderinti devyni  projektų pavadinimai, stotelės sugrupuotos pagal kelio statinius (2 priedas).

	1.3.
	Įvažos paprastojo remonto darbai
	vnt.
	4
	Rangovas atlieka viešojo transporto stotelių įvažų paprastojo remonto darbus, apimančius dangos pažeidimų (įskilimų, nelygumų, plyšių) pašalinimą, paviršiaus išlyginimą, asfalto sluoksnio atnaujinimą arba dalinį atstatymą pagal esamos dangos tipą, taip pat pakraščių sutvarkymą (bordiūrų, kelkraščio korekciją, jei taikoma). Visi darbai atliekami laikantis galiojančių statybos ir kelių priežiūros normų.
Tais atvejais, kai dėl techninių ar urbanistinių priežasčių nėra galimybės įrengti įvažos (pvz., gyvenamosiose teritorijose, tankiai užstatytose vietovėse), taikomas alternatyvus sprendinys – horizontalusis ženklinimas „Zigzagas“, užtikrinantis matomumą ir saugų transporto priemonių sustojimą. Ženklinimas atliekamas pagal galiojančius Kelių eismo taisyklių ir ženklinimo techninių reikalavimų nuostatus.

	1.4.
	Perono paprastojo remonto darbai
	vnt.
	63
	Rangovas atlieka perono paprastojo remonto darbus, skirtus užtikrinti tinkamą viešojo transporto keleivių laukimo infrastruktūros būklę bei atitiktį universalios prieigos principams. Darbų apimtis apima:
1. šalčiui atsparaus 0,20 m storio sluoksnio įrengimą;
2. žvyro–skaldos pagrindo iš nesurištojo mišinio (0/45) 0,15 m storio sluoksnio įrengimą;
3. išlyginamojo 0,03 m storio sluoksnio iš akmens atsijų (0/5) įrengimą;
4. betoninių pilkos spalvos trinkelių (200x100x80 mm) klojimą;
5. neregių vedimo sistemos įrengimą naudojant betonines trinkeles (200x100x80 mm) su įspėjamaisiais paviršiais;
6. betoninių vejos bortų (1000x200x80 mm) įrengimą ant betono pagrindo;
7. betoninių gatvės bortų (1000x300x150 mm) įrengimą ant betono pagrindo;
8. vejos atstatymo darbus aplink sutvarkytą teritoriją.
Visi darbai turi būti atliekami vadovaujantis galiojančiais statybos techniniais reglamentais, kokybės standartais ir normatyvais. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas visų darbų metu susidariusių statybinių atliekų surinkimas, išvežimas ir teisės aktų nustatyta tvarka vykdoma utilizacija.

	1.5.
	Esamų įrenginių demontavimas su išvežimu į Užsakovo nurodytą vietą
	kompl.
	63
	Esamų įrenginių (paviljonas, suoliukas, šiukšliadėžė, kelio ženklas su atrama ir kt.) demontavimas su išvežimu į Užsakovo nurodytą vietą.

	1.6.
	Paviljonas A su įrengimo darbais
	kompl.
	59
	[image: ]
Rangovas tiekia ir įrengia paviljoną A pagal 3 priedą „Viešojo transporto stotelės paviljono techninė specifikacija“, A variantas, 205 modelis arba lygiavertis. Darbų apimtis apima paviljono pristatymą, konstrukcijų surinkimą, suoliukų ir sienelių montavimą, pamato įrengimą, konstrukcijos tvirtinimą bei visus kitus su tuo susijusius darbus. Paviljonas turi būti įrengtas laikantis gamintojo instrukcijų ir techninių reikalavimų.

	1.7.
	Paviljonas B su įrengimo darbais
	kompl.
	3
	[image: ]
Rangovas tiekia ir įrengia paviljoną B pagal 3 priedą „Viešojo transporto stotelės paviljono techninė specifikacija“, B variantas, 205 modelis, 203 modelis arba lygiavertis. Darbų apimtis apima paviljono pristatymą, konstrukcijų surinkimą, suoliukų ir sienelių montavimą, pamato įrengimą, konstrukcijos tvirtinimą bei visus kitus su tuo susijusius darbus. Paviljonas turi būti įrengtas laikantis gamintojo instrukcijų ir techninių reikalavimų.

	1.8.
	Paviljonas C su įrengimo darbais
	kompl.
	1
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Rangovas tiekia ir sumontuoja paviljoną C pagal 3 priedą „Viešojo transporto stotelės paviljono techninė specifikacija“, C variantas, 207-4 modelis arba lygiavertis, kuris privalo turėti uždengtą priekinę dalį. Darbų apimtis apima paviljono pristatymą, konstrukcijų surinkimą, suoliukų ir sienelių montavimą, pamato įrengimą, konstrukcijos tvirtinimą bei visus kitus su tuo susijusius darbus. Paviljonas turi būti įrengtas laikantis gamintojo instrukcijų ir techninių reikalavimų.

	1.9.
	Suoliukas su įrengimo darbais
	vnt.
	4
	Matmenys: ilgis ne mažiau 170 cm, aukštis ne mažiau 45 cm, sėdimos dalies plotis ne mažiau 50 cm.
Medžiagos – milteliniu būdu dažytas metalas, mediena impregnuota ir lakuota.

	1.10.
	Šiukšliadėžė su įrengimo darbais
	vnt.
	40
	[image: Betoninė šiukšliadėžė I155]
Talpa ne mažesnė kaip 40 l ir ne didesnė, kaip 70 l. Su stogeliu, dangčiu ar kita apsauga.
Svoris – ne mažiau kaip 100 kg.
Medžiagos – betonas su cinkuotos skardos išimamu įdėklu ir pelenine.

	1.11.
	Kelio ženklas Nr. 548 (atrama su ženklu) su įrengimo darbais
	kompl.
	63
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Rangovas tiekia ir įrengia kelio ženklą Nr. 548 „Stotelė“ su cinkuota, atmosferos poveikiui atsparia atrama, įrengiant pamatą ir sumontuojant ženklą pagal stotelių planą, užtikrinant reikalavimus atitinkantį matomumą ir tvirtinimo aukštį. Ženklas turi atitikti galiojančius Kelių eismo taisyklių ir ženklinimo reikalavimus. Apatinėje ženklo dalyje nurodomas stotelės pavadinimas.

	1.12.
	Tvarkaraščių laikiklis su įrengimo darbais
	kompl.
	63
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Rangovas tiekia ir įrengia A4 formato tvarkaraščių laikiklį viešojo transporto stotelėje, tvirtinamą prie paviljono ar kitos konstrukcijos, užtikrinant gerą matomumą ir apsaugą nuo aplinkos poveikio. Laikiklis turi būti pagamintas iš atsparių medžiagų (aliuminio, nerūdijančio plieno ar UV atsparaus plastiko), su skaidriu dangteliu ar apsauga nuo drėgmės ir vandalizmo.

	1.13.
	Švieslentė su įrengimo, montavimo ir aptarnavimo darbais
	kompl.
	10
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Rangovas tiekia informacines stotelių švieslentes (toliau – Švieslentės) su visa komplektacija, įskaitant tvirtinimo stulpus, laikiklius ir programinę įrangą švieslenčių valdymui bei stebėsenai. Švieslentes planuojama rengti šiose stotelėse: Centras, Ligoninė, Paštas, Savivaldybė (p), Naujamiesčio mokykla, Vytauto Didžiojo mokykla, Susivienijimas, Savivaldybė (š), Autobusų stotis, Jurbarkai seniūnija (r).
Rangovas:
1. Parengia elektros privedimo techninę schemą ir geodezines išpildomąsias nuotraukas;
2. Sumontuoja švieslentes stotelėse (įskaitant pamatą, stulpą, elektros pajungimą);
3. Prijungia švieslentes prie veikiančios viešojo transporto informacinės sistemos.
Švieslentės turi būti įrengtos taip, kad keleiviai matytų tiek švieslentę, tiek atvažiuojančius autobusus ta pačia kryptimi. Montavimo aukštis – 270 cm, vieta tikslinama prieš darbus pagal Jurbarko miesto autobusų stotelių sąrašą.
Programinės įrangos (OS, valdymo ir stebėsenos sistemų) licencijos turi būti įgyjamos Užsakovo vardu ir perduodamos kartu su visais veikimui reikalingais sertifikatais. Licencijų naudojimas – – 3 metai. 
Rangovas taip pat įsipareigoja apmokyti Užsakovo atstovus švieslenčių konfigūravimo, valdymo ir priežiūros klausimais.
Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota visų reikalingų programinės įrangos licencijų, programinės įrangos aptarnavimo 3 metų laikotarpiui kaina.
Žiūrėti 4 priedą – Švieslenčių techninė specifikacija.

	1.14.
	Geodezinės nuotraukos, kadastrinių matavimo bylos (išpildomosios dokumentacijos) parengimas
	vnt.
	63
	Rangovas atlieka viešojo transporto stotelių (įvažų ir peronų) geodezinės nuotraukos, kadastrinių matavimų bylos (išpildomosios dokumentacijos) parengimo darbus.




4. KITOS NUOSTATOS
4.1. Nustačius Darbų suteikimo trūkumus, Rangovas privalo per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neatlygintinai ištaisyti visus trūkumus.
4.2. Perkančioji organizacija už faktiškai suteiktus Darbus apmoka ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Rangovo pateiktų parengtų dokumentų, perdavimo ir priėmimo aktų bei sąskaitų faktūrų.
4.3. Darbų kainoje turi būti numatytos visos išlaidos. Jokių papildomų mokėjimų Rangovas už darbus reikalauti negali.


1 priedas. Autobusų stotelių sąrašas

	Eil. Nr.
	Stotelės pavadinimas
	Gatvės pavadinimas
	Vietos koordinatės
	Inžinerinio statinio (kelio/gatvės) grupė, pogrupis (paskirtis), kategorija

	JURBARKO MIESTAS
	1. 
	Centras
	Vytauto Didžiojo g.
	421293, 6105443
	Inžinerinio statinio grupė: Susisiekimo komunikacijų statiniai
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Gatvių
Statinio kategorija: Neypatingasis

	
	2. 
	Centras (link parko)
	Vytauto Didžiojo g.
	6105445, 421294
	

	
	3. 
	Ligoninė
	Vydūno g.
	420293, 6105992
	Inžinerinio statinio grupė: Susisiekimo komunikacijų statiniai
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Gatvių
Statinio kategorija: Ypatingasis

	
	4. 
	Paštas
	Dariaus ir Girėno g.
	6105363, 421443
	Inžinerinio statinio grupė: Susisiekimo komunikacijų statiniai Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Kelių
Statinio kategorija: Ypatingasis

	
	5. 
	Savivaldybė (p)
	Dariaus ir Girėno g.
	6105433, 421788
	

	
	6. 
	Kęstučio
	Kęstučio g.
	6106209, 421927
	Inžinerinio statinio grupė: Susisiekimo komunikacijų statiniai
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Gatvių
Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis

	
	7. 
	Algirdo
	Kęstučio g.
	6106115, 421522
	

	
	8. 
	Naujamiesčio mokykla
	Lauko g.
	422132.19, 6105725.02
	Inžinerinio statinio grupė: Susisiekimo komunikacijų statiniai
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Kelių
Statinio kategorija: Ypatingasis

	
	9. 
	Vytauto parkas
	Algirdo g.
	421327.47, 6105995.85
	Inžinerinio statinio grupė: Susisiekimo komunikacijų statiniai
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Gatvių
Statinio kategorija: Ypatingasis

	
	10. 
	Vytauto Didžiojo mokykla
	Vytauto Didžiojo g.
	421113.23, 6106301.99
	Inžinerinio statinio grupė: Susisiekimo komunikacijų statiniai
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Gatvių
Statinio kategorija: Neypatingasis

	
	11. 
	Susivienijimas
	Privažiavimas prie Lauko g.
	6107141, 421803
	Inžinerinio statinio grupė: Susisiekimo komunikacijų statiniai
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Gatvių
Statinio kategorija: Neypatingasis

	
	12. 
	Savivaldybė (š)
	Dariaus ir Girėno g.
	6105456, 421807
	Inžinerinio statinio grupė: Susisiekimo komunikacijų statiniai Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Kelių
Statinio kategorija: Ypatingasis

	
	13. 
	Lino
	Sodų g.
	421130.12, 6106899.48
	Inžinerinio statinio grupė: Susisiekimo komunikacijų statiniai Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Kelių
Statinio kategorija: Ypatingasis

	
	14. 
	Liepų (š)
	Sodų g.
	420773.67, 6106775.53
	

	
	15. 
	Liepų
	Sodų g.
	420705.67, 6106764.16
	

	
	16. 
	Sodų (š)
	Sodų g.
	420164.99, 6106575.24
	

	
	17. 
	Sodų
	Sodų g.
	420153.88, 6106561.35
	

	
	18. 
	Jurbarkai
	Eržvilko g.
	6106695, 420042
	Inžinerinio statinio grupė: Susisiekimo komunikacijų statiniai
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Kelių
Statinio kategorija: Ypatingasis

	
	19. 
	Jurbarkai (link Eržvilko)
	Eržvilko g.
	6106852, 420027
	

	
	20. 
	Miškų urėdija
	Miškininkų g.
	419496.54, 6106104.76
	Inžinerinio statinio grupė: Susisiekimo komunikacijų statiniai
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Gatvių
Statinio kategorija: Neypatingasis

	
	21. 
	Autobusų stotis
	Muitinės g.
	420843.25, 6105307.7
	Inžinerinio statinio grupė: Susisiekimo komunikacijų statiniai
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Kelių
Statinio kategorija: Ypatingasis

	
	22. 
	Kalnėnai
	B. Vasiliausko g.
	418549, 6104155
	Inžinerinio statinio grupė: Susisiekimo komunikacijų statiniai Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Gatvių
Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis

	
	23. 
	Jurbarkai seniūnija (r)
	Ryto g.
	419791, 6106654
	Inžinerinio statinio grupė: Susisiekimo komunikacijų statiniai Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Gatvių
Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis

	
	24. 
	Jurbarkai seniūnija
	Ryto g.
	6106666, 419821
	

	
	25. 
	Knygnešių
	Knygnešių g.
	6106271, 419959
	Inžinerinio statinio grupė: Susisiekimo komunikacijų statiniai
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Kelių
Statinio kategorija: Ypatingasis

	
	26. 
	Komunalininkas
	Muitinės g.
	420142, 6105363
	Inžinerinio statinio grupė: Susisiekimo komunikacijų statiniai
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Kelių
Statinio kategorija: Ypatingasis

	
	27. 
	Komunalininkas (link Klaipėdos)
	Muitinės g.
	6105370, 420187
	

	
	28. 
	Jurbarko vandenys
	Muitinės g.
	6105695, 419322
	

	
	29. 
	Kalnėnų kapinės
	Saulėlydžio g.
	6104672, 417913
	Inžinerinio statinio grupė: Susisiekimo komunikacijų statiniai Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Gatvių
Statinio kategorija: Neypatingasis

	
	30. 
	Pušyno
	Kalnėnų g.
	6104906, 418478
	Inžinerinio statinio grupė: Susisiekimo komunikacijų statiniai Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Gatvių
Statinio kategorija: Neypatingasis

	
	31. 
	V. Grybo muziejus
	Vydūno g.
	420025, 6105966
	Inžinerinio statinio grupė: Susisiekimo komunikacijų statiniai
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Gatvių
Statinio kategorija: Ypatingasis

	
	32. 
	V. Grybo muziejus
	Vydūno g.
	420003.9, 6105952.26
	

	
	33. 
	Smukučiai
	Smukučių g.
	417754.49, 6107280.63
	Inžinerinio statinio grupė: Susisiekimo komunikacijų statiniai Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Gatvių
Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis

	
	34. 
	Smukučių sodai
	Užtvankos g.
	6107027, 418563
	Inžinerinio statinio grupė: Susisiekimo komunikacijų statiniai Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Gatvių
Statinio kategorija: Neypatingasis

	
	35. 
	Turgus
	Nemuno g.
	6104982, 421097
	Inžinerinio statinio grupė: Susisiekimo komunikacijų statiniai Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Gatvių
Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis

	
	36. 
	Vytauto Didžiojo mok. (link Sodų g.)
	Vytauto Didžiojo g.
	6106299, 421127
	Inžinerinio statinio grupė: Susisiekimo komunikacijų statiniai
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Gatvių
Statinio kategorija: Neypatingasis

	
	37. 
	Užtvankos g.
	Užtvankos g.
	6107169, 419826
	Inžinerinio statinio grupė: Susisiekimo komunikacijų statiniai Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Gatvių
Statinio kategorija: Neypatingasis

	
	38. 
	Smalininkų TVM
	Parko g.
	409351.19, 6105441.73
	Inžinerinio statinio grupė: Susisiekimo komunikacijų statiniai
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Gatvių
Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis

	
	39. 
	Juodaičiai
	
	458106.92, 6121621.41
	Inžinerinio statinio grupė: Susisiekimo komunikacijų statiniai Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Kelių
Statinio kategorija: Ypatingasis

	
	40. 
	Viešvilė
	
	397052.74, 6105191.57
	Inžinerinio statinio grupė: Susisiekimo komunikacijų statiniai
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Kelių
Statinio kategorija: Ypatingasis

	
	41. 
	Smalininkai
	
	409538.26, 6105109.25
	Inžinerinio statinio grupė: Susisiekimo komunikacijų statiniai
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Gatvių
Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis

	
	42. 
	Pašventys (link Tauragės)
	
	411164.34, 6106223.39
	Inžinerinio statinio grupė: Susisiekimo komunikacijų statiniai
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Kelių
Statinio kategorija: Ypatingasis

	PRIEMIESČIO STOTELĖS
	43. 
	Rotuliai
	
	425265.99, 6106685.61
	Inžinerinio statinio grupė: Susisiekimo komunikacijų statiniai Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Kelių
Statinio kategorija: Ypatingasis

	
	44. 
	Skirsnemunė
	
	430015, 6106637
	

	
	45. 
	Vytėnai
	
	435490, 6107379
	

	
	46. 
	Raudonėnai (ant kalno)
	
	441696.05, 6108291.23
	Inžinerinio statinio grupė: Susisiekimo komunikacijų statiniai Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Kelių
Statinio kategorija: Ypatingasis

	
	47. 
	Graužėnai
	
	450048.03, 6106140.26
	Inžinerinio statinio grupė: Susisiekimo komunikacijų statiniai Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Kelių
Statinio kategorija: Ypatingasis

	
	48. 
	Graužėnai
	
	450121.65, 6106100.11
	

	
	49. 
	Tamošiai
	
	451752.33, 6115171.41
	Inžinerinio statinio grupė: Susisiekimo komunikacijų statiniai Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Kelių
Statinio kategorija: Ypatingasis

	
	50. 
	Seredžius
	
	462130, 6104896
	Inžinerinio statinio grupė: Susisiekimo komunikacijų statiniai Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Kelių
Statinio kategorija: Ypatingasis

	
	51. 
	Žindaičiai
	
	417578, 6116552
	Inžinerinio statinio grupė: Susisiekimo komunikacijų statiniai Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Kelių
Statinio kategorija: Ypatingasis

	
	52. 
	Žindaičiai
	
	417570.93, 6116365.85
	

	
	53. 
	Vilniškiai
	
	417409.64, 6121777.24
	Inžinerinio statinio grupė: Susisiekimo komunikacijų statiniai Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Kelių
Statinio kategorija: Ypatingasis

	
	54. 
	Vilniškiai
	
	417389.58, 6121937.19
	

	
	55. 
	Varlaukis
	
	416273.2, 6132331.57
	Inžinerinio statinio grupė: Susisiekimo komunikacijų statiniai Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Kelių
Statinio kategorija: Ypatingasis

	
	56. 
	Lybiškiai
	
	415169.59, 6135475.07
	Inžinerinio statinio grupė: Susisiekimo komunikacijų statiniai Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Kelių
Statinio kategorija: Ypatingasis

	
	57. 
	Vertimų
	
	417534.4, 6115309.09
	Inžinerinio statinio grupė: Susisiekimo komunikacijų statiniai Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Kelių
Statinio kategorija: Ypatingasis

	
	58. 
	Vertimų
	
	417526.63, 6115081.86
	

	
	59. 
	Paskynai
	Paskynų g.
	430263.08, 6123036.25
	Inžinerinio statinio grupė: Susisiekimo komunikacijų statiniai Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Gatvių
Statinio kategorija: Neypatingasis

	
	60. 
	Butkaičiai
	
	424428.88, 6123919.33
	Inžinerinio statinio grupė: Susisiekimo komunikacijų statiniai Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Kelių
Statinio kategorija: Ypatingasis

	
	61. 
	Pavidaujys
	
	424075.29, 6119912.4
	Inžinerinio statinio grupė: Susisiekimo komunikacijų statiniai Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Kelių
Statinio kategorija: Ypatingasis

	
	62. 
	Girdžiai
	
	423288.55, 6114613.11
	Inžinerinio statinio grupė: Susisiekimo komunikacijų statiniai Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Kelių
Statinio kategorija: Ypatingasis

	
	63. 
	Greičių sodai
	Greičių g.
	413696.23, 6103808.20
	Inžinerinio statinio grupė: Susisiekimo komunikacijų statiniai Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Gatvių
Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis





2 priedas. projektų pavadinimai 
krašto ir rajoninės reikšmės keliuose

Su AB „Via Lietuva“ suderinti projektų pavadinimai krašto ir rajoninės reikšmės keliuose
	Eil.
Nr.
	Projekto pavadinimas 
	Stotelių skaičius projekte
	Mato vnt.

	1. 
	Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda ties 86,83 km, 87,76 km, 110,68 km dešinėje pusėje ir 86,87 km kairėje pusėje paprastasis remontas, suremontuojant (įrengiant) autobusų sustojimo aikšteles
	4
	vnt.

	2. 
	Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda ties 55,77 km, 70,81 km dešinėje pusėje ir 43,27 km, 55,69 km, 76,53 km, 81,46 km kairėje pusėje paprastasis remontas, suremontuojant (įrengiant) autobusų sustojimo aikšteles
	6

	vnt.

	3. 
	Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 147 Tauragė–Pašventys ties 31,31 km kairėje pusėje paprastasis remontas, suremontuojant autobusų sustojimo aikštelę
	1

	vnt.

	4. 
	Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 198 Jurbarkas–Skaudvilė ties 0,79 km, 1,39 km, 10,38 km, 11,62 km, 17,02 km, 31,11 km dešinėje pusėje ir 1,22 km, 10,16 km, 11,45 km, 16.87 km, 27,64 km kairėje pusėje paprastasis remontas, suremontuojant autobusų sustojimo aikšteles
	11

	vnt.

	5. 
	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1701 Šiaurinis Jurbarko aplinkkelis ties 0,11 km, 0,77 km, 1,16 km dešinėje pusėje ir 0,13 km, 0,69 km kairėje pusėje paprastasis remontas, suremontuojant autobusų sustojimo aikšteles
	5

	vnt.

	6. 
	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1704 Jurbarkas–Butkaičiai–Paviščionys ties 9,94 km, 15,61 km dešinėje pusėje ir 19,56 km kairėje pusėje paprastasis remontas, suremontuojant autobusų sustojimo aikšteles
	3

	vnt.

	7. 
	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1706 Raudonėnai–Pamituvys I ties 1,71 km kairėje pusėje paprastasis remontas, suremontuojant autobusų  sustojimo aikštelę
	1

	vnt.

	8. 
	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr.1707 Veliuona–Tamošiai–Griciai ties 12,25 km kairėje pusėje paprastasis remontas, suremontuojant autobusų  sustojimo aikštelę
	1

	vnt.

	9. 
	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1709 Seredžius–Juodaičiai–Mituva–Keryvai ties 20,18 km dešinėje pusėje paprastasis remontas, suremontuojant autobusų  sustojimo aikštelę
	1

	vnt.

	10. 
	Iš viso: 
	33
	vnt.






3 priedas. Viešojo transporto stotelės 
paviljono techninė specifikacija

	VIEŠOJO TRANSPORTO STOTELĖS PAVILJONO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR VIZUALIZACIJA

	A variantas
[image: ]
Modelis 205 arba lygiavertis
[image: ]
Modelis 203 arba lygiavertis
[image: ]

B variantas
[image: ]

[image: ]
[image: ]
C variantas
[image: ]
Modelis 207-4 (su priekine sienele) arba lygiavertis
[image: ]



STOGINIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	
	Perkamo objekto apibūdinimas ir minimalūs reikalavimai

	1.
	Autobusų stotelės stoginės matmenys A variantas:

	1.1
	Ilgis(konstrukcijos rėmo be stogo išsikišimų) - 2700 mm ± 150 mm;

	1.2
	Aukštis (konstrukcijos rėmo nuo pagrindo)  - 2300 mm ± 50 mm;

	1.3
	Plotis (konstrukcijos rėmo) - 950 mm ± 150 mm;

	1.4
	Suoliuko ilgis – ne mažiau 1300 mm.

	2.
	Autobusų stotelės stoginės matmenys B variantas:

	2.1
	Ilgis (konstrukcijos rėmo be stogo išsikišimų) - 4000 mm ± 150 mm;

	2.2
	Aukštis (konstrukcijos rėmo nuo pagrindo)  - 2300 mm ± 50 mm;

	2.3
	Plotis (konstrukcijos rėmo) - 1370 mm ± 150 mm;

	2.4
	Suoliuko ilgis – ne mažiau 2200 mm.

	3.
	Autobusų stotelės stoginės matmenys C variantas:

	3.1
	Ilgis (konstrukcijos rėmo be stogo išsikišimų) - 5500 mm ± 150 mm;

	3.2
	Aukštis (konstrukcijos rėmo nuo pagrindo)  - 2300 mm ± 50 mm;

	3.3
	Plotis (konstrukcijos rėmo) - 1370 mm ± 150 mm;

	3.4
	Suoliuko ilgis – ne mažiau 4200 mm.

	3.5
	Priekinė apsauginė sienelė – ne mažiau 3500 mm

	4.
	Tvirtinimas:

	4.1
	Tvirtinimo prie pagrindo būdas – apatinė sija, ankeravimas;

	4.2
	Tvirtinimas prie pagrindo atliekamas ne mažiau kaip 4 taškuose (mažosiose stoginėse) ir ne mažiau kaip 5 taškuose (didžiosiose stoginėse). Viena koja prie pagrindo ankeruojasi ne mažiau kaip 3 ankeriais.

	5.
	Stoginės medžiagos:

	5.1
	Stoginės konstrukcija turi būti pagaminta iš kvadratinių ir stačiakampių cinkuotų (LST EN ISO 1461 arba lygiaverčio) ir dažyta milteliniu būdu (pagal LST EN ISO 12944 arba lygiaverčio) metalo profilių. Metalinių konstrukcijų spalva – RAL (spalva  bus derinama su Užsakovu pasirašius sutartį)

	5.2
	Suvirintų jungčių kokybė – turi atitikti D lygis, pagal EN ISO 5817 arba lygiaverčio. Bendrosios suvirinimo sąlygos pagal EN ISO 3834-4 arba lygiaverčio. 

	5.3
	Turi būti pašalinti aštrūs kraštai.

	5.4
	Stoginės stogas turi būti pagamintos iš ne mažesnio kaip 6 mm storio skaidraus polikarbonato (arba lygiaverčio)

	5.5
	Stoginės sienos turi būti pagamintos iš ne mažiau kaip 6 mm storio grūdinto skaidraus stiklo. Per visą stoginės perimetrą ant stiklo klijuojama dekoratyvi juosta, puošta ŽR logotipu, bus derinama su Užsakovu pasirašius sutartį 

	6.
	Suoliukas:

	6.1
	Suoliuko plotis ne mažiau 380 mm (sėdimoji dalis sudaryta iš ne mažiau kaip 3 segmentų), storis ne mažiau 35mm.

	6.2
	Suoliukas sudarytas iš 3 segmentų sėdimajai sričiai ir vieno segmento nugarinei sričiai; Suoliuko segmentai - pagaminti iš kietmedžio (arba lygiaverčio), impregnuoti ir lakuoti. 

	6.3
	Plieniniai atlošo ir suoliukų atramos elementai nudažyti RAL spalva, kuri bus derinama su Užsakovu pasirašius sutartį

	6.4
	Montavimo vieta - stoginės viduje prie galinės stoginės sienos;

	6.5
	Montavimo būdas - metaliniais laikikliais prie stoginės metalinių konstrukcijų;





[bookmark: _Hlk210983076]4 priedas. Švieslenčių techninė 
specifikacija

	Eil. Nr.
	Švieslentės charakteristika
	Reikalavimai

	1.
	Modelis
	

	2.
	Gamintojas
	

	3.
	Švieslentės tipas
	Vienpusė, nauja (neeksploatuota) informacinė autobusų stotelės švieslentė

	4.
	Technologija
	LED šviesos diodų arba lygiavertė matrica

	5.
	LED matricos dydis
	Ne mažiau kaip 40x180 diodų dydžio matrica, užtikrinanti 4 informacinių eilučių pateikimą

	6.
	Kita informacija
	Švieslentėje turi būti pateiktas apšviestas stotelės pavadinimas (pavadinimai 4 punkte, žr. „Stotelės pavadinimas“) ir laikrodis

	7.
	Matmenys
	Nurodyti techninės specifikacijos pateikiami numeruotuose punktuose po lentele (1–3). 

	8.
	Ryškumas
	Maksimalus ryškumas ne mažesnis kaip 6000 cd/m2 (kintantis automatiškai, priklausomai nuo lauko apšvietimo sąlygų)

	9.
	Atsparumas išorės poveikiui
	Ne žemesnis nei IP54, konstrukcija apsaugota nuo vandalizmo

	10.
	Darbinė temperatūra
	Ne mažiau kaip nuo -25 iki +50 C°

	11
	Ryšys
	Ethernet ir integruotas GSM arba lygiavertis modemas

	12.
	Elektros maitinimas
	230V AC

	13.
	Reikalavimai švieslenčių valdymui ir darbingumo užtikrinimui
	Turi būti užtikrinta nuotolinio švieslenčių stebėjimo ir valdymo galimybė



1. 
Švieslenčių matmenys (mm), pateikiamos informacijos švieslentėse pobūdis ir formatas (matmenų paklaida +/- 3 %):

[image: ]

2. Pateikiamos švieslentės informacijos pobūdis ir formatas, dizainas (stotelės pavadinimas, laikrodis, maršruto numeris ir kryptis, išvykimo laikas):
[image: ]

3. Švieslentės stulpas gaminamas iš tiekėjo parinkto storio metalo taip, kad stulpas būtų pakankamas stabiliai laikyti švieslentę esant nepalankioms oro sąlygoms (stipriam vėjui, liūtims, apledėjimui). Siūlomų švieslenčių tvirtinimui, skirtų stulpų su tvirtinimo elementais matmenys, vizualizacija (matmenų paklaida +/- 3 %):
[image: ]

Metalinės konstrukcijos, jų tvirtinimo apdailos detalės ar kt. priemonės privalo būti juodos spalvos, dažytos milteliniu būdu. Juodos spalvos, kodas – RAL 9005.

4. Stotelėje montuojama po 1 švieslentę taip, kad stotelėje laukiantys keleiviai matytų tiek švieslentę, tiek atvažiuojančius autobusus žiūrėdami ta pačia kryptimi. Tiksli švieslentės montavimo vieta stotelės zonoje tikslinama prieš vykdant montavimo darbus. Švieslentės prie stulpų turi būti sumontuotos 270 cm aukštyje, pagal pateiktą Jurbarko miesto viešojo transporto autobusų stotelių sąrašą.
5.Visos techninės, organizacinės ir kitokio tipo priemonės, reikalingos šiame pirkime nurodytiems reikalavimams įgyvendinti, turi būti pateiktos tiekėjo ir jų kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą.
6. Programinės įrangos (operacinės sistemos, stebėjimo ir valdymo programinės įrangos) licencijos turi būti įgyjamos užsakovo vardu. Užsakovui turi būti perduotos visos švieslenčių veikimui užtikrinti reikalingos licencijos/ sertifikatai.
7. Rangovas, įsipareigoja suteikti mokymus užsakovui, susijusius su švieslenčių konfigūravimu, stebėsena, valdymu, naudojimu ir priežiūra. 
8. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota programinės įrangos licencijų kaina. Programinės įrangos licencijų naudojimas ir švieslenčių aptarnavimas turi būti ne mažesniam, kaip 3 metų laikotarpiui. 
9. Įgyvendinus numatytas sąlygas, pasirašomas perdavimo – priėmimo aktas. Kartu su priėmimo – perdavimo aktu rangovas perduoda visą šio pirkimo dokumentaciją.
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