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Elektrodų elektrostimuliacijos aparatui techninė specifikacija 
(orientacinis kiekis 2000 vnt.)

	Eil. Nr.
	Parametrai
(specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Tiekėjo siūlomos prekės  parametrų reikšmės (įrašomos tikslios ir konkrečios reikšmės)
	Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris

	1.
	Elektrodas
elektrostimuliacijos 
aparatui


	1. Viršodinis lipnus elektrodas, skirtas stimuliacijos procedūroms, įskaitant TENS ir FES;
2. Pagamintas tekstilės pagrindu; 
3. Prilimpantis; 
4. Lankstus; 
5. Kvadrato užapvalintais kampais formos, (50 x 50 mm) 5 mm dydžio; 
6. Su 5-15 cm ilgio laidu ir DIN42802 arba lygiaverčio standarto 2,0 mm lizdine (angl. „female“) jungtimi;
7. Skirtas individualiam naudojimui;
8. Suderinamas su LSMU ligoninėje 
Kauno klinikose naudojamu gamintojo ,,Verity Medical“ elektrostimuliacijos aparatu ,,NeuroTrac“.
(kartu su pasiūlymu būtina pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą)
	
	



Pastabos, specialieji reikalavimai:
1. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.
2. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos siūlomų prekių pristatymo išlaidos.
3. Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją.
4. Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija:
4.1. CE sertifikato arba EB deklaracijos kopija. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.


