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Miško dirvožemio stebėsenos sistemos pirkimas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


Miško dirvožemio vandens ir maistinių medžiagų išplovimo procesų stebėsenos įrangos pirkimas, 1 kompl. (Lizimetras su jutikliais (300–400 mm gylis), 1 vnt..; Lizimetras su jutikliais (300–600 mm gylis), 1 vnt.).

Pirkimas vykdomas įgyvendinant projektą „Miško dirvožemio tyrimų lauko laboratorijos kūrimas“ (Nr. 10-093-K-0011), kurį finansuoja Europos Sąjunga – „NextGenerationEU“ pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“.

1 dalis. Miško dirvožemio vandens ir maistinių medžiagų išplovimo procesų stebėsenos įrangos pirkimas, 1 kompl. 
	Nr.
	Rodiklis
	Rodiklio reikšmė arba reikalavimai 
	Tiekėjo siūloma reikšmė 
(pildo Tiekėjas)

	1.1.
	Lizimetras su jutikliais (iki 400 mm gylis)
	Kiekis – 1 vnt.
	

	1.1.1
	Bendri reikalavimai
	Lizimetras turi būti skirtas viršutinio dirvožemio sluoksnio (iki 40 cm gylio) vandens režimo tyrimams skirtinguose dirvožemio profilio gyliuose matuoti natūraliomis lauko sąlygomis. Prietaisas turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos ir būti atsparus aplinkos poveikiui, tikti montavimui miško dirvožemyje ir ilgalaikiam darbui lauko sąlygomis.
Korpuso apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP65.
	

	1.1.2
	Prietaiso tipas
	Automatinis lauko lizimetras, skirtas dirvožemio vandens balansui tirti.
	

	1.1.3
	Matuojami parametrai
	Dirvožemio drėgmė (%), dirvožemio temperatūra (°C), filtrato kiekis
	

	1.1.4
	Vandens balanso matavimo sistema 
	Lizimetras turi būti komplektuojamas su automatine matavimo sistema, užtikrinančia dirvožemio vandens balanso ir filtrato kiekio matavimus natūraliomis lauko sąlygomis. 
	

	1.1.5
	Jutikliai
	Ne mažiau kaip 2 vnt. dirvožemio drėgmės jutiklių, skirtų dirvožemio drėgmei matuoti skirtinguose gyliuose ir tinkamų naudoti lauko sąlygomis.
	

	1.1.6
	Dirvožemio temperatūros matavimas
	Integruotas į drėgmės jutiklius arba atskirais temperatūros jutikliais tuose pačiuose gyliuose
	

	1.1.7
	Lizimetro indo matmenys
	Indas turi būti skirtas matuoti viršutinį dirvožemio sluoksnį iki 40 cm;

	

	1.1.8
	Matavimai
	Lizimetras turi būti komplektuojamas su tensiometrine sistema dirvožemio vandens įtempimui matuoti.
	

	1.1.9
	Matavimo intervalas
	Vartotojo programuojamas, su galimybe nustatyti matavimus ne rečiau kaip kartą per valandą
	

	1.1.10
	Automatinė filtrato pašalinimo / surinkimo sistema
	Naudojant automatinį panardinamą siurblį arba lygiavertę siurbimo sistemą filtratui pašalinti 

	


	1.1.11
	Kalibravimas ir kalibravimo sertifikatas
	Būtina
	

	1.1.12
	Garantija
	Ne mažiau kaip 2 metai
	

	1.2.
	Lizimetras su jutikliais (300–600 mm gylis)
	Kiekis – 1 vnt.
	

	1.2.1
	Bendri reikalavimai
	Lizimetras turi būti skirtas podirvio (30–60 cm) vandens režimo tyrimams skirtinguose dirvožemio profilio gyliuose matuoti natūraliomis lauko sąlygomis. Prietaisas turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos ir būti atsparus aplinkos poveikiui, tikti montavimui miško dirvožemyje ir ilgalaikiam darbui lauko sąlygomis.
Korpuso apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP65. 
	

	1.2.2
	Prietaiso tipas
	Automatinis lauko lizimetras, skirtas dirvožemio vandens balansui tirti.
	

	1.2.3
	Matuojami parametrai
	Dirvožemio drėgmė (%), dirvožemio temperatūra (°C), filtrato kiekis
	

	1.2.4
	Vandens balanso matavimo sistema 
	Lizimetras turi būti komplektuojamas su automatine matavimo sistema, užtikrinančia dirvožemio vandens balanso ir filtrato kiekio matavimus natūraliomis lauko sąlygomis.
	

	1.2.5
	Jutikliai
	Ne mažiau kaip 2 vnt. dirvožemio drėgmės jutiklių, skirtų dirvožemio drėgmei matuoti skirtinguose gyliuose ir tinkamų naudoti lauko sąlygomis.
	

	1.2.6
	Dirvožemio temperatūros matavimas
	Integruotas į drėgmės jutiklius arba atskirais temperatūros jutikliais tuose pačiuose gyliuose.
	

	1.2.7
	Lizimetro indo matmenys
	Indas turi būti skirtas matuoti podirvį: intervale nuo 30 iki 60 cm;

	

	1.2.8
	Matavimai
	Turi būti tensiometrinė sistema dirvožemio vandens įtempimui matuoti. 
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