
										Pirkimų sąlygų,
2 priedas

   TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
(VI RLP techninio pastato su bokštu 1O1/p)

	Žymuo 
	Medžiagų gaminių pavadinimas
	Panaudojimo sritis
	Charakteristika, techniniai ir įrengimo reikalavimai

	TS 01
	
	Laiptų aikštelės 
	Išardyti laiptų aikštelės plytelių dangą. Plytelės demontuojamos be išsaugojimo. 

	TS 02
	Batų valymo grotelės 
	Laiptų aikštelės 
	Batų valymo grotelių su rėmų demontavimas, batų valymo grotelių su rėmų montavimas. Atnaujinti groteles, nušveisti rūdis ir atsilupusias senus dažus, padengti metalo gruntu, nudažyti metalo dažais, juoda spalva RAL 9005. Spalva gali kisti tik susitarus su užsakovu raštiškai.

	TS 03
	Betonas
	Laiptų aikštelės
	Gelžbetonio pakopų remontas, užtaisant dideles išmušas.

	TS 04
	Betonas 
	Laiptų aikštelės 
	Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu 20mm storio sluoksniu. Nuo grindų pašalinami plytelių klijai, pasibetonuojamas išlyginamasis pagrindas.

	TS 05
	Gruntas 
	Laiptų aikšteles 
	Nutepti laiptų aikšteles sukibimą gerinančiu gruntu.

	TS 06
	Plytelės 
	Laiptų aikštelės
	Akmens masės plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 5mm pločio ir plytelės iki 0,012m2. Plytelių matmenys 300x300 mm., storis 7,2 mm matmenys gali kisti (pateikus racionalu sprendimą, kuris sumažintų išeigą), tik susitarus su užsakovu. Slidumo klasė nemažesnė nei R10. Plytelių paskirtis – laiptams. Plytelių paviršius matinis, nelygus, šiurkštus. Spalva: pilka arba panašaus atspalvio. Spalva arba dydis gali kisti tik susitarus su užsakovu raštiškai. Tokios pačios naudojamos grindjuostės įrengimui. 

	TS 07
	Dažai
	Turėklai, kolonos
	Atnaujinti kolonas ir turėklus, nušveisti rūdis ir atsilupusias senus dažus, padengti metalo gruntu, nudažyti metalo dažais, žalios RAL 6031. Spalva gali kisti tik susitarus su užsakovu raštiškai.

	TS 08
	Šiukšlės 
	
	Statybinių šiukšlių išvežimas pakraunant rankiniu būdu. Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti.


















OBJEKTO NUOTRAUKOS
(VI RLP techninio pastato su bokštu 1O1/ atsarginių laiptų aikštelė)
[image: ]




[image: ]































OBJEKTO BRĖŽINIAI
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OBJEKTO NUOTRAUKOS
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OBJEKTO NUOTRAUKOS
(VI RLP techninio pastato su bokštu 1O1/ katilinės laiptų aikštelė)
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OBJEKTO BRĖŽINIAI
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OBJEKTO NUOTRAUKOS
(VI RLP techninio pastato su bokštu 1O1/ galinio įėjimo laiptų aikštelė)
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OBJEKTO BRĖŽINIAI
(VI RLP techninio pastato su bokštu 1O1/ galinio įėjimo laiptų aikštelė)
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