Pirkimų sąlygų,
4 priedas

DARBŲ KIEKIO ŽINIARAŠTIS

OESKV VI RLP techninio pastato su bokštu 1O1/p laiptų maršų remontas. Laiptų aikštelių danga (plytelės) atšokusios nuo pagrindo, suskilusios. Reikia pašalinti tiesioginį pavojų žmonių saugumui, sustabdyti drėgmės skverbimąsi į konstrukciją ir išvengti tolimesnio gelžbetoninio pagrindo irimo. Reikalingas remontas - pakeisti laiptų pakopų dangą: 

	Eil. Nr.
	Darbų pavadinimas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Techninių specifika-cijų vardinis žymuo
	Pastabos

	LAIPTŲ AIKŠTELĖS 

	1
	Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas
	100m2
	0,28
	TS 01
	

	2
	Batų valymo grotelių su rėmų demontavimas
	vnt.
	4
	TS 02
	

	3
	Batų valymo grotelių su rėmų montavimas
	vnt.
	4
	TS 02
	

	4
	Gelžbetonio pakopų remontas, užtaisant dideles išmušas
	vnt.
	10
	TS 03
	

	5
	Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių 20mm storio įrengimas, paduodant rankiniu būdu
	100m2
	0,37
	TS 04
	

	6
	Grindų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais
	100m2
	0,37
	TS 05
	

	7
	Laiptų pakopų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis 330x330mm, kai siūlių plotis iki 5mm
	m2
	37
	TS 06
	

	8
	Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų dangoms, naudojant grindjuostines keramines plyteles
	m
	6
	TS 06

	

	9
	Anksčiau dažytų metalinių grotelių, aptvarų ir vamzdžių, kurių d daugiau 50 mm dažymas du kartus aliejiniais dažais
	
m2
	10,2
	TS 07
	

	10
	Anksčiau dažytų metalinių grotelių, aptvarų ir vamzdžių, kurių d daugiau 50 mm dažymas du kartus aliejiniais dažais
	m2
	1
	TS 07
	

	ŠIUKŠLĖS

	11
	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu
	t
	1
	TS 08
	

	12
	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti
	t
	1
	TS 08
	



