Pirkimo sąlygų 2 priedas



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Vilnius

	Eil. Nr.
	Pirkimo objekto pavadinimas
	Pirkimo objekto techniniai reikalavimai
 (įrašomi esminiai techniniai duomenys (pvz. prekės dydžio matmenys, su galimais nuokrypiais „nuo“ „iki“, prekės medžiaginė sudėtis, kiti būtini specifiniai techniniai parametrai, paslaugoms keliami reikalavimai, darbų apimtys, nurodoma ar į prekės kainą turi būti įskaičiuotas prekės atvežimas, jos montavimas  ir kt.)

	1.
	Profesionali tunelinė indų plovimo mašina 
	Skirta virtuvės inventoriui plauti, dezinfekuoti.
1. Bendrieji reikalavimai
Įrenginys turi būti naujas, pilnai automatizuotas 
Pagamintas iš nerūdijančio plieno (ne žemesnės kaip AISI 304 kokybės)
2. Techniniai reikalavimai
Bendras galingumas: 35–39 kW / 360–400 V
Matmenys:
Ilgis: nuo 4000 mm iki 5100 mm
Plotis: nuo 985 mm iki 1000 mm
Aukštis: nuo 1860 mm iki 2200 mm
Našumas:
Ne mažiau kaip 190 krepšių/val.
Ne daugiau kaip 360 krepšių/val.
Krepšio dydis: 500 × 500 mm
Suderinamumas su GN 1/1 talpomis
Didžiausias lėkščių/stiklinių aukštis: 450 - 475 mm; 
Trigubo skalavimo sistema su reguliuojamu vandens lygiu:
– pirminis apiplovimas: siurblys apie  0,9 kW, bako talpa apie 45 ltr; apiplovimui skirto vandens temperatūra apie +47°C;
– pirminis plovimas: siurblys apie 2,18 kW, bako talpa apie 85 ltr; šildymas apie 9 kW; plovimui skirto vandens
temperatūra apie +65°C;
– antrinis plovimas: siurblys apie 2,18 kW, bako talpa apie 85 ltr; šildymas apie 9 kW; plovimui skirto vandens
Temperatūra apie +55°C;
– pirminis skalavimas: siurblys apie 0,2 kW; talpa apie 6 ltr;
– antrinis skalavimas: siurblys apie 0,4 kW; skalavimui skirto vandens temperatūra apie +88°C;
– skalavimas vyksta tik tada, kai skalavimo zonoje yra krepšiai, taip mažinant vandens ir elektros sąnaudas;
Su šilumos rekuperatoriumi- energijos taupymui, vandens pašildymui, mikroklimato gerinimui.
Su ne mažiau  kaip 9 kW galios džiovinimo moduliu (tuneliu)
Su integruota vandens taupymo sistema – automatinis išjungimas neleidžiantis dirbti tuščiai mašinai.
3.Elektroninis valdymas
Funkcijos:
Greitieji mygtukai dažniausiai naudojamoms programoms;
Gedimų informacija;
Cheminių medžiagų naudojimo reguliavimas
Priminimu apie planinę techninę patikrą; 
4. Eksploataciniai reikalavimai
Turi veikti su standartiniu vandens tiekimu
Turi būti prijungiama prie kanalizacijos
Tiekėjas privalo:
sumontuoti įrangą
atlikti paleidimą
apmokyti personalą
5. Garantija ir aptarnavimas
Ne mažiau kaip 24 mėn. garantija

Tiekėjas, prieš teikdamas pasiūlymą, privalo atvykti į LKA ir įvertinti siūlomos tunelinės indų plovimo mašinos techninius parametrus, poreikius, darbų kiekius ir apimtis.
Esant poreikiui, įrengti naujus inžinerinių komunikacijų atvadus: elektros tiekimo, vandentiekio ir nuotekų šalinimo.

	Į kainą turi būti įskaičiuota  ir prekių pristatymas į LKA, užnešimas į  2 aukštą, pajungimas. 



















