HIDRAULINĖ KELMŲ FREZA, SKIRTA TURIMAI „SOFTRAK 75“ TECHNIKAI
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Žemaitijos nacionalinio parko direkcija (toliau – Pirkėjas) numato įsigyti 1 (viena) nauja, nenaudota hidraulinė kelmų freza skirta kelmams frezuoti (toliau – Prekė), turi būti visiškai suderinama su Pirkėjo turima „Softrak 75“ technika.
Tiekėjas turi teisę siūlyti gaminį, jeigu dokumentais įrodo, kad siūlomas gaminys atitinka arba viršija nustatytus funkcinius bei techninius reikalavimus.
1. PREKĖS REIKALAVIMAI
	Eil. Nr.
	Techninis / funkcinis reikalavimas
	Minimalus reikalavimas

	1
	Prekės būklė
	Nauja, nenaudota, neeksploatuota, ne demonstracinė

	2
	Įrangos tipas
	Hidraulinė kelmų freza su integruotu frezavimo galvutės šoniniu darbiniu judesiu, skirta montuoti ant universalios technikos.

	3
	Paskirtis
	Medžių kelmų frezavimas, įskaitant darbą riboto privažiavimo vietose.

	4
	Suderinamumas
	Visiškai suderinama su Pirkėjo turima „Softrak 75“ technika. Pateikiama atitikties deklaracija ar garantinis raštas iš Loglogic gamyklos apie kelmų frezos tinkamumą šiai technikai.

	5
	Hidraulinės sistemos darbinis alyvos srautas
	Turi būti pritaikytas turimos „Softrak 75 “ technikos hidraulinei sistemai; orientacinis frezos darbinis diapazonas – 80–110 l/min

	6
	Didžiausias leidžiamas hidraulinės sistemos slėgis
	Ne mažiau kaip 250 bar arba konstituciškai visiškai suderinamas su turimos „Softrak 75 “ technikos sistema

	7
	Frezavimo disko skersmuo
	Ne mažesnis kaip 470 mm

	8
	Frezavimo dantų skaičius
	Ne mažiau kaip 16 vnt., keičiami

	9
	Frezavimo disko pavara
	Hidraulinė 

	10
	Darbinio šoninio mosto plotis
	Ne mažesnis kaip 1180 mm

	11
	Frezavimo gylis vienu darbiniu mostu
	Ne mažesnis kaip 50 mm

	12
	Darbinio mosto valdymas
	Hidraulinis, naudojant ne mažiau kaip du hidraulinius cilindrus arba lygiavertę sistemą, užtikrinančią stabilų judėjimą abiem kryptimis.

	13
	Darbinio mosto greitis
	Reguliuojamas.

	14
	Hidraulinės jungtys
	Slėgio, grįžtamosios linijos ir laisvo grįžimo / nuotėkio linijos jungtys pagal frezos konstrukciją ir „Softrak 75“ technikos sistemą.

	15
	Hidraulinės žarnos
	Visos darbui būtinos hidraulinės žarnos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.

	16
	Hidraulinės jungtys / movos
	Visos darbui su konkrečia Pirkėjo „Softrak 75“ technika būtinos movos, jungtys, adapteriai ir perėjimai įskaičiuoti į kainą.

	17
	Tvirtinimas
	Tiekėjas savo sąskaita turi pateikti, pagaminti arba pritaikyti visus tvirtinimo elementus ir adapterius, reikalingus frezai prijungti prie turimos „Softrak 75“ technikos.

	18
	Masė
	Ne didesnė kaip 250 kg.

	19
	Valdymas
	Frezos funkcijos turi būti valdomos iš „Softrak 75“ operatoriaus darbo vietos arba naudojant kartu su freza pateikiamą atskirą saugų valdymo įtaisą.

	20
	Dokumentacija
	Naudojimo ir saugos instrukcija lietuvių kalba; techninės priežiūros dokumentacija.

	21
	Komplektacija
	Įrangos eksploatavimui nuo perdavimo momento reikalinga pilna komplektacija.

	22
	Tepalai ir alyvos
	Įranga pristatoma pilnai paruošta eksploatuoti, su gamintojo nustatytais reikiamais tepalais ir alyvomis.

	23
	Garantija
	Ne trumpesnė kaip 36 mėnesiai nuo galutinio įrangos priėmimo – perdavimo akto pasirašymo.

	24
	Atsarginės dalys
	Tiekėjas turi užtikrinti frezavimo dantų ir kitų įprastai besidėvinčių dalių tiekimo galimybę ne trumpiau kaip 5 metus nuo Prekės perdavimo.

	25
	Pristatymas
	Didžioji g. 10, Plateliai, Plungės r.

	26
	Montavimas
	Įtrauktas į pasiūlymo kainą

	27
	Paleidimas ir išbandymas
	Privalomas realus frezos prijungimas prie turimos „Softrak 75“ technikos ir veikimo išbandymas.

	28
	Demonstravimas
	Privalomas veikimo demonstravimas Pirkėjo darbuotojams.

	29
	Mokymai
	Tiekėjas privalo vietoje apmokyti Pirkėjo darbuotojus saugiai naudoti ir kasdien prižiūrėti frezą.

	30
	Mokymų kaina
	Įskaičiuota į bendrą pasiūlymo kainą

	31
	Transportavimo ir kitos išlaidos
	Visos transportavimo, pakrovimo, iškrovimo, montavimo, adapterių, jungčių, bandymo, mokymų ir kitos tinkamam Prekės perdavimui būtinos išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.








2. SUDERINAMUMO SU TURIMA „SOFTRAK 75“ TECHNIKA REIKALAVIMAS
2.1. Siūloma kelmų freza turi būti visiškai techniškai ir funkciškai suderinama su Pirkėjo jau turima „Softrak 75“ technika. 
2.2. Turimos technikos „Softrak 75“ techniniai duomenys pateikiami lentelėje.
	Eil. Nr.
	Parametras
	Softrak 75 techniniai duomenys

	1
	Metai
	2020 m.

	2
	Variklio markė
	Deutz

	3
	Variklio tipas
	TD 2.9 L4

	4
	Kuras
	Dyzelinas

	5
	Variklio galia
	55,4 kW (75 AG), ISO 1585

	6
	Maksimalus sukimo momentas
	260 Nm prie 1 800 aps./min.

	7
	Maksimalūs variklio sūkiai
	2 300 aps./min.

	8
	Cilindrų skaičius
	4

	9
	Variklio darbinis tūris
	2 900 cm³ (2,9 l)

	10
	Įpurškimo sistema
	Common Rail

	11
	Vožtuvų išdėstymas
	OHV

	12
	Uždegimo / darbo eilė
	1-3-4-2

	13
	Variklio masė
	270 kg

	14
	Važiuoklės / eigos siurblio gamintojas
	Poclain

	15
	Eigos siurblio tipas
	Uždaro ciklo kintamo darbinio tūrio stūmoklinis siurblys

	16
	Eigos siurblio darbinis tūris
	52 cm³/aps.

	17
	Eigos siurblių skaičius
	2 vnt.

	18
	Maksimalus vieno eigos siurblio srautas
	135 l/min.

	19
	Maksimalus eigos hidraulinės sistemos slėgis
	400 atm 

	20
	Pagalbinės hidraulinės sistemos siurblys
	6,3 cm³/aps.

	21
	Pagalbinės hidraulinės sistemos maksimalus srautas
	16 l/min.

	22
	Pagalbinės hidraulinės sistemos slėgis
	150 bar

	23
	Elektros sistema
	12 V

	24
	Akumuliatorius
	110 Ah

	25
	Generatoriaus maksimali išėjimo srovė
	90 A

	26
	Bendras ilgis
	3 298 mm

	27
	Bendras plotis
	2 200 mm

	28
	Bendras aukštis
	2 540 mm

	29
	Krovinio platformos aukštis
	994 mm

	30
	Atstumas tarp ratų / vikšrų
	1 600 mm

	31
	Vikšro plotis
	600 mm

	32
	Priekinio vikšro karbo kampas
	72°

	33
	Galinio vikšro karbo kampas
	70°

	34
	Standartinės technikos masė
	2 548 kg

	35
	Važiuoklė
	Guminiai vikšrai; instrukcijoje nurodyti „Bridgestone“





2.3. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad siūloma kelmų freza būtų visiškai techniškai, mechaniškai, hidrauliškai ir funkciškai suderinama su aukščiau nurodyta „Softrak 75“ technika. Visos frezos prijungimui, montavimui ir tinkamam veikimui reikalingos jungtys, adapteriai, tvirtinimo elementai, hidraulinės žarnos, movos ir kiti komponentai turi būti įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.
2.4. Prekė laikoma tinkamai pristatyta tik tada, kai ji sumontuota ant turimos „Softrak 75“ technikos ir bandymo metu patvirtinta, kad visos numatytos funkcijos veikia tinkamai ir saugiai.
3. ATITIKTIES DOKUMENTAI
Kartu su pasiūlymu, tiekėjas turi pateikti gamintojo techninių duomenų lapą, kuriame būtų galima patikrinti siūlomo gaminio parametrus, gamintojo arba tiekėjo patvirtinimą dėl suderinamumo su Pirkėjo turima „Softrak 75“ technika, naudojimo ir saugos instrukciją.
4. PRISTATYMAS, MONTAVIMAS IR PRIĖMIMAS

4.1. Prekę pristatyti iki 2026-12-20. Atsižvelgiant į finansavimo sąlygas, Prekė turi būti pristatyta ne vėliau kaip iki 2026 m. gruodžio 20 d. Šio termino laikymasis Pirkėjui yra esminis, kadangi atsiskaitymui už Prekę skirtas finansavimas turi būti panaudotas per nustatytą finansavimo laikotarpį. Prekę pristačius po 2026 m. gruodžio 20 d., gali nebelikti galimybės panaudoti šiam pirkimui skirtų finansavimo lėšų, todėl Pirkėjas negalėtų užtikrinti atsiskaitymo už pavėluotai pristatytą Prekę.
4.2. Prekė pristatoma adresu Didžioji g. 10 Plateliai, Plungės r. 
4.3. Tiekėjas savo sąskaita privalo pristatyti ir iškrauti prekę, sumontuoti ją ant Pirkėjo turimos „Softrak 75“ technikos, įrengti ir prijungti visas reikalingas hidraulines bei kitas jungtis, užpildyti ar papildyti gamintojo nustatytus tepalus ir alyvas, atlikti paleidimą ir techninį patikrinimą bei atlikti praktinį frezos darbo bandymą.
4.4. Bandymas turi būti atliekamas realiomis eksploatavimo sąlygomis arba kitu šalių suderintu būdu, leidžiančiu patikrinti visas pagrindines įrangos funkcijas.
4.5. Jeigu bandymo metu nustatoma, kad Prekė nesuderinama su turima „Softrak 75“ technika, neveikia bent viena techninėje specifikacijoje nustatyta funkcija arba reikalingi papildomi nenumatyti Pirkėjo pirkimai, Prekė nelaikoma tinkamai pristatyta ir priimta.

5. DARBUOTOJŲ MOKYMAS
5.1. Tiekėjas pristatymo ir paleidimo metu savo sąskaita privalo surengti Pirkėjo darbuotojų praktinius mokymus.
5.2. Mokymų metu turi būti paaiškintas saugus frezos prijungimas ir atjungimas, frezos valdymas, tinkamas frezavimo darbo režimas, hidraulinės sistemos naudojimas, kasdienė techninė apžiūra, tepimo ir techninės priežiūros darbai, frezavimo dantų patikrinimas ir keitimas, saugaus darbo reikalavimai ir veiksmai atsiradus gedimui.
5.3. Mokymai turi būti vykdomi lietuvių kalba arba užtikrinant vertimą į lietuvių kalbą.
6. GARANTIJA
6.1. Visai pristatytai įrangai, jos tvirtinimo elementams, adapteriams, hidrauliniams komponentams bei kartu pateiktiems valdymo įtaisams nustatoma ne trumpesnė kaip 36 mėnesių garantija, skaičiuojama nuo galutinio Prekės priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.
6.2. Garantinio laikotarpio metu dėl gamybinių arba konstrukcinių defektų sugedusios dalys remontuojamos arba keičiamos tiekėjo sąskaita, išskyrus įprastai besidėvinčias dalis, jeigu jų gedimą lėmė normalus nusidėvėjimas.
6.3. Į tiekėjo garantinius įsipareigojimus įtraukiamos diagnostikos, darbuotojo atvykimo, transportavimo, remonto darbų ir garantinių dalių išlaidos.

7. PREKĖS PRISTATYMO TERMINAS
Prekė turi būti pristatyta, sumontuota, išbandyta ir darbuotojai apmokyti per ne ilgesnį kaip 3 mėnesių terminą nuo sutarties įsigaliojimo dienos, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip iki 2026 m. gruodžio 20 d.
8. ATSISKAITYMAS
Su tiekėju atsiskaitoma per 5 darbo dienas nuo tinkamai pristatytos, sumontuotos, išbandytos ir Pirkėjo priimtos prekės priėmimo – perdavimo akto pasirašymo bei tinkamai pateiktos sąskaitos faktūros gavimo dienos.


