Pirkimo sąlygų 2 priedas


TEKSTILĖS ATLIEKŲ KONTEINERIŲ PIRKIMO 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS
0. Švenčionių rajono savivaldybės administracija (Vilniaus g. 19, Švenčionys, įstaigos kodas 188766722) (toliau – perkančioji organizacija), vykdydama projektą „Komunalinių atliekų konteinerinių aikštelių rekonstrukcija Švenčionių rajono savivaldybėje“, sutarties su viešąja įstaiga Centrine projektų valdymo agentūra  Nr. 20-225-P-0001, numato įsigyti naujus tekstilės atliekų konteinerius su pristatymu ir iškrovimu.
0. Tekstilės atliekų konteineriai yra skirti tekstilės atliekų, susidariusių gyventojų namų ūkiuose, surinkimui. 
0. Tekstilės atliekų konteineriai sudaryti iš metalinio korpuso su įmetimo anga (mechanizmu) ir rakinamomis durimis tekstilės atliekų surinkimo talpai išimti. 
0. Konteineriai bus pastatyti atliekų konteinerių aikštelėse ir kitose viešose erdvėse. Konteinerių pastatymo vietų sąrašas bus pateiktas per 10 kalendorinių dienų po pirkimo sutarties pasirašymo.
0. Planuojamas įsigyti konteinerių tekstilės atliekoms surinkti skaičius – 63 vnt.
1. BENDROSIOS SPECIFIKACIJOS BEI REIKALAVIMAI
1. Tiekiami konteineriai turi būti pilnai sukomplektuoti, nauji (ne senesni kaip 2025 metų gamybos), nenaudoti, be išorinių pažeidimų. 
1. Konteineriai turi atitikti nacionalinius ir/arba ES standartus nustatytus tiekiamų konteinerių gamybai naudojamoms medžiagoms (LST EN 10346:2015, LST EN 10143:2006 arba analogiškus jiems, neapsiribojant nurodytais). 
1. Tiekėjo pasiūlyme turi būti nurodyti konteinerių gamintojai, konteinerių tipai bei modeliai. 
1. Kiekvienam konteinerio korpusui turi būti suteikiamas 60 mėnesių garantinis laikotarpis, per kurį galioja tiekėjo garantiniai įsipareigojimai. Tiekėjas turi teikti pilną garantinį remontą arba pakeisti prekes. Garantinio laikotarpio pradžia – prekių  perdavimo–priėmimo akto abiejų šalių pasirašymo data. Prekių perdavimo–priėmimo aktas bus pasirašomas, kai techninės specifikacijos reikalavimus atitinkantys tekstilės konteineriai bus pristatyti į Užsakovo nurodytas konteinerių pastatymo vietas.
1. Tiekėjas turi pateikti montavimo, eksploatacijos, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijas lietuvių kalba.
1. Konteinerius Tiekėjas turi būti pristatyti į Užsakovo nurodytas vietas ir jose konteinerius iškrauti. Konteinerių pastatymo vietų sąrašas bus pateiktas per 10 kalendorinių dienų po pirkimo sutarties pasirašymo.
1. Konteinerių pristatymo terminas – 6 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos. Tekstilės konteinerių pristatymas gali būti vykdomas dalimis, keliomis atskiromis siuntomis, suderinus pristatymo terminus su Užsakovu, tačiau visas konteinerių kiekis turi būti pristatytas per nustatytą galutinį pristatymo terminą (6 mėnesius nuo pirkimo sutarties pasirašymo).
1. Teikdamas pasiūlymą Tiekėjas turi į siūlomą kainą įskaičiuoti visas išlaidas ir visus mokesčius, prisiimti riziką už visas išlaidas, kurias, teikdamas pasiūlymą ir laikydamasis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjo įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.
1. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
2. Žemiau pateikta specifikacijų lentelė apima detalius reikalavimus konteineriams.
2. Tiekėjas pagal žemiau pateiktos lentelės duomenis privalo užpildyti pasiūlymo formą, užpildant visas lentelės dalis, prie kiekvieno nustatyto reikalavimo turi būti nurodytas konkretus Tiekėjo siūlomų prekių parametras.
2. Kiekvienas techninių reikalavimų punktas turi būti pagrįstas technine dokumentacija, deklaracijomis, kurie turi būti pateikti pasiūlyme. Nurodant dokumentą pasiūlyme, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui, turi būti nurodyta konkreti vieta dokumente (puslapis, skyrius, punktas ir kt.). 
2. Detalūs reikalavimai konteineriams:
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	Techniniai reikalavimai

	1.
	Bendrieji reikalavimai

	1.1.
	Konteinerių gamintojas, tipas ir modelis.

	1.2.
	Konteineriai turi būti pilnai sukomplektuoti, nauji (ne senesni kaip 2025 metų gamybos), nenaudoti, be išorinių pažeidimų.

	1.3.
	Konteinerių kiekis: 63 vnt.

	1.4.
	Atitinka nacionalinius ir/arba ES standartus nustatytus tiekiamų konteinerių gamybai naudojamoms medžiagoms (LST EN 10346:2015, LST EN 10143:2006 arba analogiškus jiems, neapsiribojant nurodytais). 

	2.
	Reikalavimai konteinerio korpusui:

	2.1.
	Konteinerio išmatavimai turi būti intervaluose nurodytuose žemiau:

	2.1.1
	aukštis: 1950-2250 mm;

	2.1.2.
	Bendra konteinerio talpa: ne mažiau kaip 2 m3

	2.2.
	Pagamintas iš ne plonesnių kaip 1,5 mm storio plieno lakštų.

	2.3.
	Konteineriai turi būti atsparūs korozijai. Gamintojas turi naudoti paviršiaus apdorojimo priemones arba medžiagas, kurios užtikrintų sistemų eksploatacines charakteristikas vidutiniškai agresyvioje aplinkoje (aplinkos agresyvumo klasė C3 pagal EN ISO 12944). Metalinės dalys turi būti nerūdijančio plieno arba cinkuotos karštuoju būdu (padengimo dangos storis pagal EN ISO 1461 arba analogiškus jiems reikalavimus). Pateikiama gamintojo patvirtinta deklaracija.

	2.4.
	Konteinerio korpusas turi būti uždaras, užtikrinant apsaugą nuo išorės veiksnių, kritulių ir pan.  

	2.5.
	Konteinerio spalva – pilka, RAL 7021 arba analogiška (analogiška spalva turi būti nurodyta pasiūlyme).

	2.6.
	Su reguliuojamomis pastatymo kojelėmis.

	2.7.
	Konteinerio durelės tekstilės atliekų ištuštinimui turi būti įrengtos konteinerio šone po atliekų įmetimo anga.

	2.8.
	Konteinerio durelės rakinamos, užrakinimo mechanizmai (spynos) turi būti turi būti įskaičiuoti į pasiūlymo kainą ir pristatomi kartu su konteineriais.

	3.
	Reikalavimai atliekų įmetimo angai: 

	3.1.
	Pildymo angos turi būti suprojektuotos taip, kad būtų saugios įprastomis sąlygomis, kad žmogus per jas negalėtų netyčia įkristi į konteinerį.

	3.2.
	Atliekų įmetimui turi būti įrengtas ne mažiau 60 litrų atliekų įdėjimo būgnas arba kitos formos vartomas metamų atliekų tūrio ribotuvas.

	4.
	Ženklinimas:

	4.1.
	Ant kiekvieno konteinerio matomoje vietoje turi būti ženklinimas, nurodant:

	4.1.1.
	gamintojo pavadinimą arba prekės ženklą;

	4.1.2.
	gamybos metus;

	4.2.
	Kiekvienam konteineriui tiekėjas privalo pagaminti po 1 vnt. informacinių užrašų. Informacinį užrašą tiekėjas privalo pritvirtinti ant priekinės konteinerio dalies (orientaciniai matmenys 40x60 cm). Užrašo maketą pateiks perkančioji organizacija ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų po pirkimo sutarties pasirašymo.

	4.3.
	Informacinis užrašas turi būti atsparus atmosferos, UV spindulių poveikiui. Užrašo tvirtinimo vieta, tvirtinimo būdas suderinama su perkančiąja organizacija ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų po pirkimo sutarties pasirašymo.

	5.
	Garantijos:

	5.1.
	60 mėnesių garantija turi būti suteikiama tiekėjo (tiekėjas, pristatęs konteinerius ir pateikęs pasirašymui prekių priėmimo–perdavimo aktą, turės pateikti garantinį raštą).

	6.
	Dokumentacija:

	6.1.
	Konteinerių montavimo, eksploatacijos, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijos lietuvių kalba.

	6.2.
	Pateikiamas duomenų lapas, kuriame pateikiama ši informacija:

	6.2.1.
	gabaritiniai matmenys;

	6.2.2.
	visuminė leidžiamoji masė, kg;

	6.2.3.
	medžiagos, iš kurių pagamintas konteineris;

	6.2.4.
	konteinerio tuštinimo būdas ir atitinkami saugos įtaisai;

	6.2.5.
	tuščio konteinerio masė;

	6.2.6.
	konstrukcijos charakteristikos.
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