
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
KELTUVAI ŽMONĖMS SU NEGALIA IR JŲ MONTAVIMO MOKYKLINIUOSE AUTOBUSUOSE PASLAUGOS 

            Ši techninė specifikacija parengta kaip minimalių, funkcinių reikalavimų dokumentas, siekiant sudaryti sąlygas pasiūlymus pateikti kuo platesniam tiekėjų ratui. Tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius techninius sprendinius, jeigu jie užtikrina saugų keltuvo naudojimą ir suderinamumą su nurodyta transporto priemone.
1. Pirkimo objektas
Perkami 3 vnt. mokykliniuose autobusuose montuojami platforminiai keltuvai, skirti asmenims, judantiems neįgaliojo vežimėliu, įlaipinimui į autobusus ir išlaipinimui iš jų. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas 3-jų keltuvų pristatymas, montavimas, reikalingos montavimo medžiagos, prijungimas, sureguliavimas, išbandymas ir parengimas jais naudotis.
Tiekėjas turi įvertinti keltuvo masę ir jos poveikį transporto priemonės leistinai masei, ašių apkrovoms ir keleivių vietų skaičiui
2. Mokyklinio autobuso duomenys
	Rodiklis
	Duomenys

	Transporto priemonės tipas
	Mokykliniai elektriniai autobusai, kuriuose bus montuojami keltuvai

	Kategorija
	M2 klasės B grupės

	Gamintojas / modelis
	IVECO eDaily 19 / IVECO 72C14E

	Pagaminimo metai
	2026

	Numatoma keltuvo montavimo vieta
	Autobuso gale, ties galinėmis durimis, jeigu tiekėjo siūlomas sprendinys yra techniškai tinkamas konkrečiam autobusui.

	Autobusų/keltuvų kiekis
	3 vnt. (po 1 keltuvą kiekvienam autobusui)

	Pastaba
	Tiekėjas, prieš pateikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti keltuvo sumontavimo galimybes konkrečiame autobuse. 
Perkančioji organizacija, esant poreikiui, sudaro galimybę apžiūrėti transporto priemonę.


3. Minimalūs funkciniai ir techniniai reikalavimai
	Eil. Nr.
	Minimalus reikalavimas
	Tiekėjo siūloma atitiktis / pagrindimas/atitikties įrodymas pridedamame dokumente/kataloge, nurodant konkrečią vietą

	3.1.
	Keltuvo tipas – transporto priemonėje montuojamas platforminis keltuvas arba lygiavertis techninis sprendinys, užtikrinantis asmenų, naudojančių neįgaliojo vežimėlį, saugų patekimą į transporto priemonę ir iš jos.
	

	3.2.
	Veikimo principas – elektrohidraulinis, elektrinis arba kitas lygiavertis techninis sprendinys, užtikrinantis stabilų ir kontroliuojamą platformos pakėlimą bei nuleidimą.
	

	3.3.
	Keliamoji galia – ne mažesnė kaip 300 kg. Tiekėjas turi nurodyti gamintojo deklaruojamą maksimalią keliamąją galią.
	

	3.4.
	Platformos matmenys turi būti pakankami saugiam standartinio rankinio arba elektrinio asmens su negalia vežimėlio užvažiavimui ant platformos, joje saugiai išbūti ir nuvažiavimui nuo platformos.
	

	3.5.
	Keltuvas turi būti valdomas operatoriaus valdymo mygtukais, laidiniu arba belaidžiu pultu arba kitu lygiaverčiu saugiu valdymo būdu.
	

	3.6.
	Keltuve turi būti numatyta avarinio nuleidimo funkcija, užtikrinanti galimybę saugiai nuleisti platformą ir išlaipinti asmenį, sutrikus pagrindiniam keltuvo valdymui ar elektros tiekimui.
	

	3.7.
	Transportavimo padėtyje keltuvas turi būti stabiliai užfiksuotas ir neturi kelti pavojaus keleivių, vairuotojo ar transporto priemonės saugai.
	


4. Keltuvo atitikties ir saugos reikalavimai, aplinkosauginis reikalavimas
	Eil. Nr.
	Minimalus reikalavimas
	Tiekėjo iškeltam reikalavimui patvirtinantis dokumentas (įvardijama, koks dokumentas pateikiamas su pasiūlymu arba bus pateiktas prekių perdavimo metu)

	4.1.
	Keltuvas turi būti paženklintas CE ženklu ir atitikti jam taikomų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus saugos ir kitus privalomus reikalavimus.
	

	4.2.
	Keltuvas turi atitikti jam taikomus saugos reikalavimus ir LST EN 1756-2 arba lygiaverčio standarto reikalavimus, taikomus transporto priemonėse montuojamoms kėlimo platformoms, skirtoms asmenims, naudojantiems neįgaliojo vežimėlį.
	

	4.3
	Žalias pirkimas: 
Keltuvas yra tvirtas, ilgaamžis, funkcionalus, jis ar jo sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos:  keltuvo originalias arba gamintojo rekomenduojamas lygiavertes atsargines dalis turi būti galima įsigyti ne trumpiau kaip 5 metus nuo keltuvo perdavimo naudotis perkančiajai organizacijai  dienos.
	


5. Montavimo ir suderinamumo reikalavimai
	Eil. Nr.
	Minimalus reikalavimas
	Tiekėjo siūloma atitiktis / pagrindimas

	5.1.
	Montuojant keltuvą negali būti pablogintas autobuso saugumas, stabilumas, keleivių judėjimo galimybės, prieinamumas ar transporto priemonės eksploatavimas.
	

	5.2.
	Po keltuvo sumontavimo autobuse turi išlikti ne mažesnis keleivių sėdimų vietų skaičius, negu numatyta transporto priemonės techniniuose / registracijos dokumentuose, kurių yra 19+1.
	


6. Su pasiūlymu pateikiama informacija
	Eil. Nr.
	Informacija / dokumentai
	Tiekėjo siūloma atitiktis / pagrindimas/siūlymas/konkreti vieta dokumente

	6.1.
	Siūlomo keltuvo gamintojas, modelis ir tipas.
	

	6.2.
	Su pasiūlymu turi būti pateiktas Techninis aprašymas arba gamintojo dokumentas, kuriame nurodyta keliamoji galia, platformos matmenys, veikimo principas, valdymo būdas ir pagrindinės saugos funkcijos (lietuvių kalba)
	

	6.3.
	Pristatymo ir sumontavimo terminai.
	


7. Dokumentai po montavimo
	Eil. Nr.
	Minimalus reikalavimas
	Tiekėjo pagrindimas/patvirtinimas

	7.1.
	Sumontuoto keltuvo perdavimo-priėmimo dokumentai.
	

	7.2.
	Naudojimo ir priežiūros instrukcija lietuvių kalba.
	

	7.3.
	Garantiniai dokumentai.
	

	7.4.
	Keltuvo veikimo patikros / bandymo dokumentas.
	

	7.5.
	Perkančiosios organizacijos paskirtų darbuotojų apmokymo naudotis keltuvu patvirtinimas.
	


8. Garantija ir aptarnavimas
	Eil. Nr.
	Minimalus reikalavimas
	Tiekėjo siūloma atitiktis / pagrindimas

	8.1.
	Keltuvui turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija nuo perdavimo-priėmimo dienos. 
	

	8.2
	Garantinis remontas turi būti atliekamas ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo raštu pateikimo apie gedimą tiekėjui
	


9. Tiekėjo patvirtinimas
Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, patvirtina, kad siūlomas keltuvas ir montavimo sprendinys atitinka šioje techninėje specifikacijoje nustatytus minimalius reikalavimus arba yra jiems lygiaverčiai, o pateikta informacija yra teisinga ir pagrįsta tiekėjo pateikiamais dokumentais.

Tiekėjo pavadinimas ______________________________
Atsakingas asmuo, pareigos ______________________________
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