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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. Bendri reikalavimai
1.1. Perkama prekė turi būti nauja, nenaudota.
1.2. Į kainą turi būti įskaičiuota transportavimo paslauga. Kėdes pristatyti adresu: Vilnius, Totorių g. 25   
1.3. Tiekėjas gali siūlyti gaminį, kuris bus toks pat arba lygiavertis.
1.4. Kėdė privalo turėti bandymų protokolus, liudijančius atitikimą standartams: 
LST EN 1335-2:2019; LST EN 1728:2012/AC:2013; LST EN 1022:2019 (arba lygiavertį).
1.5. Tiekėjas su pasiūlymu pateikia bandymų protokolų kopijas.
1.6. Reikalingas poliuretano sertifikatas (OEKO-TEX).
1.7. Kartu su pasiūlymu tiekėjas pateikia kėdės techninės specifikacijos aprašymą lietuvių kalba.
1.8. Kėdėms turi būti suteikiamas ne  trumpesnis kaip 24 mėnesių garantinis laikotarpis nuo priėmimo – perdavimo akto pasirašymo datos.

2. Aplinkos apsaugos kriterijai
   Perkamas produktas turi atitikti jam nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus (pagal LST EN ISO 14024) , „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ ir yra paženklintas I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu (pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, The Hungarian Eco-label, Polish Eco Mark-Znak EKO arba kitu I tipo ekologiniu ženklu);

3. Techniniai reikalavimai ir kiekiai 
Biuro kėdė  -  15 vnt.
• Biuro kėdė be ratukų. 
• Su 360° sukamuoju mechanizmu ir grįžtančiu į pradinę padėtį.
• Bendras aukštis ne mažesnis kaip 93 cm. 
• Sėdynės matmenys ~ 48x49 cm.
• Kėdės sėdynė ir atlošas - vientisas karkasas
• Gobeleno atsparumas trinčiai ne mažiau kaip 150 000 ciklų (pagal Martindeilo skalę).
• Ergonomiška vidinė faneros karkaso forma.
• Kojų apačioje pritvirtinos stabilios plastikinės pėdelės, apsaugančios grindų dangą nuo subraižymo.
• Kėdės sėdynė ir nugarėlė paminkštintos liejiniu suformuotu poliuretano putų sluoksniu.
• Maksimali apkrova ne mažesnė 150 kg. 
• Rėmas pagamintas iš plieno, juodos spalvos. Gobeleno spalva ruda (derinama prie turimų kėdžių).
• Standardinis karkaso storis ne mažiau kaip 12 mm storio presuota (formuota) beržo fanera.
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