Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas


TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
METALINIŲ (ŠARVUOTŲ) IR SUSTIPRINTŲ DURŲ GAMYBA IR MONTAVIMO DARBAI


	Eil. Nr.
	Aprašymas
	Kiekis

	Alytaus kalėjimas adresu Ulonų g. 8A, Alytus

	1.
	Metalinės (šarvuotos) vidaus durys (su montavimu)
Preliminarūs matmenys:
Aukštis - 2050 mm;
Plotis - 860 mm; 
Durų varčios skardos storis - ne mažesnis kaip 2 mm; 
Sienos storis - 300 mm;
Durų varčios ir staktos išorė ir vidus dažyta milteliniu būdu, spalva bus derinama užsakymo metu; 
Durų pritraukėjas - vidinis, sustiprintas;
Spynos, rankenos - komplekte: apatinės spynos mechanizmas, viršutinė seifinė spyna, rankena, apyrakčiai, cilindras/užsuktukas, raktų komplektas (ne mažiau 5 vnt.), ankeriai tvirtinimui, aklės tvirtinimo skylėms. 
Prijungimas prie atidarymo / uždarymo sistemų – nereikalingas;
Kita informacija - varčios, staktos užpildas – vata; apvadų komplektas iš vienos pusės; 2 kabliai prieš įsilaužimą; durų slenkstis metalinis, varčios storis 60 mm.
	1 kompl.

	2.
	Metalinės (šarvuotos) lauko durys (su montavimu)
Preliminarūs matmenys:
Aukštis - 2050 mm;
Plotis - 860 mm; 
Durų varčios skardos storis - ne mažesnis kaip 2 mm; 
Sienos storis - 300 mm;
Durų išorinė MDF plokštė turi būti atspari drėgmei ir padengta oro sąlygoms atspariais milteliniais dažais. Vidinė plokštė nudažyta milteliniu būdu, spalva bus derinama užsakymo metu; 
Durų pritraukėjas - vidinis, sustiprintas;
Spynos, rankenos – komplekte: apatinės spynos mechanizmas, viršutinė seifinė spyna, rankena, apyrakčiai, cilindras/užsuktukas, 5 raktai, ankeriai tvirtinimui, aklės tvirtinimo skylėms.
Prijungimas prie atidarymo / uždarymo sistemų – nereikalingas;
Kita informacija - durų varčios, staktos užpildas – vata; varčios storis 60 mm; apvadų komplektas iš vienos pusės; 2 kabliai prieš įsilaužimą, durų slenkstis metalinis. 
	1 kompl.

	Pravieniškių 2-asis kalėjimas adresu Pravieniškių g. 57, Pravieniškių k., Kaišiadorių r.

	1.
	Metalinės (šarvuotos) lauko durys (su montavimu)
Preliminarūs matmenys:
Aukštis - 2100 mm;
Plotis - 850 mm; 
Durų varčios skardos storis - ne mažesnis kaip 2 mm; 
Sienos storis -  300 mm; 
Durų varčios ir staktos išorė ir vidus dažyta milteliniu būdu, spalva bus derinama užsakymo metu; 
Durų pritraukėjas - vidinis, sustiprintas;
Spynos, rankenos – komplekte: rakinama seifinė spyna, raktų komplektas (ne mažiau 3 vnt.), be užsuktuko;
Prijungimas prie atidarymo / uždarymo sistemų nereikalingas;
Kita informacija - durų stakta metalinė; durys be jokių stiklo elementų; durų slenkstis metalinis; apvadų komplektas iš vienos pusės.
	1 kompl.

	Kauno kalėjimas adresu Technikos g. 34, Kaunas

	1.
	Metalinės (šarvuotos), sustiprintos lauko durys (su montavimu)
Preliminarūs matmenys: 
Aukštis - 2300 mm;
Plotis - 950 mm; 
Durų varčios skardos storis - ne mažiau 2 mm; 
Sienos storis -  sienos storis 400 mm;
Durų varčios ir staktos išorė ir vidus dažyta milteliniu būdu, durų spalva bus derinama užsakymo metu;
Durų pritraukėjas - vidinis arba išorinis, sustiprintas (lauko sąlygoms);
Spynos, rankenos – komplekte: naujas elektromagnetas, durų (atidarymas / uždarymas) rankena / bumbulas iš abiejų pusių, rankenos / bumbulo funkcija - tik atidaryti (patraukti) / uždaryti (pastumti) duris, rankena / bumbulas neturi sukiotis, kad neatsidarytų durys be elektromagneto spynos užrakto, naujas elektromagnetas sumontuotas ant naujų metalinių (šarvuotų), sustiprintų durų iš įstaigos vidinės pusės ir prijungiamas prie esamos komutacijos, elektromagneto spynos užraktas, durų atidarymas / uždarymas valdomas tik iš „Apsaugos posto (Nr. 1)“;
Prijungimas prie atidarymo / uždarymo sistemų – reikalingas;
Kita informacija – durų stakta metalinė; durų slenkstis metalinis;
Durys atsidaro į įstaigos kiemo teritoriją.
	1 kompl.

	2.
	Metalinės (šarvuotos), sustiprintos lauko durys (su montavimu)
Preliminarūs matmenys: 
Aukštis - 2090 mm;
Plotis - 1300 mm, varstomos dalies plotis 860 mm, nevarstomos dalies plotis 380 mm;
Durų varčios skardos storis - ne mažiau 2 mm; 
Sienos storis -  sienos storis 460 mm (laukas);
Durų varčios ir staktos išorė ir vidus dažyta milteliniu būdu, durų spalva bus derinama užsakymo metu;
Durų pritraukėjas - vidinis arba išorinis, sustiprintas (lauko sąlygoms);
Spynos, rankenos – komplekte: rakinama seifinė spyna, durų atidarymo rankena iš abiejų pusių, durys be jokių stiklo elementų, durys su rakinama spyna, raktų komplektas (ne mažiau 3 vnt.); 
Prijungimas prie atidarymo / uždarymo sistemų – nereikalingas;
Kita informacija – durų slenkstis metalinis; durų stakta metalinė;
Durys atsidaro į lauko pusę.
	1 kompl.

	3. 
	Metalinės (šarvuotos), sustiprintos lauko durys (su montavimu)
Preliminarūs matmenys: 
Aukštis - 2330 mm;
Plotis - 850 mm;
Durų varčios skardos storis - ne mažiau 2 mm; 
Sienos storis -  sienos storis  400 mm;
Durų varčios ir staktos išorė ir vidus dažyta milteliniu būdu, durų spalva bus derinama užsakymo metu; 
Durų pritraukėjas - vidinis arba išorinis, sustiprintas (lauko sąlygoms); 
Spynos, rankenos – komplekte: naujas elektromagnetas, durų (atidarymas / uždarymas) rankena / bumbulas iš abiejų pusių, rankenos / bumbulo funkcija - tik atidaryti (patraukti) / uždaryti (pastumti) duris, rankena / bumbulas neturi sukiotis, kad neatsidarytų durys be elektromagneto spynos užrakto, naujas elektromagnetas sumontuotas ant naujų metalinių (šarvuotų), sustiprintų durų iš įstaigos vidinės pusės ir prijungiamas prie esamos komutacijos, elektromagneto spynos užraktas, durų atidarymas / uždarymas valdomas tik iš „Apsaugos posto (Nr. 2)“;
Prijungimas prie atidarymo / uždarymo sistemų – reikalingas;
Kita informacija – durų stakta metalinė; durų slenkstis metalinis;
Durys atsidaro į įstaigos kiemo teritoriją.
	1 kompl.



Visos naujos pagamintos durys pristatomos ir sumontuojamos nurodytais lentelėje adresais, atliekant visą reikalingą apdailą. Senos  durys ir varteliai demontuojami ir išvežami utilizavimui. 

Suteikiama galimybė atvykti į kalėjimus, nurodytais lentelėje adresais, atlikti išmatavimus, apsižiūrėti montuojamų durų vietas, durų  kryptis (iš vidaus į išorę, iš išorės į vidų, iš kairės į dešinę, iš dešinės į kairę), elektromagnetų spynų kryptis (kairės, dešinės pusių). Naujų durų elektromagnetų spynų (atidarymo / uždarymo) sistemos (kur reikalinga) turi būti prijungiamos prie esamų atidarymo / uždarymo sistemų (komutacijų). 

______________________________


