Pirkimo sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Perkama Prekė turi atitikti šiuos minimalius privalomus techninius reikalavimus (tiekėjai gali siūlyti ir geresnių techninių parametrų bei geresnius sertifikatus atitinkančią Prekę, nei nurodyta šiose techninėse specifikacijose). Tiekėjas užpildytą Techninę specifikaciją privalo pateikti kartu su pasiūlymu.
1. Siūloma  Prekė  visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

	Eil. Nr.
	Parametras
	Minimali reikšmė
	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos ir jų  reikšmės
(tiekėjas turi nurodyti konkrečias siūlomos prekės technines charakteristikas ir jų reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti negalima – nurodo (aprašo) reikalavimo atitikimą TAIP arba NE)
Plačiau žr. šios lentelės pabaigoje pateiktas pastabas*

pildo tiekėjas

	1.
	Licencijų skaičius
	500 vnt. 
	

	2.
	Gamintojas
	Tiekėjas turi nurodyti siūlomo sprendimo gamintoją.
	

	3.
	Produkto pavadinimas
	Tiekėjas turi nurodyti tikslų siūlomo produkto pavadinimą, licencijavimo modelį ir, jei taikoma, gamintojo produkto / licencijų kodus. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas visas siūlomų licencijų, modulių ir papildomų programinių komponentų sąrašas, jų kiekiai ir paskirtis. Turi būti pateikta nuoroda į viešai prieinamą gamintojo informaciją apie siūlomo sprendimo funkcionalumą.
	

	4.
	Palaikomos operacinės sistemos, duomenų bazės ir naršyklės
	Endpoint Central Server ir Distribution Server:
• Windows 7 – palaikoma tik Distribution Server komponentui.
• Windows 8 – palaikoma tik Distribution Server komponentui.
• Windows 8.1 – palaikoma tik Distribution Server komponentui.
• Windows 10.
• Windows 11.
• Windows Server 2008 R2 – palaikoma tik Distribution Server komponentui.
• Windows Server 2012 – palaikoma tik Distribution Server komponentui.
• Windows Server 2012 R2 – palaikoma tik Distribution Server komponentui.
• Windows Server 2016.
• Windows Server 2019.
• Windows Server 2022.
• Windows Server 2025.Windows Server operacinės sistemos pagal gamintojo rekomendacijas turi būti tinkamos naudoti aplinkose, kuriose valdoma 5 000 ar daugiau galinių įrenginių.Windows galinių įrenginių agentai:
• Windows 11.
• Windows 11 ARM64.
• Windows 10.
• Windows 8.1.
• Windows 8.
• Windows 7.Windows 7, Windows 8 ir Windows 8.1 yra pasibaigusio gyvavimo ciklo (EOL) operacinės sistemos. Jų palaikymas vykdomas pagal gamintojo oficialiai taikomas EOL ir sąlyginio palaikymo (Conditional Support) sąlygas.
Windows Server galinių įrenginių agentai:
• Windows Server 2025.
• Windows Server 2022.
• Windows Server 2019.
• Windows Server 2016.
• Windows Server 2012 R2.
• Windows Server 2012.
• Windows Server 2008 R2.Windows Server 2008 R2 yra pasibaigusio gyvavimo ciklo (EOL) operacinė sistema. Jos palaikymas vykdomas pagal gamintojo oficialiai taikomas EOL ir sąlyginio palaikymo sąlygas.
macOS:
• macOS 27 Golden Gate.
• macOS 26 Tahoe.
• macOS 15 Sequoia.
• macOS 14 Sonoma.
• macOS 13 Ventura.
• macOS 12 Monterey.
• macOS 11 Big Sur.Linux:Sprendimas turi palaikyti ARM 32 bitų, ARM 64 bitų ir AMD 32/64 bitų procesorių architektūras pagal gamintojo nustatytas palaikymo sąlygas.
• ARM 32-bit palaikymas – nuo produkto versijos 11.2.2335.1.
• ARM 64-bit ir AMD 64-bit palaikymas – nuo produkto versijos 2606.01.Palaikomos Linux distribucijos:
• Ubuntu 10.04 ir naujesnės versijos.
• Debian 7 ir naujesnės versijos.
• Red Hat Enterprise Linux 6 ir naujesnės versijos.
• CentOS 6.
• CentOS 9 Stream.
• CentOS 10 Stream.
• Fedora 19 ir naujesnės versijos.
• Linux Mint 13 ir naujesnės versijos.
• OpenSuSE 11 ir naujesnės versijos.
• SUSE Enterprise Linux 11 ir naujesnės versijos.
• Pardus 17 ir 19.
• Oracle Linux Server 6, 7, 8 ir 9.
• Oracle Linux 6 ir naujesnės versijos.
• Rocky Linux 8 ir naujesnės versijos.
• AlmaLinux 8.
• AlmaLinux 9.
• AlmaLinux 10.
• Linux Mint 6.
• Linux Mint 7.
• Amazon Linux 2.
• Amazon Linux 2023.Linux sistemoms turi būti palaikomos kernel versijos 2.6.33 ir naujesnės pagal konkrečios distribucijos gamintojo palaikymo sąlygas.Mobiliųjų ir kitų įrenginių valdymui:
• Android – 4.0 arba naujesnė versija.
• iOS / iPadOS, įskaitant iPhone ir iPad – 4.0 arba naujesnė versija.
• Windows Smartphone – Windows Phone 8.1 arba naujesnė versija.
• Windows nešiojamieji įrenginiai, įskaitant Surface Hub ir Surface Pro – Windows 10.
• ChromeOS – 57.0 arba naujesnė versija.
• tvOS – 7.0 arba naujesnė versija.
• macOS mobiliųjų įrenginių valdymo funkcijoms – 10.11 arba naujesnė versija.Duomenų bazės:
• PostgreSQL.
• Microsoft SQL Server 2016.
• Microsoft SQL Server 2017.
• Microsoft SQL Server 2019.
• Microsoft SQL Server 2022.Konkreti naudojama duomenų bazės versija turi atitikti pasiūlymo pateikimo metu galiojančius siūlomos produkto versijos gamintojo reikalavimus.Valdymo konsolės interneto naršyklės:
• Microsoft Edge.
• Mozilla Firefox.
• Google Chrome. Jeigu iki pasiūlymo pateikimo gamintojas oficialiai įtraukia naujesnę šiame punkte nurodytos operacinės sistemos, duomenų bazės, naršyklės ar kitos platformos versiją į palaikomų platformų sąrašą, naujesnės oficialiai palaikomos versijos palaikymas taip pat laikomas atitinkančiu šios techninės specifikacijos reikalavimus.
	

	5.
	Centralizuotas valdymas
	• Valdymo konsolė su saugiu prisijungimu per interneto naršyklės sąsają.
• Vartotojų ir administratorių vaidmenų valdymas – ne mažiau kaip 3 skirtingų lygių teisės.
• Administratorių veiksmų audito žurnalas.
• Vieninga galinių įrenginių, serverių, mobiliųjų įrenginių, programinės įrangos, pataisų, konfigūracijų ir saugumo funkcijų valdymo platforma.
	

	6.
	Tapatybės ir prieigos valdymas (RBAC)
	• Vaidmenimis pagrįstas administratorių prieigos valdymas.
• Saugus prieigos kontrolės mechanizmas.
• Galimybė riboti administratorių teises pagal jų atliekamas funkcijas.
• Kelių veiksnių autentifikavimo palaikymas.
	

	7.
	IT operacijų valdymas
	• Galinių įrenginių ir serverių būklės, operacinės sistemos, programinės įrangos, pataisų ir konfigūracijų informacijos centralizuotas pateikimas.
• Valdomų įrenginių būsenos ir administravimo rezultatų stebėjimas iš vienos konsolės.
	

	8.
	Inventorizacija
	• Automatinė aparatūros ir programinės įrangos inventorizacija.
• IT turto duomenų centralizuotas valdymas.
• Galimybė eksportuoti arba perduoti inventoriaus duomenis kitoms informacinėms sistemoms naudojant gamintojo palaikomas integracijas arba API.
	

	9.
	IT turto valdymas
	• Techninės ir programinės įrangos turto valdymas.
• Įdiegtos programinės įrangos stebėjimas.
• Programinės įrangos licencijų informacijos valdymas.
• Programinės įrangos naudojimo / metering informacijos stebėjimas.
	

	10.
	Nuotolinis valdymas
	• Integruotas nuotolinis prisijungimas prie galinių įrenginių.
• Ekrano bendrinimas ir kelių monitorių palaikymas.
• Garso ir vaizdo perdavimo palaikymas nuotolinio aptarnavimo metu.
• Failų perdavimas.
• Nuotolinė prieiga ir problemų šalinimas.
• Nuotolinių sesijų informacijos auditas.
• Nuotolinių sesijų įrašymo galimybė.
	

	11.
	Darbalaukio konfigūracija
	• Aplinkos kintamųjų nustatymas.
• Tinklo diskų prijungimas.
• Sparčiųjų klavišų kūrimas.
• IP ir bendrinamų spausdintuvų konfigūravimas.
• Pranešimų langų rodymas.
• Programų paleidimas.
• Kiti gamintojo palaikomi vartotojo ir kompiuterio konfigūravimo veiksmai.
	

	12.
	Kompiuterio konfigūracija
	• Vietinių vartotojų ir grupių valdymas.
• Operacinės sistemos paslaugų valdymas.
• Programų vykdymo planavimas.
• Registro įrašų tvarkymas.
• Programinės įrangos diegimas.
• Maitinimo schemų konfigūravimas.
• Administratoriaus nustatytų scenarijų vykdymas.
	

	13.
	Politikų valdymas
	• Politikų ir konfigūracijų kūrimas bei taikymas vartotojams, įrenginiams ar jų grupėms.
• Konfigūracijų profilių valdymas.
• Konfigūracijų taikymo planavimas.
• Konfigūracijų diegimo būsenos stebėjimas ir pakartotinis taikymas.
	

	14.
	Konfigūracijos
	Sprendimas turi turėti gamintojo pateikiamas iš anksto paruoštas galinių įrenginių konfigūracijas arba šablonus, apimančius bent maitinimo valdymą, išorinių įrenginių valdymą, saugumo ir operacinės sistemos parametrų valdymą.
	

	15.
	OS diegimas
	• Operacinių sistemų atvaizdų kūrimas arba užfiksavimas ir centralizuotas administravimas.
• „Golden Image“ naudojimas.
• OS diegimas į vieną ar kelis galinius įrenginius.
• Automatizuotas OS diegimas.
• Aparatinės įrangos tvarkyklių valdymas.
• Galimybė diegti OS į skirtingos aparatinės konfigūracijos įrenginius.
• Tinklinio ir/ar autonominio OS diegimo palaikymas.
	

	16.
	Ataskaitų generavimas
	• Ataskaitų apie katalogų tarnybos objektus, inventorių, programinę įrangą, pataisas, pažeidžiamumus, mobiliuosius įrenginius, licencijų būklę ir administratorių veiksmus generavimas.
• Eksportas į PDF ir skaičiuoklėms tinkamą formatą.
• Automatinio ataskaitų generavimo ir siuntimo el. paštu planavimas.
	

	17.
	Prieigos / atitikties valdymas
	• Centralizuotas valdomų galinių įrenginių saugumo būklės ir atitikties vertinimas pagal sprendimo palaikomus saugumo kriterijus.
• Nustatytų saugumo reikalavimų neatitinkančių įrenginių identifikavimas.
• Administratoriaus nustatytų rizikos mažinimo arba taisomųjų priemonių taikymas, įskaitant saugumo konfigūracijų taikymą, pataisų diegimą, programų ar išorinių įrenginių naudojimo ribojimą bei kitus gamintojo palaikomus saugumo veiksmus.
	

	18.
	Sertifikatų valdymas
	• Centralizuotas skaitmeninių sertifikatų diegimas į pasirinktų galinių įrenginių sertifikatų saugyklas be galutinio naudotojo įsikišimo.
• Kelių sertifikatų diegimo palaikymas.
• Galimybė centralizuotai pašalinti konkrečius ir nebegaliojančius sertifikatus iš pasirinktų sertifikatų saugyklų.
	

	19.
	Turinio valdymas
	• Programų, failų ir atnaujinimų centralizuotas paskirstymas.
• Paskirstymo teisių ir tikslinių vartotojų / įrenginių grupių nustatymas.
• Failų ir aplankų paskirstymas į pasirinktus galinius įrenginius.
	

	20.
	Sisteminės integracijos
	• Integracija su „Microsoft Active Directory“ arba lygiaverte katalogų tarnyba.
• Integracija su „Microsoft Entra ID / Azure AD“.
• Galimybė integruotis su SIEM sistemomis.
• Galimybė integruotis su ITSM / Helpdesk sistemomis.
• Dokumentuotos programinės sąsajos (API) prieinamumas integracijoms ir automatizavimui.
	

	21.
	Programų valdymas
	• Programų diegimas, atnaujinimas ir pašalinimas.
• Programinės įrangos licencijų stebėsena.
• Programų naudojimo stebėsena.
• Programų leidimo / blokavimo politikos.
• Galimybė centralizuotai administruoti populiarią verslo programinę įrangą.
	

	22.
	Windows disko šifravimo valdymas
	• Centralizuotas „BitLocker“ arba lygiaverčio Windows disko šifravimo funkcionalumo valdymas.
• Šifravimo būsenos stebėjimas.
• Atkūrimo raktų centralizuotas valdymas.
• Šifravimo politikų taikymas palaikomoms Windows darbo vietoms.
	

	23.
	Privilegijų valdymas galiniuose įrenginiuose
	• Laikinas administratoriaus teisių suteikimas.
• Padidintų privilegijų suteikimas tik konkrečioms patvirtintoms programoms.
• Nuolatinių vietinio administratoriaus teisių ribojimas arba pašalinimas.
• Privilegijų naudojimo stebėjimas ir auditas.
	

	24.
	Programų vykdymo kontrolė (Application Control)
	Sprendimas turi suteikti galimybę kurti ir taikyti leidžiamų / blokuojamų programų politikas pagal gamintojo palaikomus programų identifikavimo požymius, pvz., failą, hash reikšmę, leidėją, produktą ar failo vietą.
	

	25.
	Išorinių įrenginių kontrolė (Device Control)
	• USB laikmenų ir kitų palaikomų periferinių įrenginių naudojimo kontrolė.
• Galimybė įrenginius leisti, blokuoti arba riboti pagal politiką.
• Galimybė taikyti skirtingas taisykles vartotojams ar įrenginių grupėms.
• Išorinių įrenginių naudojimo auditas.
	

	26.
	Duomenų nutekėjimo prevencija (DLP)
	• Jautrių duomenų aptikimas galiniuose įrenginiuose.
• Jautrių duomenų klasifikavimas pagal nustatytas taisykles.
• Jautrių duomenų kopijavimo arba perdavimo kontrolė sprendimo palaikomais kanalais.
• Duomenų perdavimo į išorines laikmenas kontrolė.
	

	27.
	Naršyklių saugumo valdymas (Browser Security)
	• Interneto svetainių / URL prieigos politikų taikymas.
• Naršyklės plėtinių stebėjimas ir kontrolė.
• Naršyklės saugumo nustatymų centralizuotas valdymas palaikomose naršyklėse.
	

	28.
	Pataisų valdymas
	• Automatinis OS ir programinės įrangos pataisų aptikimas.
• Automatizuotas pataisų atsisiuntimas ir diegimas.
• Pataisų diegimo planavimas.
• Trečiųjų šalių programų pataisų valdymas.
• Serverių programinės įrangos pataisų valdymas.
	

	29.
	Pataisų testavimas ir patvirtinimas
	Turi būti galimybė prieš visuotinį pataisų diegimą išbandyti pataisas pasirinktoje galinių įrenginių grupėje, jas patvirtinti arba atmesti ir tik po patvirtinimo diegti platesnei įrenginių grupei.
	

	30.
	Windows tvarkyklių ir BIOS atnaujinimai
	Sprendimas turi suteikti galimybę centralizuotai aptikti ir diegti palaikomus Windows įrenginių tvarkyklių ir BIOS atnaujinimus.
	

	31.
	Pažeidžiamumų valdymas
	• Nuolatinis arba periodinis valdomų galinių įrenginių skenavimas dėl saugumo pažeidžiamumų.
• Pažeidžiamumų rizikos ir svarbos įvertinimas.
• Pažeidžiamumų prioritetizavimas.
• Pažeidžiamumų šalinimo būsenos stebėjimas.
	

	32.
	Pažeidžiamumų šalinimas
	Sprendimas turi suteikti galimybę mažinti aptiktų pažeidžiamumų riziką diegiant pataisas, keičiant saugumo konfigūracijas arba atliekant kitus sprendimo palaikomus taisomuosius veiksmus.
	

	33.
	Geografinės politikos
	• Geografinių zonų nustatymas valdomiems mobiliesiems įrenginiams.
• Įrenginio vietos stebėjimas, kai tai leidžia platforma.
• Administratoriaus nustatytų veiksmų taikymas įrenginiui patekus į nustatytą zoną arba iš jos išėjus.
	

	34.
	Mobiliųjų įrenginių registracija
	• Rankinis, masinis ir galutinio naudotojo savarankiškai atliekamas iOS/iPadOS ir Android įrenginių registravimas į valdymo sistemą.
• Operacinių sistemų gamintojų teikiamų automatizuoto įrenginių įtraukimo mechanizmų palaikymas, kai jie taikomi.
	

	35.
	Mobiliųjų įrenginių valdymas
	• Mobiliųjų įrenginių konfigūracijų ir saugumo politikų valdymas.
• Mobiliųjų programų paskirstymas ir valdymas.
• OS atnaujinimų valdymas pagal platformos galimybes.
• Nuotolinis įrenginio užrakinimas.
• Organizacijos duomenų arba visų įrenginio duomenų pašalinimas, kai tai palaiko atitinkama platforma.
	

	36.
	IT infrastruktūros matomumas
	Sprendimas turi centralizuotai pateikti informaciją apie valdomas darbo vietas, serverius ir mobiliuosius įrenginius, įskaitant jų operacinės sistemos būklę, aparatinę ir programinę įrangą, pataisas, pažeidžiamumus, konfigūracijas, saugumo politikų taikymą ir administravimo veiksmus. Galiniai įrenginiai turi būti valdomi nepriklausomai nuo to, ar jie veikia vietinėje, virtualioje ar viešojo debesies infrastruktūroje, jeigu jų operacinė sistema yra palaikoma siūlomo sprendimo.
	

	37.
	Informacijos saugumo ir privatumo valdymo standartai
	• ISO/IEC 27001.
• ISO/IEC 27701.
• SOC 2.
• HIPAA.
Tiekėjas turi pateikti viešai prieinamą gamintojo informaciją, sertifikatus ir/arba nepriklausomų auditorių atitikties ataskaitas, patvirtinančias atitiktį nurodytiems reikalavimams.
	

	38.
	Diegimo metodai
	• Centralizuotas valdymo agentų diegimas per valdymo konsolę.
• Vietinis / rankinis agento diegimas.
• Masinis agentų diegimas naudojant „Active Directory“ grupės politikas arba kitą gamintojo palaikomą centralizuoto diegimo mechanizmą.
	

	39.
	Funkciniai reikalavimai centrinei valdymo sistemai
	• Sistema turi palaikyti ne mažiau kaip 10 000 galinių įrenginių nekeičiant pagrindinės valdymo platformos į kitą produktą.
• Turi būti galima valdyti trečiųjų šalių programų atnaujinimus darbo vietose ir serveriuose.
• Turi būti galima valdyti palaikomus Windows tvarkyklių ir BIOS atnaujinimus.
• Turi būti galima testuoti pataisas prieš platesnį jų diegimą.
• Turi būti galima planuoti pataisų ir programinės įrangos diegimą pagal nustatytą grafiką.
	

	40.
	Saugumo protokolai
	• Valdymo konsolės, centrinio serverio, agentų ir kitų sprendimo komponentų komunikacija turi būti apsaugota naudojant gamintojo palaikomus TLS protokolus.
• Turi būti galima naudoti organizacijos arba patikimos sertifikavimo institucijos išduotus SSL/TLS sertifikatus.
	

	41.
	Integracijos programinė sąsaja
	Sprendimas turi turėti gamintojo dokumentuotą REST API arba lygiavertę programinę sąsają, leidžiančią vykdyti integracijas ir automatizuoti valdymo operacijas. Papildomi integravimo mechanizmai gali būti naudojami pagal konkrečios integracijos poreikį ir gamintojo palaikomas galimybes.
	

	42.
	Produkto ir agentų atnaujinimai
	• Turi būti galima centralizuotai administruoti sprendimo serverio ir galiniuose įrenginiuose veikiančių agentų atnaujinimus.
• Sistema turi informuoti administratorių apie prieinamus produkto atnaujinimus.
• Turi būti suteiktos gamintojo numatytos priemonės produkto ir agentų atnaujinimams įdiegti.
	

	43.
	Saugus nuotolinis ryšys ir išorinių įrenginių valdymas
	• Turi būti užtikrintas saugus ryšys tarp organizacijos vidiniame tinkle esančios centrinės valdymo sistemos ir už organizacijos tinklo ribų esančių galinių įrenginių.
• Išoriniams galiniams įrenginiams neturi būti būtina tiesiogiai pasiekti vidiniame tinkle esančio centrinio valdymo serverio.
• Ryšiui turi būti naudojamas atskiras tarpinis saugaus ryšio programinis komponentas, kurį galima įdiegti DMZ tinklo zonoje.
• Ryšys tarp išorinių galinių įrenginių, DMZ komponento ir centrinės valdymo sistemos turi būti apsaugotas HTTPS/TLS.
	

	44.
	Licencijos ir apimtis
	• Tiekėjas turi į pasiūlymą įtraukti visas licencijas, modulius ir programinius komponentus, būtinus visam šioje techninėje specifikacijoje aprašytam funkcionalumui užtikrinti.
• Licencijos turi būti Subscription tipo ir suteikti teisę naudoti reikalaujamą funkcionalumą 36 mėn.
• Licencijos turi būti skirtos ne mažiau kaip 500 galinių įrenginių.
• Licencijos turi apimti ne mažiau kaip 20 serverių.
• Turi būti numatyta ne mažiau kaip 6 administravimo teises turintys naudotojai / technikai.
• Turi būti įtrauktos visos licencijos ir programiniai komponentai, reikalingi DMZ zonoje diegiamam saugaus ryšio komponentui.
	

	45.
	Sprendimo diegimo aplinka
	• Sprendimo centrinė valdymo sistema turi būti diegiama perkančiosios organizacijos valdomoje infrastruktūroje (On-Premises).
• Organizacija suteiks gamintojo reikalavimus atitinkančius virtualius arba fizinius serverių resursus.
• Tiekėjas turi pateikti reikalingų CPU, RAM, disko vietos, operacinės sistemos, duomenų bazės ir tinklo reikalavimų sąrašą.
• Sprendimo architektūroje turi būti numatytas atskiras DMZ zonoje diegiamas saugaus ryšio komponentas.
• Esant poreikiui dėl tinklo topologijos ar valdomų įrenginių skaičiaus, turi būti palaikomi gamintojo numatyti paskirstymo komponentai nutolusiose vietose.
	



*Reikalavimai tiekėjui dėl techninės specifikacijos pildymo ir įrodančių dokumentų pateikimo:
1. Tiekėjas turi užpildyti visus techninės specifikacijos laukelius, nurodant siūlomos prekės gamintoją, tipą, modelį ir  konkrečias technines charakteristikas ir jų reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti negalima – nurodo/aprašo reikalavimo atitikimą.
2. Tiekėjas negali keisti techninės specifikacijos, t. y. tiekėjas negali keisti techninės specifikacijos teksto (papildyti, trinti ir pan.), papildyti lentelės naujais laukais ar ištrinti esamus, nebent techninėje specifikacijoje aiškiai nurodyta, kad tokie pakeitimai galimi. 
3. [bookmark: _Ref42851742]Tiekėjas, nurodydamas siūlomos prekės atitikimą, turi nurodyti konkrečias siūlomos prekės specifikacijas, pavyzdžiui: jeigu reikalaujama, kad prekės dydis būtų ne mažesnis kaip 800x300x50 mm ir ne didesnis kaip 1000x400x100 mm, tiekėjas negali pildydamas specifikacijos lentelę atkartoti reikalavimą ir nurodyti „ne mažesnis kaip 800x300x50 mm ir ne didesnis kaip 1000x400x100 mm“, o turi nurodyti konkrečią reikšmę, pvz. „dydis 800x300x50 mm“; jeigu reikalaujama, kad kokia nors prekės dalis būtų plastikinė arba metalinė, tai tiekėjas pildydamas specifikacijos lentelę turi nurodyti konkrečią medžiagą, iš kurios pagaminta atitinkama prekės dalis, pvz. „metalinė“, ir pan.
4. Tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu pateikti siūlomas prekės technines charakteristikas patvirtinančius dokumentus, t. y. prekės gamintojo techninę dokumentaciją, kuri patvirtintų tiekėjo siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams), ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės gamintojo atstovas. 
5. Jei teikiami Prekės gamintojo įgalioto atstovo dokumentai, turi būti pateiktas Prekės gamintojo įgaliojimas (ar kitas gamintojo dokumentas, iš kurio turinio būtų galima nustatyti, kad įgaliotam atstovui yra suteikta teisė atstovauti gamintoją). 
6. Pridedamuose dokumentuose tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai pažymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.
Dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba. Jeigu dokumentai  yra ne lietuvių kalba, jie turi būti pateikti su vertimu į lietuvių kalbą
Pastaba: Kilus abejonėms dėl siūlomų Prekių (jų dalių) atitikimo nurodytiems privalomiems reikalavimams, perkančioji organizacija pasilieka sau teisę prašyti tai pagrindžiančių papildomų dokumentų arba atlikti reikiamas patikras, kurių pateikimas arba atlikimas bus atliekamos tiekėjo sąskaita.
7. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga. Tiekėjas privalo bet kokiomis tinkamomis priemonėmis įrodyti, kad jo siūloma prekė yra lygiavertė (ar geresnių charakteristikų) ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

