Judriojo ryšio telefonų pirkimo specialiųjų sąlygų
1 priedas
JUDRIOJO RYŠIO TELEFONŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


1. Bendrieji reikalavimai:
1.1. visa pateikiama techninė įranga privalo būti nauja (negali būti atnaujinta, restauruota (angl. refurbished), nenaudota, pateikta nepažeistoje gamyklinėje pakuotėje;
1.2. tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz., angl. end of life time ar Discontinued);
1.3. tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo puslapį, kuriame yra tiksli pasiūlymą atitinkančios techninės ar programinės įrangos techninė specifikacija;
1.4. įrangos dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. Užrašai ant įrenginio ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška atliekama anglų arba lietuvių kalba;
1.5. tiekėjas į savo pasiūlymą turi įtraukti visą aparatinę ir programinę įrangą bei medžiagas, reikalingas šioje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams įvykdyti;
1.6. visos programinės įrangos licencija turi būti suteikiama neribotam laikui; 
1.7. visos techninės įrangos maitinimo įtampa turi būti 230V 50Hz su Europos kontinentinėje dalyje naudojama jungtimi (CEE 7/7);
1.8. tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje įrangoje nebūtų įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkimo programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas:
1.8.1. įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga;
1.8.2. tiekėjas padengia pirkimo proceso metu pirkėjo patirtą materialinę žalą;
1.9. garantija:
1.9.1. tiekiamai įrangai turi būti suteikta gamintojo garantija ne trumpesniam kaip 24 mėn. laikotarpiui; 
1.9.2. garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma, ji pakeičiama ekvivalentiška nauja;
1.9.3. siūlomos įrangos techninė priežiūra turi būti atliekama tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninės priežiūros centruose;
1.9.4. garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos;
1.9.5. garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo atlikti darbus savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas;
1.10. pirkimo objektas - prekės (judriojo ryšio telefonai) turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui;
[bookmark: _Hlk240895794]1.11. prekės turi atitikti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija), (toliau – Aprašas) II skyriuje 4.1. papunktyje numatytus aplinkosauginius reikalavimus. Perkamos prekės patenka į produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašą ir atitinka Aprašo 2 priede nustatytus visus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, kurie išvardinti Aprašo 2 priedo V skyriuje „Mobilieji telefonai“:  
[bookmark: _Hlk240896750]1.11.1. ne mažiau kaip 50 proc. įsigyjamų prekių turi atitikti ne žemesnę nei C taisomumo klasę, nustatytą Reglamente (ES) 2023/1669;
[bookmark: part_0ea1cfd9821844829d84091420a48396]1.11.2. produktui pagaminti naudojamose spausdintinėse plokštėse neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo ar rizikos frazę pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantį ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006: kancerogeninės (H350, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikiant ilgą laiką kenkiančios kai kuriems organams (H372, H373), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410);
1.11.3. produktų bandymais nustatyta baterijos būklė po 300 ciklų turi būti ≥ 80 proc. Bandymai atliekami pagal LST EN 61960-3 „Akumuliatoriai ir jų baterijos su šarminiais arba kitokiais nerūgštiniais elektrolitais. Ličio akumuliatoriai ir baterijos, skirti nešiojamajai įrangai. 3 dalis. Prizminiai ir cilindriniai ličio akumuliatoriai ir jų baterijos“ arba lygiavertį standartą;
[bookmark: part_8151d0bf7fe446eb90fa0bd6673771ad]1.11.4. įrangos plastikinėse dalyse, kurių masė didesnė kaip 5 g, turi būti mažai halogenintų medžiagų. Kiekvienoje plastikinėje prietaiso dalyje turi būti mažiau kaip 1 000 ppm (0,1 proc. masės dalis) bromo ir mažiau kaip 1 000 ppm (0,1 proc. masės dalis) chloro.


2. Techniniai/funkciniai reikalavimai:

2.1. lentelė
	Eil. Nr.
	Parametras
	Techninis/funkcinis reikalavimas
	Tiekėjo siūlomų rodiklių reikšmė  (įrašyti)*
* Reikalinga įrašyti tikslų, nedviprasmišką, detalų siūlomos prekės aprašymą dėl kiekvieno techninės specifikacijos punkto. Formuluotėse pateikiami konkretūs siūlomos prekės rodikliai. Lentelė pildoma išsamiai, į kiekvieną reikalavimą atsakant pilnais sakiniais.

	2.1.1.
	Operacinė sistema
	iOS ar lygiavertė
	

	2.1.2.
	Telefono išleidimo metai
	ne anksčiau nei 2025 m.
	

	2.1.3.
	Ryšiai
	Wi-Fi, Bluetooth, GSM, LTE, 5G
	

	2.1.4.
	Ekrano įstrižainė
	ne mažiau kaip 6,2 colio
	

	2.1.5.
	Ekrano raiška
	ne mažiau 1206 x 2622
	

	2.1.6.
	SIM kortelės lizdas
	Nano-SIM
	

	2.1.7.
	Procesorius
	ne prasčiau nei A19
	

	2.1.8.
	Talpa
	ne mažiau kaip 256 GB
	

	2.1.9.
	Jutikliai
	akcelerometras, aplinkos šviesos jutiklis, artumo jutiklis, barometras, giroskopas, skaitmeninis kompasas, veido atpažinimas Face ID
	

	2.1.10.
	Galinė kamera
	ne mažesnė kaip 48 MP
	

	2.1.11.
	Priekinė kamera
	ne mažesnė kaip 18 MP
	

	2.1.12.
	Spalva
	juoda (angl. black) arba mėlyna (angl. deep blue)
	

	2.1.13.
	Papildomi priedai
	derantis mobiliam telefonui USB-C išvesties įkroviklis; derantis mobiliam telefonui apsauginis stiklas, saugantis ekraną nuo subraižymo; derantis mobiliam telefonui apsauginis juodas dėklas, saugantis tik korpusą nuo subraižymo
	

	2.1.14.
	Kiti reikalavimai
	įrangai suteikiama „Apple Business Manager paskyra“ (tiekėjas privalo turėti įrangos gamintojo suteiktą teisę teikti šią paslaugą) arba lygiavertė
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