Priedas Nr. 1
PASIŪLYMAS DĖL MOBILIŲ DARBO VIETŲ ĮRENGIMO AUTOMOBILYJE VOLKSWAGEN, VW

CRAFTER (VERSIJA: SYN1E / SYCB8YDAVAV3 /NM350VSAM6AX0022B4BHMC3DOVW) PASLAUGĄ
____________________
(Data)

____________________

(Vieta)

	Tiekėjo pavadinimas
	

	Tiekėjo adresas, 

telefonas, faksas
	

	Tiekėjo įmonės kodas
	

	Kontaktinio asmens vardas, pavardė, 

telefono numeris, 

elektroninio pašto adresas
	


Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Siūloma paslauga  atitinka keliamus reikalavimus, yra kokybiška.

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo ir sutarties projekto bendrosios dalies sąlygomis.

MES SIŪLOME ŠIĄ PASLAUGĄ:
	Eil. Nr.
	Modelis/gamintojo kodas 
	Paslaugos pavadinimas
	Kiekis
	Vnt. kaina € su PVM
	Bendra kaina € su PVM

	1. 
	
	
	1 vnt.
	
	

	Viso:
	


Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (jei pateikiama):

	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	1.
	
	



Pastaba: Pardavėjas privalo užpildyti visas grafas.

Bendra pasiūlymo kaina Eur. su PVM :______________________________________________

                                                                                    (skaičiai ir žodžiais)
Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro__________Eur.

Pasiūlymas galioja iki: 2026- -  dienos.
__________________
                    _________________
         _____________________

(Tiekėjo arba įgalioto asmens 

                      (Parašas)


(Vardas ir pavardė)

pareigų pavadinimas)

A.V.  
DARBO VIETŲ ĮRENGIMO AUTOMOBILYJE VOLKSWAGEN, VW CRAFTER VERSIJA: SYN1E / SYCB8YDAVAV3 /NM350VSAM6AX0022B4BHMC3DOVW
Techninė specifikacija ir siūlomos prekės atitikmuo 
	Eil.

Nr.
	Pirkimo dokumentuose nustatyti / reikalaujami prekės techniniai rodikliai
	Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių konkrečios reikšmės

(TAIP/NE arba TIKSLI REIKŠMĖ)

	1. Papildomas elektros energijos įranga – 1 kompl.

	1.1.
	Automobilyje turi būti skaitmeninė papildomai sumontuotos elektros įrangos valdymo sistema, susidedanti iš kontrolinio valdymo bloko, prie kurio turi būti pajungti mažiausiai du valdymo pultai.
	

	1.2.
	Pirmas valdymo pultas vairuotojo skyriuje, antras keleivių skyriuje prie darbo vietos.
	

	1.3.
	Valdiklis turi valdyti visus apšvietimo rėžimus (black out, red mode, white mode, normal) ir papildoma automobilyje sumontuota elektros įranga.
	

	1.4.
	Visa antro etapo gamintojo sumontuota papildoma elektros įranga turi turėti valdymo ir saugiklių modulį kuris sumontuotas priekinėje automobilio dalyje (lengvai prieinamoje vietoje, esant reikalui pakeisti saugiklį ar nuskaityti klaidas).
	

	1.5.
	Kiekvienas papildomas elektros įrenginys ar jų grupė turi turėti atskirą saugiklį, kuris turi būti pažymėtas pateikiamoje instrukcijoje ar elektros išdėstymo schemoje kartu su automobilio instrukcija.
	

	1.6.
	Visai antro etapo įrangai turi būti įmontuojamas masės įjungimo–išjungimo mygtukas vairuotojo dalyje (automobilio penėlėje).
	

	1.7.
	Automobilyje turi būti sumontuoti du AGM arba lygiaverčiai akumuliatoriai, pirmas pagrindinis nuo kurio automobilis užsiveda ir veikia visa automobilio gamintojo įranga, antras papildomai sumontuotai įrangai pajungtas per atjungimo automatinę rėlę.
	

	1.8.
	Kai automobilis užvestas automobilio generatorius turi krauti abu akumuliatorius, kai automobilio variklis užgesintas rėlė turi atjungti papildomą akumuliatorių.
	

	2. Autonominis šildytuvas – 1 kompl.

	2.1.
	Turi būti įrengtas papildomas autonominis šildytuvas darbo zonoje.
	

	2.2.
	Autonominio šildytuvo galia ne mažesnė kaip 2.1 kW, kuris veikia dyzelinu nuo pagrindinio automobilio kuro bako.
	

	3. Elektros keitiklio išjungimas – 1 kompl.

	3.1.
	Papildoma sumontuota įranga automatiškai išjungia elektros keitiklį, elektros energijos kaupiklio įtampai nukritus žemiau nei 11,5 V.
	

	3.2.
	Su prijungimo darbais ir medžiagomis turi turėti apsaugą nuo perkrovos, kraunant energijos kaupiklį iš 230 V.
	

	4. Elektros energijos kaupiklio kroviklis – 1 kompl.

	4.1.
	Pritaikytas visai automobilio sistemai įkrauti.
	

	4.2.
	Integruotas į išorinį jau esantį įkrovimo lizdą.
	

	4.3.
	Prijungus išorinį elektros lizdą, automatiškai turi įsijungti 12 V energijos kaupiklio kroviklis, o automobilyje sumontuota elektros 230 V įranga atsijungti nuo kaupiklio ir veikti tik nuo išorinio lizdo.
	

	4.4.
	Turi turėti indikatorių, nurodantį akumuliatoriaus talpos likutį.
	

	5. Išorinis lizdas – 1 kompl.

	5.1.
	Turi turėti galimybę maitinti visą vidaus sistemą, prijungus ne mažesnį kaip 6 kW generatorių maksimalia galia per jau esantį išorinį lizdą (vieta automobilyje jau yra).
	

	5.2.
	Turi turėti galimybę iš to paties lizdo įkrauti ir energijos kaupiklį.
	

	6. Stalas kėbule prie sienos keleivio pusėje – 1 kompl.

	6.1.
	Plotis – ne didesnis kaip 600 mm.
	

	6.2.
	Ilgis – nuo slankiojančių durų iki spec. įrangos lentynos.
	

	6.3.
	Aukštis nuo grindų paviršiaus – ne aukštesnis kaip 870 mm ir ne žemesnis kaip 830 mm.
	

	6.4.
	Turi būti įrengtos dvi kompiuterinio darbo vietos darbui.
	 

	6.5.
	Stalas turi būti iš drėgmei atsparios tvirtos medžiagos padengtas HPL arba kita lengvai valoma medžiaga (šviesiai pilkos spalvos).
	

	6.6.
	Stalo storis – ne mažesnis kaip 17 mm ir ne didesnis kaip 20 mm.
	

	6.7.
	Stale turi būti suformuotos (išpjautos) rankenos laikytis važiuojant. Rankenų briaunos laminuotos arba suapvalintos, kad būtų patogu laikytis.
	

	6.8.
	Turi būti du guminiai neslystantys prie stalo paviršiaus priklijuoti kompiuterio kilimėliai (kilimėlio matmenys – 400×400 mm, spalva neutrali – pilka / juoda).
	

	6.9.
	Stalas tvirtos konstrukcijos, privalo atlaikyti nemažiau kaip 300 kg.
	

	7. Stalas kėbule prie pertvaros – 1 kompl.

	7.1.
	Plotis – ne didesnis kaip 600 mm.
	

	7.2.
	Ilgis – nuo slankiojančių durų iki vairuotojo pusės sienos.
	

	7.3.
	Aukštis nuo grindų paviršiaus – ne aukštesnis nei 870 mm ir ne žemesnis kaip 830 mm.
	

	7.4.
	Turi būti įrengta viena kompiuterinio darbo vieta.
	

	7.5.
	Stalas turi būti iš drėgmei atsparios tvirtos medžiagos padengtas HPL arba kita lengvai valoma medžiaga (šviesiai pilkos spalvos).
	

	7.6.
	Stalo storis – ne mažesnis kaip 17 mm ir ne didesnis kaip 20 mm.
	

	7.7.
	Stale turi būti suformuotos (išpjautos) rankenos laikytis važiuojant. Rankenų briaunos laminuotos arba suapvalintos, kad būtų patogu laikytis.
	

	7.8.
	Turi būti guminis neslystantis prie stalo paviršiaus priklijuotas kompiuterio kilimėlis (kilimėlio matmenys – 400×400 mm, spalva neutrali – pilka / juoda).
	

	7.9.
	Vidurinė stalo dalis suprojektuota su pasikėlimo galimybe, kad netrukdytų patekti į vairuotojo kabiną.
	

	7.10.
	Stalas tvirtos konstrukcijos, privalo atlaikyti nemažiau kaip 300 kg.
	

	8. Laidų lovelis prie darbo stalo – 1 kompl.

	8.1.
	Lovelis turi būti atidaromas iš viršaus su vyriais.
	

	8.2.
	Lovelio vidaus matmenys: aukštis – 6 cm, plotis – 6 cm. 
	

	8.3.
	Lovelio priekinė dalis turi turėti išpjovas nuo stalviršio iki lovelio uždarymo viršaus kas 20 cm, su suapvalintais kampais, be aštrių briaunų (išpjovos plotis – 2 cm).
	

	8.4.
	Lovelio medžiaga ir spalva turi būti tokia pat kaip ir stalviršio. 
	

	8.5.
	Lovelio sienelės storis turi būti ne didesnis negu 12 mm.
	

	8.6.
	Lovelis turi būti pritvirtintas prie stalo paviršiau iš apačios.
	

	8.7.
	Lovelis turi atsidaryti segmentais kiekvienai darbo vietai atskirai.
	

	9. Bėgelis po stalu – 1 kompl.

	9.1.
	Turi būti įrengtas per visą stalo ilgį.
	

	9.2.
	Bėgelio montavimo aukštis nuo grindų – 300 mm.
	

	9.3.
	Turi turėti tris lengvai keičiamus tvirtinimo diržus, kurių minimalus ilgis  – 200 cm, bet ir ne didesnis kaip 350 cm.
	

	9.4.
	Bėgelyje turi būti universalūs tvirtinimai. Tvirtinimo sistemos sprendinys derinamas tiksliai su perkančiąja organizacija atskirai.
	

	10. Kištukiniai lizdai prie dešinės sienos stalviršyje – 1 kompl.

	10.1.
	Turi būti du maitinimo moduliai, sudaryti iš aštuonių 230 V C tipo lizdų su išjungimo mygtuku ir dviem USB A įkrovimo lizdais.
	

	10.2.
	Maitinimo modulių įrengimo vieta turi būti prie dviejų darbo vietų (neturi trukdyti atidaryti laidų loveliui). Lizdų blokai įgilinti.
	

	10.3.
	Turi būti prijungtos į bendrą automobilio 230 V ir 12 V tinklą.
	

	11. Kištukiniai lizdai prie pertvaros kėbule už vairuotojo – 1 kompl.

	11.1.
	Turi būti vienas maitinimo modulis, sudarytas iš aštuonių lizdų su išjungimo mygtuku ir dviem USB įkrovimo lizdais.
	

	11.2.
	Maitinimo modulis (neturi trukdyti atidaryti laidų lovelio). Lizdų blokai įgilinti.
	

	11.3.
	Turi būti įjungti į bendrą automobilio 230 V ir 12 V tinklą.
	

	12. 230 V kištukiniai lizdai gale, dešinėje pusėje, ant statramsčių – 1 kompl.

	12.1.
	Turi būti vienas maitinimo modulis, sudarytas iš aštuonių 230 V C tipo lizdų su išjungimo mygtuku ir dviem USB A įkrovimo lizdais.
	

	12.2.
	Turi būti įjungti į bendrą automobilio 230 V ir 12 V tinklą.
	

	13. Autonominis 230 V el. keitiklis – 1 kompl.

	13.1.
	Turi veikti neužvedus automobilio variklio.
	

	13.2.
	Turi veikti užvedus automobilio variklį.
	

	13.3.
	Turi veikti prijungus prie išorinio maitinimo šaltinio.
	

	14. Kėdės – 3 vnt.

	14.1.
	Kėdės turi būti pagamintos iš tvirto plieno ar kitų lengvos konstrukcijos elementų, aliuminio, anglies pluošto ar alternatyvių medžiagų, atlaikančių nemažiau negu 150 kg žmogų su ekipuote.
	

	14.2.
	Besisukiojančios 360 laipsnių.
	

	14.3.
	Kėdžių sėdimoji dalis turi būti padengta gumuota danga, lengvai valoma.
	

	14.4.
	Kėdžių sėdimoji dalis turi turėti 4 cm paminkštinimą.
	

	14.5.
	Kėdės turi turėti porankius.
	

	14.6.
	Kėdžių porankiai turi turėti galimybę lengvai keisti padėtį aukštyn/žemyn.
	

	14.7.
	Kėdės turi turėti lengvai keisti padėtį aukštyn/žemyn.
	

	14.8.
	Kėdės turi turėti galimybę lengvai keisti vietą ir tvirtinimą automobilio salone prie joms įrengtų tvirtinimo bėgelių, be papildomų spec. įrankių.
	

	15. Atlenkiamasis gultas – 1 kompl.

	15.1.
	Automobilio kairėje pusėje, galinėje dalyje įrengtas atlenkiamas gultas.
	

	15.2.
	Gulto dydis:  ilgis – 200 cm, plotis – 70 cm.
	

	15.3.
	Gulto montavimo aukštis – iš karto virš arkos. 
	

	15.4.
	Gultas turi turėti paminkštinimą, jo sudėtis: 40 mm porolonas, 10 mm sinteponas ir lengvai valomas audinys arba lygiaverčių audinių derinys.
	

	15.5.
	Atlenktas gultas turi turėti fiksatorius, kad neatsidarytų pats. 
	

	15.6.
	Atlenktas gultas privalo atlaikyti nemažesnį negu 300 kg svorį.
	

	16. Pakabinamoji spintelė kėbulo vairuotojo pusėje – 1 kompl.

	16.1.
	Turi būti įrengta viršuje palei lubas ir visą automobilio ilgį ir suskirstyta į lygias dalis. 
	

	16.2.
	Turi turėti uždarymo mechanizmą – roletus, pasikeliančius į viršų.
	

	16.3.
	Turi turėti vidinį apšvietimą pakėlus roletus, apšvietimas įsijungia automatiškai kiekvienam spintelės skyriui atskirai. Turi būti galimybė išjungti spintelės apšvietimą.
	

	16.4.
	Spintelės vidaus šonai turi būti aptraukti veltiniu, dugne guminis kilimėlis.  
	

	16.5.
	Vidaus gylis nuo krašto apačios iki sienos –  400 mm. 
	

	16.6.
	Vidaus aukštis prie atidarymo mechanizmo – 300 mm. 
	

	16.7.
	Spintelės sienelės storis – 10–14 mm. 
	

	16.8.
	Spintelės išorės spalva tokia pat kaip ir stalviršio.
	

	16.9.
	Spintelė turi atlaikyti ne mažesnį kaip 30 kg svorį, kiekvienas iš skyrių.
	

	16.10.
	Spintelės viduje sumontuoti dubliuoti baltos / raudonos LED šviestuvai, automatiškai persijungiantys priklausomai nuo automobilio apšvietimo režimo (White mode / Red mode / Black out).
	

	16.11.
	Spintelės apačioje pritvirtintas iš aliuminio ar plastiko pagamintas (Molle tvirtinimo sistema).
	

	17. Pakabinamoji spintelė kėbulo keleivio pusėje – 1 kompl.

	17.1.
	Turi būti įrengta viršuje palei lubas ir visą darbastalio ilgį ir suskirstyta į lygias dalis. 
	

	17.2.
	Turi turėti uždarymo mechanizmą – roletus, pasikeliančius į viršų.
	

	17.3.
	Turi turėti vidinį apšvietimą pakėlus roletus, apšvietimas įsijungia automatiškai kiekvienam spintelės skyriui atskirai. Turi būti galimybė išjungti spintelės apšvietimą.
	

	17.4.
	Spintelės vidaus šonai turi būti aptraukti veltiniu, dugne guminis kilimėlis.  
	

	17.5.
	Vidaus gylis nuo krašto apačios iki sienos –  300–400 mm. 
	

	17.6.
	Vidaus aukštis prie atidarymo mechanizmo – 300 mm.  
	

	17.7.
	Spintelės sienelės storis – 10–14 mm. 
	

	17.8.
	Spintelės išorės spalva tokia pat kaip ir stalviršio.
	

	17.9.
	Spintelė turi atlaikyti ne mažesnį kaip 30 kg svorį, kiekvienas iš skyrių.
	

	17.10.
	Spintelės viduje sumontuoti dubliuoti baltos / raudonos LED šviestuvai, automatiškai persijungiantys priklausomai nuo automobilio apšvietimo režimo (White mode / Red mode / Black out).
	

	17.11.
	Spintelės apačioje pritvirtintas iš aliuminio ar plastiko pagamintas (Molle tvirtinimo sistema).
	

	20. Apšvietimas po pakabinamosioms spintelėmis – 1 kompl.

	20.1.
	Turi būti įrengtas LED apšvietimas po kiekviena pakabinamąja spintele.
	

	20.2.
	Galimybė reguliuoti šviesos intensyvumo srautą. 
	

	20.3.
	Įjungimo ir išjungimo reguliatoriaus valdymo vieta bus derinama gamybos metu.
	

	20.4.
	Turi būti įdiegta į bendrą automobilio kėbulo elektros 12 V ir 230 V tinklo sistemą.
	

	21. Anga tarp vairuotojo ir darbinio skyriaus – kėbulo – 1 kompl.

	21.1.
	Angos matmenys: plotis ne mažesnis nei 500 mm ir ne didesnis nei 600 mm, aukštis ne mažesnis nei 1500 mm ir ne didesnis nei 1600 mm.
	

	21.2.
	Turi turėti tvirtinamą šviesos nepraleidžiančią užuolaidą, kuri prilimpa prie sienos magnetų pagalba. 
	

	22. Modulinė lentyna gale, kairėje pusėje, prie galinių karės pusės durų  – 1 kompl.

	22.1.
	Turi būti įrengtos lengvai keičiamos 15 lentynų, per visą aukštį kaiščių fiksavimo sistema.
	

	22.2.
	Lentynų paviršiai turi būti padengti priklijuotu guminiu pagrindu.
	

	22.3.
	Lentynos matmenys: gylis – 64 cm, plotis – 80 cm, aukštis – nuo grindų paviršiaus iki lubų viršaus. 
	

	22.4.
	Kiekviena lentyna visu perimetru kraštuose turi turėti tvirtinimo angas.
	

	22.5.
	Lentynų fiksavimo angos turi būti pritaikytos tvirtinimo dirželiams įrengti.
	

	22.6.
	Kiekviena lentyna turi turėti po du juodus greitai tvirtinamus dirželius. Vieno dirželio ilgis turi būti ne trumpesnis kaip 2 m (dirželiai turi būti nepritvirtinti prie lentynos).
	

	22.7.
	Kiekviena lentyna nugarinėje dalyje turi turėti kabelių instaliavimo angą, kurios skersmuo – 70–80 mm.
	

	22.8.
	Turi būti atvira iš visų pusių, išskyrus nugarinę dalį (kad būtų galima prieiti prie reikalingos įrangos).
	

	22.9.
	Lentynos tikslūs matmenys gali būti derinami su perkančiąją organizacija įrengimo metu.
	

	23. Vaizdo stebėjimo sistema – 1 kompl.

	23.1.
	Įrašymo ir vaizdo apdorojimo įrenginys 4 kanalų pritaikytas transporto priemonėms, atsparus vibracijai ir smūgiams. Palaiko H.264/H.265, įrašymą į microSDXC kortelę.
	

	23.2.
	Turi palaikyti 3840x2160 vaizdo įrašo raišką.
	

	23.3.
	Įrašymo įrenginys turėtų būti pritaikytas darbui nuo –40 iki 60 laipsnių oro temperatūrai. 
	

	23.4.
	Įrašymo įrenginio maitinimas: 10–48 V DC / maks. 25,5 W
	

	23.5.
	Tinklo vaizdo dekoderis, skirtas kamerų tiesioginiam vaizdui perduoti į HDMI monitorių. Palaiko kelių kamerų vaizdo atvaizdavimą vienu metu, iki 4K.
	

	23.6.
	Dekoderio maitinimas: 10–28 V DC, max. 17 W.
	

	23.7.
	Dekoderis turi palaikyti daugiau kaip 4 kamerų tiesioginio vaizdo transliaciją į monitorių, paliekant galimybę plėsti kamerų skaičių automobilio išorėje. 
	

	23.8.
	Turi turėti spalvotą LED monitorių arba naujesnės kartos, ne mažiau 120 Hz.
	

	23.9.
	Ekrano raiška ne mažesnė kaip 1920x1080 FHD.
	

	23.10.
	Ekrano ryškumas ne mažesnis kaip 320 cd/m2.
	

	23.11.
	LED  monitorius turi turėti minimalias šias pagrindines prijungimo jungtis – VGA, HDMI.
	

	23.12.
	Monitoriaus tvirtinimo vieta bus nurodyta atliekant darbus.
	

	23.13.
	Monitorius turi būti pritvirtintas ant vibracijoms atsparaus laikiklio, pritaikyto transporto priemonėms.
	

	23.14.
	Automobilyje turi būti įrengtos keturios kameros, lauko vaizdo stebėjimui.
	

	23.15.
	Kamera turėtų būti kuo kompaktiškesnė, aliuminio korpusu.
	

	23.16.
	Kiekvienos kameros minimali fiksavimo raiška dienos metu turi būti ne mažesnė kaip 1920x1080 pikselių.
	

	23.17.
	Minimalus apšvietimas – 0,1 lux.
	

	23.18.
	Šoninio ir galinė stebėjimo kameros turi būti įgilintos į automobilio kėbulą, priekinė kamera sumontuota automobilio viduje (kaip registratorius). Stebėjimo kameros turi būti sumontuotos taip, kad būtų kuo mažiau pastebimos iš lauko.
	

	23.19.
	Kameros turi būti sumontuotos automobilio išorėje. Po vieną priekyje, nukreiptos į automobilio šonus ir viena kamera automobilio gale, nukreipta į galą. 
	

	23.20.
	Kameros vaizdo apėmimo laukas ne mažesnis kaip 108° horizontaliai ir 58 ° vetikaliai.
	

	23.21.
	Kamerų maitinimas: nuo 1 W iki 4 W.
	

	23.22.
	Kameros turi turėti minimalius suderinamumus su „Windows“, IOS, „Android“ ir „MacOS“ sistemomis.
	

	23.23.
	Kameros jungtis turėtų būti SMA.
	

	23.24.
	Kameros turi būti pritaikytos darbui lauke ne žemesnėje kaip –40 °C ir ne aukštesnėje kaip 60 °C. 
	

	23.25.
	Kameros turi turėti ne žemesnę kaip IP66 apsaugą nuo drėgmės.
	

	24. Automobilio šviesos – 1 kompl.

	24.1.
	Black Out – įjungus šį režimą privalo atsijungti visas automobilio apšvietimas išorėje ir viduje (įskaitant ir viduje esančius bet kokią šviesą skleidžiančius šviesos šaltinius). Su papildomais, atskirais jungikliais turi būti galimybė įsijungti tolimąsias infraraudonųjų spindulių šviesas ir galinį infraraudonųjų šviesų apšvietimą automobilio išorėje. Prie kiekvienos darbo vietos turi būti papildomas, lanksčiu tvirtinimu šviestuvas skirtas darbo stalo apšvietimui, kuris šviestų raudona spalva. Atidarius bet kurias duris, visi šviestuvai esantys prie darbo vietų turėtų išsijungti. 
	

	24.2.
	Red mode – įjungus šį režimą privalo persijungti visas vidaus apšvietimas į raudoną spalva, su galimybe darbo stalo lankstų žibintą įjungti baltu pašvietimu, kuris atidarius bet kurias duris persijungtų į raudoną šviesą,o įjungtos raudonos lemputės išsijungtų. 
	

	24.3.
	White mode – visos šviesos šviečia įprastai (išorėje ir viduje), tačiau atidarius bet kurias duris, apšvietimas viduje persijungia į raudonos spalvos apšvietimą, paliekant galimybę įjungti virš stalo apšvietimą baltos spalvos.
	

	24.4.
	Normal mode – viskas veikia įprastu rėžimu. 
	

	25. IR išorės apšvietimas – 1 kompl.

	25.1.
	Turi būti integruotas į priekines groteles du IR LED žibintai, sumontuoti per vidurį, žibintų korpusas pagamintas iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos.
	

	25.2.
	Galingumas nemažesnis negu: 30W
	

	25.3.
	Vieno IR LED žibinto optinė galia – ne mažesnė kaip 8100 mW
	

	25.4.
	Bangos ilgis ne mažiau 840 nm.
	

	25.5.
	Minimalus IR apšviečiamas atstumas ne mažesnis kaip 25 m.
	

	25.6.
	Šviestuvo išoriniai matmenys: ilgis – 200–350 mm, aukštis – ne daugiau kaip 50 mm.
	

	26. Vieta ginklams – 1 kompl.

	26.1.
	Turi būti įrengtos trys–penkios ginklų tvirtinimo vietos kairėje pusėje prie atlenkiamos lovos. 
	

	26.2.
	Minimalus plotis – 35 cm, tačiau gali būti ir didesnis. 
	

	26.3.
	Automatiniai ginklai prie sienos turi būti tvirtinami su fiksatoriais vertikaliai. 
	

	26.4.
	Automatinio ginklo padas apačioje turi remtis į tvirtas neslidžias išpjovas mediniu pagrindu.
	

	27. Monitoriai – 2 kompl.

	27.1.
	Turi būti įrengti ne mažesni kaip 27 colių (įstrižainės) du spalvoti LED monitoriai arba naujesnės kartos, kurių rezoliucija turi būti ne mažesnė kaip 3440×1440 pikselių. 
	

	27.2.
	Žiūrėjimo kampas ne mažesnis kaip 175°.
	

	27.3.
	LED monitorius turi turėti minimalias šias pagrindines prijungimo jungtis: VGA, HDMI.
	

	27.4.
	Monitorių tvirtinimo sistema turi būti atspari vibracijoms.
	

	27.5.
	Monitoriai turi būti įrengti iš karto po pakabinamąja spintele kairėje sienoje (vairuotojo pusėje) virš darbo vietų.
	

	27.6.
	Monitoriai neturi liesti pakabintų viršutinių spintelių ir laidų loveliui atidaryti.
	

	27.7.
	Monitoriai tvirtinami ant sistemos, galimybė juos pastumti į kairę arba dešinę pusę minimaliai po 10 cm.
	

	27.8.
	Monitoriai turi turėti galimybę prijungti kelis įrenginius vienu metu ir dalinti ekraną programiškai.
	

	28. Vandens tvirtinimas, šaldytuvo tvirtinimas – 1 kompl.

	28.1.
	Numatyta vieta ir įrengtas tvirtinimas geriamam vandeniui nemažiau 20 litrų.
	

	28.2.
	Numatyta vieta ir įrengtas tvirtinimas nešiojamam šaldytuvui veikiančiam nuo 12V ir 230V.
	

	28.3.
	Numatyta vieta ir įrengtas tvirtinimas smėlio kastuvui ir kirviui.
	

	29. Kilpos automobilio galinėje dalyje – 1 vnt.

	29.1.
	Turi būti įrengtos keturios užlenkiamosios kilpos automobilio grindyse, automobilio kėbulo gale, prie galinių durų.
	

	29.2.
	Kilpų įrengimo vieta bus nurodyta gamybos metu.
	

	30. Degalų kanistro tvirtinimo vieta – 2 vnt.

	30.1.
	Turi būti du užveržiamieji diržai su greita fiksacija, skirti 20 l kanistrui tvirtinti.
	

	30.2.
	Kilpų įrengimo vieta bus nurodyta gamybos metu.
	

	31. Automobilio kablys – 1 vnt.

	31.1.
	Turi būti sumontuotas standartinis automobilio kablys priekabai traukti. Elektros išvestis – 12 V kištukas su 13 kontaktų.
	

	32. Nuimama elektrinė traukimo gervė – 1 vnt.

	32.1.
	Turi būti sumontuota elektrinė traukimo gervė lengvai tvirtinama priekinėje ir galinėje automobilio dalyje.
	

	32.2.
	Elektrinės gervės traukimo galia turi būti ne mažesnė nei 9500 Lbs (4305 kg).
	

	32.3.
	Elektrinė gervė turi turėti belaidžio valdymo sistemą.
	

	32.4.
	Elektrinės gervės tvirtinimo vieta automobilio gale po gultu.
	

	32.5.
	Pagaminti ir įrengti gervės tvirtinimai automobilio priekyje ir automobilio gale, gervės tvirtinimas pagamintas taip, kad gervę be papildomų įrankių galėtų užsidėti ir nusiimti.
	

	33. Dugno apsaugos

	33.1.
	Variklio karterio ir pavarų dėžės apsauga, pagaminta iš aliuminio lydinio, neplonesnė negu 4mm storio.
	

	33.2.
	Ad blue bako apsauga, pagaminta iš aliuminio lydinio, neplonesnė negu 4mm storio.
	

	33.3.
	Kuro bako ir kuro sistemos apsauga, pagaminta iš aliuminio lydinio, neplonesnė negu 4mm storio.
	

	34. Užuolaidos

	34.1.
	Užuolaidos pagamintos iš juodos nepermatomos medžiagos sumontuotos ant slankiojančių durų, prilimpančios viena su kita magnetų pagalba.
	

	34.2.
	Užuolaidos pagamintos iš juodos nepermatomos medžiagos sumontuotos ant galinių durų, prilimpančios viena su kita magnetų pagalba.
	

	34.3.
	Užuolaidos pagamintos iš juodos nepermatomos medžiagos sumontuotos tarp vairuotojo ir darbo zonos durų, prilimpančios viena su kita magnetų pagalba.
	

	34.4.
	Užuolaidos pagamintos taip, kad be papildomų įrankių būtų galimybė jas nuimti ir išplauti, audinys po plovimo neturi susitraukti.
	

	35. Keleivio sėdynė – 1 vnt.

	35.1.
	Vienguba keleivio sėdynė su saugos diržu, fiksuojančiu trijose vietose ir atitinkanti saugumo bei automobilio gamintojo reikalavimus.
	

	36. Važiuoklės pakėlimas – 1 kompl.

	36.1.
	Ne mažesnis nei 30 mm, ne didesnis nei 50 mm. Važiuoklės pakėlimas turi atitikti visus saugumo standartus. 
	

	37. Atidaromas stoglangis galinėje automobilio kėbulo dalyje – 1 vnt.

	37.1.
	Stoglangis sumontuotas galinėje kėbulo dalyje apie 1000 mm nuo galo atsidarantis daugiau kaip 90 laipsnių kampu su galimybe fiksuoti 10-20 mm atidarymo tarpu. 
	

	37.2.
	Stoglangio matmenys turi būti pakankami išlipti kariui su pilna ekipuote. Stoglangio viduje sumontuotas uodų tinkliukas ir šviesos patekimo roletas.
	

	38. Suprojektuoti ir pritvirtinti patogiam darbui pateiktą įrangą

	38.1.
	Perkančioji organizacija po laimėjimo pateiks spec. darbui skirtą įrangos sąrašą, kurį sudaro skirtingi 22 komponentai kuriems reikės pagaminti tvirtinimo kronšteinus ir juos pritvirtinti automobilyje. Sąrašas bus pateikiamas sutartį pasirašius per 2 d. d.
	

	39. 3D eskizo pateikimas

	39.1.
	Su pasiūlymu pateikiamas 3D brėžinys su tiksliai išdėstytais komponentais ir jų vietomis (pateikiamas 3D PDF). Pateikiami brėžiniai su tiksliais matmenimis, kad būtų galima įvertinti darbo patogumą.
	

	40. 3D eskizo suderinimas

	40.1.
	Po sutarties pasirašymo dienos, ne ilgiau negu per 5 darbo dienas, pristatomas galutinis ir suderintas 3D eskizas su visais montuojamais faktiniais įrenginiais, jų techniniais parametrais ir matmenimis. Už šių terminų nesilaikymą sutartis nutraukiama vienašališkai.
	

	41. Garantinis gedimas 

	41.1.
	Garantinis įrangos gedimas turi būti pašalintas ne vėliau kaip per 48 valandas nuo raštiško pranešimo apie gedimą gavimo. Jeigu garantinio gedimo neįmanoma pašalinti vietoje arba demontuojant sugedusią įrangą atskirai ir dėl to būtina transportuoti visą transporto priemonę, transporto priemonės transportavimą į garantinio remonto vietą ir grąžinimą po remonto organizuoja bei atlieka įrangos pardavėjas.
	

	42. Apmokymai

	42.1.
	Organizuoti supažindinimą su nauja sumontuota įranga ir kitais elektros prietaisais.
	

	43. Mokomoji medžiaga

	43.1.
	Įdiegtos naujos įrangos mokomosios medžiagos ir naudotojo instrukcijos parengimas elektroniniu formatu (PDF) ir atspausdinant ant popieriaus.  
	

	44. Montavimo ir tvirtinimo reikalavimai

	44.1.
	Tiekėjas, įvertindamas siūlomą įrangą, privalo numatyti ir į pasiūlymo kainą įtraukti visus jos sumontavimui, pritvirtinimui ir tinkamam naudojimui užtikrinti reikalingus darbus, medžiagas, tvirtinimo elementus, montavimo priemones ir kitus būtinus komponentus.
	


