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	Eil.
Nr.
	Parametras**
	Reikalaujama reikšmė 
	Reikalaujamos reikšmės atitikimas (Tiekėjas nurodo siūlomos Prekės techninius parametrus arba pažymi „TAIP/NE“, priklausomai nuo reikalavimo pobūdžio. Jei reikalavimas kiekybinis (pvz., galia, svoris, matmenys), Tiekėjas privalo įrašyti konkrečią reikšmę. Jei reikalavimas yra kokybinis arba loginis (pvz., suderinamumas, funkcionalumas), tiekėjas pažymi „TAIP/NE“)
	Techniniai dokumentai ** – gamintojo katalogas ar Prekės aprašymas, internetinė nuoroda į gamintojo psl., dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., arba ekrano nuotrauka, pažymint vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai
(pildo Tiekėjas)

	Objekto pavadinimas. Traktorius 

	1.
	Traktorius su priedais
	Nurodyti siūlomą modelį, gamintoją, komplektaciją

	2.
	Ratinis traktorius – naujas, nenaudotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2026 metais, serijinės gamybos modelis. Traktorius turi būti pilnai sukomplektuotas ir tinkamas darbui įprastomis Lietuvos klimato sąlygomis, t. y. ne siauresniame kaip nuo –25 °C iki +30 °C aplinkos temperatūrų intervale
	Būtina
	
	

	3.
	Traktorius turi būti registruotina kelių transporto priemonė, priskiriama žemės ūkio ar miškų transporto priemonių kategorijai pagal Reglamentą (ES) Nr. 167/2013, ir turėti gamintojo išduotą ES tipo patvirtinimo sertifikatą (Certificate of Conformity – CoC) arba lygiavertį dokumentą. Traktorius turi būti tinkamas registruoti ir eksploatuoti Lietuvos Respublikos keliuose pagal galiojančius teisės aktus*
	Būtina.
Atitiktis bus tikrinama Sutarties vykdymo metu, Tiekėjui pateikiant gamintojo išduotą ES tipo patvirtinimo sertifikatą (CoC) arba lygiavertį dokumentą
	
	Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama

	4.
	Tiekėjas turi užtikrinti traktoriaus garantinį remontą ir techninį aptarnavimą gamintojo įgalioto serviso pajėgumais*
	Ne mažiau kaip 24 mėnesiai, 1000 darbo valandų
Sutarties vykdymo metu Tiekėjas pateikia serviso kontaktus, adresą ir informaciją, kad servisas yra įgaliotas aptarnauti siūlomą traktoriaus modelį
	
	Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama

	5.
	Traktoriaus paskirtis*
	Traktorius turi būti suderinamas su žemės ūkio agregatais, sniego valytuvu, augalų smulkintuvu, montuojamais ant traktoriaus, be poreikio keisti traktoriaus konstrukciją ar atlikti papildomus montavimo darbus 
	
	Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama

	6.
	Variklio tipas modelis
	Skysčiu aušinamas, paleidžiamas starteriu, atitinkantis ne žemesnius kaip Etapas V / Tier5 galiojančius taršos reikalavimus.
	
	

	7.
	Variklio galia
	Variklio galia (be galios didinimo sistemos) ne mažesnė kaip 120kW (163AG)
	
	

	8. 
	Variklio cilindrų skaičius
	Ne mažiau 6 
	
	

	9. 
	Variklio darbinis tūris
	Ne mažiau 6700 cm²
	
	

	10.
	Aušinimo sistema
	Aušinimo sistema su termostatu. Radiatorius turi būti užpildytas gamykliniu aušinimo skysčiu, neužšąlančiu ne mažiau kaip iki –35 °C*
	
	

	11.
	Sukimo momentas
	Maksimalus sukimo momentas, ne mažiau 750 Nm, (prie 1500aps./min.)
	
	

	12.
	Pravažumas
	Abu tiltai varantys (4WD)
	
	

	13.
	Priekinis tiltas
	Amortizuojantis, turintys hidraulinę-pneumatinę, hidraulinę arba kitą lygiavertę pakabos sistemą, galintis kopijuoti paviršių, sumažindamas priekinės traktoriaus dalies svyravimus.
	
	

	14.
	Pavarų dėžė
	Pavarų dėžės tipas – pilnai dinaminė – visos pavaros perjungiamos nepertraukiant galios varantiesiems ratams 
	
	

	15. 
	Judėjimo greitis
	Traktoriaus maksimalus greitis ne mažiau 50 km/val.
	
	

	16.
	Padangos
	Priekinės ir galinės protektorius žemės ūkio tipo, radialinės. Galinės ne mažesnės R38 ir ne mažiau 650 pločio, priekinės ne mažesnės kaip R28 ir ne mažiau 540 pločio.
	
	

	17.

	Išorinė stabdžių sistema
	Įrengta pneumatinių stabdžių sistema su greito jungimo išvadais, prikabinamiems įrengimams, turintiems pneumatinę stabdžių sistemą.
	
	

	18.
	Kabina
	Gamintojo numatyta ir įrengta kabinos amortizavimo sistema.
	
	

	19.
	Triukšmas
	Gamintojo įrengta kabinos garso ir šilumos izoliacija. Triukšmo lygis pilnai apkrauto traktoriaus kabinoje ne daugiau 80 dB.
	
	

	20. 
	Šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas
	Gamintojo įrengtos kabinos automatinė klimato kontrolės sistema.
	
	

	21. 
	Stiklų valytuvai
	Priekinio ir galinio stiklų valytuvai su apiplovimu.
	
	

	22.
	Galinio vaizdo veidrodžiai
	Iš abiejų kabinos šonų išorėje šildomi ir elektra valdomi. Ir ne mažiau kaip vienas kabinos viduje.
	
	

	23. 
	Operatoriaus sėdynė
	Turinti operatoriaus svorio nustatymo sistemą, pneumatiškai  amortizuojanti, šildoma, su galimybę keisti padėtį bent viena krptimi (perstumiama pirmyn/atgal) su saugos diržu operatoriui.
	
	

	24.
	Papildoma sėdynė
	Šalia operatoriaus įrengta papildoma sėdynė (atlenkiama) su saugos diržu.
	
	

	25.
	Apšvietimas
	Traktorius turi būti parengtas pagal KET reikalavimus darbui viešuose keliuose ir tamsiu paros metu: darbinis apšvietimas (priekyje ir gale, ne mažiau kaip po du darbinius LED žibintus), gabaritiniai, posūkių, stop žibintai, LED švyturėlis.
	
	

	26.
	Isobos jungtis
	Būtina gale.
	
	

	27.
	Papildomų monitorių laikiklis
	Kabinoje turi būti numatyta vieta (tvirtinimo rėmas), papildomiems padargų laikikliams.
	
	

	28. 
	Automatinė vairavimo sistema
	Gamykloje sumontuota iki 2,5cm. tikslumo automatinė vairavimo sistema.
	
	

	29. 
	Monitorius
	Ne mažiau kaip 12 colių skersmens lietimui jautrus monitorius.
	
	

	  30.
	Priekinė pakaba
	Gamykloje sumontuota priekinė tritaškė pakaba ne mažiau 3500kg. kėlimo galios.
	
	

	31.
	Galinė pakaba
	Galinė trijų taškų pakaba, ne mažiau kaip 8000 kg. kėlimo galios. Valdoma elektrohidrauliškai, su dubliuojančiais jungikliais traktoriaus išorės galinėje dalyje, automatiniais galinės pakabos stabilizatoriais.
	
	

	32. 
	Sukabinimo įtaisas
	 Įrengtas padargų kablys, reguliuojamo aukščio priekabų kablys.
	
	

	33.
	Galinis GTV
	Ne mažiau kaip 3 greičių: 540/540E/1000 aps/min. su elektrohidraulinis greičio paleidimu.
	
	

	34.
	Hidrauliniai išvadai
	Ne mažiau 4 elektrohidraulinės poros gale ir viena priekyje išorinei įrangai. Su dubliuojančiais jungikliais traktoriaus išorės  dalyje.
	
	

	35.
	Priekiniai balistiniai svoriai
	Ne mažiau 900kg
	
	

	
36.
	Darbuotojų apmokymas
	Pardavėjas savo lėšomis privalo apmokyti ne mažiau kaip keturis pirkėjo darbuotojus naudota pristatyta technika: teorinius ir praktinius eksploatacinius mokymus, užtikrinančius prekės teisingą eksploatavimą ir ekonominį degalų sunaudojimą.
	
	

	37. 
	Traktoriaus komplektacija
	Kartu su traktoriumi turi būti pateikta: 1. Šviesą atspindinti liemenė ne mažiau 1 vnt., 2. Vaistinėlė nemažiau 1 vnt., 3. Miltelinis gesintuvas (ne mažiau kaip 2kg.) – ne mažiau 1 vnt., 4. Įrankių dėžė su kasdieninei apžiūrai ir smulkiems remonto darbams reikalingais įrankiais ne mažiau  vnt. 
	
	

	 38.
	Pristatymas
	Pilnai paruoštas ir sukomplektuotas traktorius turi būti pristatomas per 90 dienų nuo sutarties pasirašymo.
	
	


** Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus, pvz., gamintojo Prekės aprašymas, internetinė nuoroda į gamintojo psl. arba kiti lygiaverčiai dokumentai (tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar gamintojo parengtus siūlomos technikos techninių charakteristikų aprašymus su vertimu į lietuvių ir (arba) anglų kalbą, arba kitus lygiaverčius dokumentus).

3. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI
4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.1 ir 6 punktu, XI skyriaus „VIEŠŲJŲ ERDVIŲ, ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ PRIEŽIŪRA IR TVARKYMAS“ 14.1.3 papunkčiu ir II skyriaus „PAKUOTĖS“ reikalavimais.
	Reikalavimas 
	Reikalaujami dokumentai  
	Reikalaujamų dokumentų atitikimas 
(pildo Tiekėjas)

	Traktoriui: 
Traktorius turi atitikti ne žemesnius kaip V etapo (Stage V) išmetamųjų teršalų ribinių verčių reikalavimus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1628.
	a) gamintojo atitikties deklaracija; arba 
b) ES tipo patvirtinimo sertifikatas; arba 
c) gamintojo techninė dokumentacija; arba 
d) kiti lygiaverčiai įrodymai, patvirtinantys atitiktį Stage V reikalavimams. 
(Dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu)
	

	Pakuotėms: 
Jeigu Prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje[footnoteRef:2], antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pagal LR mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. [2:  Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekinių vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio (Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 5 dalis)] 

	Jei Tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimą dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami. Sutarties vykdymo metu, jeigu Prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju Tiekėjas patiekdamas Prekes Pirkėjui, turi pateikti Prekės (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus nurodytus Sutartyje.

(Dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami)
	


 



