MEDICININIŲ DUJŲ TRIJŲ LITRŲ TALPOS BALIONUOSE SU MANOMETRU PIRKIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


	Dalies Nr.
	Pavadinimas
	Būvis
	Mato vnt.
	Preliminarus perkamas kiekis (balionais)
	Reikalavimai

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	    8.
	Medicininis deguonis
	Suslėgtas
	m3
	800
	1. Pristatomas 3 ltr. talpos, aukšto slėgio balionuose, su integruotu daugiafunkciniu vožtuvu su slėgio reguliatoriumi,  manometru, srauto reguliatoriumi ir sparčiojo įjungimo mova su fiksatoriumi, (atitinkančiuose LR galiojančių standartų reikalavimus).
2. Vykdyti balionų priežiūrą, periodinius techninius patikrinimus.
3. Pripildymo slėgis balione – 200bar., dujų kiekis – ≥0,63 m3, dujų grynumas ≥ 99,5%.
4. Dujų pristatymas po pateikto užsakymo  - iki 5 darbo dienų. 
Dujų kainos turi būti nurodytos įskaičiuojant visas papildomas išlaidas – transportavimo, balionų nuomos, techninio aptarnavimo ir kitus mokesčius.



