
Šratasvydžio G-36 komplektų
pirkimo sąlygų 2 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
MOKOMOJI ŠRATASVYDŽIO G-36 REPLIKA SU OPTINIU TAIKIKLIU

BVPŽ kodas 37462400-8. (Šaudymo į judančius taikinius reikmenys). Mokomoji šratasvydžio G-36 replika su optiniu taikikliu (toliau – prekė). Kiekis – 70 kompl. Minimalūs techniniai reikalavimai ir tiekėjo pateikti pasiūlymai:
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Pirkimo dokumentuose nustatyti prekės techniniai rodikliai 
	Tiekėjo nurodyta reikšmė (Tiekėjas turi įrašyti konkrečiais siūlomų prekių rodiklių reikšmes, arba, kur nurodyta pažymėti TAIP/NE arba įrašyti tikslią reikšmę)

	1.

	MOKOMOJI ŠRATASVYDŽIO G-36 REPLIKA SU OPTINIU TAIKIKLIU
	1. Pirkimo objekto paskirtis:

	
	
	Mokomoji šratasvydžio replika su optiniu taikikliu (toliau – prekė) skirta naudoti mokymų, pratybų ir treniruočių metu imitaciniams veiksmams, taiklumo, saugaus elgesio, įrangos valdymo ir kitų tarnybinių įgūdžių lavinimui kontroliuojamoje aplinkoje.
	TAIP/NE

	
	
	2. Bendri reikalavimai:

	
	
	2.1. Prekė turi būti nauja, nenaudota, kokybiška, be gamybos, medžiagos, konstrukcijos, optinio taikiklio, dėtuvės, akumuliatoriaus, įkroviklio ar kitų komplektacijos dalių defektų, galinčių turėti įtakos jos naudojimui pagal paskirtį.
	TAIP/NE

	
	
	2.2. Prekė turi būti tinkama naudoti pagal nurodytą paskirtį mokymų, pratybų ir treniruočių metu, atspari įprastoms naudojimo, transportavimo ir sandėliavimo sąlygoms.
	TAIP/NE

	
	
	2.3. Prekė turi būti saugi naudoti pagal gamintojo instrukciją, neturėti aštrių, pavojingų ar lengvai lūžtančių elementų, galinčių sužaloti naudotoją įprasto naudojimo metu.
	TAIP/NE

	
	
	2.4. Techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs matmenys, medžiagos, konstrukciniai sprendimai, komplektacijos dalys ir funkcinės savybės gali būti pakeistos lygiaverčiais, jeigu tiekėjas pateikia lygiavertiškumą pagrindžiančius dokumentus ir tai nepablogina prekės funkcinių savybių.
	TAIP/NE

	
	
	2.5. Ant prekės arba pakuotės turi būti gamintojo / tiekėjo informacija, prekės identifikavimo duomenys, naudojimo, priežiūros, saugos ir laikymo instrukcija lietuvių kalba arba kita perkančiajai organizacijai priimtina kalba.
	TAIP/NE

	
	
	2.6. Prekė turi būti naudojama tik teisės aktų, saugos taisyklių ir mokymų / pratybų organizatoriaus nustatyta tvarka. Tiekėjas turi pateikti informaciją apie deklaruojamą prekės galią, naudojamų šratų tipą ir saugaus naudojimo reikalavimus.
	TAIP/NE

	
	
	3. Techniniai reikalavimai:

	
	
	3.1. Mokomoji šratasvydžio replika su optiniu taikikliu: 
	TAIP/NE

	
	
	3.1.1. Prekės tipas – elektrinė mokomoji šratasvydžio automato replika arba lygiavertė mokomoji imitacinė priemonė. 
	TAIP/NE

	
	
	3.1.2. Veikimo principas – elektrinis, su akumuliatoriumi maitinama pavara arba lygiavertis sprendimas.
	TIKSLI REIKŠMĖ

	
	
	3.1.3. Korpusas turi būti pagamintas iš tvirto plieno, metalo ir (ar) jų derinio arba lygiaverčių medžiagų.
	TIKSLI REIKŠMĖ

	
	
	3.1.4. Spalva – juoda.
	TIKSLI REIKŠMĖ

	
	
	3.1.5. Ilgis su sulankstyta / sutrumpinta buože – ne didesnis kaip 550 mm, ilgis su išskleista / darbine buože – ne didesnis kaip 760 mm arba lygiavertis.
	TIKSLI REIKŠMĖ

	
	
	3.1.6. Svoris be pakuotės – ne didesnis kaip 5000 g. arba lygiavertis, užtikrinantis patogų naudojimą mokymų metu.
	TIKSLI REIKŠMĖ

	
	
	3.1.7. Replika turi būti pritaikyta 6 mm plastikiniams / biologiškai skaidomiems šratasvydžio šratams arba lygiavertei mokomajai amunicijai, jeigu tai atitinka saugos reikalavimus.
	TAIP/NE

	
	
	3.1.8. Išėjimo greitis / energija turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų, šratasvydžio renginių ir mokymų saugos reikalavimus. Orientacinis išėjimo greitis - apie 350-400 FPS su 0,20 g šratu arba lygiavertis, neviršijant taikomų saugos ribų.
	TIKSLI REIKŠMĖ

	
	
	3.1.9. Turi būti reguliuojamas arba gamintojo nustatytas Hop-Up tipo šrato trajektorijos stabilizavimo mechanizmas arba lygiavertis sprendimas.
	TIKSLI REIKŠMĖ

	
	
	3.1.10. Komplekte turi būti ne mažiau kaip viena didelės talpos dėtuvė, kurios talpa – ne mažesnė kaip 200 šratų arba lygiavertė.
	TIKSLI REIKŠMĖ

	
	
	3.1.11. Turi būti sulankstoma, reguliuojama arba kitaip transportavimui ir naudojimui pritaikyta buožė arba lygiavertis konstrukcinis sprendimas.
	TAIP/NE

	
	
	3.1.12. Privalomas optinis taikiklis - integruotas arba komplekte pateikiamas optinis taikiklis, ne mažesnio kaip 3 kartų priartinimo arba lygiavertis. Optinis taikiklis turi būti pritaikytas naudoti su pateikiama replika.
	TIKSLI REIKŠMĖ

	
	
	3.1.13. Replika turi turėti mechaninius taikiklius ir (ar) montavimo bėgelį papildomiems priedams tvirtinti arba lygiavertį sprendimą.
	TAIP/NE

	
	
	3.1.14. Komplektacija: mokomoji šratasvydžio replika, optinis taikiklis, dėtuvė, akumuliatorius, įkroviklis, saugaus naudojimo / priežiūros instrukcija. Jeigu akumuliatorius ir įkroviklis tiekiami atskirai, tiekėjas turi aiškiai tai nurodyti pasiūlyme ir pateikti suderinamumo informaciją.
	TIKSLI REIKŠMĖ

	
	
	4. GARANTINIAI REIKALAVIMAI:

	
	
	4.1. Garantija prekei turi būti ne trumpesnė kaip 12 mėnesių nuo prekės perdavimo dienos;
	TIKSLI REIKŠMĖ

	
	
	4.2. Garantiniu laikotarpiu tiekėjas turi pašalinti gamybos defektus, pakeisti netinkamas dalis arba pakeisti prekę į tinkamą, jeigu defektai atsirado ne dėl netinkamo naudojimo;
	TAIP/NE

	
	
	4.3. Garantija ir pretenzijų nagrinėjimas taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
	TAIP/NE

	
	
	4.4. Tiekėjas sugedus ginklams turėtų atlikti šratasvydžio replikos defektavimo bei remonto paslaugą.
	TAIP/NE



