Pirkimo sąlygų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
BITININKYSTĖS MUZIEJAUS AUSTĖJOS KLĖTELĖS (UNIK. NR. 4400-3754-7394)   IR PIRTIES (UNIK. NR. 4595-9006-3056)  NENDRINIŲ STOGŲ DANGOS KEITIMO IR IMPREGNAVIMO DARBAI
Pirkimo objektas – Austėjos klėtelės (unik. Nr. 4400-3754-7394)  ir pirties (unik. Nr. 4595-9006-3056) esamos stogo dangos pakeitimas nauja nendrine / šiaudine stogo danga, įskaitant senos dangos nuėmimą ir išvežimą, naujos dangos įrengimą, kraigų įrengimą bei visos naujos stogo dangos impregnavimą nuo gaisro ir apsaugą nuo samanojimo.
	Eil. Nr.
	Objektas / darbai
	Kiekis

	1
	Austėjos klėtelė – senos stogo dangos nuėmimas, išvežimas ir naujos nendrinės / šiaudinės stogo dangos įrengimas
	28 m²

	2
	Pirtis – senos stogo dangos nuėmimas, išvežimas ir naujos nendrinės / šiaudinės stogo dangos įrengimas
	42 m²

	3
	Austėjos klėtelė – naujo kraigo įrengimas
	4,65 m

	4
	Pirtis – naujo kraigo įrengimas
	6,50 m

	5
	Austėjos klėtelė ir pirtis – visos naujos stogo dangos impregnavimas nuo gaisro
	70 m²

	6
	Austėjos klėtelė ir pirtis – visos naujos stogo dangos impregnavimas / apsauga nuo samanojimo
	70 m²

	
	
	



Bendras keičiamų stogų dangų plotas – 70 m². Bendras naujai įrengiamų kraigų ilgis – 11,15 m.
Darbai turi būti atliekami laikantis naudojamų medžiagų gamintojų technologinių reikalavimų. Impregnavimo priemonės turi būti tinkamos nendrinei / šiaudinei stogo dangai ir naudojamos pagal gamintojo nustatytą išeigą.
