
1 priedas
PASIŪLYMAS 
DĖL BEPILOČIO ORLAIVIO PIRKIMO

	

	Data

	

	Vieta



	Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)
	

	Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)
	

	Įmonės (kodas) (-ai)
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	



Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita suinteresuota šalimi.
Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.
Siūlomos prekės atitinka keliamus reikalavimus, yra kokybiškos.
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo ir sutarties projekto bendrosios dalies sąlygomis.

Šiam pirkimui taikomi: išimtinai nacionalinis pašalinimo pagrindas dėl paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės (VPĮ 46 str. 21 d.). 
Ar ekonominės veiklos vykdytojui yra taikoma sąlyga, kad jis yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose?
Jūsų atsakymas:                        ❍ Taip                          ❍ Ne

Siūlome šias prekes pagal kompletaciją (prekės pavadinimas, modelis, kiekiai) :

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas, modelis
	Mato vnt.
	Kiekis
	Vnt. kaina Eur (su PVM)
	Suma Eur (su PVM)

	1. 
	Logistinis  bebilotis dronas
	vnt.
	1
	
	

	Viso pasiūlymo kaina su PVM:
	




Atsižvelgdami į pirkimo sąlygose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą už:

________________________________________________________________Eurų be PVM.
                                                (žodžiais) 
________________________________________________________________Eurų su PVM.
                                                (žodžiais) 

PASTABA: į kainą turi būti įskaičiuota PVM, kiti mokesčiai bei visos kitos išlaidos, reikalingos sutarties įvykdymui. Kainos pateikiamos dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu.


Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (jei pateikiama):

	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	






Pasiūlymas galioja 30 kalendorinių dienų nuo pasiūlymo pateikimo.

______________________________________________________
(Dalyvio arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)                               A.V.     




1 lentelė

PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR SIŪLOMOS PREKĖS ATITIKMUO


*Tiekėjas, pildydamas lentelės langelius (kur prašoma konkrečių parametrų), turi nurodyti konkrečias siūlomos prekės charakteristikas. Nekopijuokite suformuluoto reikalavimo, neapsiribokite abstrakčiu patvirtinimu „atitinka“(„taip“, „bus“ „yra“ ir taip toliau) turite nurodyti konkrečias reikšmes.
 
	Eil.
Nr.
	Prekės techniniai reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių konkrečios reikšmės
(TAIP/NE arba TIKSLI REIKŠMĖ)

	1) Operaciniai reikalavimai

	1.1.
	Krovininio nuotoliniu būdu valdomo orlaivio sistema (toliau – KNBBOS) neturi būti vienetinis eksperimentinis gaminys;
	

	1.2.
	Visi KNVBOS elementai turi atitikti MIL-STD-810H (atsparumo vibracijoms), MIL-STD-461G (atsparumo elektromagnetiniam spinduliavimui) arba lygiaverčius apsaugos nuo fizinių pažeidimų standartus, veikti -10 – +40℃  temperatūrų ruože;
	

	1.3.
	Sistemos elementų viduje esančiose atminties laikmenose saugoma informacija turėti apsaugos šifravimą, apsaugojantį nuo viduje esančios informacijos iššifravimo, mažiausiai AES256 lygio arba lygiaverčio standarto;
	

	1.4.
	KNVBOS spalva (juoda, ruda arba tamsiai žalia) turi užtikrinti vizualinį maskavimą ir neišskirti sistemos iš taktinės aplinkos. Visi paviršiai turi neatspindėti šviesos ir neblizgėti (išskyrus optinius elementus);
	

	1.5.
	KNBVOS – valdoma nuotoliniu būdu, praradus ryšį orlaivis privalo gebėti saugiai nusileisti ant žemės autonomiškai;
	

	1.6.
	Sistemos elementai tarpusavyje turi komunikuoti STARLINK ryšiu.
	

	1.7.
	Sistema turi būti pritaikyta transportuoti lengvuoju automobiliu.
	

	2) Komplektacija
	

	2.1.
	1 x Sistemos vadovavimo ir valdymo (toliau – V2) platforma su integruotu STARLINK ryšio moduliu;
	

	2.2.
	2 x Baterijos, reikalingos V2 platformos darbui;
	

	2.3.
	2 x Krovininis nuotoliniu būdu valdomas orlaivis (toliau – KNBVO) su integruotu STARLINK ryšio moduliu;
	

	2.4.
	2 x Giroskopu stabilizuotos, kombinuotos, optinio ir šiluminio vaizdo kameros;
	

	2.5.
	12 x baterijų, reikalingų KNBVO darbui;
	

	2.6.
	4 x baterijų įkrovikliai su kabeliais;
	

	2.7.
	1 x atsarginių dalių komplektas;
	

	2.8.
	1 x skaitmeninis baterijų testavimo aparatas;
	

	3) Techniniai reikalavimai

	3.1.
	Sistemos valdymo ir vadovavimo (V2) platforma:
	

	3.1.1.
	Išmatavimai: ne didesni kaip 1800 × 500 × 500 mm. Nurodyti maksimalūs matmenys nustatyti atsižvelgiant į taktinį sistemos naudojimo pobūdį, būtinybę V2 platformą transportuoti lengvuoju automobiliu kartu su kita užduočiai vykdyti reikalinga įranga bei poreikį užtikrinti greitą sistemos išskleidimą ir perdislokavimą.
	

	3.1.2.
	Įmontuoti du ekranai, kurių kiekvieno įstrižainė ne mažesnė nei 25 cm;
	

	3.1.3.
	Svoris (su baterijomis): ne didesnis kaip 20 kg. Maksimalus svoris nustatytas atsižvelgiant į taktinį sistemos naudojimo pobūdį ir poreikį V2 platformą dvejiems naudotojams transportuoti pėsčiomis kartu su kita užduočiai vykdyti būtina įranga.
	

	3.1.4.
	Maitinimas: turi būti užtikrinta galimybė sistemą maitinti iš 220-240 V kintamosios srovės elektros tinklo. Baterinis maitinimas reikalingas siekiant užtikrinti autonominį sistemos naudojimą lauko ir taktinėmis sąlygomis, kai nėra prieigos prie stacionaraus elektros energijos tinklo. Baterijos naudojimas turi užtikrinti sistemos mobilumą, operatyvų energijos šaltinio pakeitimą ir galimybę tęsti užduoties vykdymą be stacionaraus maitinimo šaltinio.
	

	3.1.5.
	Integruota pilna klaviatūra (nešiojamas kompiuteris), arba liečiamas ekranas (planšetė);
	

	3.1.6.
	Integruota baterija, kuri užtikrintų platformos nenutrūkstamą darbą ne mažiau kaip 4 valandas;
	

	3.1.7.
	Turimos sąsajos:
1) Ethernet 100 Base-T (RJ45).
2) Wi-fi;
3) HDMI;
	

	3.2.
	KNBVO:
	

	3.2.1.
	Naudingo krovinio svoris ne mažiau kaip 20 kg;
	

	3.2.2.
	6 taškų krovinio tvirtinimo sistema, su gebėjimu prie kiekvieno tvirtinimo taško pritvirtintą krovinį atkabinti nuotoliniu būdu;
	

	3.2.3.
	Krovinio tvirtinimo taškų savaiminio atsikabinimo elektroninė apsaugos sistema (angl. arm/disarm);
	

	3.2.3.
	Maksimalus svoris su naudingu kroviniu turi būti ne didesnis kaip 80 kg;
	

	3.2.4.
	Maksimalus leistinas vėjo greitis pakilimo metu 8 m/s;
	

	3.2.5.
	Transportavimo padėtyje išmatavimai ne didesni nei 1200mm x 1200 mm x 600 mm;
	

	3.2.6.
	Minimalus pakilimo su naudingu kroviniu aukštis 120 m AGL (angl. above ground level);
	

	3.2.7.
	Minimalus skrydžio su naudingu kroviniu laikas 30 min;
	

	3.2.8.
	Privalo tinkamai veikti -10 – +40℃  temperatūrų ruože;
	

	3.2.9.
	Minimali apsaugos nuo kritulių klasė IP53;
	

	3.2.10.
	Giroskopu stabilizuota, kombinuota optinio ir terminio vaizdo kamera su optiniu artinimu, bei gebėjimu sekti taikinį;
	

	3.2.11.
	Integruotas STARLINK ryšio terminalas;
	

	3.2.12.
	Ryšio šifravimas atitinka AES256 lygį arba lygiavertį standartą;
	

	3.3.
	Giroskopu stabilizuotos, kombinuotos, optinio ir šiluminio vaizdo kamera:
	

	3.3.1.
	Kamera stabilizuota giroskopu, užtikrinančiu stabilų kameros vaizdą;
	

	3.3.2.
	Kamera turi apjungti optinio (dieninio) ir terminio (šiluminio) stebėjimo galimybes;
	

	3.3.3.
	Optinio (dieninio) stebėjimo režimu kamera turi turėti ne mažesnį kaip 10x artinimą;
	

	3.3.4.
	Kamera prie KNBVO tvirtinama greito prijungimo/atjungimo sistema (angl. quick release).
	

	4) Parama ir išlaikymas

	4.1.
	KNBVOS turi būti nauja ir neeksploatuota, pagaminta ne anksčiau kaip prieš 12 mėn. nuo pirkėjo ir pardavėjo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo datos;
	

	4.2.
	Įsigytai KNBVOS sistemai turi būti suteiktas ne mažiau kaip 2 metų garantinis laikotarpis, skaičiuojamas nuo pirkėjo ir pardavėjo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo datos;
	

	4.3
	Tiekėjas privalo organizuoti praktinius mokymus naudotis KNBVOS ir pagalbinėmis programomis ne mažiau kaip 15 Perkančiosios organizacijos darbuotojų. Mokymai turi būti organizuojami Lietuvos Respublikoje.
Mokymų metu darbuotojai turi būti supažindinti su KNBVOS ir pagalbinių programų funkcionalumu bei praktiniu jų naudojimu. Mokymai organizuojami po prekių pristatymo, sistemos įdiegimo ir parengimo naudoti, šalių suderintu laiku.
Mokymų išlaidos turi būti įtrauktos į bendrą pasiūlymo kainą. Mokymų trukmė – ne trumpiau nei 6 akademinės valandos. Tiekėjas pasiūlyme atskirai nurodo mokymų trukmę (akad. valandų skaičių) ir mokymų programą.
	

	4.4.
	Sutarties ir garantinio laikotarpio metu užtikrinti ASRIKS sistemų programinės įrangos atnaujinimą.
	




* Pirkimo objektas apima visas užduotis nurodytas techninėje specifikacijoje bei išlaidas/ mokesčius, reikalingas sutarčiai įvykdyti.

Jei pasiūlymo dokumentus ir (ar) visą pasiūlymą pasirašo TIEKĖJO vadovo įgaliotas asmuo, pasiūlyme turi būti pridėtas tokią teisę suteikiantis pasirašytas galiojantis įgaliojimas arba kitas dokumentas (Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje).
	
Ryšiams su perkančiąja organizacija, kuriais reikia kreiptis dėl gedimų ar atsiradusių defektų/neatitikimų,skiriame __________________________________________________________                                                                             (nurodyti asmens vardą, pavardę, pareigas, kontaktinius telefonus)





Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

	Eil.
Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	

	
	
	

	
	
	


  
Konfidencialią informaciją pasiūlyme sudaro šie dokumentai ir informacija : ( jei bus pateikta konfidenciali informacija; tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus).




	

	
	

	
	

	Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos
	
	     parašas
	
	                  Vardas Pavardė



A.V. 





