   		



 
(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas)


Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
Vytenio bendrosios paramos logistikos batalionas



PASIŪLYMAS
DĖL RAUMENŲ TRENIRUOKLIŲ PIRKIMO 

____________ Nr.______
(Data)
_____________
(Sudarymo vieta)

1. [bookmark: _Toc329443224][bookmark: _Toc147739116]INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

	Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai)
	

	Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)
	

	Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių PVM mokėtojo kodas (-ai)
	

	Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis arba vadovaujantis  tiekėjų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)
	

	Tiekėjo arba atstovaujančio tiekėjų grupės nario adresas, telefono numeris, el. paštas
	

	Tiekėjo arba atstovaujančio tiekėjų grupės nario banko pavadinimas, banko kodas, sąskaitos Nr.
	

	Asmens, įgalioto pasirašyti sutartį, vardas, pavardė, pareigos
	

	Asmens, atsakingo už pirkimą, vardas, pavardė,  telefono numeris, el. paštas
	



2. [bookmark: _Toc329443227]INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS
Subtiekėjai ir jiems perduodama vykdyti sutarties dalis:
	Eil. Nr.
	Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (‑ų) pavadinimas (-ai) / Fizinio asmens vardas, pavardė (individualios veiklos vykdymo pažymos Nr.) [footnoteRef:1] [1:  Tiekėjas privalo nurodyti, kokiai sutarties daliai ketina pasitelkti subtiekėjus, tačiau neprivalo nurodyti konkrečių subtiekėjų,  jeigu jie nėra žinomi.] 

	Pirkimo objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas
	Įsipareigojimų dalis 
 (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us), 
ir procentinė dalis nuo pasiūlymo kainos

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	...
	
	
	




3. [bookmark: _Toc329443228]PASIŪLYMO KAINA 

Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę:
	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	

Mato vnt.
	Kiekis 
	Vieneto kaina Eur be PVM
	Bendra kaina be PVM, Eur
(4 ir 5 stulpelių sandauga)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Laisvųjų svorių pritūpimų treniruoklis
	vnt.
	1
	
	

	2.
	Laisvųjų svorių jėgos stovas su svorių laikikliais
	vnt.
	1
	
	

	3.
	Laisvųjų svorių pilvo preso raumenų treniruoklis
	vnt.
	1
	
	

	4.
	Laisvųjų svorių pečių šoninių kėlimų treniruoklis
	vnt.
	1
	
	

	5.
	Laisvųjų svorių krūtinės spaudimo įstrižai treniruoklis
	vnt.
	1
	
	

	6.
	Laisvųjų svorių horizontalusis krūtinės spaudimo treniruoklis
	vnt.
	1
	
	

	7.
	Laisvųjų svorių kojų tiesimo treniruoklis
	vnt.
	1
	
	

	8.
	Kojų suspaudimo ir išvedimo treniruoklis
	vnt.
	1
	
	

	9.
	Laisvųjų svorių pritūpimų treniruoklis
	vnt.
	1
	
	

	10.
	Kojų lenkimo treniruoklis gulint
	vnt.
	1
	
	

	11.
	Kryžminė trauka. Daugiafunkcis treniruoklis
	vnt.
	1
	
	

	12.
	Laisvųjų svorių žemo traukimo treniruoklis
	vnt.
	1
	
	

	13.
	Laisvųjų svorių viršutinės nugaros traukos treniruoklis
	vnt.
	1
	
	

	14.
	Prisitraukimų treniruoklis / lygiagretės su palengvinimu
	vnt.
	1
	
	

	15.
	Laisvųjų svorių pečių spaudimo treniruoklis
	vnt.
	1
	
	

	16.
	Laisvųjų svorių Smito treniruoklis
	vnt.
	1
	
	

	17.
	Laisvųjų svorių dvigalvio žasto raumens (bicepso) treniruoklis su judamąja svirtimi
	vnt.
	1
	
	

	18.
	Laisvųjų svorių dvigalvio žasto raumens (bicepso) treniruoklis (Skoto suoliuko principu)
	vnt.
	1
	
	

	19.
	Varžybinis jėgos trikovės štangos spaudimo suoliukas ir pritūpimų stovas („
Combo Rack“)
	vnt.
	1
	
	

	20.
	Laisvųjų svorių blauzdų treniruoklis sėdint
	vnt.
	1
	
	

	21.
	Aerodinaminis dviratis treniruoklis
	vnt.
	1
	
	

	22.
	Slidinėjimo treniruoklis
	vnt.
	1
	
	

	23.
	Irklavimo treniruoklis
	vnt.
	1
	
	

	24.
	Laisvųjų svorių nugaros traukos treniruoklis su krūtinės atrama
	vnt.
	1
	
	

	25.
	Laisvųjų svorių krūtinės spaudimo kampu (su įkalne) treniruoklis
	vnt.
	1
	
	

	Iš viso bendra kaina be PVM, Eur
	

	PVM (pildoma, jei taikoma)**
	

	Iš viso bendra kaina su PVM, Eur
	


** Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas.


Iš viso bendra pasiūlymo kaina be PVM: (suma skaičiais ir žodžiais)
Iš viso PVM: (suma skaičiais ir žodžiais)
Iš viso bendra pasiūlymo kaina su PVM: (suma skaičiais ir žodžiais)


Pastaba:
- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;
- jeigu pateikta informacija skaičiais ir žodžiais nesutampa, laikoma, kad teisinga informacija yra ta, kuri pateikta žodžiais.
-pasiūlymas turi būti pateiktas VISOMS NURODYTOMS POZICIJOMS.
- Visos su prekių atvežimu, užnešimu, sumontavimu, paleidimu bei šiukšlių išvežimu susijusios išlaidos privalo būti įskaičiuotos į siūlomą bendrą treniruoklių kainą.

1) Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos susiję  išlaidos ir visi mokesčiai, ir, kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Perkančiosios organizacijos reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. 
2) Teikdami šį pasiūlymą patvirtiname, kad mūsų pateiktos prekės visiškai atitinka techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

(Pildoma jei reikalinga) Kartu su Pasiūlymo forma tiekėjas pateikia užpildytą (-us) Techninės specifikacijos priedą (-us) Nr.... „Prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė“, kuriame (-iuose) nurodyti siūlomų prekių techniniai parametrai (charakteristikos) ir kiti pirkimo dokumentuose nurodyti dokumentai.
	Eil. Nr.
	Pavadinimas / Funkcija
	Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos
	Siūlomų prekių techniniai parametrai. Tiekėjas turi įrašyti kur reikia konkrečią reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai ,,Taip“, ,,Atitinka“, ,,Tenkina“, ,,+“ ar pan., negalimi)

	1.
	Laisvųjų svorių pritūpimų treniruoklis
	Skirtas visapusiškai apatinės kūno dalies (kojų ir sėdmenų) raumenims lavinti.
Integruotos vietos olimpiniams svorio diskams uždėti: ne mažiau kaip 2 vietos (galai) ant judamosios dalies darbiniam svoriui uždėti (įgyvendintos per vieną abipusį arba du atskirus kaiščius) ir ne mažiau kaip 2 vnt. papildomi kaiščiai ant stacionaraus rėmo šonų, skirti svorio diskams sandėliuoti.
Įrenginio svoris – ne mažesnis kaip 160 kg, užtikrinantis visišką stabilumą atliekant pratimus su didžiausia apkrova.
Didžiausias naudotojo svoris – ne mažesnis kaip 150 kg.
Didžiausia apkrova – ne mažiau kaip 230 kg.
Reguliuojamas pečių atramų ir nugaros dalies aukštis, leidžiantis pritaikyti įrenginį pagal skirtingą naudotojų ūgį. Konstrukcijoje privalo būti integruota pradinės ir galinės padėties fiksavimo rankena (svirtis) arba mechaninis saugumo ribotuvas, leidžiantis naudotojui saugiai pradėti pratimą, užfiksuoti svorį ir apsaugantis nuo prispaudimo nesėkmingo pakartojimo metu.
Įrengtas anatomiškai pakreiptas pėdų pagrindas (platforma) su neslystančia danga, užtikrinantis stabilų kojų pastatymą atliekant judesį.
	Tiekėjas turi įrašyti kur reikia konkrečią reikšmę

	2.
	Laisvųjų svorių jėgos stovas su svorių laikikliais
	Didžiausia konstrukcijos apkrova – ne mažesnė kaip 350 kg. 
Įrenginio svoris – ne mažesnis kaip 90 kg, užtikrinantis stabilumą be papildomo tvirtinimo prie grindų. 
Rėmo priekinėje dalyje integruoti fiksuoti (ne mažiau kaip 3 padėčių) arba perkeliamos (reguliuojamos) konstrukcijos (ne mažiau 15 kaip padėčių) štangos laikikliai (kabliai / „J-cups“), skirti štangos strypui nuimti ir padėti skirtingame aukštyje. 
Stovo konstrukcijoje privalo būti integruotos (fiksuotos) arba perkeliamos (reguliuojamos) saugumo atramos (gaudyklės), apsaugančios sportininką kritimo ar nesėkmingo pakartojimo atveju.
Rėmo šonuose integruoti ne mažiau kaip 4 vnt. kaiščiai (laikikliai), skirti olimpiniams svorio diskams saugiai laikyti.
	

	3.
	Laisvųjų svorių pilvo preso raumenų treniruoklis
	Skirtas giliam, tikslingam pilvo raumenų (ypač tiesiajam pilvo raumeniui) izoliuoti ir stiprinti.
Įrenginio svoris – ne mažesnis kaip 75 kg, užtikrinantis visišką stabilumą atliekant pratimus su didžiausia apkrova. Įrenginyje privalo būti integruota sėdynė, nugaros atrama bei kojų (pėdų) fiksavimo pagalvėlės.
Didžiausias naudotojo svoris – ne mažesnis kaip 150 kg.
Didžiausia apkrova – ne mažesnė kaip 100 kg.
Konstrukcijoje privalo būti integruoti kaiščiai olimpiniams svorio diskams uždėti: ne mažiau kaip 1 kaištis ant judamosios dalies darbiniam svoriui.
	

	4.
	Laisvųjų svorių pečių šoninių kėlimų treniruoklis
	Skirtas šoniniams deltiniams raumenims izoliuoti ir stiprinti, atliekant rankų mostų į šonus judesį per nepriklausomų svirčių sistemą.
Įrenginio svoris – ne mažesnis kaip 80 kg, užtikrinantis visišką stabilumą atliekant pratimus su didžiausia apkrova. 
Įrenginyje privalo būti integruota naudotojo padėties reguliavimo sistema (sėdynės aukščio reguliavimas arba stovimos platformos aukščio reguliavimas), leidžianti tiksliai suderinti naudotojo pečių sąnarių ašį su įrenginio judesio ašimi.
Konstrukcijoje privalo būti integruoti kaiščiai olimpiniams svorio diskams: ne mažiau kaip 2 vietos ant judamųjų svirčių darbiniam svoriui uždėti.
Didžiausia svorių apkrova – ne mažesnė kaip 80 kg.
Didžiausias naudotojo svoris – ne mažesnis kaip 150 kg.
Neslystančios suėmimo rankenos.
	

	5.
	Laisvųjų svorių krūtinės spaudimo įstrižai treniruoklis
	Skirtas viršutinei krūtinės (raktikaulinei didžiojo krūtinės raumens) raumenų daliai lavinti iš sėdimos pozicijos naudojant nepriklausomų svirčių sistemą.
Sėdynės aukščio reguliavimo sistema.
Sėdynė ir pasvirusi nugaros atrama.
Įrenginio svoris – ne mažesnis kaip 90 kg, užtikrinantis konstrukcijos stabilumą be papildomo tvirtinimo prie grindų. 
Didžiausias naudotojo svoris – ne mažesnis kaip 150 kg.
Didžiausia svorių apkrova – ne mažesnė kaip 180 kg. Konstrukcijoje privalo būti integruoti kaiščiai olimpiniams svorio diskams: ne mažiau kaip 2 vietos ant judamųjų svirčių darbiniam svoriui uždėti.
	

	6.
	Laisvųjų svorių horizontalusis krūtinės spaudimo treniruoklis
	Skirtas krūtinės raumenims (didžiajam krūtinės raumeniui), pečių priekinei daliai ir tricepsams lavinti gulint.
Nepriklausomos svirtys: treniruoklio rankos turi judėti nepriklausomai viena nuo kitos.
Didžiausias naudotojo svoris – ne mažesnis kaip 150 kg.
Įrenginio svoris – ne mažesnis kaip 80 kg (užtikrinantis visišką konstrukcijos stabilumą treniruotės metu).
Didžiausia svorių apkrova – ne mažesnė kaip 200 kg.
Konstrukcijoje turi būti integruoti kaiščiai olimpiniams svorio diskams: ne mažiau kaip 2 vietos ant judamųjų svirčių darbiniam svoriui uždėti.
	

	7.
	Laisvųjų svorių kojų tiesimo treniruoklis
	Laisvųjų svorių treniruoklis, skirtas izoliuotam keturgalvių šlaunies raumenų lavinimui sėdint. 
Įrenginyje privalo būti integruotos šios reguliavimo funkcijos: 
· nugaros atramos gylio reguliavimas, leidžiantis pritaikyti įrenginį pagal naudotojo ūgį;
· kojų ritinio (atramos) padėties reguliavimas, užtikrinantis tikslų prigludimą prie blauzdų.
Įrenginio svoris – ne mažesnis kaip 95 kg, užtikrinantis visišką stabilumą atliekant pratimus su didžiausia apkrova. 
Didžiausias naudotojo svoris – ne mažesnis kaip 150 kg.
Didžiausia svorių apkrova – ne mažesnė kaip 120 kg.
Konstrukcijoje privalo būti integruoti kaiščiai olimpiniams svorio diskams: ne mažiau kaip 2 vietos ant judamųjų svirčių darbiniam svoriui uždėti.
Įrengtos neslystančios suėmimo rankenos sėdynės šonuose. 
	

	8.
	Kojų suspaudimo ir išvedimo treniruoklis


	Dvigubos funkcijos blokinio tipo jėgos treniruoklis (2-in-1), skirtas šlaunies vidiniams (pritraukiamiesiems) ir išoriniams (atitraukiamiesiems) raumenims lavinti sėdint. 
Konstrukcijoje turi būti integruotas judesio amplitudės ir pradinės padėties reguliavimo mechanizmas, valdomas svirtimi arba rankenėle sėdint, leidžiantis keisti pradinį kojų atramų išskyrimo kampą ir pritaikyti įrangą prie skirtingo naudotojų lankstumo bei ūgio.
Įrenginyje turi būti integruotos pasukamos kelių arba šlaunų atramos pagalvėlės, leidžiančios greitai ir be papildomų įrankių pakeisti treniruoklio funkciją iš pritraukimo į atitraukimą.
Integruoto svorių bloko bendras svoris – ne mažesnis kaip 70 kg.
Svorių blokas turi turėti apsauginius gaubtus (kapsules).
Abejose sėdynės pusėse privalo būti neslystančios rankenos sportininko kūnui stabilizuoti judesio metu.
Bendras konstrukcijos svoris (su svorių bloku) – ne mažesnis kaip 170 kg, užtikrinantis stabilumą be papildomo tvirtinimo prie grindų. 
	

	9.
	Laisvųjų svorių pritūpimų treniruoklis
	Laisvųjų svorių pritūpimų treniruoklis, skirtas keturgalviams šlaunies, sėdimiesiems ir užpakaliniams šlaunies raumenims lavinti pasvirusioje plokštumoje. 
Integruota dvipusė pradinės ir galinės padėties fiksavimo rankena, leidžianti sportininkui saugiai užfiksuoti svorį bet kurioje judesio stadijoje.
Konstrukcijos apačioje turi būti integruotos mechaninės saugumo atramos (ribotuvai), apsaugančios naudotoją nuo prispaudimo nesėkmingo pakartojimo metu. 
Reguliuojamo pasvirimo kampo arba anatomiškai išlenkta pėdų platforma su neslystančiu paviršiumi.
Įrenginio svoris – ne mažesnis kaip 200 kg, užtikrinantis visišką stabilumą atliekant pratimus su didžiausia apkrova. 
Didžiausias naudotojo svoris – ne mažesnis kaip 150 kg.
Didžiausia svorių apkrova – ne mažesnė kaip 260 kg.
Konstrukcijoje privalo būti integruoti kaiščiai olimpiniams svorio diskams: bent 2 vietos ant judamosios dalies darbiniam svoriui uždėti.
	

	10.
	Kojų lenkimo treniruoklis gulint
	Blokinio tipo jėgos treniruoklis su integruotu svorių bloku, skirtas izoliuotiems šlaunų dvigalviams raumenims (užpakalinei šlaunies daliai) lavinti gulint.
Įrenginyje privalo būti integruotos šios reguliavimo funkcijos:
· judesio amplitudės ribotuvas, leidžiantis individualiai nustatyti pratimo pradžios ir pabaigos taškus.
· daugiapozicis kojų atramos ritinio (pagalvėlės) ilgio reguliavimas, skirtas tiksliai pritaikyti įrenginį prie naudotojo kojų ilgio.
Judesio perdavimui turi būti naudojami plieniniai lynai su apsaugine danga. Lynų skriemuliai turi turėti griovelį stabiliam lyno sekimui.
Bendras svorių bloko svoris – ne mažesnis kaip 80 kg.
Svorių plokštės turi būti pagamintos iš plieno arba ketaus su triukšmą slopinančiais elementais.
Saugumo sumetimais svorių blokas turi būti uždengtas apsauginiais gaubtais iš abiejų pusių, paliekant saugų priėjimą svorio parinkimo kaiščiui.
Didžiausias naudotojo svoris – ne mažesnis kaip 150 kg 
Neslystančios suėmimo rankenos priekyje, skirtos viršutinei kūno daliai stabilizuoti lenkimo metu. 
	

	11.
	Kryžminė trauka. Daugiafunkcis treniruoklis
	Dvišalis blokinio tipo funkcinių treniruočių centras (kryžminė trauka / vartai), skirtas įvairiapusiam visų pagrindinių raumenų grupių lavinimui naudojant lynų sistemą. 
Abiejose pusėse turi būti įrengta aukščio reguliavimo sistema, leidžianti nepriklausomai keisti lynų išėjimo aukštį.
Skriemulių mechanizmas turi laisvai suktis aplink savo ašį, kad prisitaikytų prie judesio krypties.
Įrengti du nepriklausomi svorių bokštai, kurių bendras svoris yra ne mažesnis kaip 160 kg (po 80 kg kiekvienoje pusėje).
Svorių blokai turi turėti apsauginius gaubtus (kapsules).
Judesiui perduoti naudojami plieniniai lynai, padengti apsaugine danga.
Lynų galai privalo turėti amortizuojančius guminius buferius.
Bendras konstrukcijos svoris (su svoriais) – ne mažesnis kaip 300 kg, garantuojantis didžiausią stabilumą be papildomo tvirtinimo prie grindų.
Konstrukcijos viršuje, centre turi būti integruotas prisitraukimų skersinis su keliomis suėmimo pozicijomis.
Šonuose prie reguliuojamų kolonų privalo būti įrengtos stacionarios rankenos (turėklai), skirtos naudotojo kūnui stabilizuoti atliekant pratimus viena ranka.
Komplekte turi būti pateikiamos ne mažiau kaip dvi viena ranka suimamos tekstilinės arba gumuotos rankenėlės.
	

	12.
	Laisvųjų svorių žemo traukimo treniruoklis
	Laisvųjų svorių (diskais pakraunamas) jėgos treniruoklis, skirtas nugaros raumenų (plačiajam nugaros, rombiniams, trapeciniams raumenims) ir dvigalvio žasto raumens (bicepsui) lavinti, atliekant horizontalios traukos judesį per nepriklausomų svirčių sistemą.
Įrengta sėdynė su aukščio reguliavimo sistema.
Įrenginio svoris – ne mažesnis kaip 100 kg, užtikrinantis visišką konstrukcijos stabilumą treniruotės metu.
Didžiausias naudotojo svoris – ne mažesnis kaip 150 kg.
Didžiausia svorių apkrova – ne mažesnė kaip 200 kg. 
Konstrukcijoje turi būti integruotos ne mažiau kaip dvi vietos (kaiščiai) olimpiniams svorio diskams ant judamosios dalies darbiniam svoriui uždėti.
Įrengtos neslystančios rankenos, pritaikytos kelioms skirtingoms suėmimo padėtims. 
	

	13.
	Laisvųjų svorių viršutinės nugaros traukos treniruoklis
	Laisvų svorių (diskais pakraunamas) jėgos treniruoklis, skirtas plačiajam nugaros, didžiajam apvaliajam, bicepsui ir viršutinei nugaros dalies raumenims lavinti atliekant vertikalios traukos judesį.
Judesio svirtys turi judėti nepriklausomai viena nuo kitos.
Reguliuojamo aukščio šlaunų pagalvėlės (fiksatoriai), skirti tvirtai naudotojo padėčiai užfiksuoti sėdint.
Įrenginio svoris – ne mažesnis kaip 100 kg, užtikrinantis konstrukcijos stabilumą.
Didžiausias naudotojo svoris – ne mažesnis kaip 150 kg.
Didžiausia svorių apkrova – ne mažesnė kaip 200 kg.
Konstrukcijoje turi būti integruotos ne mažiau kaip dvi vietos (kaiščiai) olimpiniams svorio diskams ant judamosios dalies darbiniam svoriui uždėti.
Įrengtos neslystančios rankenos, pritaikytos kelioms skirtingoms suėmimo padėtims (plačiam ir siauram suėmimui).
	

	14.
	Prisitraukimų treniruoklis / lygiagretės su palengvinimu
	Blokinio tipo jėgos treniruoklis su integruotu svorių bloku ir atsvaros sistema, skirtas prisitraukimams bei atsispaudimams lygiagretėse atlikti su svorio palengvinimu (pagalba) arba be jo.
Įrengta atlenkiama arba paslepiama kelių atramos platforma, padedanti pradedantiesiems naudotojams pakelti kūnų svorį atliekant jėgos pratimus.
Prisitraukimų dalis: įrengtas viršutinis rėmas su skirtingomis suėmimo pozicijomis (plačiam, siauram suėmimui), padengtomis neslystančia danga.
Lygiagrečių dalis: integruotos pasukamos arba skirtingo pločio rankenos, leidžiančios pritaikyti suėmimo plotį prie naudotojo anatomijos.
Integruoto svorių bloko bendras svoris – ne mažesnis kaip 80 kg.
Magnetinis svorio parinkimo kaištis.
Svorių blokas turi būti uždengtas apsauginiais gaubtais, paliekant reikiamą atvirą zoną (plyšį) saugiam ir patogiam svorio parinkimo kaiščio naudojimui.
Judesio perdavimui turi būti naudojami plieniniai lynai su apsaugine danga arba didelio atsparumo sustiprinti komercinės paskirties pavaros diržai, užtikrinantys sklandų platformos judėjimą per guolinius skriemulius.
Integruoti laipteliai (platformos) su neslystančia danga, kirti saugiai užlipti ant treniruoklio ir nuo jo nulipti.
Bendras konstrukcijos svoris (su svoriais) – ne mažesnis kaip 200 kg, garantuojantis visišką stabilumą be papildomo tvirtinimo prie grindų.
	

	15.
	Laisvųjų svorių pečių spaudimo treniruoklis
	Laisvųjų svorių (diskais pakraunamas, angl. Plate Loaded) jėgos treniruoklis, skirtas deltiniams raumenims (pečiams), tricepsams ir viršutinei krūtinės daliai lavinti sėdint.
Įrenginyje integruota sėdynės aukščio reguliavimo sistema, leidžianti pritaikyti sėdėjimo padėtį prie skirtingo naudotojų ūgio.
Įrenginio svoris – ne mažesnis kaip 90 kg, užtikrinantis visišką konstrukcijos stabilumą treniruotės metu.
Didžiausias naudotojo svoris – ne mažesnis kaip 150 kg.
Didžiausia svorių apkrova – ne mažesnė kaip 200 kg.
Konstrukcijoje turi būti integruota ne mažiau kaip dvi vietos (kaiščiai) olimpiniams svorio diskams: ant judamosios dalies darbiniam svoriui uždėti.
Įrengtos neslystančios rankenos, pritaikytos kelioms skirtingoms suėmimo padėtims, su dilimui atspariu paviršiumi. 
	

	16.
	Laisvųjų svorių Smito treniruoklis
	Laisvų svorių (diskais pakraunamas) Smito tipo treniruoklis, skirtas viso kūno baziniams jėgos pratimams (pritūpimams, įtūpstams, traukoms, spaudimams) atlikti.
Štangos judėjimo trajektorija – vertikali arba su gamykliniu pasvirimo kampu (iki 11 laipsnių).
Štanga turi judėti kreipiamaisiais bėgiais (strypais), kuriuose įrengta linijinių guolių arba analogiška sklandaus judėjimo sistema.
Štanga turi turėti integruotus rotacinius fiksavimo kablius, o rėmo konstrukcija – ne mažiau kaip 8 fiksavimo taškus (stoteles) visame aukštyje, leidžiančius užfiksuoti štangą bet kurioje judesio fazėje pasukus riešą.
Konstrukcijoje turi būti įrengti reguliuojamo aukščio mechaniniai saugumo ribotuvai (gaudyklės), apsaugantys sportininką nuo prispaudimo nepavykus atlikti pratimo.
Įrenginio svoris – ne mažesnis kaip 130 kg, užtikrinantis stabilumą be papildomo tvirtinimo prie grindų.
Didžiausia svorių apkrova – ne mažesnė kaip 200 kg.
Integruotos štangos galai turi būti pritaikyti olimpiniams svorio diskams.
Ant stacionaraus rėmo šonų turi būti įrengtos ne mažiau kaip 4 vietos papildomiems svorio diskams laikyti (sandėliuoti).
Integruotas strypas turi būti su rantuotu paviršiumi, užtikrinančiu patikimą suėmimą.
	

	17.
	Laisvųjų svorių dvigalvio žasto raumens (bicepso) treniruoklis su judamąja svirtimi
	Skirtas visapusiškam dvigalvio žasto raumens (bicepso) lavinimui sėdint, atliekant rankų lenkimo judesį.
Įrengta sėdynė, alkūnių atramos ir liemens stabilizavimo pagalvė.
Įrenginyje integruota greito fiksavimo sėdynės aukščio reguliavimo sistema, leidžianti tiksliai pritaikyti sėdėjimo padėtį prie skirtingo naudotojų ūgio.
Didžiausias naudotojo svoris – ne mažesnis kaip 150 kg.
Konstrukcijoje turi būti integruota ne mažiau kaip trys vietos (kaiščiai) olimpiniams svorio diskams: ne mažiau kaip viena vieta ant judamosios dalies darbiniam svoriui uždėti ir ne mažiau kaip dvi vietos ant stacionaraus rėmo šonų papildomiems svorio diskams laikyti (sandėliuoti).
	

	18.
	Laisvųjų svorių dvigalvio žasto raumens (bicepso) treniruoklis (Skoto suoliuko principu)
	Skirtas visiškam dvigalvio žasto raumens (bicepso) izoliavimui ir lavinimui (Skoto suoliuko principu).
Įrengta pasvirusi rankų (dilbių) atramos pagalvė, stabilizuojanti liemenį, neleidžianti įtraukti pečių juostos į judesį ir užtikrinanti griežtą pratimo atlikimo formą.
Įrenginyje integruota sėdynės aukščio reguliavimo Sistema. 
Įrenginio svoris – ne mažesnis kaip 55 kg, užtikrinantis visišką konstrukcijos stabilumą treniruotės metu.
Didžiausias naudotojo svoris – ne mažesnis kaip 150 kg.
Didžiausia svorių apkrova – ne mažesnė kaip 180 kg Konstrukcijoje turi būti integruotos ne mažiau kaip trys vietos (kaiščiai) olimpiniams svorio diskams: ne mažiau kaip viena vieta ant judamosios dalies darbiniam svoriui uždėti ir ne mažiau kaip dvi vietos ant stacionaraus rėmo šonų papildomiems svorio diskams laikyti (sandėliuoti).
	

	19.
	Varžybinis jėgos trikovės štangos spaudimo suoliukas ir pritūpimų stovas („
Combo Rack“)
	Varžybinis jėgos trikovės štangos spaudimo suoliukas ir pritūpimų stovas („Combo Rack“).
„Du viename“ tipo transformuojama konstrukcija (suoliukas atjungiamas arba integruojamas į pritūpimų stovą nenaudojant papildomų įrankių). 
Įrenginys turi būti tinkamas naudoti jėgos trikovės (pritūpimų ir štangos spaudimo) treniruotėms bei varžyboms.
Įrenginio konstrukcija ir techniniai parametrai turi atitikti Tarptautinės jėgos trikovės federacijos (IPF) techninių taisyklių arba joms lygiaverčių taisyklių reikalavimus, keliamus varžybinei įrangai. 
Pastaba: oficialus IPF sertifikatas (angl. „IPF Approved“) nėra privalomas, atitiktis matmenims ir reikalavimams vertinama pagal tiekėjo pateiktus techninius dokumentus.
Rėmas pagamintas iš storasienio konstrukcinio plieno, ir padengtas milteliniu būdu, atspariu braižymuisi bei  smūgiams.
Judančiosios ir reguliuojamosios dalys turi būti chromuotos pagamintos iš nerūdijančio plieno arba padengtos lygiaverte korozijai ir nusidėvėjimui atsparia danga.
Didžiausia leistina apkrova – ne mažesnė kaip 500 kg.
Suoliuko aukštis nuo grindų (be suspaudimo). – 42–45 cm. 
Minkštosios dalies ilgis – ne mažesnis kaip 122 cm.
Minkštosios dalies plotis – 29–32 cm.
Minkštosios dalies storis – 4–6 cm.
Paviršiaus medžiaga: komerciniam naudojimui skirta sintetinė oda, tekstūrinis vinilas, lietas poliuretanas arba lygiavertė speciali neslystanti medžiaga, užtikrinanti maksimalų sportininko sukibimą su suoliuku atliekant judesį.
Štangos laikiklių (stovų) aukščio reguliavimo diapazonas – ne siauresnis kaip nuo 75 cm iki 170 cm.
Integruotas svirtinis kėlimo ir nuleidimo mechanizmas leidžiantis keisti štangos laikiklių aukštį nenuimant svorių nuo štangos (esant apkrovai).
Stovų kampo reguliavimas (pasvirimo) mechanizmas, leidžiantis pakreipti vertikalius stovus į vidų arba į išorę.
Štangos laikikliai padengti poliuretano (PUR) arba lygiaverčiais ritinėliais (volais), kurie apsaugo štangos rėvėtumą nuo nusidėvėjimo.
Komplekte turi būti reguliuojamo aukščio teleskopinės saugos sijos su fiksavimo kaiščiais, užtikrinančios saugumą nesėkmingo bandymo metu. 
	

	20.
	Laisvųjų svorių blauzdų treniruoklis sėdint
	Treniruoklis, skirtas blauzdų raumenims izoliuoti ir stiprinti sėdint.
Didžiausia leistina apkrova – ne mažesnė kaip 200 kg.
Treniruoklio grynasis svoris – ne mažiau kaip 60 kg.
Konstrukcijoje turi būti integruotos ne mažiau kaip keturios vietos (kaiščiai) olimpiniams svorio diskams: bent ne mažiau kaip dvi vietos ant judamosios dalies darbiniam svoriui uždėti ir ne mažiau kaip dvi vietos ant stacionaraus rėmo šonų papildomiems svorio diskams laikyti (sandėliuoti).
	

	21.
	Aerodinaminis dviratis treniruoklis
	Aerodinaminis dviratis treniruoklis („AirBike“) su judinamomis rankenomis, skirtas intensyviai sportuoti (didelio intensyvumo intervalinėms treniruotėms, HIIT).
Konstrukcija turi būti pagaminta iš plieno, aliuminio arba jų lydinių, pritaikyta didelio intensyvumo apkrovoms ir padengta milteline danga, saugančia nuo korozijos.
Pavaros tipas: didelio atsparumo diržinė arba grandininė pavara, skirta didžiausioms dinaminėms apkrovoms atlaikyti treniruočių metu.
Priekinėje rėmo dalyje turi būti integruoti transportavimo ratukai.
Rankenos turi būti sinchronizuotos su pedalų judėjimu.
Pedalai turi būti pagaminti iš aliuminio lydinio arba lygiavertės medžiagos.
Sėdynė turi turėti vertikalųjį (aukščio) ir horizontalųjį (pirmyn ir atgal) reguliavimą.
Kompiuteris su skystųjų kristalų (LCD) arba lygiaverčiu ekranu, turinčiu foninį apšvietimą.
Monitorius realiuoju laiku turi fiksuoti ir rodyti šiuos duomenis: laiką, nuvažiuotą atstumą, greitį arba tempą, pedalų apsisukimus per minutę (RPM) ir / arba generuojamą galią (vatais) ir sudegintas kalorijas.
Didžiausias vartotojo svoris – ne mažesnis kaip 150 kg.
Turi būti integruotos „Bluetooth“ ir (arba) „ANT+“ technologijos.
Autonominis maitinimas (baterijomis ir / arba integruotu generatoriumi, gaminančiu energiją treniruotės metu).
	

	22.
	Slidinėjimo treniruoklis
	Slidinėjimo judesį imituojantis treniruoklis, skirtas viso kūno ištvermei ir jėgai lavinti.
Oro pasipriešinimo (su sparnuote) arba kombinuota oro ir magnetinio pasipriešinimo sistema.
Integruota oro srauto reguliavimo sklendė arba elektroninis / mechaninis apkrovos reguliavimo mechanizmas, leidžiantis aiškiai matyti nustatytą pasipriešinimo lygį (padalas) ir keisti traukimo pojūtį.
Kompiuteris turi būti su skystųjų kristalų (LCD) arba lygiaverčiu ekranu, turinčiu foninį apšvietimą.
Turi būti integruotos Bluetooth ir / arba ANT+ technologijos.
Monitorius realiuoju laiku turi fiksuoti ir rodyti: laiką, atstumą, tempą, judesių dažnį (yrius per minutę), galią (vatais) ir sudegintas kalorijas.
Autonominis maitinimas (baterijomis ir / arba integruotu generatoriumi, gaminančiu energiją treniruotės metu).
Komplekte turi būti antžeminis stovas (platforma), treniruokliui pastatyti ant grindų.
	

	23.
	Irklavimo treniruoklis
	Aerodinaminio pasipriešinimo sistema su smagračiu. Pasipriešinimo lygis (oro srautas) turi būti mechaniškai reguliuojamas sklende. 
Rėmas turi būti pagamintas iš aliuminio arba nerūdijančio plieno profilių.
Traukos mechanizmas – didelio atsparumo grandinė arba diržas, skirtas komercinėms apkrovoms.
Turi būti integruoti transportavimo ratukai.
Reguliuojamos pėdų atramos, pritaikomos skirtingiems batų dydžiams.
Kompiuteris turi būti su skystųjų kristalų (LCD) arba lygiaverčiu ekranu, turinčiu foninį apšvietimą.
Turi būti integruotos „Bluetooth“ ir / arba „ANT+“ technologijos.
Monitoriaus maitinimo tipas – autonominis (baterijomis ir / arba smagračio generuojama energija). 
Monitorius realiuoju laiku turi fiksuoti ir rodyti: laiką, atstumą, tempą (laikas / 500 m arba greitį kitais matavimo vienetais), yrių dažnį (yriai / min.), galią (vatais) ir sudegintas kalorijas.
Didžiausias leidžiamas naudotojo svoris – ne mažesnis kaip 150 kg.
	

	24.
	Laisvųjų svorių nugaros traukos treniruoklis su krūtinės atrama
	Laisvųjų svorių treniruoklis su krūtinės atrama, skirtas giliam, tikslingam nugaros raumenims (plačiajam nugaros, apvaliajam, rombiniams ir trapeciniams raumenims) izoliuoti ir stiprinti. 
Įrenginio svoris – ne mažesnis kaip 110 kg, užtikrinantis visišką stabilumą atliekant pratimus su didžiausia apkrova be papildomo tvirtinimo prie grindų.
Neslystančio, sustiprinto reljefinio arba rantuoto paviršiaus platforma (arba reguliuojamos kojų atramos), skirta saugiai naudotojo padėčiai užfiksuoti atliekant pratimą.
Konstrukcijoje turi būti integruoti kaiščiai darbiniam svoriui uždėti ant judamosios dalies (svirties / trauklės): ne mažiau kaip dvi vietos (arba 1 ilgas centralizuotas kaištis T formos konstrukcijoms).
Didžiausia konstrukcijos apkrova (darbinis svoris) – ne mažesnė kaip 200 kg.
Didžiausias naudotojo svoris – ne mažesnis kaip 150 kg.
	

	25.
	Laisvųjų svorių krūtinės spaudimo kampu (su įkalne) treniruoklis
	Laisvųjų svorių svertinis treniruoklis, sukonstruotas su teigiamu pasvirimo kampu (įkalne), skirtas giliam, tikslingam krūtinės raumenų (ypač viršutinei krūtinės daliai) ir priekinei deltinio raumens daliai izoliuoti bei stiprinti.
Nepriklausomų svertų judesio sistema, leidžianti abiem rankom judėti nepriklausomai viena nuo kitos arba suvedamąja trajektorija.
Integruota sėdynės aukščio reguliavimo sistema.
Rankenos turi būti padengtos neslystančia danga arba būti rantuotu paviršiumi.
Įrenginio svoris – ne mažesnis kaip 120 kg, užtikrinantis visišką stabilumą atliekant pratimus su didžiausia apkrova be papildomo tvirtinimo prie grindų.
Ant judinamųjų dalių (svertų) turi būti integruota ne mažiau kaip dvi vietos (kaiščiai) – po vieną kiekvienoje pusėje – darbiniam svoriui uždėti.
Ant stacionaraus rėmo šonų turi būti integruoti ne mažiau kaip 4 kaiščiai, skirti papildomiems svorio diskams saugiai laikyti (sandėliuoti).
Didžiausia apkrova – ne mažesnė kaip 200 kg.
Didžiausias naudotojo svoris – ne mažesnis kaip 150 kg.
	


	

4. KITA INFORMACIJA
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil. Nr.
	Dokumentas
	Prisegtos bylos (failo) pavadinimas
	Ar dokumentas konfidencialus?
(Taip / Ne)
	Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali
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Pasiūlymas galioja iki termino, nurodyto pirkimo dokumentuose. (Pirkimo specialiosios sąlygos 8 priedas.).

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /Perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims:
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)
	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)

	
	
	

	
	
	


1) Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. 
2) Pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m.  birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.
                     

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)
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