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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

5G/LTE/GNSS antenos komplektas

1. Bendrieji reikalavimai: 
1.1. 
Visa pateikiama įranga privalo būti nauja ir nenaudota (negali būti atnaujinta, restauruota, angl. refurbished), nepažeistose gamintojo pakuotėse.

1.2. 
Tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (angl. end of life time ar Discontinued).

1.3. Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo puslapį, kuriame yra tiksli pasiūlymą atitinkančios techninės ar programinės įrangos techninė specifikacija.

1.4. Įrangos dokumentacija turi būti lietuvių arba anglų kalba. Programinė įranga ir kompiuterinės technikos sisteminiai pranešimai turi būti anglų arba lietuvių kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška turi būti pateikiama anglų arba lietuvių kalba. Užrašai ant įrenginių ir jų dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba.
1.5. Maršrutizatorių gamintojas privalo užtikrinti Europos Sąjungos RoHS (angl. „Restriction of Hazardous Substances“) direktyvų (2002/95/EC (RoHS 1), 2011/65/EU (RoHS 2), 2015/863 (RoHS 2 amendment)), draudžiančių gamyboje naudoti  aplinkai ir žmogaus sveikatai pavojingas medžiagas (pvz., gyvsidabrį, kadmį, šviną, šešiavalentį chromą, o taip pat antipirenus), reikalavimų įvykdymą. Tiekėjas turi pateikti atitiktį RoHS reikalavimams įrodančius dokumentus: gamintojo atitikties deklaracijos kopiją ar nuorodą į gamintojo puslapį.

1.6. Pirkimo objektas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui.

1.7. Garantijos:
1.7.1. - tiekiamai įrangai turi būti suteikta gamintojo garantija ne trumpesniam kaip 24 mėn. laikotarpiui;

1.7.2. - garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma, ji pakeičiama ekvivalentiška nauja;

1.7.3. - siūlomos įrangos techninė priežiūra turi būti atliekama tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninės priežiūros centruose;

1.7.4. - garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos;

1.7.5. - garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo atlikti darbus savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas.

2. Antena (BVPŽ kodas 32352000-5):
2.1.1. Paskirtis: 
2.1.2. Lauko daugiajuostė antena, skirta 4G LTE, 5G NR FR1 ir GNSS ryšiui.
2.2. Mobiliojo ryšio antenų skaičius:

2.2.1. Ne mažiau kaip 4 nepriklausomi mobiliojo ryšio antenų elementai.

2.3. GNSS antenų skaičius:

2.3.1. Ne mažiau kaip 1 integruotas GNSS antenos elementas.

2.4. Mobiliojo ryšio dažnių diapazonai:

2.4.1. Ne siauresni kaip: 617–960 MHz, 1710–2170 MHz, 2300–2700 MHz ir 3400–5925 MHz.

2.5. GNSS dažnių diapazonas:

2.5.1. Ne siauresnis kaip GNSS L1 (1575,42 MHz).

2.6. Antenos stiprinimas 617–960 MHz:

2.6.1. Ne mažiau kaip 2,1 dBi.

2.7. Antenos stiprinimas 1710–2170 MHz:

2.7.1. Ne mažiau kaip 5,1 dBi.

2.8. Antenos stiprinimas 2300–2700 MHz:

2.8.1. Ne mažiau kaip 5,0 dBi.

2.9. Antenos stiprinimas 3400–5925 MHz:

2.9.1. Ne mažiau kaip 5,5 dBi.

2.10. Įtampos stovinčiosios bangos koeficientas (VSWR – angl. Voltage Standing Wave Ratio):

2.10.1. Ne daugiau kaip 2,5:1 617–960 MHz dažnių juostoje ir 2:1 kitose dažnių juostose.
2.11. Antenos elektrinė varža aukšto dažnio signalui:

2.11.1. Nominali varža – 50 Ω.
2.12. Mobiliojo ryšio poliarizacija:

2.12.1. Vertikali.
2.13. GNSS poliarizacija:

2.13.1. Dešininė apskritiminė poliarizacija (RHCP – angl. Right Hand Circular Polarization).
2.14. Horizontalus spinduliavimo kampas:

2.14.1. 360°.
2.15. Matmenys:

2.15.1. Ne daugiau kaip: 280 × 130 × 100 mm.
2.16. Svoris:

2.16.1. Ne daugiau kaip 900 g.
2.17. Apsaugos klasė:

2.17.1. Ne žemesnė kaip IP67.
2.18. Darbinė temperatūra:

2.18.1. Ne siauresnė kaip nuo −40 °C iki +75 °C.
2.19. Jungtys:

2.19.1. Antena turi turėti ne mažiau kaip 5 RF jungtis (4 mobiliojo ryšio ir 1 GNSS), suderinamas su 50 Ω RF kabeliais.
2.20. Tvirtinimas:

2.20.1. Antena skirta montuoti ant transporto priemonės stogo arba ant stacionaraus paviršiaus.
2.21. Atsparumas UV ir atmosferos poveikiui:

2.21.1. Privalomas. Tinkama nuolatiniam eksploatavimui lauko sąlygomis.
2.22. Garantija:

2.22.1. Ne trumpesnė kaip 2 metai.
3. Papildomi kabeliai lauko antenai:

3.1. Ilgis:

3.1.1. Ne trumpesnis kaip 4,5 m.
3.2. Kabelio tipas:

3.2.1.  50 Ω mažų nuostolių RF kabelis, kurio elektriniai parametrai ne blogesni kaip LMR-240.
3.3. Jungtys:

3.3.1.  N tipo kištukas (Male), tiesus viename gale ir kitame laido gale QMA kištukas (Male), 90° kampo.
3.4. Kabelio klasė:

3.4.1.  FR/CMR (angl. Communication Cable Riser) arba lygiavertė.
3.5. Slopinimas:

3.5.1.  700 MHz: ne daugiau kaip 1,1 dB.
3.5.2.  1 GHz: ne daugiau kaip 1,4 dB.
3.5.3.  1,7 GHz: ne daugiau kaip 1,8 dB.
3.5.4.  2,4 GHz: ne daugiau kaip 2,2 dB.
3.5.5.  5,8 GHz: ne daugiau kaip 3,5 dB.
