                                                                                                                                      Priedas Nr. 2 
PASIŪLYMAS DĖL

DĖL ANTENŲ
_____________

(Data)

______________

(Sudarymo vieta)

	Pardavėjo pavadinimas 
	

	Pardavėjo įmonės kodas 
	

	Pardavėjo adresas 
	

	Įgaliotas pasirašyti sutartį asmuo
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	

	Telefono ir fakso numeris, el. pašto adresas
	


         Pateikdami šį pasiūlymą, mes sutinkame su visomis konkurso sąlygomis, pirkimo dokumentuose ir jų prieduose pateiktais reikalavimais.

Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, nesame susiję su jokiu kitu šiame konkurse dalyvaujančiu tiekėju (įmone) ar kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio konkurso ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Mes siūlome  Antenų komplektus  ir patvirtiname, kad prekės visiškai atitinka kvietimo ir Sutarties Priede Nr. 1 „Antenų techninė specifikacija“ nurodytus minimalius keliamus reikalavimus:                                                                                            
	1.
	Bendri reikalavimai

	1.1.
	Visa pateikiama įranga privalo būti nauja ir nenaudota (negali būti atnaujinta, restauruota, angl. refurbished), nepažeistose gamintojo pakuotėse.

	1.1
	Užpildyti siūlomos prekės duomenis (Nekopijuoti, nerašyti TAIP NE)

	1.2
	Tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (angl. end of life time ar Discontinued).

	1.2
	Užpildyti siūlomos prekės duomenis (Nekopijuoti, nerašyti TAIP NE)

	1.3
	Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo puslapį, kuriame yra tiksli pasiūlymą atitinkančios techninės ar programinės įrangos techninė specifikacija.

	1.3
	Užpildyti siūlomos prekės duomenis UŽPILDYTI pateikti nuorodą.

	1.4
	Įrangos dokumentacija turi būti lietuvių arba anglų kalba. Programinė įranga ir kompiuterinės technikos sisteminiai pranešimai turi būti anglų arba lietuvių kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška turi būti pateikiama anglų arba lietuvių kalba. Užrašai ant įrenginių ir jų dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba.

	1.4
	Užpildyti siūlomos prekės duomenis (Nekopijuoti, nerašyti TAIP NE)

	1.5
	Maršrutizatorių gamintojas privalo užtikrinti Europos Sąjungos RoHS (angl. „Restriction of Hazardous Substances“) direktyvų (2002/95/EC (RoHS 1), 2011/65/EU (RoHS 2), 2015/863 (RoHS 2 amendment)), draudžiančių gamyboje naudoti  aplinkai ir žmogaus sveikatai pavojingas medžiagas (pvz., gyvsidabrį, kadmį, šviną, šešiavalentį chromą, o taip pat antipirenus), reikalavimų įvykdymą. Tiekėjas turi pateikti atitiktį RoHS reikalavimams įrodančius dokumentus: gamintojo atitikties deklaracijos kopiją ar nuorodą į gamintojo puslapį.

	1.5
	Patvirtinti ir nurodyti koks priedas prie pasiūlymo patvirtinta keliamus Žaliuosius reikalavimus

	1.6
	Pirkimo objektas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui.

	1.6
	Užpildyti siūlomos prekės duomenis (Nekopijuoti, nerašyti TAIP NE)

	1.7.
	Garantiniai reikalavimai

	1.7.1
	Tiekiamai įrangai turi būti suteikta gamintojo garantija ne trumpesniam kaip 24 mėn. laikotarpiui;



	1.7.1
	Užpildyti siūlomos prekės duomenis (Nekopijuoti, nerašyti TAIP NE)

	1.7.2
	Garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma, ji pakeičiama ekvivalentiška nauja;

	1.7.2
	Užpildyti siūlomos prekės duomenis (Nekopijuoti, nerašyti TAIP NE)

	1.7.3
	Siūlomos įrangos techninė priežiūra turi būti atliekama tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninės priežiūros centruose;



	1.7.3
	Užpildyti siūlomos prekės duomenis (Nekopijuoti, nerašyti TAIP NE)

	1.7.4
	Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos;

	1.7.4
	Užpildyti siūlomos prekės duomenis (Nekopijuoti, nerašyti TAIP NE)

	1.7.5
	Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo atlikti darbus savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas.

	1.7.5
	Užpildyti siūlomos prekės duomenis (Nekopijuoti, nerašyti TAIP NE)

	2.1
	Paskirtis:

	2.1.1
	Lauko daugiajuostė antena, skirta 4G LTE, 5G NR FR1 ir GNSS ryšiui.

	2.1.1
	Užpildyti siūlomos prekės duomenis (Nekopijuoti, nerašyti TAIP NE)

	2.2.
	Mobiliojo ryšio antenų skaičius:

	2.2.1.
	Ne mažiau kaip 4 nepriklausomi mobiliojo ryšio antenų elementai.

	2.2.1.
	Užpildyti siūlomos prekės duomenis (Nekopijuoti, nerašyti TAIP NE)

	2.3.
	GNSS antenų skaičius:

	2.3.1.
	Ne mažiau kaip 1 integruotas GNSS antenos elementas.

	2.3.1.
	Užpildyti siūlomos prekės duomenis (Nekopijuoti, nerašyti TAIP NE)

	2.4.
	Mobiliojo ryšio dažnių diapazonai:

	2.4.1.
	Ne siauresni kaip: 617–960 MHz, 1710–2170 MHz, 2300–2700 MHz ir 3400–5925 MHz.

	2.4.1.
	Užpildyti siūlomos prekės duomenis (Nekopijuoti, nerašyti TAIP NE)

	2.5.
	GNSS dažnių diapazonas:



	2.5.1.
	Ne siauresnis kaip GNSS L1 (1575,42 MHz).

	2.5.1.
	Užpildyti siūlomos prekės duomenis (Nekopijuoti, nerašyti TAIP NE)

	2.6.
	Antenos stiprinimas 617–960 MHz:

	2.6.1.
	Ne mažiau kaip 2,1 dBi.

	2.6.1.
	Užpildyti siūlomos prekės duomenis (Nekopijuoti, nerašyti TAIP NE)

	2.7.
	Antenos stiprinimas 1710–2170 MHz:

	2.7.1.
	Ne mažiau kaip 5,1 dBi.

	2.7.1.
	Užpildyti siūlomos prekės duomenis (Nekopijuoti, nerašyti TAIP NE)

	2.8.
	Antenos stiprinimas 2300–2700 MHz:

	2.8.1.
	Ne mažiau kaip 5,0 dBi.

	2.8.1.
	Užpildyti siūlomos prekės duomenis (Nekopijuoti, nerašyti TAIP NE)

	2.9.
	Antenos stiprinimas 3400–5925 MHz:

	2.9.1.
	Ne mažiau kaip 5,5 dBi.

	2.9.1.
	Užpildyti siūlomos prekės duomenis (Nekopijuoti, nerašyti TAIP NE)

	2.10.
	Įtampos stovinčiosios bangos koeficientas (VSWR – angl. Voltage Standing Wave Ratio):

	2.10.1.
	Ne daugiau kaip 2,5:1 617–960 MHz dažnių juostoje ir 2:1 kitose dažnių juostose.

	2.10.1.
	Užpildyti siūlomos prekės duomenis (Nekopijuoti, nerašyti TAIP NE)

	2.11.
	Antenos elektrinė varža aukšto dažnio signalui:

	2.11.1.
	Nominali varža – 50 Ω.

	2.11.1.
	Užpildyti siūlomos prekės duomenis (Nekopijuoti, nerašyti TAIP NE)

	2.12.
	Mobiliojo ryšio poliarizacija:

	2.12.1.
	Vertikali.

	2.12.1.
	Užpildyti siūlomos prekės duomenis (Nekopijuoti, nerašyti TAIP NE)

	2.13.
	GNSS poliarizacija:

	2.13.1.
	Dešininė apskritiminė poliarizacija (RHCP – angl. Right Hand Circular Polarization).

	2.13.1.
	Užpildyti siūlomos prekės duomenis UŽPILDYTI

	2.14.
	Horizontalus spinduliavimo kampas:

	2.14.1.
	360°.

	2.14.1.
	Užpildyti siūlomos prekės duomenis (Nekopijuoti, nerašyti TAIP NE)

	2.15.
	Matmenys:

	2.15.1.
	Ne daugiau kaip: 280 × 130 × 100 mm.

	2.15.1.
	Užpildyti siūlomos prekės duomenis (Nekopijuoti, nerašyti TAIP NE)

	2.16.
	Svoris:

	2.16.1.
	Ne daugiau kaip 900 g.

	2.16.1.
	Užpildyti siūlomos prekės duomenis (Nekopijuoti, nerašyti TAIP NE)

	2.17.
	Apsaugos klasė:

	2.17.1.
	Ne žemesnė kaip IP67.

	2.17.1.
	Užpildyti siūlomos prekės duomenis (Nekopijuoti, nerašyti TAIP NE)

	2.18.
	Apsaugos klasė:

	2.18.1.
	Ne žemesnė kaip IP67.

	2.18.1.
	Užpildyti siūlomos prekės duomenis (Nekopijuoti, nerašyti TAIP NE)

	2.19.
	Jungtys:

	2.19.1.
	Antena turi turėti ne mažiau kaip 5 RF jungtis (4 mobiliojo ryšio ir 1 GNSS), suderinamas su 50 Ω RF kabeliais.

	2.19.1.
	Užpildyti siūlomos prekės duomenis (Nekopijuoti, nerašyti TAIP NE)

	2.20.
	Tvirtinimas:

	2.20.1.
	Antena skirta montuoti ant transporto priemonės stogo arba ant stacionaraus paviršiaus.

	2.20.1.
	Užpildyti siūlomos prekės duomenis (Nekopijuoti, nerašyti TAIP NE)

	2.21.
	Atsparumas UV ir atmosferos poveikiui:

	2.21.1.
	Privalomas. Tinkama nuolatiniam eksploatavimui lauko sąlygomis.

	2.21.1.
	Užpildyti siūlomos prekės duomenis (Nekopijuoti, nerašyti TAIP NE)

	2.22.
	Garantija:

	2.22.1.
	Ne trumpesnė kaip 2 metai.

	2.22.1.
	Užpildyti siūlomos prekės duomenis (Nekopijuoti, nerašyti TAIP NE)

	3.
	Papildomi kabeliai lauko antenai:

	3.1.
	Ilgis

	3.1.1
	Ne trumpesnis kaip 4,5 m.

	3.1.1
	Užpildyti siūlomos prekės duomenis (Nekopijuoti, nerašyti TAIP NE)

	3.2
	Kabelio tipas:

	3.2.1.
	50 Ω mažų nuostolių RF kabelis, kurio elektriniai parametrai ne blogesni kaip LMR-240.

	3.2.1.
	Užpildyti siūlomos prekės duomenis (Nekopijuoti, nerašyti TAIP NE)

	3.3
	Jungtys:

	3.3.1.
	N tipo kištukas (Male), tiesus viename gale ir kitame laido gale QMA kištukas (Male), 90° kampo.

	3.3.1.
	Užpildyti siūlomos prekės duomenis (Nekopijuoti, nerašyti TAIP NE)

	3.4.
	Kabelio klasė:

	3.4.1.
	FR/CMR (angl. Communication Cable Riser) arba lygiavertė.

	3.4.1.
	Užpildyti siūlomos prekės duomenis (Nekopijuoti, nerašyti TAIP NE)

	3.5
	Slopinimas:

	3.5.1.
	700 MHz: ne daugiau kaip 1,1 dB.

	3.5.1.
	Užpildyti siūlomos prekės duomenis (Nekopijuoti, nerašyti TAIP NE)

	3.5.2.
	Užpildyti siūlomos prekės duomenis (Nekopijuoti, nerašyti TAIP NE)

	3.5.2.
	Užpildyti siūlomos prekės duomenis (Nekopijuoti, nerašyti TAIP NE)

	3.5.3.
	1,7 GHz: ne daugiau kaip 1,8 dB.

	3.5.3.
	Užpildyti siūlomos prekės duomenis (Nekopijuoti, nerašyti TAIP NE)

	3.5.4.
	2,4 GHz: ne daugiau kaip 2,2 dB.

	3.5.4.
	Užpildyti siūlomos prekės duomenis (Nekopijuoti, nerašyti TAIP NE)

	3.5.5.
	5,8 GHz: ne daugiau kaip 3,5 dB.

	3.5.5.
	Užpildyti siūlomos prekės duomenis UŽPILDYTI


MES SIŪLOME ŠIAS PREKES:

	Eil. Nr.
	Siūlomos prekės  pavadinimas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Vnt.kaina
Eur su PVM 
	Bendra kaina
Eur su PVM ir 
	Gamintojas, prekės modelis, kilmės šalis

	1.
	5G/LTE/GNSS antenos komplektas
	vnt.
	12
	
	
	Būtina nurodyti.

	
	
	
	
	VISO:
	
	


Pastaba: Pardavėjas privalo užpildyti visas grafas.
Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM                    €. (                                                                         ).



(skaičiais ir žodžiais)

Į šią sumą įeina PVM ir pristatymo išlaidos.

Pasiūlymas galioja iki :
_________________________
      _____________
__________________________

(Pardavėjo arba jo įgalioto asmens pareigos)
(parašas)

(vardas, pavardė)

A.V.
Prie pasiūlymo pridėti Priedai:

1.

2.

3. 
