TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas
1.1 Pirkimo objektas – geriamojo vandens apskaitos prietaisai (DN15/80, DN15/110).
1.2 Perkamų apskaitos prietaisų preliminarūs kiekiai:
	Eil. Nr.
	Prekių pavadinimas
	Preliminarus kiekis, vnt.

	I.
	Buitiniai moviniai apskaitos prietaisai
	

	1
	Geriamojo vandens apskaitos prietaisas DN15/L80 
	3160

	2
	Geriamojo vandens apskaitos prietaisas DN15/L110 
	3000


1.3 Geriamojo vandens apskaitos prietaisai perkami dalimis. Perkamų apskaitos prietaisų skaičius gali keistis, tai yra gali būti tiek mažesnis, tiek ir didesnis.
1.4 Prekės turi būti pristatytos į uždarosios akcinės bendrovės „Sūduvos vandenys“ sandėlį adresu: Vasaros g.7, Marijampolė.
2. Bendri reikalavimai
2.1. Visi tiekiami apskaitos prietaisai turi būti nauji bei nenaudoti.
2.2. Matuojama terpė – šaltas geriamasis vanduo.
2.3. Apskaitos prietaisai turi būti tiekiami su einamaisiais metais atlikta pirmine patikra. 3160 apskaitos prietaisų bus perkama 2026 metais, likęs kiekis perkamas 2027 m. Konkretus užsakymas bus pateikiamas po sutarties pasirašymo.
2.4. Apskaitos prietaisų ženklų, liudijančių apie matavimo priemonės tipą, modelio patvirtinimą ir atliktą pirminę patikrą forma ir turinys turi atitikti Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių reikalavimus. Visi ženklai turi būti aiškiai įskaitomi.
2.5. Apskaitos prietaiso dalys, kontaktuojančios su geriamuoju vandeniu, turi būti pagamintos iš sveikatai nekenksmingų ir atsparių korozijai medžiagų.
2.6. Apskaitos prietaisai turi atitikti LST EN 4064-2: 2017 standarto reikalavimus.
2.7. Apskaitos prietaisai turi atitikti galiojančios redakcijos Matavimo priemonių techninio reglamento reikalavimus ir galiojančios redakcijos Metrologinio reglamentavimo taisyklių reikalavimus.
2.8. Apskaitos prietaisams turi būti suteikiamas ne mažesnis kaip 6 metų garantinis laikotarpis.
2.9. Siūlomi apskaitos prietaisai turi būti sauso tipo. Skaičiavimo mechanizmas turi būti apsaugotas nuo kondensato rinkimosi. Apsaugos klasė ne žemesnė nei IP65.
2.12.Apskaitos prietaiso mechanizmas turi būti apsaugotas nuo magnetinio lauko poveikio pagal EN 14 154 reikalavimus.
2.13. Apsaugotas nuo parodymų įtakojimo, naudojant išorinį dangtelio užspaudimą mechaninėmis priemonėmis.
2.14. Tiekėjas kartu su apskaitos prietaisais privalo pateikti perdavimo – priėmimo aktą, kuriame turi būti nurodytas kiekvieno tiekiamo apskaitos prietaiso tipas/modelis, diametras, gamyklinis Nr. bei pirminės patikros atlikimo data.
2.15. Apskaitos prietaisų komplektacija:
· Apskaitos prietaisas – 1 vnt.;
· Apskaitos prietaiso pasas – 1 vnt.;
 3. Specialieji reikalavimai –geriamojo vandens apskaitos prietaisams
3.1.Apskaitos prietaisas turi būti mechaninis, vienasrautis, sausos eigos, apsaugotas nuo išorinio statinio magnetinio lauko poveikio, skirtas geriamojo vandens apskaitai.
3.2.Sąlyginis skersmuo ir montažinis ilgis:
· DN15/L80;
· DN15/L110;
3.3.Metrologinė tikslumo klasė R100
3.4.Skaičiavimo mechanizmo skalė – ne mažiau 8 skaitmenų (5+3). Skaičiai aiškiai ir suprantamai įskaitomi.
		
