[bookmark: _Hlk51665454]		                         Konkurso sąlygų 2 priedas

PAVOJINGŲ MEDŽIŲ IR ŠAKŲ ŠALINIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1 lentelė
	Paslaugų gavėjas 
	VĮ Valstybinių miškų urėdija (toliau – VMU)

	Paslaugos 
	Pavojingų medžių nupjovimo, kabančių bei nulūžusių šakų bei medžių viršūnių ir sniego nuo medžių šakų pašalinimo paslaugos (toliau – Paslaugos), atliekamos VMU Nemenčinės regioninio padalinio teritorijoje esančioje valstybinėje miško žemėje.

	Paslaugų apimtys
	Pagal poreikį. Numatoma maksimali Paslaugų teikimo kaina -  40 000,00 EUR (keturiasdešimt tūkstančių EUR) be PVM. Paslaugų teikimo sutartis (toliau – Sutartis) įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja kol bus išnaudotos Paslaugoms Sutartyje numatytos lėšos (Sutarties vertė), bet ne ilgiau kaip 36 (trisdešimt šeši) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo.

	BVPŽ klasifikatoriaus kodas
	77211400-6 Medžių kirtimo paslaugos 
Pirkimas neskaidomas 

	Paslaugų teikimo vietos
	  

	Paslaugų teikėjas
	Tiekėjas teikiantis Paslaugas

	Paslaugų apimtys pagal paslaugų teikimo vietas
	 Pagal poreikį. Paslaugų apimtys gali skirtis ±30 proc.

	Paslaugų teikimo terminas
	12 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo su galimybe pratęsti 2 kartus po 12 mėn. arba kol bus išnaudotos Paslaugoms Sutartyje numatytos ir RP šiems darbams skirtos lėšos (Sutarties vertė)

	Kitos sąlygos
	Nupjautas (pašalintas) pavojingas medis yra VMU Nemenčinės RP nuosavybė.




[bookmark: _Hlk51662224][bookmark: _Hlk51665524]Numatomų pirkti Paslaugų technologinės savybės nurodytos 2 lentelėje. 
[bookmark: _Hlk51741876]Pastaba. Techninėje specifikacijoje naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžta galiojančių teisės aktų aktualiose redakcijose.
[bookmark: _Hlk65742048]2 lentelė
	Eil. Nr.
	Paslaugų teikimo pavadinimas
	Pavojingų medžių nupjovimo, kabančių bei nulaužtų šakų bei medžių viršūnių ir sniego nuo medžių šakų pašalinimo paslaugų technologinis aprašymas

	1.



	Pavojingų medžių nupjovimo, kabančių bei nulūžusių šakų bei medžių viršūnių ir sniego nuo medžių šakų pašalinimo paslaugų technologinis aprašymas (bendrosios nuostatos)




	Įsigyjamas pavojingų medžių nupjovimo, kabančių bei nulūžusių šakų bei medžių viršūnių ir sniego nuo medžių šakų pašalinimo paslaugas (toliau – Paslaugos) sudaro:
      1. Pavojingų medžių nupjovimo paslaugos:
      1.1. pavojingų medžių kirtimas, šakų genėjimas, žaliavinės medienos ir miško kirtimo liekanų sutvarkymo darbai, atlikus pavojingų medžių kirtimo bei šakų genėjimo darbus;
      1.2. pavojingų medžių kirtimas ir šakų genėjimas, naudojant specialią papildomą įrangą ir autobokštelius, ir žaliavinės medienos bei miško kirtimo liekanų sutvarkymo darbai, atlikus pavojingų medžių kirtimo bei šakų genėjimo darbus;
      1.3. pavojingų medžių kirtimas ir šakų genėjimas, naudojant aukštalipio įrangą, ir žaliavinės medienos bei miško kirtimo liekanų sutvarkymo darbai, atlikus pavojingų medžių kirtimo bei šakų genėjimo darbus.
       2. Kabančių bei nulūžusių šakų bei medžių viršūnių ir sniego nuo medžių šakų pašalinimo paslaugos:
       2.1. kabančių bei nulūžusių šakų ir medžių viršūnių nupjovimas, kitų pavojingų šakų genėjimas, naudojant specialius motorinius pjovimo įrankius, ir nupjautų šakų (miško kirtimo liekanų) sutvarkymo darbai, atlikus pavojingų šakų genėjimo darbus;
       2.2. sniego nuo medžių šakų šalinimas (nupurtymas), naudojant autobokštelius.

Paslaugos gali būti vykdomos valstybinės ir vietinės reikšmės kelių apsaugos zonose augančiuose medynuose, miestų miškuose prie gatvių, šalia gyvenamųjų pastatų, tvorų, automobilių stovėjimo aikštelių ar kitose žmonių lankomose vietose, taip pat VMU Nemenčinės RP medelyne.
Visas Paslaugas Paslaugų teikėjas turi atliki kokybiškai, nustatytu laiku, savo priemonėmis ir medžiagomis, griežtai laikantis Miško darbų saugos taisyklių DT 1-96; Miškų priešgaisrinės apsaugos taisyklių; aplinkosauginių reikalavimų; Lietuvos nacionalinio FSC miškų valdymo standarto, kurio įsigaliojimo procedūra aptarta norminiame dokumente FSC-PRO-60-006 V2-0 EN (toliau – FSC); EUDR Nr. 2023/1115; Miško sanitarinės apsaugos taisyklių; Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų pripažinimo keliančiais pavojų eismo saugai sąlygų ir tvarkos ir saugiam eismui pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų genėjimo ir kirtimo tvarkos aprašo; kitų medienos ruošą ir miškininkystę reglamentuojančių galiojančių teisės aktų reikalavimų.
Teikiant Paslaugas, Paslaugų teikimo vietoje, Paslaugų teikėjas:
[bookmark: _GoBack]1. Aprūpina savo darbuotojus asmeninėmis apsaugos ir kitomis priemonėmis:
1.1. spec. apranga (atliekantiems Paslaugas su motoriniais pjovimo įrankiais – šalmais su ausinėmis ir skydeliais, neperšlampamomis striukėmis su signaliniais oranžinės ar geltonos spalvos atributais, neperpjaunamomis kelnėmis, pjūklininko batais, antivibracinėmis pirštinėmis ir kt. reikalingomis priemonėmis);
1.2. pirmos pagalbos vaistinėlėmis darbo vietoje;
1.3. įspėjamaisiais ženklais ir STOP juosta; 
1.4. mobilaus ryšio telefonais darbo vietoje;
1.5. pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis (kastuvais, kibirais, gesintuvais);
1.6. medžiagomis kuro užpylimo ir laikymo aikštelei paruošti;
1.7. absorbentais naftos produktams (kilimėliais, milteliais).
2. Dirba mechanizmais ir įrenginiais, turinčiais teisės aktų nustatyta tvarka galiojančias technines apžiūras. 
3. Turi nelaimingų atsitikimų darbe registracijos žurnalus.
4. Įvykus nelaimingam atsitikimui arba incidentui gamyboje, per vieną darbo dieną informuoja Paslaugų gavėją, pranešdamas nelaimingo atsitikimo arba incidento aplinkybes.
5. Teikia pirmenybę biologiškai suyrančios alyvos naudojimui motoriniuose pjūkluose ir naudojamuose mechanizmuose.
6. Teikdamas Paslaugas, Paslaugų teikėjas:
6.1. kerta tik Paslaugų gavėjo pažymėtus medžius;
6.2. saugo gretimai prie pažeistų medžių augančius medžius ir kitą augmeniją.
7. Atsako už savo darbuotojų bei asmenų, esančių Paslaugų atlikimo vietoje, saugą ir sveikatą reikalavimų laikymąsi, užtikrindamas, kad:
7.1. atitinkamus darbus atliktų tik tie asmenys, kurie teisės aktų nustatyta tvarka atestuoti ir turi reikiamą kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus;
7.2. darbus atliktų tik tie asmenys, kurių sveikata atitinka atliekamiems darbams nustatytus reikalavimus;
7.3. Paslaugos būtų atliekamos, tik dalyvaujant darbų vadovui; 
7.4. būtų vykdoma antialkoholinė politika,:
7.4.1. garantuojant neblaivumo darbe prevencijos priemonių koordinavimą (neblaivumo darbe prevencijos priemonių koordinavimas patvirtinamas neblaivumo darbe prevencijos priemonių planavimo, įgyvendinimo, stebėsenos, kontrolės ir priežiūros organizavimo protokolu);
7.4.2. paskiriant atsakingus asmenis, nurodant jiems konkrečias funkcijas bei pareigas, kurios užtikrintų antialkoholinės politikos įgyvendinimą;
7.4.3. išsiaiškinant, kur arčiausiai darbo vietų yra sveikatos priežiūros (tarp jų – ir priklausomybės centrai) ar policijos įstaigos, į kurias, esant reikalui, būtų galima kreiptis dėl operatyvių priemonių nušalinti nuo darbo neblaivų darbuotoją.
8. Atsako  už visus nuostolius, susidariusius dėl pavojingo medžio šalinimo, kabančių, nulūžusių bei kitų pavojingų šakų ir medžių viršūnių nupjovimo bei sniego nuo medžių šakų šalinimo, sukeltų padarinių.
9. Materialiai atlygina už žalą, kuri buvo padaryta pastatams, įrengimams, tvoroms ir kitiems statiniams, automobiliams ar kitam trečiųjų šalių turtui, atliekant Paslaugas.

	2.
	Pavojingų medžių kirtimas, šakų genėjimas, žaliavinės medienos ir miško kirtimo liekanų sutvarkymo darbai, atlikus pavojingų medžių kirtimo bei šakų genėjimo darbus
	Pavojingų medžių iškirtimas atliekamas kitais specialiaisiais miško kirtimais (geležinkelių ir kelių ir kitų apsaugos zonų valymo ir avarinio būtinumo miško kirtimai) ir yra suprantamas taip, kaip apibrėžta Miško kirtimų taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. D1-79 „Dėl miško kirtimų taisyklių patvirtinimo“.
Pavojingų medžių kirtimas, šakų genėjimas, žaliavinės medienos ir miško kirtimo liekanų sutvarkymo darbai, atlikus pavojingų medžių kirtimo bei šakų genėjimo darbus, yra: a) įspėjamųjų darbų saugos ženklų ant kelių ir takų 50 – 100 m atstumu nuo darbo teritorijos pastatymas; b) trako ir neperspektyvaus pomiškio aplink pavojingus medžius iškirtimas; c) pavojingų medžių nuleidimas; e) stiebų genėjimas; f) stiebų skersavimas;  g) pagamintos žaliavinės medienos bei miško kirtimo liekanų sunešimas rankomis ir sukrovimas į rietuves/krūvas.
 Kiti reikalavimai pavojingų medžių iškirtimui, šakų genėjimui, žaliavinės medienos ir miško kirtimo liekanų sutvarkymo darbams, atlikus pavojingų medžių kirtimo bei šakų genėjimo darbus,:
1. prieš pavojingų medžių kirtimą Paslaugų gavėjas numatytus kirsti medžius paženklina dažais;
2. pjaunant motopjūklais medžius, paliekamos nustatyto dydžio kelmų užtūros. Kelmų aukštis nuo medžio šaknies kaklelio negali būti didesnis kaip 10 cm;
 3. Paslaugų teikėjas, teikdamas Paslaugas, privalo griežtai vadovautis Biržės eksploatavimo technologine kortele (toliau – Kortelė) ir gaminti tik Kortelėje nurodytus sortimentus, kurie yra apibūdinti galiojančiuose standartuose bei techninėse sąlygose:
                •	ĮST 9325773- 6:2001 – Malkos;
                •	ĮST 9325773-1:1997 Kietųjų lapuočiu trumpuoliai;
                •	LST 1609:2001/1K:2007 – Apvalioji lapuočių mediena. Kokybės klasifikavimas. Beržai ir alksniai;
                •	LST 1778:2001 – Apvalioji lapuočių mediena. Kokybės klasifikavimas. Drebulė;
                •	LST 1997:2009 –  Plokščių mediena. Techniniai reikalavimai ;
                •	LST 1999:2009 – Popiermedžiai. Techniniai reikalavimai;
                •	LST 2002:2013 – Apvalioji lapuočių mediena. Klasifikavimas pagal kokybę. Uosiai, klevai ir guobiniai;
                •	LST 2006:2014 – Tarrąsčiai. Techniniai reikalavimai;
                •	LST EN 1316-2:2013 – Apvalioji lapuočių mediena. Klasifikavimas pagal kokybę. 2 dalis. Tuopa;
                •	LST EN 1316-1:2013 – Apvalioji lapuočių mediena. Klasifikavimas pagal kokybę. 1 dalis. Ąžuolas ir bukas 
                •	LST EN 1927-1:2008 – Apvaliosios spygliuočių medienos klasifikavimas pagal kokybę. 1 dalis. Eglės ir kėniai;
                •	LST EN 1927-2:2008 – Apvaliosios spygliuočių medienos klasifikavimas pagal kokybę. 2 dalis. Pušys.
                4. Paslaugų teikėjas į nurodytą pavojingo medžio/ių genėjimo ar šalinimo vietą turi atvykti ne vėliau kaip per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas nuo pranešimo iš Paslaugų gavėjo atstovo telefonu ar kitomis ryšio priemonėmis gavimo. Esant ekstremaliai situacijai (medžiui/iams ar jo šakoms užgriuvus kelią ar susidarius situacijai, kuri gresia žmonių saugumui) Paslaugų teikėjas į nurodytą pavojų keliančio medžio/ių lokacijos vietą turi atvykti ne vėliau kaip per 12 (dvylika) valandų nuo iš Paslaugų gavėjo atstovo telefonu ar kitomis ryšio priemonėmis gavimo momento. Paslaugų teikimo pradžia – ne ilgiau 24 (dvidešimt keturios) valandos po Paslaugų teikėjo atvykimo.
                5. Konkretiems darbams išsamius paaiškinimus pateikia girininkijų darbuotojai.

	3.
	Pavojingų medžių kirtimas ir šakų genėjimas, naudojant specialią papildomą įrangą ir autobokštelius, ir žaliavinės medienos bei miško kirtimo liekanų sutvarkymo darbai, atlikus pavojingų medžių kirtimo bei šakų genėjimo darbus

	Pavojingų medžių iškirtimas ir šakų genėjimas, naudojant specialią papildomą įrangą ir autobokštelius, ir žaliavinės medienos bei miško kirtimo liekanų sutvarkymo darbai, atlikus pavojingų medžių kirtimo bei šakų genėjimo darbus, yra atliekamas darbas, kai iškirsti (nuleisti) pavojingus medžius pagal šios lentelės 2 punkte nurodytus reikalavimus, laikantis saugių atstumų, nėra galimybės. Šie darbai atliekami Paslaugų teikėjui, panaudojant kreipiamuosius lynus ar gerves ir autobokštelius. Kiti šiems darbams keliami reikalavimai atitinka šios lentelės 2 punkte nurodytus reikalavimus.


	4.
	Pavojingų medžių kirtimas ir šakų genėjimas, naudojant aukštalipio įrangą, ir žaliavinės medienos bei miško kirtimo liekanų sutvarkymo darbai, atlikus pavojingų medžių kirtimo bei šakų genėjimo darbus
	Pavojingų medžių iškirtimas ir šakų genėjimas, naudojant aukštalipio įrangą, ir žaliavinės medienos bei miško kirtimo liekanų sutvarkymo darbai, atlikus pavojingų medžių kirtimo bei šakų genėjimo darbus, yra atliekamas darbas, kai iškirsti (nuleisti) pavojingus medžius pagal šios lentelės 2 ir 3 punktuose nurodytus reikalavimus, laikantis saugių atstumų, nėra galimybės. Šie darbai atliekami Paslaugų teikėjo darbuotojams, naudojant aukštalipio įrangą (arboristinis medžių iškirtimas ir šakų genėjimas). Kiti šiems darbams keliami reikalavimai atitinka šios lentelės 2 punkte nurodytus reikalavimus.

	5.
	Kabančių bei nulūžusių šakų ir medžių viršūnių nupjovimas, kitų pavojingų šakų genėjimas, naudojant specialius motorinius pjovimo įrankius, ir nupjautų šakų (miško kirtimo liekanų) sutvarkymo darbai, atlikus pavojingų šakų genėjimo darbus
	Kabančių bei nulūžusių šakų ir medžių viršūnių nupjovimas, kitų pavojingų šakų genėjimas, naudojant specialius motorinius pjovimo įrankius, ir nupjautų šakų (miško kirtimo liekanų) sutvarkymo darbai, atlikus pavojingų šakų genėjimo darbus, yra: a) įspėjamųjų darbų saugos ženklų ant kelių ir takų 50 – 100 m atstumu nuo darbo teritorijos pastatymas; b) šiam darbui atlikti trukdančio trako ir neperspektyvaus pomiškio iškirtimas; c) kabančių bei nulūžusių šakų ir medžių viršūnių nupjovimas,  kitų pavojingų šakų genėjimas, naudojant specialius motorinius pjovimo įrankius; d) nupjautų šakų (miško kirtimo liekanų) sunešimas rankomis ir sukrovimas į krūvas. Šie darbai gali būti atliekami, naudojant autobokštelį ar aukštalipio įrangą.
Kiti reikalavimai kabančių bei nulūžusių šakų ir medžių viršūnių nupjovimui, kitų pavojingų šakų genėjimui, naudojant specialius motorinius pjovimo įrankius, ir nupjautų šakų (miško kirtimo liekanų) sutvarkymo darbams, atlikus pavojingų šakų genėjimo darbus, yra:
1. prieš pradedant darbus, Paslaugų gavėjas numatytus genėti medžius pažymi dažais;
2. konkretiems darbams išsamius paaiškinimus pateikia girininkijų darbuotojai.

	6.
	Sniego nuo medžių šakų šalinimas (nupurtymas), naudojant autobokštelius
	Sniego nuo medžių šakų šalinimas (nupurtymas), naudojant autobokštelius, yra: a) privažiavimo kelių autobokšteliui paruošimas; b) įspėjamųjų darbų saugos ženklų ant kelių ir takų 50 – 100 m atstumu nuo darbo teritorijos pastatymas; c) saugus autobokštelio pastatymas; d) rankinis sniego nuo medžių šakų šalinimas iš autobokštelio pakelto krepšio, naudojant rankinius grėblius ir/ar panašius rankinius įrankius; e) nuo medžių šakų nupurtyto sniego nuo kelių važiuojamosios dalies valymas.
Kiti reikalavimai sniego nuo medžių šakų šalinimui:
1. prieš sniego šalinimą Paslaugų gavėjas dažais pažymi privažiavimo autobokšteliui kelius bei medžius, nuo kurių bus šalinimas (nupurtomas) sniegas;
2. konkretiems darbams išsamius paaiškinimus pateikia girininkijų/ medelynų darbuotojai.
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