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[bookmark: _Hlk161995006]VIENAS NAUDOTAS M3 KLASĖS MIESTO-PRIEMIESČIO AUTOBUSAS


Pirkimo objektas – 1 (vienas) vnt. naudotas, M3 klasės autobusas, skirtas keleiviams vežti miesto ir priemiesčio maršrutais (BVPŽ kodas 34121100-2). Autobusas turi būti Lietuvoje neeksploatuotas, ne senesnis nei 2014 m. (pirmoji registracija), privalo turėti ne mažiau kaip 27 sėdimas vietas, įskaitant vairuotojo vietą, ne mažiau kaip 5 vietas stovintiems keleiviams ir ne mažiau kaip 1 vietą neįgaliesiems keleiviams su vežimėliu. 
Pasiūlymo kainą privalo sudaryti bendra transporto priemonės, atitinkančios techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus, kaina, įskaitant techninėje specifikacijoje nurodytos papildomos įrangos kainą bei visus mokesčius ir autobuso pristatymo išlaidas. Kaina turi būti nurodyta eurais, įskaitant PVM.
Perkančiajam subjektui išreiškus pageidavimą, Tiekėjai privalo sudaryti galimybę jos atstovams savo lėšomis apžiūrėti siūlomas Prekes ir įvertinti jų techninę, estetinę būklę bei jų atitikimą pasiūlymuose pateiktiems aprašymams.
Tiekėjo siūlomas autobusas privalo atitikti visus žemiau nurodytus techninius reikalavimus: 
	Eil.
Nr.
	Reikalavimas
	Reikalavimų aprašymas

	1. 
	Transporto priemonės tipas ir kiti reikalavimai
	1.1. Naudotas, M3 klasės autobusas, skirtas keleiviams vežti miesto ir priemiesčio maršrutais, pagamintas ne ankščiau nei 2014 m. (pirmoji registracija) ir neeksploatuotas Lietuvoje. 
Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas autobuso registracijos liudijimas, kuriame aiškiai matomas kėbulo numeris ir kt. reikalingi duomenys.
1.2. Autobuso rida turi būti ne didesnė nei 350 000 km. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta autobuso tachografo arba odometro nuotrauka, kurioje aiškiai matomi rodmenys, taip pat kiti transporto priemonės ridą įrodantys dokumentai (techninių aptarnavimų atžymos, techninių apžiūrų išrašai ar pan.)
1.3. Autobusas turi būti pritaikytas dirbti žiemos (iki -30ºC) ir vasaros (iki +35ºC) temperatūros sąlygomis.

	2. 
	Perkamas kiekis
	1 (vienas) vnt.

	3. 
	Ilgis
	3.1. Ne daugiau 8500 mm

	4. 
	Plotis
	4.1. Ne daugiau 2400 mm

	5. 
	Aukštis
	5.1. Ne daugiau nei 3100 mm

	6. 
	Didžiausia leistina masė
	6.1. Ne daugiau kaip 7200 kg

	7. 
	Pagaminimo metai (pirmoji registracija)
	7.1. Ne anksčiau kaip 2014 metų

	8. 
	Sėdimos ir stovimos vietos, vietos neįgaliesiems
	8.1. Ne mažiau kaip 27 sėdimos vietos, įskaitant vairuotojo vietą.
8.2. Ne mažiau kaip 5 vietos stovintiems keleiviams.
8.2.1. Turi būti įrengti turėklai/įsikibimo rankenos stovintiems keleiviams. 
8.3. Ne mažiau kaip 1 vieta neįgaliesiems keleiviams su vežimėliu. Neįgaliojo keleivio vežimėlis turi įvažiuoti/išvažiuoti per galines dvigubas autobuso šonines duris, naudojant atverčiamą rampą (be lifto). 

	9. 
	Variklis
	9.1. Vidaus degimo, varomas dyzeliniu kuru.
9.2. Variklis sumontuotas autobuso priekyje.
9.3. Variklio galia – ne didesnė kaip 130 kW.
9.4. Variklio darbinis tūris ne didesnis kaip 3000 cm3.
9.5. ES išmetamų dujų emisijos standartas – ne mažesnis kaip EURO6.

	10. 
	Greičio ribotuvas
	10.1. Turi būti įrengtas greičio ribotuvas

	11. 
	Ratai ir padangos
	11.1. Padangos turi būti tinkamos eksploatacijai ir atitikti kelių eismo taisyklių reikalavimus. 

	12. 
	Durys, keleivių įlipimo durys
	12.1. Dvejos dvigubos keleivių įlipimo/išlipimo durys turi būti  valdomos elektrine arba elektropneumatine pavara, valdomos iš vairuotojo darbo vietos.
12.2. Pirmosios (priekinės) dvigubos keleivių įlipimo/išlipimo durys turi būti autobuso dešiniame šone priekyje, o antrosios dvigubos (galinės) keleivių įlipimo/išlipimo durys turi būti autobuso dešiniame šone gale.
12.3. Ties antrosiomis keleivių įlipimo/išlipimo durimis autobuso gale turi būti įrengtos sužemintos lygios grindys (įlipimas be laiptelių) su atverčiama rampa, kuri skirta neįgaliųjų keleivių vežimėliui įvažiuoti/išvažiuoti (be lifto).

	13. 
	Vairuotojo darbo vieta ir sėdynė
	13.1. Tachografas – atitinkantis ES ir Lietuvos Respublikos reikalavimus.
13.2. Vairuotojo sėdynė – reguliuojamo aukščio.
13.3. Ne mažiau kaip 1 (viena) švieslentė/matrica su valdikliu (autobuso priekyje būtina).

	14. 
	Apsaugos, gelbėjimo įranga
	14.1. Ugnies gesintuvas(-ai) su laikikliais (atitinkantis reikalavimus autobusui).
14.2. Ryškiaspalvė šviesą atspindinti liemenė.
14.3. Avarinis ženklas.
14.4. Avarinis jungiklis.
14.5. Pritvirtinti avarinio išėjimo plaktukai.
14.6. Pirmosios pagalbos rinkinys (vaistinėlė) 2 (du) vnt. atitinkanti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022-03-10 įsakymo Nr. V-508 reikalavimus.

	15. 
	Apšvietimo ir signalizavimo prietaisai
	15.1. Visi apšvietimo ir signalizavimo prietaisai tvarkingi ir pilnos komplektacijos.

	16. 
	Apšildymas/vėsinimas
	16.1 Atskira klimato kontrolė keleiviams ir atskiras kondicionierius vairuotojui.
16.2. Autonominis salono šildymas su konvektoriniais radiatoriais abiejose salono pusėse. Kiekvienas konvektorinis radiatorius turi būti ne trumpesnis kaip 2000mm.

	17. 
	Langai
	17.1. Dvigubi tonuoti stiklo paketai.
17.2. Nesuraižyti, nesuskilę, skaidrūs.

	18. 
	Interjeras
	18.1. Pilna salono apdaila, garso ir šiluminė izoliacija.

	19. 
	Vidaus ir keleivių salono papildoma įranga
	19.1. Audio/radio sistema.

	20. 
	Keleivių sėdynės
	20.1. Su saugos diržais kiekvienam keleiviui.

	21. 
	Transmisija, važiuoklė
	21.1. pavarų dėžė – automatinė;
21.2. stabdžiai – ABS arba analogiška antiblokavimo sistema;
21.3. stabdžių sistema ir vairo mechanizmas su stiprintuvu;
21.4. turi būti pneumatinė galinė pakaba.

	22. 
	Kėbulo būklė
	22.1. Autobuso išorė negali turėti matomų mechaninių pažeidimų. 
22.2. Išorinis kėbulo dugnas nebūti paveiktas kiauryminės (giluminės) korozijos.

	23. 
	Kėbulo spalva
	23.1. Kėbulas turi būti vienspalvis, be reklaminių logotipų ar užrašų.

	24. 
	Kuro bakas (-ai)
	24.1. Kuro bako talpa ne mažiau nei 90 litrų.

	25. 
	Galinio matymo veidrodžiai
	25.1. Vidinis galinio vaizdo veidrodėlis.

	26. 
	Garantinės sąlygos
	26.1. Siūlomas autobusas privalo būti techniškai tvarkingas. Pardavėjas privalo suteikti ne mažiau kaip 60 d. garantiją pagrindiniams agregatams: varikliui, pavarų dėžei, varančiajam tiltui.

	27. 
	Rida
	27.1. Autobuso rida turi būti ne didesnė kaip 350 000 km. (pridedami ridą pagrindžiantys dokumentai).

	28. 
	Registracija ir pristatymas
	28.1. Tiekėjo sąskaita pristatyti autobusą Pirkėjui ne ilgiau kaip per 30 kalendorinių dienų po sutarties pasirašymo datos, adresu: Raseinių g. 66A, Kelmė. Pristatymo terminas dėl objektyvių ne nuo Tiekėjo priklausančių aplinkybių gali būti patęstas ne ilgesniam kaip 30 kalendorinių dienų laikotarpiui. Prieš pasirašant pirkimo-pardavimo sutartį, pirkėjui pageidaujant, pardavėjas privalo suteikti galimybę ne mažiau kaip per 10 kalendorinių dienų suteikti galimybę apžiūrėti autobusą Lietuvos Respublikos teritorijoje. 
28.2. Pristatymo metu autobusas privalo būti užregistruotas Pirkėjo vardu, atlikta privalomoji techninė apžiūra ir tachografo patikra.

	29. 
	Su pasiūlymu pateikiami dokumentai ir nuotraukos
	29.1. Autobuso registracijos liudijimas, kuriame aiškiai matomas kėbulo numeris ir kt. reikalingi duomenys.
29.2. Transporto priemonės ridą įrodantys dokumentai (techninių aptarnavimų atžymos, techninių apžiūrų išrašai ar pan.).
29.3. Autobuso nuotraukas privaloma pateikti kartu su pasiūlymu:
29.3.1. autobuso priekio,
29.3.2. autobuso kairiojo ir dešiniojo šonų,
29.3.3. autobuso galinės dalies,
29.3.4. autobuso apačios (dugno),
29.3.5. autobuso vidus: salonas iš priekio ir galo, vairuotojo vieta.
29.3.6. atviros abejos keleivių įlipimo/išlipimo durys.
29.3.7. neįgaliesiems skirtos rampos nuotrauka darbinėje padėtyje.
29.3.8. variklio nuotrauka
29.3.9. tachografo arba odometro nuotrauka, kurioje aiškiai matomi rodmenys.



Autobuso perdavimo priėmimo metu tiekėjas privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad autobusas yra tinkamas eksploatacijai Lietuvos Respublikoje. Autobuso perdavimo priėmimo metu tiekėjas privalo pateikti Lietuvos Respublikoje galiojantį tachografo patikros sertifikatą.

Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad Bendrovė priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių įrodymus. Jeigu specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam.

Pirkimo iniciatorius                                                                             UAB ,,Kelmės autobusų parkas“ direktorius
                                                                                                             Sigitas Kleišmantas

