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LIETUVOS KARIUOMENĖS
KARINIŲ ORO PAJĖGŲ

GINKLUOTĖS IR TECHNIKOS REMONTO DEPAS

MAŽOS VERTĖS SKELBIAMA APKLAUSA DUOMENŲ PATEIKIMO SĄLYGOS

(STOVYKLAVIETĖS NUOMOS PASLAUGA)
Šiauliai

2026
BENDROSIOS NUOSTATOS IR PIRKIMO DOKUMENTAI
1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu, ir patvirtintų Lietuvos kariuomenės (toliau – LK) Karinių oro pajėgų (toliau – KOP) Ginkluotės ir technikos remonto depo (toliau – GTRD) vado 2026 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. V-146 patvirtintais LK KOP GTRD viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, mažos vertės taisyklių II skyriaus 14 ir III skyriaus 16 punktais, LK KOP GTRD organizuoja Stovyklavietės nuomos paslaugos (toliau – Paslaugos) pirkimą, taikant mažos vertės skelbiamos apklausos būdą.
2. Komercinį pasiūlymą, kurį Teikėjas turi pateikti lietuvių kalba, sudaro: užpildytas pirkimo dokumentų (1 priedas) ir įmonės registracijos pažymėjimo kopija ar išrašas iš Registrų centro su pagrindiniais įmonės duomenimis.
3. Su pasiūlymu pateikiama paslaugos techninė dokumentacija (lietuvių / anglų kalba) turi atitikti pirkimo dokumentuose nurodytus techninius duomenis ir reikalavimus (2 priedas).
4. Perkančioji organizacija pasilieka teisę atmesti pasiūlymus: Jeigu teikėjas nepateikė su pasiūlymu paslaugos techninės dokumentacijos arba pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams, arba šių dokumentų ar duomenų trūksta.
5. Pasiūlyme nurodoma paslaugų kaina pateikiama eurais. Į paslaugos kainą eurais su PVM turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos išlaidos. PVM turi būti nurodomas atskirai. Pasiūlymas bus vertinamas eurais. Kaina turi būti apvalinama iki 2 skaičių po kablelio. Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.

6. Įvertinusi ir palyginusi galutinius pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą. Galutiniai pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Nagrinėjant pasiūlymus, pagrindinis vertinimo kriterijus bus mažiausia pirkimo kaina eurais (su PVM). Komisija pasilieka teisę atmesti pasiūlymus dėl per didelės paslaugų kainos. Paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutartis (3 priedas) bus pasirašoma su pirkimo komisijos pripažintu konkurso nugalėtoju ir įsigalios užsakovui ir paslaugų pardavėjui ją pasirašius ir patvirtinus antspaudu.
7. Pirkėjas įsipareigoja už atliktas paslaugas sumokėti Teikėjui per 30 kalendorinių dienų po paslaugos atlikimo ir sąskaitos faktūros gavimo datos. Išankstinis apmokėjimas nenumatomas.
8. Savo pasiūlymus prašome pateikti CVP IS priemonėmis iki 2026 m. spalio 7 d. 09 val. 00 min. 
9. Į Teikėjų pateiktus klausimus perkančiajai organizacijai CVP IS priemonėmis likus mažiau kaip 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, atsakymai pateikiami nebus. 

1 priedas

PASIŪLYMAS 
DĖL STOVYKLAVIETĖS NUOMOS PASLAUGOS PIRKIMO
 (Data)

(Vieta)

	1. Teikėjo pavadinimas
	

	2. Teikėjo adresas
	

	3. Teikėjo telefonas/faksas
	

	4. Teikėjo įmonės kodas
	

	5. Teikėjo PVM mokėtojo kodas
	

	6. Teikėjo banko kodas;
	

	7. Teikėjo sąskaitos numeris
	

	8. Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	

	8.1. Pareigos
	

	8.2. Telefono numeris
	

	8.3. El. pašto adresas
	


Šiuo pasiūlymu pažymime, kad siūlomų paslaugų techniniai reikalavimai atitinka Jūsų prašomus.

Pateikdami pasiūlymą sutinkame su pirkimo dokumentuose išvardintomis pirkimo sąlygomis.
Į pasiūlymo kainą įskaičiuoti visi galimi mokesčiai. 
Paslaugos atlikimo terminas – 
PERKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI
	Nr.
	Pavadinimas
	Mato vienetas
	1 mato vieneto, 1 mėn. įkainis EUR be PVM
	1 mato vieneto, 1 mėn. įkainis EUR su PVM

	1.
	Stovyklavietės nuomos paslauga
	3 mėn.
	
	


Patvirtiname, kad į šias kainas įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.
Vadovas







Parašas

(Vardas, pavardė)






(Patvirtintas antspaudu)

2 priedas

TECHNINIAI DUOMENYS IR REIKALAVIMAI
	Eil. Nr.
	Techniniai reikalavimai

	1
	STOVYKLAVIETĖS NUOMOS PASLAUGA
1. Pirkimo objekto paskirtis:

Stovyklavietė sudaryta iš konteinerių (20 pėdų jūrinio konteinerio pagrindu), kuriuos apjungiant po kelis ir daugiau konteinerių (ilgosiomis ir trumposiomis sienomis) būtų įrengtos laikinos darbo vietos, dirbti visais metų laikais. 

2. Privalomieji reikalavimai:

2.1. Aviacijos bazės teritorijoje dirbančio personalo stovyklavietės (toliau – stovyklavietė) įrengimo ir aptarnavimo paslaugą sudaro: 
2.1.1. biuro konteinerių nuoma – 38 vnt. iš kurių: 2 vnt. dvigubų (4 vnt.), 2 vnt. sujungti iš 4 (8 vnt.), 1 vnt. sujungtas iš 6 (6 vnt.), 4 vnt. viengubų (4 vnt.) ir salė sudaryta iš šešiolikos konteinerių – 1 vnt. (16 vnt.);

2.1.2. miegamųjų konteinerių nuoma – 25 vnt. iš kurių 11 vnt. sujungti po du (22 vnt.) ir 3 vnt. po viengubą ( 2 vnt. );
2.1.3. sanitarinio tualeto konteinerio nuoma – 2 vnt.;

2.1.4. sanitarinio dušo konteinerio nuoma – 1 vnt.;

2.1.5. sanitarinio kombinuoto (tualetų ir dušų) konteinerio nuoma – 2 vnt.;

2.1.6. sanitarinio rūbų skalbimo ir džiovinimo mašinų konteinerio nuoma – 2 vnt.;

2.1.7. sanitarinio drėgnų rūbų džiovinimo konteinerio nuoma – 2 vnt.;

2.2. Stovyklavietės statymo vietoje yra vandens įvadas ir nuotekų šulinys prie kurių turi būti pajungtos vandens ir nuotekų komunikacijos.

2.3. Stovyklavietės minimalus nuomos terminas – 1 mėn. Stovyklavietės nuomos terminas nuo kiekvieno užsakymo ne trumpesnis nei 1 mėn. Laikinai sustabdžius stovyklavietės nuomą, paslaugos tiekėjui bus leista stovyklavietę palikti paslaugos tiekimo vietoje nedemontuojant. Už laikinai paliktą stovyklavietę, nei viena šalis viena kitai papildomai neatsiskaito. Už laikinai paliktos stovyklavietės priežiūrą atsakingas paslaugos tiekėjas. Užsakovas, laikinai sustabdžius stovyklavietės nuomą, tiekėjui sudarys sąlygas patekti į Aviacijos bazės teritoriją atlikti stovyklavietės priežiūrą ir aptarnavimą. Į stovyklavietės nuomos kainą turi būti įskaičiuotos visos papildomos išlaidos, susijusios su stovyklavietės pastatymu, aptarnavimu ir demontavimu.

2.4. Stovyklavietės įrengimo reikalavimai:

2.4.1. stovyklavietė turi būti įrengta pagal užsakovo pateiktą planą, nurodytoje vietoje;

2.4.2. iš vieno biuro konteinerio turi būti suformuotas praleidžiamasis punktas su dvejomis durimis, skirtingose pusėse;

2.4.3. konteineriai bus statomi eilėmis, su ne didesniu nei 4 m tarpu tarp konteinerių, suformuojant koridorių;
2.4.4. koridorius turi būti uždengtas stogu, padarytu iš medinių ar alternatyvių lengvai sumontuojamų ir demontuojamų konstrukcijų. Stogo danga turi būti nepermatoma, iš profiliuotos skardos ar alternatyvios medžiagos. Stoge turi būti suformuoti permatomi plotai iš skaidrios profiliuotos PVC dangos. Ne mažiau kaip 1 m2 į 10 m2. Preliminarus dengiamas koridorių plotas 120 m2 ±20 m2;

2.4.5. koridoriuose turi būti įrengta laikina guminė ar plastikinė danga per visą plotą;

2.4.6. tarpai tarp konteinerių turi būti uždengti PVC danga apsaugant nuo šoninių vėjų bei kritulių; 

2.4.7. stovyklavietė gali būti statoma ant betoninės, asfalto, grunto ar kitos dangos, todėl paslaugos tiekėjas turi užtikrinti konteinerių stabilų sustatymą, bei jungčių tarp kombinuotų konteinerių sandarumą;

2.4.8. prijungimas prie elektros energijos tinklo vietos, bus iki 100 m atstumu nuo stovyklavietės, paslaugos tiekėjas turi užtikrinti elektros atvedimą ir pajungimą į stovyklavietę nuo prisijungimo taškų. Naudojamus elektros laidus įrengti pakeliant nuo žemės min. 0,5 m, apsaugant juos nuo pažeidimų. Žmonių bei transporto judėjimo vietose elektros laidai turi būti pakloti naudojant apsauginius kabelių lovelius per kuriuos galėtų judėti transportas, kurio didžiausia bendra masė 10 t, tų laidų nepažeidžiant (tikslias vietas ir atstumus nurodo užsakovas, bet ne daugiau nei 150 m per visas stovyklavietes);

2.4.9. visi konteineriai turi būti įžeminti pagal galiojančius teisės aktus;

2.4.10. stovyklavietė perimetru iš išorės ir vidaus turi būti apšviesta, sumontavus lauko šviestuvus (apšviečiamus plotus nurodo užsakovas, bet ne mažiau nei po vieną 40 W 4000 lm šviestuvą prie konteinerio).
2.5. Paslaugos tiekėjas turi užtikrinti visų vidaus patalpų švarą ir higienos priemones sanitariniuose konteineriuose:
2.5.1. biuro ir miegamieji konteineriai valomi ne rečiau nei du kartus per savaitę. Sanitariniai konteineriai valomi kiekvieną darbo dieną. Higienos priemonių papildymas nerečiau nei du kartai per savaitę. Valant konteinerius taip pat turi būti išneštos šiukšlės ir pakeisti šiukšlių maišai. Konteinerių valymo ir higienos priemonių papildymo grafikas derinamas su užsakovu;
2.5.2. higienos priemonių papildymo minimalūs kiekiai vieno papildymo metu: 

2.5.2.1. sanitariniame tualetų konteineryje:

2.5.2.1.1. tualetinio popieriaus – 12 rul. (1 sl. 240 m); 

2.5.2.1.2. skysto muilo ar (ir) dezinfekcinio rankų skysčio – 4 l;

2.5.2.1.3. popierinio rankšluosčio – 12 rul. (2 sl. 150 m);
2.5.2.2. sanitariniame dušų konteineryje:

2.5.2.2.1. skysto muilo ar (ir) dezinfekcinio rankų skysčio – 4 l;

2.5.2.2.2. popierinio rankšluosčio – 12 rul. (2 sl. 150 m);
2.5.2.3. sanitariniame kombinuotame dušų ir tualetų konteineryje:

2.5.2.3.1. tualetinio popieriaus – 6 rul. (1 sl. 240 m); 

2.5.2.3.2. skysto muilo ar (ir) dezinfekcinio rankų skysčio – 2 l;

2.5.2.3.3. popierinio rankšluosčio – 6 rul. (2 sl. 150 m).
2.6. Įrengus stovyklavietę užsakovui turi būti perduoti du sukomplektuoti ir sunumeruoti visų rakinamų durų atsarginių raktų komplektai.

2.7. Biuro konteinerio įrengimo reikalavimai:

2.7.1. konteinerio, pritaikyto žmonėms dirbti, įrengimui naudojamos medžiagos privalo būti nekenksmingos žmonių sveikatai, naudotos dalinai nedegios arba visai nedegios medžiagos, atitinkančios Lietuvos higienos normos HN 56:2004 „Karinė teritorija. Statinių įrengimo ir priežiūros taisyklės“;  

2.7.2. biuro konteineris privalo būti pritaikytas panaudoti Lietuvos klimatinėje juostoje esant:
2.7.2.1. temperatūriniam režimui nuo -35 ºC iki +40 ºC;

2.7.2.2. 100 % oro drėgmei prie +35 ºC temperatūros;

2.7.2.3. ne mažiau nei 1,0 g/m dulkėtumui;

2.7.2.4. intensyviems krituliams (lietus, sniegas arba kruša) iki 180 mm/m²; 

2.7.2.5. ne mažiau nei 20 m/sek. vėjo greičiui; 

2.7.3. išoriniai išmatavimai, mm:

2.7.3.1. ilgis – 6058 (±100);

2.7.3.2. plotis – 2435 (±100);

2.7.3.3. aukštis – 2800 (±100);

2.7.4. durų angos išmatavimai (nominalūs), mm:

2.7.4.1. plotis – 900 (± 100);

2.7.4.2. aukštis – 2000 ( ± 100);

2.7.5. konteineris pagaminamas (gaminamas ar montuojamas) suvirinant plieno konstrukcijas, kurios užtikrintų atsparumą klimatiniams poveikiams (atsparios korozijai), visos konstrukcijos detalės privalo būti padengtos antikorozine danga;

2.7.6. konteinerio vidus (sienos, lubos, grindys) turi būti apšiltintas termoizoliacine medžiaga, padengtas (priklijuota, pritvirtinta ar pan.) lengvai išvaloma, drėgmei nepralaidžia ir žmogaus sveikatai nekenksminga medžiaga. Atitvarų šilumos laidumo koeficientai ne mažesni nei 0,4 W/m K;

2.7.7. grindys padengtos neslidžia, lengvai valoma danga; 

2.7.8. konteinerio durys turi būti pagamintos iš nerūdijančios skardos, vidaus užpildas akmens vata, putų polistirolas ar kitos apšiltinimo medžiagos. Duryse sumontuota spyna ir rankena;

2.7.9. konteineriuose įrengti ne mažiau nei vienas varstomas plastikinis langas su stiklo paketu ir išorinėmis tvirtos medžiagos žaliuzėmis, kurias iš išorės negalima būtų atidaryti;

2.7.10. konteineriniame biuro namelyje turi būti įrengta šildymo sistema, kuri užtikrintų konteinerio viduje +20 ºC temperatūrą visais metų laikais. Konteinerio viduje turi būti ne mažiau vieno elektrinio, nuo 1,5 iki 2,5 KW, šildytuvo su termoreguliatoriumi. Šildytuvai turi būti stacionariai pritvirtinti, kad transportavimo metu nejudėtų;

2.7.11.  konteineriniame biuro namelyje turi būti įrengtas nuo 2 iki 3 KW galingumo kondicionierius;

2.7.12. elektros įranga turi būti įrengta vadovaujantis Elektros saugos taisyklių reikalavimais, elektros ir įžeminimo instaliacija, kuri užtikrintų konteinerinio biuro namelio apšvietimą ir šildymą bei saugų jo eksploatavimą; 

2.7.13. turi būti įrengti kištukiniai lizdai su įžeminimo kontaktu, šviestuvai ir šviestuvų jungiklis; 

2.7.14. konteinerio išorėje sumontuota elektros pajungimo jungtis, kuri transportavimo metu sandariai uždengiama, maitinimo įtampa – 380–230 V; 

2.7.15. buitinė įranga – viduje turi būti ne mažiau 3 biuro stalai, ne mažiau kaip 6 kėdės su atlošais, spintos rūbams ir dokumentams; 

2.7.16. konteinerio viduje turi būti galimybė pritvirtinti magnetines ar kamštines lentas, projektorius bei kitus biuro reikmenis; 

2.7.17. konteineryje turi būti įrengtos angos internetiniam ar laidinio telefono kabeliams pravesti; 

2.7.18. konteinerinio biuro namelio eksploatacijos instrukcija ir prie jo priklausomų įrengimų eksploatacijos instrukcijos turi būti pateiktos anglų ir lietuvių kalbomis.
2.8. Miegamojo konteinerio įrengimo reikalavimai:

2.8.1. miegamasis konteineris (20 pėdų jūrinio konteinerio pagrindu ) skirtas karių poilsiui įvairiais metų laikais. Konteinerio konstrukcija privalo būti pagaminta iš dalinai nedegių arba visai nedegių medžiagų, vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 56:2004 „Karinė teritorija. Statinių įrengimo ir priežiūros taisyklės“; 
2.8.2. miegamasis konteinerinis privalo būti tinkamas pastatyti lygioje, tačiau neturinčioje kieto pagrindo, smėlėtoje arba dirvonuotoje teritorijoje;
2.8.3. privalo būti pritaikytas naudoti Lietuvos klimatinėje juostoje:
2.8.3.1. esant temperatūriniam režimui nuo -35 ºC iki +40 ºC;
2.8.3.2. esant 100 % oro drėgmei prie +35 ºC temperatūros; 

2.8.3.3. esant ne mažiau nei 1,0 g/m dulkėtumui;

2.8.3.4. esant intensyviems krituliams (lietus, sniegas arba kruša) iki 180 mm/m²; 

2.8.3.5. esant ne mažiau nei 20 m/sek. vėjo greičiui;
2.8.4. išoriniai išmatavimai, mm: 

2.8.4.1. ilgis – 6058 (±100);

2.8.4.2. plotis – 2435 (±100);

2.8.4.3. aukštis – 2800 (±100);

2.8.5. durų angos išmatavimai (nominalūs), mm:

2.8.5.1. plotis – 900 (± 100);

2.8.5.2. aukštis – 2000 ( ± 100);

2.8.6. konteineris pagaminamas suvirinant plieno konstrukcijas, kurios užtikrintų atsparumą klimatiniams poveikiams (atsparios korozijai), visos konstrukcijos detalės privalo būti padengtos antikorozine danga; 

2.8.7. konteinerio vidus (sienos, lubos, grindys) turi būti apšiltintas termoizoliacine medžiaga ir privalo būti padengtas (priklijuota, pritvirtinta ar pan.) lengvai išvaloma, drėgmei nepralaidžia, žmogaus sveikatai nekenksminga medžiaga. Atitvarų šilumos laidumo koeficientas ne mažesnis nei 0,4 W/m K;

2.8.8. grindys turi būti padengtos neslidžia, lengvai valoma danga; 

2.8.9. bent viename konteinerio gale turi būti įrengtas varstomas plastikinis langas su stiklo paketu ir išorinėmis tvirtos medžiagos žaliuzėmis, kurias iš išorės negalima būtų atidaryti;

2.8.10. turi turėti galimybę prie sienos pritvirtinti (pakabinti) magnetines ar kitas (kamštines) lentas; 

2.8.11. miegamasis konteineris turi turėti šildymo sistemą, kuri užtikrintų konteinerio viduje ne mažesnę nei +20 ºC temperatūrą. Konteinerio viduje turi būti ne mažiau nei vienas elektrinis, nuo 1,5 iki 2,5 KW, šildytuvas su termoreguliatoriumi. Šildytuvai turi būti stacionariai pritvirtinti, kad transportavimo metu nejudėtų;

2.8.12. konteineryje turi būti nuo 2 iki 3 KW galingumo kondicionierius, kuris šiltuoju metų laiku turi konteineryje užtikrinti ne didesnę +22 ºC temperatūrą;

2.8.13. elektros įranga turi būti įrengta vadovaujantis Elektros saugos taisyklių reikalavimais, elektros ir įžeminimo instaliacija, kuri užtikrintų miegamojo konteinerio apšvietimą ir šildymą bei saugų jo eksploatavimą. Turi būti įrengti kištukiniai lizdai su įžeminimo kontaktu, šviestuvai, šviestuvų jungiklis. Konteinerio išorėje sumontuota elektros pajungimo jungtis, kuri transportavimo metu sandariai uždengiama, maitinimo įtampa – 380-230 V;

2.8.14. turi būti keturios atskiros miegamosios vietos su čiužiniais (gali būti dviaukštės, tačiau su galimybe pasidaryti vienaukštes miegamąsias vietas), stalas, keturios kėdės su atlošais ir spinta arba kabykla skirta drabužiams kabinti;

2.8.15. turi būti įrengta bent viena anga skirta internetiniams arba laidiniam telefoniniam tinklui įvesti; 

2.8.16. miegamojo konteinerinio eksploatacijos instrukcija ir prie jo priklausomų įrengimų eksploatacijos instrukcijos turi būti pateiktos anglų ir lietuvių kalbomis.
2.9. Sanitarinio dušų konteinerio įrengimo reikalavimai:

2.9.1. sanitarinis dušų konteinerinis skirtas sanitarinėms higienos reikmėms įvairiais metų laikais. Konteinerio konstrukcija privalo būti pagaminta iš dalinai nedegių arba visai nedegių medžiagų, vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 56:2004 „Karinė teritorija. Statinių įrengimo ir priežiūros taisyklės“;
2.9.2. išoriniai išmatavimai, mm: 

2.9.2.1. ilgis – 6058 (±100);
2.9.2.2. plotis – 2435 (±100);

2.9.2.3. aukštis – 2800 (±100);
2.9.3. durų angos išmatavimai (nominalūs), mm:
2.9.3.1. plotis – 810 ( ± 100);
2.9.3.2. aukštis – 2000 ( ± 100); 
2.9.4.  konteineris pagaminamas (gaminamas ar montuojamas) suvirinant plieno konstrukcijas, kurios užtikrintų atsparumą klimatiniams poveikiams (atsparios korozijai), visos konstrukcijos detalės privalo būti padengtos antikorozine danga;

2.9.5.  konteinerio vidus (sienos, lubos, grindys) turi būti apšiltintas termoizoliacine medžiaga, privalo būti padengtas (priklijuota, pritvirtinta ar pan.) lengvai valoma, drėgmei nepralaidžia, žmogaus sveikatai nekenksminga medžiaga. Atitvarų šilumos laidumo koeficientas ne mažesnis nei 0,4 W/m K;

2.9.6.  grindys turi būti padengtos neslidžia, lengvai valoma danga;

2.9.7. turi būti ne mažiau kaip keturios dušo kabinos su maišytuvais;

2.9.8.  turi būti ne mažiau kaip keturi praustuvai su maišytuvais. Virš kiekvieno praustuvo turi būti pritvirtinti veidrodžiai, skysto muilo dozatoriai, laikikliai vienkartinio naudojimo popieriniams rankšluosčiams. Prie praustuvų turi būti įrengtas vienas dvigubas elektros kištukinis lizdas su įžeminimo kontaktu (skutimosi mašinėlei, plaukų džiovintuvui bei kitiems higienos palaikymo buitiniams elektros prietaisams);

2.9.9. turi būti įrengtos mažiausiai keturios kabyklos drabužiams ir suoliukas;

2.9.10. turi būti rūbų skalbimo mašina, kurios skalbinių užkrovimo talpa ne mažesnė nei 6 kg;

2.9.11. turi būti rūbų džiovinimo mašina, kurios skalbinių užkrovimo talpa ne mažesnė nei 6 kg;

2.9.12. turi būti įrengta elektros ir įžeminimo instaliacija, kuri užtikrintų sanitarinio dušų konteinerio namelio apšvietimą ir šildymą bei saugų jo eksploatavimą, vadovaujantis standartais ir taisyklėmis (2012 m. vasario 3 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas Nr. 1-22 ,,Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“; 

2.9.13. konteineryje turi būti įrengti šviestuvai su jungikliais, elektros pajungimo dėžutė, išorinėje konteinerio pusėje turi būti elektros pajungimo lizdai 380–230 V, kurie transportavimo metu sandariai uždengiami;

2.9.14. konteineryje įrengiamas vandens elektrinis šildytuvas (ne mažiau kaip 100 l talpos), kuris naudojant vandenį užtikrintų šilto vandens (ne mažesnę kaip 55 ºC temperatūros) padavimą į dušus ir praustuves;

2.9.15. konteineryje turi būti galimybė pajungti mobilius autonominius rezervuarus nuotekoms ir švariam vandeniui tam, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas vandens padavimas ir nuotekų šalinimas;

2.9.16. sanitarinis dušų konteineryje turi būti šildymo sistema, kuri užtikrintų konteinerio viduje ne mažesnę kaip +20 ºC temperatūrą, esant išorinei oro temperatūrai iki -35 ºC. Konteinerio viduje turi būti ne mažiau nei vienas, nuo 1,5 iki 2,5 KW galingumo, elektrinis šildytuvas su termoreguliatoriumi. Šildytuvai turi būti stacionariai pritvirtinti, kad transportavimo metu nejudėtų;

2.9.17. konteineryje turi būti užtikrintas ne mažesnis nei 2 bar. slėgio vandens padavimas; 

2.9.18. turi būti vandens ir kanalizacijos vamzdžiai su visa reikalinga įranga; 

2.9.19. turi būti vandens ir kanalizacijos šalinimo sistema su prijungimu prie mobilių išorinių rezervuarų.
2.10. Sanitarinių tualetų konteinerio įrengimo reikalavimai:

2.10.1. sanitarinis tualetų konteineris skirtas, sanitarinėms higienos reikmėms įvairiais metų laikais. Konteinerio konstrukcija privalo būti pagaminta iš dalinai nedegių arba visai nedegių medžiagų, vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 56:2004 „Karinė teritorija. Statinių įrengimo ir priežiūros taisyklės“:

2.10.2. išoriniai išmatavimai, mm: 

2.10.2.1. ilgis – 6058 (±100);
2.10.2.2. plotis – 2435 (±100);

2.10.2.3. aukštis – 2800 (±100);

2.10.3. durų angos išmatavimai (nominalūs), mm:

2.10.3.1. plotis – 810 ( ± 100);
2.10.3.2. aukštis – 2000 (± 100); 
2.10.4. konteineris pagaminamas (gaminamas ar montuojamas) suvirinant plieno konstrukcijas, kurios užtikrintų atsparumą klimatiniams poveikiams (atsparios korozijai), visos konstrukcijos detalės privalo būti padengtos antikorozine danga;

2.10.5. konteinerio vidus (sienos, lubos, grindys) turi būti apšiltintas termoizoliacine medžiaga, privalo būti padengtas (priklijuota, pritvirtinta ar pan.) lengvai valoma drėgmei nepralaidžia, žmogaus sveikatai nekenksminga medžiaga. Atitvarų šilumos laidumo koeficientas ne mažesnis nei 0,4 W/m K;

2.10.6. grindys turi būti padengtos neslidžia, lengvai valoma danga;

2.10.7. turi būti bent keturios tualetų kabinos su visa įranga. Kiekviename tualete turi būti šepetys klozetui valyti, laikiklis tualetiniam popieriui bei šiukšlių dėžės;

2.10.8. turi būti bent du praustuvai su maišytuvais. Virš kiekvieno praustuvo pritvirtinti veidrodžiai, skysto muilo davikliai, laikikliai vienkartinio naudojimo popieriniams rankšluosčiams;

2.10.9. turi būti įrengtos kabyklos drabužiams;   
2.10.10. konteineryje turi būti sumontuoti visi reikalingi įrengimai, kurie užtikrintų sanitarinių tualetų konteinerio funkcionavimą;

2.10.11. turi būti įrengta elektros ir įžeminimo instaliacija, kuri užtikrintų konteinerinio sanitarinio higienos namelio apšvietimą ir šildymą bei saugų jo eksploatavimą, vadovaujantis standartais ir taisyklėmis (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. 1-22 ,,Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“;

2.10.12. konteineryje turi būti įrengti šviestuvai su jungikliais, elektros pajungimo dėžutė, išorinėje konteinerio pusėje turi būti elektros pajungimo lizdai 380–230 V, kurie transportavimo metu sandariai uždengiami;

2.10.13. sanitariniame tualetų konteineryje turi būti įrengtas elektrinis vandens šildytuvas, kuris naudojant vandenį užtikrintų šilto vandens (ne mažesnę kaip 55º C temperatūros) padavimą į praustuves;

2.10.14. konteineryje turi būti galimybė pajungti mobilius autonominius rezervuarus nuotekoms ir vandeniui tam, kad užtikrinti nepertraukiamą švaraus vandens padavimą ir nuotekų šalinimą;

2.10.15. nešvarioms nuotekoms (fekalijoms) pašalinti turi būti įrengta sistema su pajungimu į mobilų rezervuarą; 

2.10.16. konteineryje turi būti šildymo sistema, kuri užtikrintų konteinerio viduje ne mažiau kaip +20 ºC temperatūrą, esant išorinei oro temperatūrai iki -35 ºC. Konteinerio viduje turi būti ne mažiau nei vienas elektrinis, nuo 1,5 iki 2,5 KW, šildytuvas su termoreguliatoriumi. Šildytuvai turi būti stacionariai pritvirtinti, kad transportavimo metu nejudėtų; 

2.10.17. konteineryje turi būti įrengta vėdinimo ventiliacinė sistema, kuri atitiktų higienos normų reikalavimus. Šaldymo–šildymo kondicionieriai turi būti nuo 2 iki 3 KW galingumo. 
2.11. Sanitarinio kombinuoto dušų ir tualetų konteinerio įrengimo reikalavimai:

2.11.1. sanitarinis kombinuotas dušų ir tualetų konteineris skirtas, sanitarinėms higienos reikmėms įvairiais metų laikais. Konteinerio konstrukcija privalo būti pagaminta iš dalinai nedegių arba visai nedegių medžiagų, vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 56:2004 „Karinė teritorija. Statinių įrengimo ir priežiūros taisyklės“;
2.11.2. išoriniai išmatavimai, mm: 

2.11.2.1. ilgis – 6058 (±100);
2.11.2.2. plotis – 2435 (±100);

2.11.2.3. aukštis – 2800 (±100);

2.11.3. durų angos išmatavimai (nominalūs), mm:

2.11.3.1. plotis – 810 (± 100);

2.11.3.2. aukštis – 2000 ( ± 100); 
2.11.4. konteineris pagaminamas (gaminamas ar montuojamas) suvirinant plieno konstrukcijas, kurios užtikrintų atsparumą klimatiniams poveikiams (atsparios korozijai), visos konstrukcijos detalės privalo būti padengtos antikorozine danga;

2.11.5. konteinerio vidus (sienos, lubos, grindys) turi būti apšiltintas termoizoliacine medžiaga, privalo būti padengtas (priklijuota, pritvirtinta ar pan.) lengvai valoma, drėgmei nepralaidžia, žmogaus sveikatai nekenksminga medžiaga. Atitvarų šilumos laidumo koeficientas ne mažesnis nei 0,4 W/m K;

2.11.6. grindys turi būti padengtos neslidžia, lengvai valoma danga;

2.11.7. turi būti bent dvi tualetų kabinos su visa įranga. Kiekviename tualete turi būti šepetys klozetui valyti, laikiklis tualetiniam popieriui bei šiukšlių dėžės;

2.11.8. turi būti bent du praustuvai su maišytuvais. Virš kiekvieno praustuvo pritvirtinti veidrodžiai, skysto muilo davikliai, laikikliai vienkartinio naudojimo popieriniams rankšluosčiams;

2.11.9. turi būti bent dvi dušo kabinos su visa įranga;

2.11.10. turi būti įrengtos kabyklos rūbams ir suoliukas;

2.11.11. turi būti įrengta elektros ir įžeminimo instaliacija, kuri užtikrintų konteinerinio namelio apšvietimą ir šildymą bei saugų jo eksploatavimą, vadovaujantis standartais ir taisyklėmis (2012 m. vasario 3 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas Nr. 1-22 ,,Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“; 

2.11.12. konteineryje turi būti įrengti šviestuvai su jungikliais, elektros pajungimo dėžutė, išorinėje konteinerio pusėje turi būti elektros pajungimo lizdai 380–230 V, kurie transportavimo metu sandariai uždengiami; 

2.11.13. konteineryje įrengiamas vandens elektrinis šildytuvas, kuris naudojant vandenį užtikrintų šilto vandens (ne mažesnę kaip 55 ºC temperatūros) padavimą į dušus ir praustuves; 

2.11.14. konteineryje turi būti šildymo sistema, kuri užtikrintų konteinerio viduje ne mažesnę kaip +20 ºC temperatūrą, esant išorinei oro temperatūrai iki -35 ºC. Konteinerio viduje turi būti ne mažiau vieno elektrinio, nuo 1,5 iki 2,5 KW, šildytuvo su termoreguliatoriumi. Šildytuvai turi būti stacionariai pritvirtinti, kad transportavimo metu nejudėtų; 

2.11.15. konteineryje turi būti galimybė pajungti mobilius autonominius rezervuarus nuotekoms ir vandeniui tam, kad užtikrinti nepertraukiamą švaraus vandens padavimą ir nuotekų šalinimą;

2.11.16. konteineryje turi būti šaldymo–šildymo kondicionieriai nuo 1,5 iki 2,5 KW galingumo. 

2.12. Sanitarinio rūbų skalbimo mašinų ir rūbų džiovinimo mašinų konteinerio įrengimo reikalavimai:
2.12.1. išoriniai išmatavimai, mm: 

2.12.1.1. ilgis – 6058 (±100);
2.12.1.2. plotis – 2435 (±100);

2.12.1.3. aukštis – 2800 (±100);
2.12.2. durų angos išmatavimai (nominalūs), mm:

2.12.2.1. plotis – 810 (± 100);

2.12.2.2. aukštis – 2000 ( ± 100); 
2.12.3. konteinerio vidus (sienos, lubos, grindys) turi būti apšiltintas termoizoliacine medžiaga, privalo būti padengtas (priklijuota, pritvirtinta ar pan.) lengvai valoma, drėgmei nepralaidžia, žmogaus sveikatai nekenksminga medžiaga. Atitvarų šilumos laidumo koeficientas ne mažesnis nei 0,4 W/m K;

2.12.4. grindys turi būti padengtos neslidžia, lengvai valoma danga;

2.12.5. turi būti sumontuotos ne mažiau kaip 5 rūbų skalbimo mašinos (maksimalus skalbinių užkrovimo svoris ne mažiau 6 kg); 

2.12.6. turi būti sumontuotos ne mažiau kaip 5 rūbų džiovinimo mašinos (maksimalus skalbinių užkrovimo svoris ne mažiau 6 kg); 

2.12.7. turi būti įrengta elektros ir įžeminimo instaliacija, kuri užtikrintų konteinerinio apšvietimą ir šildymą bei saugų jo eksploatavimą, vadovaujantis standartais ir taisyklėmis (2012 m. vasario 3 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas Nr. 1-22 ,,Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“;

2.12.8. konteineryje turi būti įrengti šviestuvai su jungikliais, elektros pajungimo dėžutė, išorinėje konteinerio pusėje turi būti elektros pajungimo lizdai 380–230 V, kurie transportavimo metu sandariai uždengiami; 

2.12.9. konteineryje turi būti šildymo sistema, kuri užtikrintų konteinerio viduje ne mažesnę kaip +20 ºC temperatūrą, esant išorinei oro temperatūrai iki -35 ºC. Konteinerio viduje turi būti ne mažiau nei vienas elektrinis, nuo 1,5 iki 2,5 KW, šildytuvas su termoreguliatoriumi. Šildytuvai turi būti stacionariai pritvirtinti, kad transportavimo metu nejudėtų; 

2.12.10. konteineryje turi būti galimybė pajungti mobilius autonominius rezervuarus nuotekoms ir vandeniui tam, kad užtikrinti nepertraukiamą švaraus vandens padavimą ir nuotekų šalinimą;

2.12.11. konteineryje turi būti šaldymo–šildymo kondicionierius ne mažesnis nei 2 KW galingumo. 

2.13. Sanitarinio drėgnų rūbų džiovinimo konteinerio įrengimo reikalavimai:
2.13.1. išoriniai išmatavimai, mm: 

2.13.1.1. ilgis – 6058 (±100);
2.13.1.2. plotis – 2435 (±100);

2.13.1.3. aukštis – 2800 (±100);
2.13.2. durų angos išmatavimai (nominalūs), mm:

2.13.2.1. plotis – 810 (± 100);

2.13.2.2. aukštis – 2000 ( ± 100); 
2.13.3. konteinerio vidus (sienos, lubos, grindys) turi būti apšiltintas termoizoliacine medžiaga, privalo būti padengtas (priklijuota, pritvirtinta ar pan.) lengvai valoma, drėgmei nepralaidžia, žmogaus sveikatai nekenksminga medžiaga. Atitvarų šilumos laidumo koeficientas ne mažesnis nei 0,4 W/m K;
2.13.4. grindys turi būti padengtos neslidžia, lengvai valoma danga;

2.13.5. konteineryje turi būti ne mažiau nei 50 rūbų kabinimo vietų ir ne mažiau nei 50 vietų batų poroms džiovinti;

2.13.6. konteineryje sumontuotos įrangos vandens garinimo našumas turi būti ne mažesnis nei 10 g/min. vienam kilogramui šlapių rūbų;

2.13.7. konteineryje džiovinimo įranga turi būti sumontuota taip kad, užtikrintų saugų jos eksploatavimą;  

2.13.8.  turi būti įrengta elektros ir įžeminimo instaliacija, kuri užtikrintų konteinerinio namelio apšvietimą ir šildymą bei saugų jo eksploatavimą, vadovaujantis standartais ir taisyklėmis;

2.13.9. konteineryje turi būti įrengti šviestuvai su jungikliais, elektros pajungimo dėžutė, išorinėje konteinerio pusėje turi būti elektros pajungimo lizdai 380–230 V, kurie transportavimo metu sandariai uždengiami; 

2.13.10. konteineryje turi būti šildymo sistema, kuri užtikrintų konteinerio viduje ne mažesnę kaip +20 ºC temperatūrą, esant išorinei oro temperatūrai iki -35 ºC. Konteinerio viduje turi būti ne mažiau nei vienas elektrinis nuo 1,5 iki 2,5 KW galios šildytuvas su termoreguliatoriumi. Šildytuvai turi būti stacionariai pritvirtinti, kad transportavimo metu nejudėtų; 

2.13.11. konteineryje turi būti įrengta vėdinimo ventiliacinė sistema. 
2.14. Rezervuaro nuotekoms įrengti reikalavimai:

2.14.1. rezervuaro talpa ne mažesnė kaip 12 m3;
2.14.2. rezervuaras šaltuoju metų laiku turi būti apšiltintas, kad neleistų nuotekoms užšalti, esant išorinei temperatūrai -35 ºC;

2.14.3. išorinėje konteinerio pusėje turi būti elektros pajungimo lizdai 380–230 V, kurie transportavimo metu sandariai uždengiami;

2.14.4. rezervuare turi būti elektros įrenginiai, kurie užtikrintų nuotekų tekėjimą iš sanitarinių konteinerių;

2.14.5. rezervuare turi būti ne mažesnė kaip 15 cm skersmens anga nuotekoms ištraukti;

2.14.6. rezervuare turi būti sumontuoti matavimo prietaisai, kurie rodytų rezervuaro užpildymo kiekį;

2.14.7. tiekėjas privalo užtikrinti, kad laiku būtų atliekamas nuotekų išvežimas.
2.15. Rezervuaro švariam vandeniui įrengti reikalavimai:

2.15.1. rezervuaro talpa ne mažesnė kaip 12 m3;
2.15.2. rezervuaras šaltuoju metų laiku turi būti apšiltintas, kad neleistų vandeniui užšalti, esant išorinei temperatūrai -35º C;

2.15.3. rezervuare turi būti elektros įrenginiai, kurie užtikrintų švaraus vandens tiekimą į sanitarinius konteinerius;

2.15.4. konteineryje turi būti sumontuoti matavimo prietaisai, kurie rodytų rezervuaro užpildymo kiekį;

2.15.5. rezervuare turi būti sumontuotas matavimo prietaisas (skaitiklis), kuris rodytų rezervuaro užpildymo kiekį per visą nuomos laikotarpį, vadovaujantis šio skaitiklio rodmenimis bus fiksuojamas išvežtų nuotekų kiekis;

2.15.6. tiekėjas privalo užtikrinti, kad laiku būtų atliekamas vandens papildymas.
3. Garantiniai reikalavimai:
Paslaugos tiekėjas turi užtikrinti nuolatinį stovyklavietės funkcionalumą. Taip pat reguliariai prižiūrėti konteinerių ir rezervuarų būklę. Nerečiau nei kartą per mėnesį atlikti įrenginių, konteinerių ir rezervuarų techninį aptarnavimą ir priežiūrą.

Tiekėjas, gavęs informaciją apie gedimus darbo valandomis dėl kurių stovyklavietės tinkamai nefunkcionuoja (elektros instaliacijos, vandens tiekimo, nuotekų, konteinerių ne sandarumo bei kitus) pašalinti per 8 val., ne darbo valandomis, pašalinti per 24 val. Visus gedimus, defektus, eksploatacinius nusidėvėjimus, baldų ar kitos įrangos gedimus paslaugos tiekėjas turi šalinti savo lėšomis.
4. Papildoma informacija

4.1. Planai, schemos, paveikslėliai:

Nėra.

4.2. P/N, kodai:

Nėra.

4.3. Pirkimo objekto sritis ir finansavimo šaltinis:

30.2 - Kitos paslaugos

(Pasirinkti iš sąrašo)

4.4. Kita informacija:

Paslaugų teikimo vieta – Aviacijos bazė adresu: Lakūnų g. 3, Šiauliai. Stovyklavietės įrengimo terminas ne ilgesnis nei 14 k. d. nuo sutarties pasirašymo dienos. Pasibaigus sutarties galiojimui ar išnaudojus numatytą sutarties vertę tiekėjas privalo per 14 k. d. nuo pasibaigimo dienos išvežti visus konteinerius iš Aviacijos bazės teritorijos ir sutvarkyti stovyklavietės vietą taip, kaip buvo iki stovyklavietės pastatymo.



3 priedas

PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS NR. VPS 
    2026 m. spalio       d. 

   (Šiauliai)

I. SPECIALIOJI DALIS
Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Ginkluotės ir technikos remonto depas (toliau – GTRD), atstovaujamas GTRD vado Deivido Mikalonio, veikiančio (-ios) pagal GTRD nuostatus (toliau – Pirkėjas), ir įmonė UAB „..............“ atstovaujama direktoriaus ............................, veikiančio (-ios) pagal UAB „................“ įstatus (toliau – Teikėjas) toliau kartu šioje paslaugų pirkimo–pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje įstatymu sudarė šią paslaugų pirkimo–pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.
	1. Sutarties objektas
1.1. Teikėjas teikia, o Pirkėjas perka Stovyklavietės nuomos paslaugas (toliau – Paslaugos), atitinkančias Sutarties 1 priede „Techniniai duomenys ir reikalavimai“ (toliau – 1 priedas) pateiktas technines specifikacijas ir kitus Sutartyje nurodytus reikalavimus.

1.2. Pirkėjas / Mokėtojas įsipareigoja priimti Sutarties 1 priede pateiktas technines specifikacijas atitinkančias paslaugas. Mokėtojas už paslaugas sumoka Sutarties nustatyta tvarka.

	2. Sutarties kaina

2.1. Sutarties bendra kaina ................. Eur (................................................ Eur ...... ct) su 21 % PVM.
2.2. Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos kainodaros taisyklių metodika sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara. Paslaugų įkainis ir kiekiai nurodyti Sutarties 3 priede ,,Perkamų paslaugų įkainiai“. 

2.3. Peržiūros atvejis numatytas Sutarties bendrosios dalies 2.2 ir 2.3 papunkčiuose.
2.4. Į Sutarties kainą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos galinčios turėti įtakos Sutarties įkainiams ar galinčios atsirasti vykdant Sutartį ir kiti mokesčiai. Teikėjas į Sutarties kainą privalo įskaičiuoti visas su paslaugų tiekimu susijusias išlaidas, įskaitant, bet neapsiribojant, Sutarties bendrosios dalies 2.4 papunktyje numatytas išlaidas.
2.5. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti paslaugų už visą Sutarties kainą.

	3. Paslaugų teikimo vieta, terminas ir sąlygos
3.1. Stovyklavietės įrengimo terminas ne ilgesnis nei 14 k. d. nuo sutarties pasirašymo dienos.
3.2. Paslaugų teikimo vieta – Aviacijos bazė adresu: Lakūnų g. 3, Šiauliai.
3.3. Priimant paslaugas bus pasirašomas paslaugos perdavimo–priėmimo aktas.
3.4. Pirkėjas pasilieka teisę nepriimti paslaugų, kurios neatitinka Sutarties ir jos prieduose nustatytų reikalavimų.

	4. Apmokėjimo tvarka

4.1. Už Stovyklavietės nuomos paslaugas atsiskaitoma kiekvieną mėnesį. Sąskaita faktūra už Stovyklavietės nuomos paslaugas pateikiama Pirkėjui už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 5 (penktos) dienos.
4.2. Už suteiktas Sutarties ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atitinkančias Paslaugas Pirkėjas sumoka per 30 (trisdešimt) dienų nuo Paslaugų atlikimo ir perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos;

4.3. Atsiskaitymo pagrindas – sąskaita faktūra. Sąskaitą faktūrą Teikėjas pateikia informacinės sistemos ,,SABIS“ priemonėmis. Teikėjas sąskaitoje nurodo Pirkėjo (Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Ginkluotės ir technikos remonto depo) ir Mokėtojo (Lietuvos kariuomenės) rekvizitus, kurie nurodyti specialiosios sutarties dalies 11 punkte.

4.4. Teikėjas per informacinę sistemą „SABIS“ pateikia perkamų paslaugų perdavimo–priėmimo aktą.

4.5. Avanso mokėjimas nenumatomas.

	5. Pirkėjo teisė vienašališkai nutraukti Sutartį

5.1. Pirkėjas turi teisę Sutarties bendrosios dalies 9.2 punkte nustatyta tvarka Sutartį nutraukti:

5.1.1. Teikėjui vėluojant teikti paslaugas daugiau kaip 3 (tris) dienas nuo sutarties specialiosios dalies 3.1 punkte nurodyto termino, Pirkėjas turi teisę Sutarties bendroje dalyje nustatyta tvarka Sutartį nutraukti.

5.1.2. Kitais vienašalio Sutarties nutraukimo atvejais numatytais Sutarties bendrosios dalies 9.2 papunktyje.

	6. Paslaugų kokybė

Teikiamos paslaugos privalo atitikti Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus.

	7. Garantiniai įsipareigojimai

7.1. Paslaugos teikėjas turi užtikrinti nuolatinį stovyklavietės funkcionalumą. Taip pat reguliariai prižiūrėti konteinerių ir rezervuarų būklę. Nerečiau nei kartą per mėnesį atlikti įrenginių, konteinerių ir rezervuarų techninį aptarnavimą ir priežiūrą.

7.2. Teikėjas, gavęs informaciją apie gedimus darbo valandomis dėl kurių stovyklavietės tinkamai nefunkcionuoja (elektros instaliacijos, vandens tiekimo, nuotekų, konteinerių ne sandarumo bei kitus) pašalinti per 8 val., ne darbo valandomis, pašalinti per 24 val. Visus gedimus, defektus, eksploatacinius nusidėvėjimus, baldų ar kitos įrangos gedimus paslaugos tiekėjas turi šalinti savo lėšomis.

	8. Papildomas prievolių įvykdymo užtikrinimas
Sutarties įvykdymui užtikrinti banko garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo rašto nereikalaujama.

	9. Kitos sąlygos

9.1. Sutarties bendrosios dalies 11.1 punkte nurodytų Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių dydis yra – 0,1 % nuo neatliktų paslaugų kainos be PVM už kiekvieną uždelstą dieną.

9.2. Sutarties bendrosios dalies 11.2 punkte nurodytų Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių dydis yra 7 % nuo Sutarties kainos be PVM.

9.3. Sutarties bendrosios dalies 11.3 punkte numatytų Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių dydis – 200,00 Eur.

9.4. Nenugalimos jėgos aplinkybių trukmė – 30 (trisdešimt) dienų, taikant Sutarties bendrosios dalies 9.1.2 punkto sąlygas;

9.5. Pirkimo sutarties nutraukimo sąlygos pagal Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 33 str. 9 d. išvardintas sąlygas.

9.6. Teikėjas nepasitelks jokių subrangovų šiai Sutarčiai vykdyti, išskyrus atvejus, kai Paslaugos tiekiamos iš Teikėjo grupės įmonių.
9.7. Pirkėjo paskirtas už Sutarties vykdymo priežiūrą atsakingas asmuo –
9.8.  Pirkėjo paskirtas už Sutartinių įsipareigojimų kontrolę atsakingas asmuo – 
9.9. Teikėjo atstovas –
9.10. Sutarties priedai:
9.10.1. Sutarties 1 priedas „Techniniai duomenys ir reikalavimai“.

9.10.2. Sutarties 2 priedas „Perkamų paslaugų įkainiai“.
9.10.3. Sutarties 3 priedas „Paslaugų perdavimo–priėmimo aktas“.

	10. Sutarties galiojimas
10.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja 4 (keturis) mėn., o finansinių ir garantinių įsipareigojimų atžvilgiu – iki visiško finansinių ir garantinių įsipareigojimų įvykdymo.
10.2. Sutarties pratęsimas – su galimybe pratęsti sutartį kol bus išnaudota sutarties vertė.

	11. Pirkėjo rekvizitai
LK KOP Ginkluotės ir technikos remonto depas

Įmonės kodas 300058202

PVM kodas LT887326716

Adresas: Aerouosto g. 11A, LT-77103, Šiauliai

Tel. +370 680 67 052

A. s. LT62 40400 63610 001175

Bankas Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Banko kodas 40 400

SWIFT kodas MFRLLT22XXX 
	Mokėtojas
Lietuvos kariuomenė

Įmonės kodas 188732677

PVM kodas LT887326716

Adresas: Šv. Ignoto g. 8, LT-01120,

Vilnius



	12. Teikėjo rekvizitai

UAB „.................“

Kodas 

PVM kodas 

Adresas:

Tel. (+370) 

Banko kodas

A. s. 


PIRKĖJAS



TEIKĖJAS
GTRD vadas


Direktorius
A.V. 



A.V.



PASLAUGŲ PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS
II. BENDROJI DALIS
1. Sąvokos

1.1. Šioje Sutartyje naudojamos pagrindinės sąvokos:

1.1.1. Sutartis – šios paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutarties bendroji ir specialioji dalys, paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutarties priedai. 

1.1.2. Sutarties Šalys – Pirkėjas ir Teikėjas.

1.1.3. Mokėtojas – krašto apsaugos sistemos juridinis asmuo ar jo padalinys, mokantis už paslaugas Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir priimantis prekes.

1.1.4. Gavėjas – juridinis asmuo ar jo padalinys, nurodytas Sutarties specialiojoje dalyje arba Sutarties priede, kuriam teikiamos paslaugos (Sutarties specialiojoje dalyje nurodytais atvejais Gavėjas ir Mokėtojas gali sutapti). 

1.1.5. Trečiasis asmuo – tai bet kuris fizinis ar juridinis asmuo (taip pat valstybė, valstybės institucijos, savivaldybė, savivaldybės institucijos), išskyrus Mokėtoją ar Gavėją, kuris nėra šios Sutarties šalis.
1.1.6. Licencijos – visos reikalingos licencijos, patentai ir (arba) leidimai būtini Sutarties vykdymui.
1.1.7. Sutarties objektas – paslaugos ir su jų teikimu susijusios prekės, dėl kurių Sutarties šalys susitarė Sutarties specialiojoje dalyje ir kurios atitinka Pirkėjo nustatytus reikalavimus.
1.1.8. Šalių iš anksto sutarti minimalūs nuostoliai – tai Sutarties nustatyta arba Sutartyje nustatyta tvarka apskaičiuota ir neginčijama pinigų suma, kurią Teikėjas įsipareigoja sumokėti Pirkėjui, jeigu sutartiniai įsipareigojimai neįvykdyta\i arba netinkamai įvykdyti. 
1.1.9. Kainodaros taisyklės – Sutartyje nustatyta kaina / įkainiai ar Sutarties kainos / įkainių apskaičiavimo bei kainos / įkainių koregavimo taisyklės. 
1.1.10. Prekės – paslaugų teikimui naudojamos, kartu su paslaugomis perkamos prekės arba prekės, kurios yra sukuriamos, teikiant paslaugas.

1.1.11. Prekių siunta – tai vienu metu pristatomų prekių kiekis.

1.1.12. Prekių partija – tai iš tos pačios medžiagos partijos pagamintų prekių siuntos.

1.1.13. Medžiagų partija – tam tikras medžiagos kiekis, pagamintas iš tų pačių žaliavų, gautų iš to paties Teikėjo pagal tą pačią technologiją, tomis pačiomis sąlygomis. Nustatytos medžiagos partijos kokybę patvirtinančiu įrodymu laikomas atitikties įvertinimo pažymėjimas arba sertifikatas.

1.2. Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių skaičiavimas pradedamas kitą dieną po paskutinės pagal Sutartį įsipareigojimų įvykdymo termino dienos ir baigiamas Sutarties šaliai įvykdžius įsipareigojimus (paskutinė skaičiavimo diena yra laikoma įsipareigojimų įvykdymo diena).
1.3. Sutarties dalių ir straipsnių pavadinimai yra naudojami tik nuorodų patogumui, ir aiškinant Sutartį gali būti naudojami tik kaip papildoma priemonė.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis. 

1.5. Jeigu mokėjimų ar prievolių įvykdymo terminas sutampa su oficialių švenčių ir ne darbo diena Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutartį prievolės įvykdymo ir mokėjimų terminas yra po to einanti darbo diena. 

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai pateikti vienaskaitoje, gali turėti daugiskaitos prasmę ir atvirkščiai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmė yra skirtinga tarp nurodytosios žodžiais ir nurodytosios skaičiais, vadovaujamasi žodine prasme.

2. Sutarties kaina / paslaugų įkainiai / kainodaros taisyklės
2.1. Sutarties kaina / įkainiai – pinigų suma, kuri Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais sumokama Teikėjui. Pirkėjas yra atsakingas Teikėjui už tinkamą Mokėtojo prievolės sumokėti Sutartyje nurodytą kainą įvykdymą. 

2.2. Sutarties kaina / įkainiai yra pastovūs ir nekeičiami visą sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai po Sutarties pasirašymo keičiasi paslaugoms ir su jų teikimu susijusioms prekėms taikomas PVM tarifas. Perskaičiuota kaina / įkainiai įforminami raštišku Šalių susitarimu ir taikomi toms paslaugoms ir su jų teikimu susijusioms prekėms, kurios bus suteiktos po tokio Šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos.
2.3. Paslaugų įkainiai keičiami vadovaujantis Sutarties priede nustatytomis kainodaros taisyklėmis Perskaičiuoti įkainiai įforminami raštišku Šalių susitarimu ir taikomi po tokio Šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos (jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma).
2.4. Teikėjas į Sutarties kainą / paslaugų įkainius privalo įskaičiuoti visas su paslaugų teikimu susijusias išlaidas ir mokesčius, įskaitant, bet neapsiribojant:

2.4.1. logistikos (transportavimo) išlaidas;

2.4.2. pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas su paslaugų teikimu susijusias išlaidas;

2.4.3. visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;

2.4.4. visas išlaidas susijusias su paslaugų teikimui reikalingų priemonių, įrankių, įrangos, technikos įsigijimu ar nuoma, bei šiame punkte minimos įrangos, technikos priemonių eksploatacines išlaidas; 

2.4.5. naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų Techninėje specifikacijoje, pateikimo išlaidas;

2.4.6. garantinio remonto išlaidas;

2.4.7. visas su darbinių pavyzdžių pagaminimu ir pateikimu Pirkėjui susijusias išlaidas;

2.4.8. visas su medžiaginių pavyzdžių (pagrindinių ir priedų), kurios naudojamos prekės gamyboje, pagaminimu ir pateikimu Pirkėjui susijusias išlaidas.
2.5. Užsienio valiutų kursų svyravimo, gamintojų kainų keitimo rizika tenka Teikėjui.
2.6. Su Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu Subtiekėju (-ais) Pirkėjas ir Teikėjas gali sudaryti trišalę tiesioginio atsiskaitymo sutartį, kuria Šalių ir Subtiekėjo sutarta apimtimi ir sąlygomis Teikėjas perleidžia teisę Subtiekėjui reikalauti, kad jam būtų sumokėta sutarta Sutarties kainos dalis. Reikalavimo teisės perleidimas Subtiekėjui nesudarius tiesioginio atsiskaitymo Sutarties, negalioja.

2.7. Subtiekėjas, norėdamas, kad pagal sutartį būtų atsiskaityta tiesiogiai su juo raštu praneša Pirkėjui, kad pageidauja sudaryti tiesioginio atsiskaitymo sutartį. Kartu su prašymu sudaryti tiesioginio atsiskaitymo sutartį Subtiekėjas turi pateikti:

2.7.1. Pagrindines tiesioginio atsiskaitymo sutarties sąlygas nurodytas Sutarties bendrosios dalies 2.8 punkte. 

2.7.2. Teikėjo patvirtinimą, kad jis sutinka Subtiekėjo siūlomomis sąlygomis sudaryti tiesioginio atsiskaitymo sutartį. 

2.7.3. Dokumentus įrodančius, kad nėra Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje nurodytų pagrindų.

2.8. Tiesioginio atsiskaitymo sutartyje yra nustatoma Sutarties kainos dalis, kurios reikalavimo teisė yra perleidžiama Subtiekėjui, mokėjimų tvarka, kuri turi atitikti Sutarties specialiojoje dalyje nustatytą tvarką, Subtiekėjo pareiga pateikti sąskaitas tik suderinus su Teikėju ir pateikus šio suderinimo rašytinius įrodymus, Šalių ir Subtiekėjo pareiga informuoti apie rekvizitų pasikeitimus, mokėjimų vykdymo tvarka įvykus ginčui tarp Teikėjo ir Subtiekėjo, papildomas prievolių, užtikrinimas. 

2.9. Tiesioginio atsiskaitymo sutartis turi būti sudaryta ne vėliau kaip iki dienos, nuo kurios atsiranda mokėjimo prievolė pagal Sutarties bendrosios dalies 4.1 punktą. 

2.10. Tiesioginis atsiskaitymas su Subtiekėju neatleidžia Teikėjo nuo jo prisiimtų įsipareigojimų pagal sudarytą Pirkimo sutartį. Sutartyje numatytos Teikėjo teisės, pareigos ir kiti įsipareigojimai nesusiję su reikalavimo teise sumokėti Sutarties kainą perleidimu Subtiekėjui negali būti perduoti.

2.11. Pirkėjas turi teisę reikšti Subtiekėjui visus atsikirtimus, kuriuos jis turėjo teisę reikšti Teikėjui iki reikalavimo teisės perdavimo.

2.12. Kilus ginčui tarp Teikėjo ir Subtiekėjo dėl tiesioginio atsiskaitymo sutartyje numatytų atsiskaitymų ar jų tvarkos, visos mokėjimo prievolės vykdomos Teikėjui. Jei Subtiekėjo reikalavimas (sąskaita ar kitas dokumentas) yra nesuderintas su Teikėju, bus laikoma, kad tarp Teikėjo ir Subtiekėjo yra kilęs ginčas. 

2.13. Visi Pirkimo sutarties mokėjimų dokumentai yra teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Pasikeitus teisės aktų nuostatoms dėl mokėjimo dokumentų pateikimo naudojantis informacine sistema „E. sąskaita“, atitinkamai taikomas tuo metu galiojantis teisinis reguliavimas.

3. Paslaugų teikimo terminai ir sąlygos

3.1. Paslaugos teikiamos Sutarties specialiojoje dalyje (arba Sutarties priede (-uose)) numatytais terminais ir tvarka.

3.2. Paslaugas Teikėjas teikia savo rizika be papildomo apmokėjimo. Tinkamai suteiktos paslaugos perduodamos – priimamos Pirkėjui / Mokėtojui (Sutartyje numatytais atvejais – Gavėjui) ir Teikėjui pasirašius dokumentą, patvirtinantį paslaugų perdavimą–priėmimą. Šis dokumentas pasirašomas tik tuo atveju, jeigu paslaugos suteiktos kokybiškai ir atitinka Sutartyje ir jos priede (-uose) joms nustatytus reikalavimus. Mokėtojas pasirašydamas dokumentą, patvirtinantį paslaugų perdavimą–priėmimą, patvirtina paslaugų atitiktį Sutarties ir jos priedų reikalavimams. Kai suteiktos paslaugos yra kokybiškos ir atitinka Sutartyje ir jos priede (-uose) joms nustatytus reikalavimus, dokumentas, patvirtinantis paslaugų perdavimą-priėmimą, turi būti pasirašomas ne vėliau kaip per 30 dienų.

3.3 Jei paslaugos yra teikiamos ne pagal Sutartyje ir jos prieduose numatytus reikalavimus, Gavėjas ar Mokėtojas kreipiasi į Pirkėją, kuris Sutartyje numatytomis priemonėmis ir tvarka informuoja Teikėją, kuris privalo užtikrinti paslaugų teikimo trūkumų šalinimą. 

3.4. Teikėjas įsipareigoja nepasitelkti priešiškų valstybių piliečių (darbuotojų, subtiekėjų ir kt.), kai vykdant Sutartyje numatytus įsipareigojimus reikia patekti į karinę teritoriją. Priešiškomis valstybėmis yra laikomos valstybės, nurodytos Nacionalinio saugumo strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. IX-907 „Dėl Nacionalinio saugumo strategijos patvirtinimo“, taip pat Valstybių ar teritorijų, kurių tiekėjai, jų subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais yra remiamasi, gamintojai, techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdantys asmenys ar juos kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“. Teikėjas įsipareigoja ne mažiau kaip prieš 3 darbo dienas iki patekimo į karinę teritoriją pranešti krašto apsaugos sistemos institucijai ar jos padaliniui, į kurio karinę teritoriją bus ketinama patekti, ir nurodyti ketinančių patekti į karinę teritoriją asmenų vardus, pavardes, pareigas, pilietybes ir lankymosi karinėje teritorijoje trukmę. Teikėjo atstovai, patekdami į karinę teritoriją, privalo pateikti asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančius dokumentus.
4. Mokėjimo terminai ir sąlygos

4.1. Teikėjui sumokama per 30 (trisdešimt) dienų nuo dokumento, patvirtinančio paslaugų perdavimą–priėmimą, pasirašymo ir sąskaitos gavimo dienos (sąskaita faktūra turi būti pateikiama Mokėtojui remiantis Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje / Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 12 straipsnio 10 dalyje numatytomis elektroninėmis priemonėmis) numatytomis elektroninėmis priemonėmis). Jei nustatomos kitokios apmokėjimo sąlygos, jos turi būti nustatytos Sutarties specialioje dalyje. Vėluojant atsiskaityti šiame punkte numatytu terminu, Teikėjui pareikalavus (ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo pareikalavimo gavimo), jam yra mokamos palūkanos pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymą.

4.2. Jeigu bus mokamas Sutarties specialiojoje dalyje nurodyto dydžio avansas, Teikėjas įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos pateikti Mokėtojo sumokamo avanso sumai, avansinio apmokėjimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą (kuri (-is) galiotų 2 (du) mėnesius ilgiau nei paslaugų suteikimo terminas) ir avansinio mokėjimo sąskaitą. Teikėjas taip pat turi pateikti patvirtinimą (apmokėjimą įrodantį dokumentą ar pan.) iš draudimo bendrovės, kad laidavimo raštas yra galiojantis (jei spec. dalyje nurodyta, kad sąlyga dėl avanso taikoma).
4.3. Avansinio mokėjimo banko garantijoje ar laidavimo rašte privalo būti įrašyta, kad garantas / laiduotojas neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų nuo raštiško pranešimo, patvirtinančio Sutarties nutraukimą dėl Teikėjo kaltės, iš Pirkėjo gavimo, sumokėti Mokėtojui sumą, neviršijant laidavimo / garantijos sumos, pinigus pervedant į Mokėtojo sąskaitą. 

4.4. Avansinio mokėjimo banko garantijoje ar laidavimo rašte negali būti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą. Negali būti įrašytos nuostatos ar sąlygos, kurios įpareigotų Pirkėją ar Mokėtoją įrodyti garantiją ar laidavimo raštą išdavusiai įmonei, kad su Teikėju Sutartis nutraukta teisėtai arba kitaip leistų garantiją ar laidavimo raštą išdavusiai įmonei nemokėti (arba vilkinti mokėjimą) garantija ar laidavimu užtikrinamos (laiduojamos) sumos. 

4.5. Avansinio apmokėjimo banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas, neatitinkantys Sutarties bendrosios dalies 4.2–4.4. punktuose nustatytų reikalavimų, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma, kad Teikėjas avansinio apmokėjimo banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto Pirkėjui nepateikė ir bus atsiskaitoma pagal Sutarties bendrosios dalies 4.1 punktą.

4.6. Mokėtojas avansą sumoka per 10 (dešimt) dienų nuo avansinio apmokėjimo banko garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo rašto ir avansinio mokėjimo sąskaitos gavimo dienos.
4.7. Šalys turi teisę sudaryti papildomus susitarimus dėl avansinio apmokėjimo banko garantijoje arba draudimo bendrovės laidavimo rašte numatytos sumos sumažinimo Teikėjui tinkamai įvykdžius dalį įsipareigojimų.

5. Paslaugų kokybė

5.1. Paslaugos turi atitikti Sutartyje ir jos priede (-uose) nurodytus reikalavimus. 

5.2. Mokėtojui ar Gavėjui paslaugų teikimo metu patikrinus paslaugų teikimo kokybę ir nustačius paslaugų teikimo trūkumus arba faktą, jog buvo vėluojama teikti paslaugas, paslaugos iš viso neteikiamos arba pažeidžiami kiti sutartiniai įsipareigojimai, Mokėtojas ar Gavėjas apie tai informuoja Pirkėją. Pirkėjui patikrinus informaciją ir nustačius, kad paslaugoms Sutartyje ir jos prieduose keliami reikalavimai yra pažeisti, surašomas patikrinimo aktas, kurį pasirašo Pirkėjo ir Teikėjo įgalioti atstovai (Teikėjo atstovui atsisakius tai padaryti, patikrinimo aktą pasirašo tik Pirkėjo atstovas), o Teikėjui taikoma sutartinė atsakomybė.

5.3. Tuo atveju, kai konfliktas dėl paslaugų kokybės ir jų atitikimo Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytiems reikalavimams negali būti išspręstas Sutarties Šalių susitarimu, Šalys turi teisę kviesti nepriklausomus ekspertus. Visas su ekspertu darbu susijusias išlaidas padengia Šalis, kurios nenaudai priimtas ekspertų sprendimas. 

5.4. Teikėjas įsipareigoja leisti Pirkėjo atstovui vykdyti paslaugų teikimo kokybės kontrolę gamybos eigoje, tikrinti pagalbines medžiagas bei žaliavas, jų pirminius įsigijimo dokumentus.

5.5. Prekių, kurios yra paslaugų teikimo rezultatas, priėmimo metu pastebėjus jų neatitikimą Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytiems reikalavimams, Mokėtojas ar Gavėjas apie tai informuoja Pirkėją. Pirkėjui patikrinus informaciją ir nustačius, kad prekėms Sutartyje ir jos prieduose keliami reikalavimai yra pažeisti, yra kviečiami Teikėjo atstovai, kuriems dalyvaujant surašomas aktas, kuriuo prekės nepriimamos, o Teikėjui taikoma sutartinė atsakomybė (šiuo atveju sutartinė atsakomybė taikoma, jeigu prekių pristatymo terminas jau pasibaigęs) (taikoma, jeigu vykdant paslaugų sutartį perduodamos / parduodamos prekės tiesiogiai susijusios su sutarties objektu).
6. Kokybės garantija
 
6.1. Kokybės garantijos terminas nurodomas Sutarties specialiojoje dalyje (arba Sutarties priede).

6.2. Kokybės garantijos termino metu Teikėjas privalo ne vėliau kaip per Sutarties specialiojoje dalyje nustatytą terminą savo sąskaita vietoj prekės su trūkumais pateikti kitą lygiavertę prekę (prekė neprivalo būti identiška pagal sutartį gaunamai prekei, tačiau turi galėti vykdyti funkcijas, kurių vykdymui skirta pagal Sutartį gaunama prekė), kuria būtų galima naudotis prekės įsigytos pagal šią Sutartį trūkumų šalinimo laikotarpiu, atitinkančia šioje Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus (jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma).
6.3. Kokybės garantijos termino metu Teikėjas privalo ne vėliau kaip per Sutarties specialiojoje dalyje nustatytą terminą savo sąskaita pašalinti prekių trūkumus arba, nepavykus jų pašalinti, prekę su trūkumais savo sąskaita pakeisti nauja, atitinkančia šioje Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus (jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma).

6.4. Apie kokybės garantijos termino metu pastebėtus prekių trūkumus Mokėtojas arba Gavėjas informuoja Pirkėją. Pirkėjas remdamasis Mokėtojo ar Gavėjo pateikta informacija turi teisę pareikšti pretenziją dėl kokybės. Pretenziją galima viso kokybės garantijos termino galiojimo metu.

6.5. Teikėjo pašalintų prekių trūkumų kokybės garantijos terminas skaičiuojamas nuo dokumento, patvirtinančio prekių su pašalintais trūkumais perdavimą-priėmimą, pasirašymo dienos.

6.6. Jeigu prekė pakeičiama nauja, jai suteikiamas toks pat Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas kokybės garantijos terminas, kuris skaičiuojamas nuo dokumento, patvirtinančio naujų prekių perdavimą-priėmimą, pasirašymo dienos.

6.7. Sutarties specialiojoje dalyje (arba Sutarties priede) nurodyta garantija netaikoma, jeigu Teikėjas įrodys, kad prekių trūkumai atsirado dėl neteisingo ar netinkamo Pirkėjo elgesio arba trečiųjų asmenų veiklos, arba nenugalimos jėgos.

7. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės.

7.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą, jeigu įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, bei užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ ar jį pakeičiančiais norminiais teisės aktais. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.
7.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.
8. Kodifikavimas 

8.1. Per 5 (penkias) dienas po Sutarties įsigaliojimo Teikėjas privalo pateikti Pirkėjui jo nurodytu adresu pasirašytos Sutarties kopiją ir perkamoms su paslaugų teikimu susijusioms prekėms identifikuoti reikalingus duomenis pagal šios Sutarties priede pateiktas formas „Kodifikuotinų materialinių vertybių sąrašas“ ir „Informacija apie gamintoją ir tiekėją“. Teikėjas turi pateikti užpildytas ir pasirašytas formas elektroniniu pavidalu arba popierines jų kopijas (jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma).

8.2. Pirkėjui pareikalavus, Teikėjas privalo per 5 (penkias) dienas nemokamai pateikti kodifikavimui reikalingą papildomą techninę dokumentaciją (pvz. technines charakteristikas, brėžinius, nuotraukas, katalogus, nuorodas ir pan.).
9. Sutarties nutraukimas

9.1. Ši Sutartis gali būti nutraukta:

9.1.1. raštišku Šalių susitarimu; 

9.1.2. nenugalimos jėgos aplinkybėms užtrukus ilgiau nei Sutarties specialiojoje dalyje nurodytą dienų skaičių (priklausomai nuo sutarties vykdymo specifikos, konkretus terminas nurodomas Specialiojoje dalyje gali būti nuo 14 iki 60 dienų) ir abiem Šalims nesudarius susitarimų dėl šios Sutarties pakeitimo, leidžiančių Šalims toliau vykdyti savo įsipareigojimus, kiekviena Sutarties šalis gali vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešant apie tai kitai Sutarties šaliai raštu ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) dienas.

9.2. Pirkėjas, ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) dienas (jeigu Sutarties specialiojoje dalyje nenurodytas kitas terminas) raštu informavęs Teikėją turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo. Esminiu Sutarties pažeidimu laikoma, jeigu:
9.2.1. Teikėjas nepradeda teikti paslaugų Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu; 

9.2.2. Teikėjas vėluoja teikti (arba informuoja, kad neteiks) paslaugas Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu (-ais);

9.2.3. Teikėjas didina paslaugų kainas/įkainius, išskyrus Sutarties bendrosios dalies 2.2 punkte numatytą atvejį;

9.2.4. Teikėjas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutarties bendrosios dalies 6 punkte numatytus garantinius įsipareigojimus;

9.2.5. Teikėjas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 12.4 punkte numatyto įsipareigojimo (jeigu sutarties vykdymas bus užtikrintas laidavimu arba banko garantija);

9.2.6. Teikėjo suteiktos paslaugos neatitinka Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytų reikalavimų ir Teikėjas Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta tvarka nepašalina suteiktų paslaugų trūkumų; 

9.2.7. Teikėjas nustatytu laiku nepateikia avansinio apmokėjimo banko garantijos, kuri galiotų ne mažiau kaip nurodyta Sutarties bendrosios dalies 4.2 punkte (jeigu pagal sutarties sąlygas numatytas avanso mokėjimas);

9.2.8. Sutarties galiojimo laikotarpiu Teikėjas yra įtraukiamas į Nepatikimų tiekėjų ar Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašus;

9.2.9. Paaiškėjus, kad Teikėjas nėra patikimas ir kelia pavojų nacionaliniam saugumui;

9.2.10. Sutarties vykdymo metu paaiškėja Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje / Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 34 straipsnio 1 dalyje numatytos aplinkybės;

9.2.11 Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnį / Viešųjų pirkimų atliekamų gynybos ir saugumo srityje įstatymo 53 straipsnį.

9.3. Pirkėjas, ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) dienas (jeigu Sutarties specialiojoje dalyje nenurodytas kitas terminas) raštu informavęs Teikėją turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Teikėjas yra likviduojamas ar kreipiamasi į teismą dėl bankroto ar restruktūrizavimo bylos iškėlimo, arba jam iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla, arba priimamas sprendimas dėl neteisminės bankroto procedūros pradėjimo.
9.4. Nutraukus sutartį, Teikėjas per 10 (dešimt) dienų nuo Sutarties nutraukimo dienos turi grąžinti Mokėtojui jo sumokėtą avansą (jei toks buvo sumokėtas) už neįvykdytą sutarties dalį. 
10. Ginčų sprendimo tvarka

10.1. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

10.2. Visi tarp Sutarties Šalių kilę ginčai ar nesutarimai, susiję su Sutartimi, sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Pirkėjo buveinės vietą.

11. Atsakomybė

11.1. Per Sutarties specialiosios dalies 3punkte nurodytą terminą pavėlavus suteikti ar per Sutarties specialiosios dalies 7 punkte nurodytą terminą ištaisyti paslaugų teikimo ir/ar prekių trūkumus (jeigu teikiant paslaugas buvo pateiktos/parduotos prekės), Teikėjas moka Pirkėjui nuo 0,05 iki 0,2 % dydžio (konkretus dydis nurodomas Sutarties specialiojoje dalyje) nuo per terminą nesuteiktų paslaugų (ir/ar prekių) ar paslaugų (ir/ar prekių), kurių trūkumai neištaisyti, kainos be PVM už kiekvieną uždelstą dieną/valandą (taikoma priklausomai nuo to, kaip įsipareigojimų terminas yra skaičiuojamas Sutarties specialiojoje dalyje) Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius, kurių sumokėjimas neatleidžia Teikėjo nuo pareigos atlyginti Mokėtojo patirtus nuostolius Teikėjui nevykdant arba netinkamai vykdant savo įsipareigojimus, susijusius su paslaugų trūkumų šalinimu (ir/ar prekių) garantija. Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius Teikėjas įsipareigoja sumokėti ne vėliau kaip per sąskaitoje faktūroje ar pareikalavime nurodytą terminą.
11.2. Nutraukus Sutartį dėl Sutarties bendrojoje dalyje 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5, 9.2.6, 9.2.7, 9.3 punktuose ar kitų Sutarties specialiojoje dalyje išvardintų priežasčių, Teikėjas per 14 (keturiolika) dienų (skaičiuojant nuo Sutarties nutraukimo dienos) turi sumokėti Pirkėjui ne mažiau kaip 5-7 (septynių) % sutarties kainos be PVM (arba bendros pasiūlymo kainos) (konkretus procentinis dydis arba konkreti fiksuota suma nurodoma Sutarties specialioje dalyje) Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių, bet ne daugiau kaip visų pagal šią Sutartį neįvykdytų įsipareigojimų kainos be PVM. Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių sumokėjimas neatleidžia Teikėjo nuo pareigos atlyginti visus Mokėtojo patirtus nuostolius, Teikėjui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartį.

11.3. Jeigu paslaugos nebuvo suteiktos arba paslaugos suteiktos nekokybiškai ir nebėra galimybių paslaugas suteikti arba ištaisyti paslaugų teikimo trūkumus (paslaugų suteikimas praleidus terminą tapo nebeaktualus, objektyviai nebeįmanomas ir pan.), už kiekvienos tokios Sutartyje ir jos priede (-uose) nurodytos paslaugos nesuteikimą arba suteikimą su trūkumais Teikėjas moka Pirkėjui Sutarties specialiojoje dalyje nurodytą Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių sumą. Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių sumokėjimas neatleidžia Teikėjo nuo pareigos atlyginti visus Mokėtojo patirtus nuostolius, Teikėjui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartį. Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius Teikėjas įsipareigoja sumokėti ne vėliau kaip per sąskaitoje faktūroje ar pareikalavime nurodytą terminą.

11.4. Kiti sutartinės atsakomybės taikymo Teikėjui atvejai nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje. 

11.5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.253 straipsnio 1 ir 3 dalimis finansavimo vėlavimas iš biudžeto yra sąlyga visiškai atleidžianti nuo civilinės atsakomybės ir palūkanų mokėjimo Teikėjui už pavėluotą atsiskaitymą.
12. Sutarties galiojimas

12.1. Sutartis įsigalioja abiem Šalims ją pasirašius ir Teikėjui pateikus Pirkėjui Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą (Sutarties įsigaliojimo kai pateikiamas užtikrinimas sąlyga taikoma, jeigu Sutarties spec. dalyje nurodyta, kad Sutarties vykdymas bus užtikrintas laidavimu arba banko garantija), užtikrinantį Sutarties bendrosios dalies 11.2 punkte nurodytos sumos sumokėjimą. Banko garantijoje ar draudimo bendrovės laidavimo rašte garantas/laiduotojas turi įsipareigoti sumokėti Sutarties bendrosios dalies 11.2 punkte nurodytą sumą Pirkėjui nutraukus Sutartį dėl bent vienos iš 9.2.1–9.2.7, 9.3 punktuose ar kitų Sutarties specialiojoje dalyje išvardintų priežasčių. Garantijos ar laidavimo raštas, kuriame nurodoma, kad garantas ar laiduotojas atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą nebus priimami, kadangi turi būti įsipareigojama atlyginti konkrečią Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, nurodytą sutarties 11.2 punkte.
12.2. Garantas / laiduotojas turi neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo raštiško pranešimo, patvirtinančio Sutarties nutraukimą dėl Sutartyje numatytų pagrindų esant Teikėjo kaltei, įvykdyti prievolę ir sumokėti įsipareigotą sumą, pinigus pervedant į Pirkėjo sąskaitą. 

12.3. Teikėjas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasirašymo pateikia Pirkėjui Sutarties bendrosios dalies 12.1 punkte nurodytą Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą, kuris galiotų dviem mėnesiais ilgiau nei Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas paslaugų teikimo terminas ar Sutarties galiojimo terminas. Teikėjas taip pat turi pateikti patvirtinimą iš draudimo bendrovės (apmokėjimą įrodantį dokumentą ar pan.), kad laidavimo raštas yra galiojantis. Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantijoje arba draudimo bendrovės laidavimo rašte nurodytos sumos sumokėjimas neturi būti siejamas su visišku Pirkėjo patirtų nuostolių atlyginimu ir neatleidžia Teikėjo nuo pareigos juos atlyginti pilnai. 
12.4. Jei Sutarties vykdymo metu Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (bankas ar draudimo bendrovė) negali įvykdyti savo įsipareigojimų (sustabdoma veikla, paskelbiamas moratoriumas ir pan.), Teikėjas per 10 (dešimt) dienų pateikia naują Sutarties vykdymo užtikrinimą, tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Teikėjas nepateikia naujo sutarties įvykdymo užtikrinimo, Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį, Sutarties bendrosios dalies 9.2.5 punkte nustatyta tvarka.

12.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas per 10 (dešimt) dienų nuo šio užtikrinimo galiojimo termino pabaigos Teikėjui pateikus raštišką prašymą. 

12.6. Sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus atvejus, kai pakeitimas yra galimas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis / Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 53 straipsnio nuostatomis ir neprieštarauja pagrindiniams viešųjų pirkimų principams bei tikslui. 

12.7. Sutarties galiojimo metu Šalims pastebėjus techninio apsirikimo, rašybos klaidų (netinkamai perkeltos nuostatos iš pasiūlymo ar pirkimo sąlygų ir kt.), pasikeitus Sutartyje nurodytiems už Sutarties vykdymą atsakingiems asmenims ar Sutarties Šalių rekvizitams, Sutarties Šalys raštišku susitarimu gali patikslinti Sutarties sąlygas. Toks Sutarties sąlygų patikslinimas nebus laikomas Sutarties sąlygų keitimu.

12.8. Sutartis gali būti pratęsta Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis sąlygomis arba esant poreikiui, Pirkėjas turi teisę įsigyti Sutartyje ir jos prieduose nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių paslaugų neviršijant 10 procentų Sutarties specialiosios dalies 2 punkte nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Sutartyje ir jos prieduose nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias paslaugas Teikėjas gali teikti tik ne didesnėmis nei užsakymo dieną Tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių paslaugų kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Teikėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis. Esant poreikiui įsigyti Sutartyje ir jos prieduose nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių paslaugų, Pirkėjas ir Teikėjas sudaro papildomą rašytinį susitarimą, kurio sąlygos privalo būti analogiškos Sutarties sąlygoms, atitinkamai jas pritaikant naujai perkamoms paslaugoms (jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma).
12.9. Sutarties specialiojoje dalyje numatyta Sutarties galiojimo termino pabaiga nereiškia Šalių prievolių pagal Sutartį pabaigos ir neatleidžia Šalių nuo civilinės atsakomybės už Sutarties pažeidimą.

13. Susirašinėjimas

13.1. Pirkėjo ir Teikėjo vienas kitam siunčiami pranešimai lietuvių / anglų (taikoma, jeigu sutartis sudaroma anglų kalba) kalba turi būti raštiški. Šalių viena kitai siunčiami pranešimai turi būti siunčiami paštu, elektroniniu paštu arba įteikiami asmeniškai. Pranešimai turi būti siunčiami Sutarties specialiojoje dalyje Šalių rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turėtų nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą.

13.2. Šalys įsipareigoja ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu viena kitai pranešti apie Sutarties specialiojoje dalyje nurodytų Šalies rekvizitų pasikeitimą. Sutarties Šalis nepranešusi apie savo rekvizitų pasikeitimą laiku, negali reikšti pretenzijų dėl kitos Šalies veiksmų, atliktų vadovaujantis Sutartyje pateiktais Šalies rekvizitais.

14. Informacijos konfidencialumas ir asmens duomenų apsauga
14.1. Šalys privalo užtikrinti, kad informacija, kurią jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik vykdant Sutartį ir nebus naudojama tokiu būdu, kuris pakenktų informaciją perdavusiai Šaliai. 

14.2. Šalys įsipareigoja užtikrinti visos joms žinomos ir (ar) patikėtos informacijos slaptumą Sutarties galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui ar ją nutraukus. Šalys įsipareigoja Sutarties vykdymo metu gautus asmens duomenis naudoti tik, kai tai būtina Sutarties vykdymui.
14.3. Teikėjas įsipareigoja be Pirkėjo išankstinio rašytinio sutikimo nenaudoti Pirkėjo jam pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokių trečiųjų asmenų naudai, neatskleisti tokios informacijos kitiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytus atvejus. 
14.4. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys (vardai, pavardės, pareigos, el. paštas, ar telefono numeris) gali būti naudojami tik nustatant Šalių, Mokėtojo ar Gavėjo atsakingus asmenis už Sutarties vykdymą ir bendrauti Sutarties vykdymo klausimais. Jei Sutarties vykdymo metu yra tvarkomi kokie nors papildomi asmens duomenys, šie duomenys ir jų tvarkymo tikslas yra įvardinami Sutarties specialiosios dalies 9 punkte.

14.5. Sutarties šalys užtikrina, kad su asmens duomenimis tvarkomais vykdant Sutartį susipažins tik tie asmenys, kuriems tai yra būtina vykdant įsipareigojimus pagal Sutartį. 

14.6. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys be atskiro kitos Šalies sutikimo negali būti perduoti tretiesiems asmenims, išskyrus Teikėjo įvardintus subteikėjus, Mokėtoją ir Gavėją (jei toks nurodytas), kurie yra pasitelkiami sutarties vykdymui ir tik tais atvejais, kai tai yra būtina Sutarties vykdymui arba tokių duomenų neatskleidimas sukeltų itin didelius sunkumus vykdant Sutartį. Jei subtiekėjas Sutarties numatyta tvarka yra keičiamas, turi būti gautas atskiras kitos Šalies sutikimas dėl duomenų perdavimo. 

14.7. Jei Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad yra tvarkomi asmens duomenys, kurie nėra aptarti Sutarties sąlygose, Sutarties šalys turi nedelsiant informuoti kitą Šalį dėl tokių duomenų ir išlaikyti šių duomenų konfidencialumą. Nustačius, kad yra tvarkomi Sutartyje nenumatyti asmens duomenys, yra pildomas Sutarties specialiosios dalies 9 punktas. 

14.8. Visi asmens duomenys, kurie buvo tvarkomi siekiant įvykdyti Sutartyje numatytus įsipareigojimus, gali būti tvarkomi iki to momento, kai pasibaigia Šalių prievolės pagal Sutartį. Gali būti nenaikinami tik tokie asmens duomenys, kurių sunaikinimas reikštų neprotingai dideles laiko ar finansines sąnaudas ar būtų nepateisinamas Sutarties rezultato naudojimo tikslais. 

14.9. Šalys privalo imtis pakankamų techninių ir organizacinių priemonių informacijos saugumui ir konfidencialumui užtikrinti. Apie bet kokį pagal Sutartį tvarkomų asmens duomenų pažeidimą, Šalys viena kitą informuoja per 1 (vieną) darbo dieną. Pranešime apie pažeidimą privalo būti nurodytas pažeidimo pobūdis, galimos pažeidimo pasekmės ir priemonės, kurių buvo imtasi pažeidimo padariniams panaikinti ar sušvelninti.

14.10. Šalys neatlygina viena kitos patirtų išlaidų ir nuostolių dėl asmens duomenų tvarkymo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymo.

14.11. Pažeidęs Sutarties bendrosios dalies 14.3 punkte numatytą įsipareigojimą Teikėjas privalo Pirkėjui sumokėti 10 proc. dydžio maksimalios Sutarties vertės / pasiūlymo kainos be PVM Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių dydžio sumą ir atlyginti kitus dėl tokio pažeidimo padarytus nuostolius.
15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Sutartis sudaryta lietuvių / anglų, lietuvių ir anglų kalba dviem / keturiais egzemplioriais (po vieną / du kiekvienai Šaliai) (taikoma priklausomai nuo to kokiomis kalbomis bus sudaroma sutartis). Abu tekstai autentiški ir turi vienodą teisinę galią. Atsiradus neatitikimams tarp tekstų lietuvių ir anglų kalbomis, pirmenybė teikiama tekstui anglų kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma su užsienio tiekėju lietuvių ir anglų kalba).

15.2. Šią Sutartį sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi šios Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis. 

15.3. Nė viena iš Šalių neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui teisių ir įsipareigojimų pagal šią Sutartį be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.
15.4. Pažeidęs šios sutarties dalies 15.3 punkte nurodytą įpareigojimą Teikėjas moka Pirkėjui 5 proc. maksimalios Sutarties / pasiūlymo kainos be PVM dydžio šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių sumą, jeigu Sutarties specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.5. Teikėjas garantuoja, kad turi visas Sutarties įvykdymui reikalingas licencijas. Teikėjas įsipareigoja atlyginti Pirkėjui nuostolius, jeigu Pirkėjui būtų pateikta pretenzijų ar iškelta bylų dėl patentų ar licencijų pažeidimų, kylančių iš Sutarties ar padarytų ją vykdant. 

15.6. Sutarties Šalys patvirtina, kad sudarydamos Sutartį neviršijo ir nepažeidė savo kompetencijos (įstatų, nuostatų, statuto, jokio Sutarties šalies valdymo organo (savininko, steigėjo ar kito kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, įsakymo, jokio privalomo teisės akto (taip pat ir lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).
15.7. Sutarties vykdymas gali būti aiškinamas Šalių raštišku sutarimu nekeičiant Sutarties sąlygų.

15.8. Subtiekėjo (-ų) / subteikėjo pavadinimas, jo (-ų) vykdomų sutartinių įsipareigojimų dalis yra nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje.

15.9. Sutarties vykdymo metu Sutartyje nurodytas (-i) subtiekėjas (-ai) / subteikėjas (-ai) gali būti keičiamas (-i) kitu (-ais) subtiekėju (-ais)/subteikėju (-ais) dėl objektyvių aplinkybių, kurių Teikėjui nebuvo galima numatyti paraiškos / pasiūlymo pateikimo momentu. Sutartyje nustatyto subtiekėjo (-ų) / subteikėjo (-ų) keitimas kitu galimas tik iš anksto raštu suderinus su Pirkėju. Prašymas dėl Sutartyje nustatyto subtiekėjo (ų) / subteikėjo (-ų) keitimo kitu Pirkėjui pateikiamas raštu, nurodant tokio keitimo priežastis, kartu pateikiant pagrindžiančius dokumentus, kad naujas subtiekėjas (-ai)/subteikėjas (ai) atitinka visus subtiekėjui (-ams) / subteikėjui (-ams)  viešojo pirkimo, kurio pagrindu pasirašyta ši Sutartis, dokumentuose nustatytus reikalavimus, o Teikėjas dėl subtiekėjo pasikeitimo neprarado pirkimo dokumentuose nustatytos minimalios kvalifikacijos. Sutartyje nustatyto subtiekėjo (-ų) / subteikėjo (-ų) pakeitimas kitu subtiekėju (-ais) / subteikėju (-ais) įforminamas rašytiniu Sutarties pakeitimu (taikoma, jei Teikėjas numato pasitelkti subtiekėjus). Sutartyje nustatyto subtiekėjo (-ų) / subteikėjo (-ų) pakeitimas kitu subtiekėju (-ais) / subteikėju (-ais) įforminamas rašytiniu Sutarties pakeitimu.

15.10. Teikėjo paskirtas asmuo / asmenys, kurie atstovauja Teikėjui, priiminėja ir tvirtina Pirkėjo teikiamus užsakymus, atsakingas už teikiamų paslaugų kokybę, dalyvauja susitikimuose su Pirkėju ir atlieka kitus veiksmus, būtinus tinkamam šios Sutarties vykdymui yra nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje. 

15.11. Pirkėjo paskirtas asmuo / asmenys, kurie atstovauja Pirkėjui, teikia Teikėjui užsakymus, dalyvauja susitikimuose su Teikėju ir atlieka kitus veiksmus, būtinus tinkamam šios Sutarties vykdymui, yra nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje. 
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Sutarties 1 priedas
TECHNINIAI DUOMENYS IR REIKALAVIMAI
	Eil. Nr.
	Techniniai reikalavimai

	1
	STOVYKLAVIETĖS NUOMOS PASLAUGA
5. Pirkimo objekto paskirtis:

Stovyklavietė sudaryta iš konteinerių (20 pėdų jūrinio konteinerio pagrindu), kuriuos apjungiant po kelis ir daugiau konteinerių (ilgosiomis ir trumposiomis sienomis) būtų įrengtos laikinos darbo vietos, dirbti visais metų laikais. 

6. Privalomieji reikalavimai:

6.1. Aviacijos bazės teritorijoje dirbančio personalo stovyklavietės (toliau – stovyklavietė) įrengimo ir aptarnavimo paslaugą sudaro: 

6.1.1. biuro konteinerių nuoma – 38 vnt. iš kurių: 2 vnt. dvigubų (4 vnt.), 2 vnt. sujungti iš 4 (8 vnt.), 1 vnt. sujungtas iš 6 (6 vnt.), 4 vnt. viengubų (4 vnt.) ir salė sudaryta iš šešiolikos konteinerių – 1 vnt. (16 vnt.);

6.1.2. miegamųjų konteinerių nuoma – 25 vnt. iš kurių 11 vnt. sujungti po du (22 vnt.) ir 3 vnt. po viengubą ( 2 vnt. );

6.1.3. sanitarinio tualeto konteinerio nuoma – 2 vnt.;

6.1.4. sanitarinio dušo konteinerio nuoma – 1 vnt.;

6.1.5. sanitarinio kombinuoto (tualetų ir dušų) konteinerio nuoma – 2 vnt.;

6.1.6. sanitarinio rūbų skalbimo ir džiovinimo mašinų konteinerio nuoma – 2 vnt.;

6.1.7. sanitarinio drėgnų rūbų džiovinimo konteinerio nuoma – 2 vnt.;

6.2. Stovyklavietės statymo vietoje yra vandens įvadas ir nuotekų šulinys prie kurių turi būti pajungtos vandens ir nuotekų komunikacijos.

6.3. Stovyklavietės minimalus nuomos terminas – 1 mėn. Stovyklavietės nuomos terminas nuo kiekvieno užsakymo ne trumpesnis nei 1 mėn. Laikinai sustabdžius stovyklavietės nuomą, paslaugos tiekėjui bus leista stovyklavietę palikti paslaugos tiekimo vietoje nedemontuojant. Už laikinai paliktą stovyklavietę, nei viena šalis viena kitai papildomai neatsiskaito. Už laikinai paliktos stovyklavietės priežiūrą atsakingas paslaugos tiekėjas. Užsakovas, laikinai sustabdžius stovyklavietės nuomą, tiekėjui sudarys sąlygas patekti į Aviacijos bazės teritoriją atlikti stovyklavietės priežiūrą ir aptarnavimą. Į stovyklavietės nuomos kainą turi būti įskaičiuotos visos papildomos išlaidos, susijusios su stovyklavietės pastatymu, aptarnavimu ir demontavimu.

6.4. Stovyklavietės įrengimo reikalavimai:

6.4.1. stovyklavietė turi būti įrengta pagal užsakovo pateiktą planą, nurodytoje vietoje;

6.4.2. iš vieno biuro konteinerio turi būti suformuotas praleidžiamasis punktas su dvejomis durimis, skirtingose pusėse;

6.4.3. konteineriai bus statomi eilėmis, su ne didesniu nei 4 m tarpu tarp konteinerių, suformuojant koridorių;

6.4.4. koridorius turi būti uždengtas stogu, padarytu iš medinių ar alternatyvių lengvai sumontuojamų ir demontuojamų konstrukcijų. Stogo danga turi būti nepermatoma, iš profiliuotos skardos ar alternatyvios medžiagos. Stoge turi būti suformuoti permatomi plotai iš skaidrios profiliuotos PVC dangos. Ne mažiau kaip 1 m2 į 10 m2. Preliminarus dengiamas koridorių plotas 120 m2 ±20 m2;

6.4.5. koridoriuose turi būti įrengta laikina guminė ar plastikinė danga per visą plotą;

6.4.6. tarpai tarp konteinerių turi būti uždengti PVC danga apsaugant nuo šoninių vėjų bei kritulių; 

6.4.7. stovyklavietė gali būti statoma ant betoninės, asfalto, grunto ar kitos dangos, todėl paslaugos tiekėjas turi užtikrinti konteinerių stabilų sustatymą, bei jungčių tarp kombinuotų konteinerių sandarumą;

6.4.8. prijungimas prie elektros energijos tinklo vietos, bus iki 100 m atstumu nuo stovyklavietės, paslaugos tiekėjas turi užtikrinti elektros atvedimą ir pajungimą į stovyklavietę nuo prisijungimo taškų. Naudojamus elektros laidus įrengti pakeliant nuo žemės min. 0,5 m, apsaugant juos nuo pažeidimų. Žmonių bei transporto judėjimo vietose elektros laidai turi būti pakloti naudojant apsauginius kabelių lovelius per kuriuos galėtų judėti transportas, kurio didžiausia bendra masė 10 t, tų laidų nepažeidžiant (tikslias vietas ir atstumus nurodo užsakovas, bet ne daugiau nei 150 m per visas stovyklavietes);

6.4.9. visi konteineriai turi būti įžeminti pagal galiojančius teisės aktus;

6.4.10. stovyklavietė perimetru iš išorės ir vidaus turi būti apšviesta, sumontavus lauko šviestuvus (apšviečiamus plotus nurodo užsakovas, bet ne mažiau nei po vieną 40 W 4000 lm šviestuvą prie konteinerio).

6.5. Paslaugos tiekėjas turi užtikrinti visų vidaus patalpų švarą ir higienos priemones sanitariniuose konteineriuose:
6.5.1. biuro ir miegamieji konteineriai valomi ne rečiau nei du kartus per savaitę. Sanitariniai konteineriai valomi kiekvieną darbo dieną. Higienos priemonių papildymas nerečiau nei du kartai per savaitę. Valant konteinerius taip pat turi būti išneštos šiukšlės ir pakeisti šiukšlių maišai. Konteinerių valymo ir higienos priemonių papildymo grafikas derinamas su užsakovu;
6.5.2. higienos priemonių papildymo minimalūs kiekiai vieno papildymo metu: 

6.5.2.1. sanitariniame tualetų konteineryje:

6.5.2.1.1. tualetinio popieriaus – 12 rul. (1 sl. 240 m); 

6.5.2.1.2. skysto muilo ar (ir) dezinfekcinio rankų skysčio – 4 l;

6.5.2.1.3. popierinio rankšluosčio – 12 rul. (2 sl. 150 m);

6.5.2.2. sanitariniame dušų konteineryje:

6.5.2.2.1. skysto muilo ar (ir) dezinfekcinio rankų skysčio – 4 l;

6.5.2.2.2. popierinio rankšluosčio – 12 rul. (2 sl. 150 m);

6.5.2.3. sanitariniame kombinuotame dušų ir tualetų konteineryje:

6.5.2.3.1. tualetinio popieriaus – 6 rul. (1 sl. 240 m); 

6.5.2.3.2. skysto muilo ar (ir) dezinfekcinio rankų skysčio – 2 l;

6.5.2.3.3. popierinio rankšluosčio – 6 rul. (2 sl. 150 m).

6.6. Įrengus stovyklavietę užsakovui turi būti perduoti du sukomplektuoti ir sunumeruoti visų rakinamų durų atsarginių raktų komplektai.

6.7. Biuro konteinerio įrengimo reikalavimai:

6.7.1. konteinerio, pritaikyto žmonėms dirbti, įrengimui naudojamos medžiagos privalo būti nekenksmingos žmonių sveikatai, naudotos dalinai nedegios arba visai nedegios medžiagos, atitinkančios Lietuvos higienos normos HN 56:2004 „Karinė teritorija. Statinių įrengimo ir priežiūros taisyklės“;  

6.7.2. biuro konteineris privalo būti pritaikytas panaudoti Lietuvos klimatinėje juostoje esant:
6.7.2.1. temperatūriniam režimui nuo -35 ºC iki +40 ºC;

6.7.2.2. 100 % oro drėgmei prie +35 ºC temperatūros;

6.7.2.3. ne mažiau nei 1,0 g/m dulkėtumui;

6.7.2.4. intensyviems krituliams (lietus, sniegas arba kruša) iki 180 mm/m²; 

6.7.2.5. ne mažiau nei 20 m/sek. vėjo greičiui; 

6.7.3. išoriniai išmatavimai, mm:

6.7.3.1. ilgis – 6058 (±100);

6.7.3.2. plotis – 2435 (±100);

6.7.3.3. aukštis – 2800 (±100);

6.7.4. durų angos išmatavimai (nominalūs), mm:

6.7.4.1. plotis – 900 (± 100);

6.7.4.2. aukštis – 2000 ( ± 100);

6.7.5. konteineris pagaminamas (gaminamas ar montuojamas) suvirinant plieno konstrukcijas, kurios užtikrintų atsparumą klimatiniams poveikiams (atsparios korozijai), visos konstrukcijos detalės privalo būti padengtos antikorozine danga;

6.7.6. konteinerio vidus (sienos, lubos, grindys) turi būti apšiltintas termoizoliacine medžiaga, padengtas (priklijuota, pritvirtinta ar pan.) lengvai išvaloma, drėgmei nepralaidžia ir žmogaus sveikatai nekenksminga medžiaga. Atitvarų šilumos laidumo koeficientai ne mažesni nei 0,4 W/m K;

6.7.7. grindys padengtos neslidžia, lengvai valoma danga; 

6.7.8. konteinerio durys turi būti pagamintos iš nerūdijančios skardos, vidaus užpildas akmens vata, putų polistirolas ar kitos apšiltinimo medžiagos. Duryse sumontuota spyna ir rankena;

6.7.9. konteineriuose įrengti ne mažiau nei vienas varstomas plastikinis langas su stiklo paketu ir išorinėmis tvirtos medžiagos žaliuzėmis, kurias iš išorės negalima būtų atidaryti;

6.7.10. konteineriniame biuro namelyje turi būti įrengta šildymo sistema, kuri užtikrintų konteinerio viduje +20 ºC temperatūrą visais metų laikais. Konteinerio viduje turi būti ne mažiau vieno elektrinio, nuo 1,5 iki 2,5 KW, šildytuvo su termoreguliatoriumi. Šildytuvai turi būti stacionariai pritvirtinti, kad transportavimo metu nejudėtų;

6.7.11. konteineriniame biuro namelyje turi būti įrengtas nuo 2 iki 3 KW galingumo kondicionierius;

6.7.12. elektros įranga turi būti įrengta vadovaujantis Elektros saugos taisyklių reikalavimais, elektros ir įžeminimo instaliacija, kuri užtikrintų konteinerinio biuro namelio apšvietimą ir šildymą bei saugų jo eksploatavimą; 

6.7.13. turi būti įrengti kištukiniai lizdai su įžeminimo kontaktu, šviestuvai ir šviestuvų jungiklis; 

6.7.14. konteinerio išorėje sumontuota elektros pajungimo jungtis, kuri transportavimo metu sandariai uždengiama, maitinimo įtampa – 380–230 V; 

6.7.15. buitinė įranga – viduje turi būti ne mažiau 3 biuro stalai, ne mažiau kaip 6 kėdės su atlošais, spintos rūbams ir dokumentams; 

6.7.16. konteinerio viduje turi būti galimybė pritvirtinti magnetines ar kamštines lentas, projektorius bei kitus biuro reikmenis; 

6.7.17. konteineryje turi būti įrengtos angos internetiniam ar laidinio telefono kabeliams pravesti; 

6.7.18. konteinerinio biuro namelio eksploatacijos instrukcija ir prie jo priklausomų įrengimų eksploatacijos instrukcijos turi būti pateiktos anglų ir lietuvių kalbomis.
6.8. Miegamojo konteinerio įrengimo reikalavimai:

6.8.1. miegamasis konteineris (20 pėdų jūrinio konteinerio pagrindu ) skirtas karių poilsiui įvairiais metų laikais. Konteinerio konstrukcija privalo būti pagaminta iš dalinai nedegių arba visai nedegių medžiagų, vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 56:2004 „Karinė teritorija. Statinių įrengimo ir priežiūros taisyklės“; 
6.8.2. miegamasis konteinerinis privalo būti tinkamas pastatyti lygioje, tačiau neturinčioje kieto pagrindo, smėlėtoje arba dirvonuotoje teritorijoje;
6.8.3. privalo būti pritaikytas naudoti Lietuvos klimatinėje juostoje:
6.8.3.1. esant temperatūriniam režimui nuo -35 ºC iki +40 ºC;
6.8.3.2. esant 100 % oro drėgmei prie +35 ºC temperatūros; 

6.8.3.3. esant ne mažiau nei 1,0 g/m dulkėtumui;

6.8.3.4. esant intensyviems krituliams (lietus, sniegas arba kruša) iki 180 mm/m²; 

6.8.3.5. esant ne mažiau nei 20 m/sek. vėjo greičiui;
6.8.4. išoriniai išmatavimai, mm: 

6.8.4.1. ilgis – 6058 (±100);

6.8.4.2. plotis – 2435 (±100);

6.8.4.3. aukštis – 2800 (±100);

6.8.5. durų angos išmatavimai (nominalūs), mm:

6.8.5.1. plotis – 900 (± 100);

6.8.5.2. aukštis – 2000 ( ± 100);

6.8.6. konteineris pagaminamas suvirinant plieno konstrukcijas, kurios užtikrintų atsparumą klimatiniams poveikiams (atsparios korozijai), visos konstrukcijos detalės privalo būti padengtos antikorozine danga; 

6.8.7. konteinerio vidus (sienos, lubos, grindys) turi būti apšiltintas termoizoliacine medžiaga ir privalo būti padengtas (priklijuota, pritvirtinta ar pan.) lengvai išvaloma, drėgmei nepralaidžia, žmogaus sveikatai nekenksminga medžiaga. Atitvarų šilumos laidumo koeficientas ne mažesnis nei 0,4 W/m K;

6.8.8. grindys turi būti padengtos neslidžia, lengvai valoma danga; 

6.8.9. bent viename konteinerio gale turi būti įrengtas varstomas plastikinis langas su stiklo paketu ir išorinėmis tvirtos medžiagos žaliuzėmis, kurias iš išorės negalima būtų atidaryti;

6.8.10. turi turėti galimybę prie sienos pritvirtinti (pakabinti) magnetines ar kitas (kamštines) lentas; 

6.8.11. miegamasis konteineris turi turėti šildymo sistemą, kuri užtikrintų konteinerio viduje ne mažesnę nei +20 ºC temperatūrą. Konteinerio viduje turi būti ne mažiau nei vienas elektrinis, nuo 1,5 iki 2,5 KW, šildytuvas su termoreguliatoriumi. Šildytuvai turi būti stacionariai pritvirtinti, kad transportavimo metu nejudėtų;

6.8.12. konteineryje turi būti nuo 2 iki 3 KW galingumo kondicionierius, kuris šiltuoju metų laiku turi konteineryje užtikrinti ne didesnę +22 ºC temperatūrą;

6.8.13. elektros įranga turi būti įrengta vadovaujantis Elektros saugos taisyklių reikalavimais, elektros ir įžeminimo instaliacija, kuri užtikrintų miegamojo konteinerio apšvietimą ir šildymą bei saugų jo eksploatavimą. Turi būti įrengti kištukiniai lizdai su įžeminimo kontaktu, šviestuvai, šviestuvų jungiklis. Konteinerio išorėje sumontuota elektros pajungimo jungtis, kuri transportavimo metu sandariai uždengiama, maitinimo įtampa – 380-230 V;

6.8.14. turi būti keturios atskiros miegamosios vietos su čiužiniais (gali būti dviaukštės, tačiau su galimybe pasidaryti vienaukštes miegamąsias vietas), stalas, keturios kėdės su atlošais ir spinta arba kabykla skirta drabužiams kabinti;

6.8.15. turi būti įrengta bent viena anga skirta internetiniams arba laidiniam telefoniniam tinklui įvesti; 

6.8.16. miegamojo konteinerinio eksploatacijos instrukcija ir prie jo priklausomų įrengimų eksploatacijos instrukcijos turi būti pateiktos anglų ir lietuvių kalbomis.
6.9. Sanitarinio dušų konteinerio įrengimo reikalavimai:

6.9.1. sanitarinis dušų konteinerinis skirtas sanitarinėms higienos reikmėms įvairiais metų laikais. Konteinerio konstrukcija privalo būti pagaminta iš dalinai nedegių arba visai nedegių medžiagų, vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 56:2004 „Karinė teritorija. Statinių įrengimo ir priežiūros taisyklės“;
6.9.2. išoriniai išmatavimai, mm: 

6.9.2.1. ilgis – 6058 (±100);
6.9.2.2. plotis – 2435 (±100);

6.9.2.3. aukštis – 2800 (±100);
6.9.3. durų angos išmatavimai (nominalūs), mm:
6.9.3.1. plotis – 810 ( ± 100);
6.9.3.2. aukštis – 2000 ( ± 100); 
6.9.4.  konteineris pagaminamas (gaminamas ar montuojamas) suvirinant plieno konstrukcijas, kurios užtikrintų atsparumą klimatiniams poveikiams (atsparios korozijai), visos konstrukcijos detalės privalo būti padengtos antikorozine danga;

6.9.5.  konteinerio vidus (sienos, lubos, grindys) turi būti apšiltintas termoizoliacine medžiaga, privalo būti padengtas (priklijuota, pritvirtinta ar pan.) lengvai valoma, drėgmei nepralaidžia, žmogaus sveikatai nekenksminga medžiaga. Atitvarų šilumos laidumo koeficientas ne mažesnis nei 0,4 W/m K;

6.9.6.  grindys turi būti padengtos neslidžia, lengvai valoma danga;

6.9.7. turi būti ne mažiau kaip keturios dušo kabinos su maišytuvais;

6.9.8.  turi būti ne mažiau kaip keturi praustuvai su maišytuvais. Virš kiekvieno praustuvo turi būti pritvirtinti veidrodžiai, skysto muilo dozatoriai, laikikliai vienkartinio naudojimo popieriniams rankšluosčiams. Prie praustuvų turi būti įrengtas vienas dvigubas elektros kištukinis lizdas su įžeminimo kontaktu (skutimosi mašinėlei, plaukų džiovintuvui bei kitiems higienos palaikymo buitiniams elektros prietaisams);

6.9.9. turi būti įrengtos mažiausiai keturios kabyklos drabužiams ir suoliukas;

6.9.10. turi būti rūbų skalbimo mašina, kurios skalbinių užkrovimo talpa ne mažesnė nei 6 kg;

6.9.11. turi būti rūbų džiovinimo mašina, kurios skalbinių užkrovimo talpa ne mažesnė nei 6 kg;

6.9.12. turi būti įrengta elektros ir įžeminimo instaliacija, kuri užtikrintų sanitarinio dušų konteinerio namelio apšvietimą ir šildymą bei saugų jo eksploatavimą, vadovaujantis standartais ir taisyklėmis (2012 m. vasario 3 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas Nr. 1-22 ,,Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“; 

6.9.13. konteineryje turi būti įrengti šviestuvai su jungikliais, elektros pajungimo dėžutė, išorinėje konteinerio pusėje turi būti elektros pajungimo lizdai 380–230 V, kurie transportavimo metu sandariai uždengiami;

6.9.14. konteineryje įrengiamas vandens elektrinis šildytuvas (ne mažiau kaip 100 l talpos), kuris naudojant vandenį užtikrintų šilto vandens (ne mažesnę kaip 55 ºC temperatūros) padavimą į dušus ir praustuves;

6.9.15. konteineryje turi būti galimybė pajungti mobilius autonominius rezervuarus nuotekoms ir švariam vandeniui tam, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas vandens padavimas ir nuotekų šalinimas;

6.9.16. sanitarinis dušų konteineryje turi būti šildymo sistema, kuri užtikrintų konteinerio viduje ne mažesnę kaip +20 ºC temperatūrą, esant išorinei oro temperatūrai iki -35 ºC. Konteinerio viduje turi būti ne mažiau nei vienas, nuo 1,5 iki 2,5 KW galingumo, elektrinis šildytuvas su termoreguliatoriumi. Šildytuvai turi būti stacionariai pritvirtinti, kad transportavimo metu nejudėtų;

6.9.17. konteineryje turi būti užtikrintas ne mažesnis nei 2 bar. slėgio vandens padavimas; 

6.9.18. turi būti vandens ir kanalizacijos vamzdžiai su visa reikalinga įranga; 

6.9.19. turi būti vandens ir kanalizacijos šalinimo sistema su prijungimu prie mobilių išorinių rezervuarų.
6.10. Sanitarinių tualetų konteinerio įrengimo reikalavimai:

6.10.1. sanitarinis tualetų konteineris skirtas, sanitarinėms higienos reikmėms įvairiais metų laikais. Konteinerio konstrukcija privalo būti pagaminta iš dalinai nedegių arba visai nedegių medžiagų, vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 56:2004 „Karinė teritorija. Statinių įrengimo ir priežiūros taisyklės“:

6.10.2. išoriniai išmatavimai, mm: 

6.10.2.1. ilgis – 6058 (±100);
6.10.2.2. plotis – 2435 (±100);

6.10.2.3. aukštis – 2800 (±100);

6.10.3. durų angos išmatavimai (nominalūs), mm:

6.10.3.1. plotis – 810 ( ± 100);
6.10.3.2. aukštis – 2000 (± 100); 
6.10.4. konteineris pagaminamas (gaminamas ar montuojamas) suvirinant plieno konstrukcijas, kurios užtikrintų atsparumą klimatiniams poveikiams (atsparios korozijai), visos konstrukcijos detalės privalo būti padengtos antikorozine danga;

6.10.5. konteinerio vidus (sienos, lubos, grindys) turi būti apšiltintas termoizoliacine medžiaga, privalo būti padengtas (priklijuota, pritvirtinta ar pan.) lengvai valoma drėgmei nepralaidžia, žmogaus sveikatai nekenksminga medžiaga. Atitvarų šilumos laidumo koeficientas ne mažesnis nei 0,4 W/m K;

6.10.6. grindys turi būti padengtos neslidžia, lengvai valoma danga;

6.10.7. turi būti bent keturios tualetų kabinos su visa įranga. Kiekviename tualete turi būti šepetys klozetui valyti, laikiklis tualetiniam popieriui bei šiukšlių dėžės;

6.10.8. turi būti bent du praustuvai su maišytuvais. Virš kiekvieno praustuvo pritvirtinti veidrodžiai, skysto muilo davikliai, laikikliai vienkartinio naudojimo popieriniams rankšluosčiams;

6.10.9. turi būti įrengtos kabyklos drabužiams;   

6.10.10. konteineryje turi būti sumontuoti visi reikalingi įrengimai, kurie užtikrintų sanitarinių tualetų konteinerio funkcionavimą;

6.10.11. turi būti įrengta elektros ir įžeminimo instaliacija, kuri užtikrintų konteinerinio sanitarinio higienos namelio apšvietimą ir šildymą bei saugų jo eksploatavimą, vadovaujantis standartais ir taisyklėmis (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. 1-22 ,,Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“;

6.10.12. konteineryje turi būti įrengti šviestuvai su jungikliais, elektros pajungimo dėžutė, išorinėje konteinerio pusėje turi būti elektros pajungimo lizdai 380–230 V, kurie transportavimo metu sandariai uždengiami;

6.10.13. sanitariniame tualetų konteineryje turi būti įrengtas elektrinis vandens šildytuvas, kuris naudojant vandenį užtikrintų šilto vandens (ne mažesnę kaip 55º C temperatūros) padavimą į praustuves;

6.10.14. konteineryje turi būti galimybė pajungti mobilius autonominius rezervuarus nuotekoms ir vandeniui tam, kad užtikrinti nepertraukiamą švaraus vandens padavimą ir nuotekų šalinimą;

6.10.15. nešvarioms nuotekoms (fekalijoms) pašalinti turi būti įrengta sistema su pajungimu į mobilų rezervuarą; 

6.10.16. konteineryje turi būti šildymo sistema, kuri užtikrintų konteinerio viduje ne mažiau kaip +20 ºC temperatūrą, esant išorinei oro temperatūrai iki -35 ºC. Konteinerio viduje turi būti ne mažiau nei vienas elektrinis, nuo 1,5 iki 2,5 KW, šildytuvas su termoreguliatoriumi. Šildytuvai turi būti stacionariai pritvirtinti, kad transportavimo metu nejudėtų; 

6.10.17. konteineryje turi būti įrengta vėdinimo ventiliacinė sistema, kuri atitiktų higienos normų reikalavimus. Šaldymo–šildymo kondicionieriai turi būti nuo 2 iki 3 KW galingumo. 
6.11. Sanitarinio kombinuoto dušų ir tualetų konteinerio įrengimo reikalavimai:

6.11.1. sanitarinis kombinuotas dušų ir tualetų konteineris skirtas, sanitarinėms higienos reikmėms įvairiais metų laikais. Konteinerio konstrukcija privalo būti pagaminta iš dalinai nedegių arba visai nedegių medžiagų, vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 56:2004 „Karinė teritorija. Statinių įrengimo ir priežiūros taisyklės“;
6.11.2. išoriniai išmatavimai, mm: 

6.11.2.1. ilgis – 6058 (±100);
6.11.2.2. plotis – 2435 (±100);

6.11.2.3. aukštis – 2800 (±100);

6.11.3. durų angos išmatavimai (nominalūs), mm:

6.11.3.1. plotis – 810 (± 100);

6.11.3.2. aukštis – 2000 ( ± 100); 
6.11.4. konteineris pagaminamas (gaminamas ar montuojamas) suvirinant plieno konstrukcijas, kurios užtikrintų atsparumą klimatiniams poveikiams (atsparios korozijai), visos konstrukcijos detalės privalo būti padengtos antikorozine danga;

6.11.5. konteinerio vidus (sienos, lubos, grindys) turi būti apšiltintas termoizoliacine medžiaga, privalo būti padengtas (priklijuota, pritvirtinta ar pan.) lengvai valoma, drėgmei nepralaidžia, žmogaus sveikatai nekenksminga medžiaga. Atitvarų šilumos laidumo koeficientas ne mažesnis nei 0,4 W/m K;

6.11.6. grindys turi būti padengtos neslidžia, lengvai valoma danga;

6.11.7. turi būti bent dvi tualetų kabinos su visa įranga. Kiekviename tualete turi būti šepetys klozetui valyti, laikiklis tualetiniam popieriui bei šiukšlių dėžės;

6.11.8. turi būti bent du praustuvai su maišytuvais. Virš kiekvieno praustuvo pritvirtinti veidrodžiai, skysto muilo davikliai, laikikliai vienkartinio naudojimo popieriniams rankšluosčiams;

6.11.9. turi būti bent dvi dušo kabinos su visa įranga;

6.11.10. turi būti įrengtos kabyklos rūbams ir suoliukas;

6.11.11. turi būti įrengta elektros ir įžeminimo instaliacija, kuri užtikrintų konteinerinio namelio apšvietimą ir šildymą bei saugų jo eksploatavimą, vadovaujantis standartais ir taisyklėmis (2012 m. vasario 3 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas Nr. 1-22 ,,Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“; 

6.11.12. konteineryje turi būti įrengti šviestuvai su jungikliais, elektros pajungimo dėžutė, išorinėje konteinerio pusėje turi būti elektros pajungimo lizdai 380–230 V, kurie transportavimo metu sandariai uždengiami; 

6.11.13. konteineryje įrengiamas vandens elektrinis šildytuvas, kuris naudojant vandenį užtikrintų šilto vandens (ne mažesnę kaip 55 ºC temperatūros) padavimą į dušus ir praustuves; 

6.11.14. konteineryje turi būti šildymo sistema, kuri užtikrintų konteinerio viduje ne mažesnę kaip +20 ºC temperatūrą, esant išorinei oro temperatūrai iki -35 ºC. Konteinerio viduje turi būti ne mažiau vieno elektrinio, nuo 1,5 iki 2,5 KW, šildytuvo su termoreguliatoriumi. Šildytuvai turi būti stacionariai pritvirtinti, kad transportavimo metu nejudėtų; 

6.11.15. konteineryje turi būti galimybė pajungti mobilius autonominius rezervuarus nuotekoms ir vandeniui tam, kad užtikrinti nepertraukiamą švaraus vandens padavimą ir nuotekų šalinimą;

6.11.16. konteineryje turi būti šaldymo–šildymo kondicionieriai nuo 1,5 iki 2,5 KW galingumo. 

6.12. Sanitarinio rūbų skalbimo mašinų ir rūbų džiovinimo mašinų konteinerio įrengimo reikalavimai:
6.12.1. išoriniai išmatavimai, mm: 

6.12.1.1. ilgis – 6058 (±100);
6.12.1.2. plotis – 2435 (±100);

6.12.1.3. aukštis – 2800 (±100);

6.12.2. durų angos išmatavimai (nominalūs), mm:

6.12.2.1. plotis – 810 (± 100);

6.12.2.2. aukštis – 2000 ( ± 100); 
6.12.3. konteinerio vidus (sienos, lubos, grindys) turi būti apšiltintas termoizoliacine medžiaga, privalo būti padengtas (priklijuota, pritvirtinta ar pan.) lengvai valoma, drėgmei nepralaidžia, žmogaus sveikatai nekenksminga medžiaga. Atitvarų šilumos laidumo koeficientas ne mažesnis nei 0,4 W/m K;

6.12.4. grindys turi būti padengtos neslidžia, lengvai valoma danga;

6.12.5. turi būti sumontuotos ne mažiau kaip 5 rūbų skalbimo mašinos (maksimalus skalbinių užkrovimo svoris ne mažiau 6 kg); 

6.12.6. turi būti sumontuotos ne mažiau kaip 5 rūbų džiovinimo mašinos (maksimalus skalbinių užkrovimo svoris ne mažiau 6 kg); 

6.12.7. turi būti įrengta elektros ir įžeminimo instaliacija, kuri užtikrintų konteinerinio apšvietimą ir šildymą bei saugų jo eksploatavimą, vadovaujantis standartais ir taisyklėmis (2012 m. vasario 3 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas Nr. 1-22 ,,Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“;

6.12.8. konteineryje turi būti įrengti šviestuvai su jungikliais, elektros pajungimo dėžutė, išorinėje konteinerio pusėje turi būti elektros pajungimo lizdai 380–230 V, kurie transportavimo metu sandariai uždengiami; 

6.12.9. konteineryje turi būti šildymo sistema, kuri užtikrintų konteinerio viduje ne mažesnę kaip +20 ºC temperatūrą, esant išorinei oro temperatūrai iki -35 ºC. Konteinerio viduje turi būti ne mažiau nei vienas elektrinis, nuo 1,5 iki 2,5 KW, šildytuvas su termoreguliatoriumi. Šildytuvai turi būti stacionariai pritvirtinti, kad transportavimo metu nejudėtų; 

6.12.10. konteineryje turi būti galimybė pajungti mobilius autonominius rezervuarus nuotekoms ir vandeniui tam, kad užtikrinti nepertraukiamą švaraus vandens padavimą ir nuotekų šalinimą;

6.12.11. konteineryje turi būti šaldymo–šildymo kondicionierius ne mažesnis nei 2 KW galingumo. 

6.13. Sanitarinio drėgnų rūbų džiovinimo konteinerio įrengimo reikalavimai:
6.13.1. išoriniai išmatavimai, mm: 

6.13.1.1. ilgis – 6058 (±100);
6.13.1.2. plotis – 2435 (±100);

6.13.1.3. aukštis – 2800 (±100);

6.13.2. durų angos išmatavimai (nominalūs), mm:

6.13.2.1. plotis – 810 (± 100);

6.13.2.2. aukštis – 2000 ( ± 100); 
6.13.3. konteinerio vidus (sienos, lubos, grindys) turi būti apšiltintas termoizoliacine medžiaga, privalo būti padengtas (priklijuota, pritvirtinta ar pan.) lengvai valoma, drėgmei nepralaidžia, žmogaus sveikatai nekenksminga medžiaga. Atitvarų šilumos laidumo koeficientas ne mažesnis nei 0,4 W/m K;
6.13.4. grindys turi būti padengtos neslidžia, lengvai valoma danga;

6.13.5. konteineryje turi būti ne mažiau nei 50 rūbų kabinimo vietų ir ne mažiau nei 50 vietų batų poroms džiovinti;

6.13.6. konteineryje sumontuotos įrangos vandens garinimo našumas turi būti ne mažesnis nei 10 g/min. vienam kilogramui šlapių rūbų;

6.13.7. konteineryje džiovinimo įranga turi būti sumontuota taip kad, užtikrintų saugų jos eksploatavimą;  

6.13.8.  turi būti įrengta elektros ir įžeminimo instaliacija, kuri užtikrintų konteinerinio namelio apšvietimą ir šildymą bei saugų jo eksploatavimą, vadovaujantis standartais ir taisyklėmis;

6.13.9. konteineryje turi būti įrengti šviestuvai su jungikliais, elektros pajungimo dėžutė, išorinėje konteinerio pusėje turi būti elektros pajungimo lizdai 380–230 V, kurie transportavimo metu sandariai uždengiami; 

6.13.10. konteineryje turi būti šildymo sistema, kuri užtikrintų konteinerio viduje ne mažesnę kaip +20 ºC temperatūrą, esant išorinei oro temperatūrai iki -35 ºC. Konteinerio viduje turi būti ne mažiau nei vienas elektrinis nuo 1,5 iki 2,5 KW galios šildytuvas su termoreguliatoriumi. Šildytuvai turi būti stacionariai pritvirtinti, kad transportavimo metu nejudėtų; 

6.13.11. konteineryje turi būti įrengta vėdinimo ventiliacinė sistema. 
6.14. Rezervuaro nuotekoms įrengti reikalavimai:

6.14.1. rezervuaro talpa ne mažesnė kaip 12 m3;
6.14.2. rezervuaras šaltuoju metų laiku turi būti apšiltintas, kad neleistų nuotekoms užšalti, esant išorinei temperatūrai -35 ºC;

6.14.3. išorinėje konteinerio pusėje turi būti elektros pajungimo lizdai 380–230 V, kurie transportavimo metu sandariai uždengiami;

6.14.4. rezervuare turi būti elektros įrenginiai, kurie užtikrintų nuotekų tekėjimą iš sanitarinių konteinerių;

6.14.5. rezervuare turi būti ne mažesnė kaip 15 cm skersmens anga nuotekoms ištraukti;

6.14.6. rezervuare turi būti sumontuoti matavimo prietaisai, kurie rodytų rezervuaro užpildymo kiekį;

6.14.7. tiekėjas privalo užtikrinti, kad laiku būtų atliekamas nuotekų išvežimas.
6.15. Rezervuaro švariam vandeniui įrengti reikalavimai:

6.15.1. rezervuaro talpa ne mažesnė kaip 12 m3;
6.15.2. rezervuaras šaltuoju metų laiku turi būti apšiltintas, kad neleistų vandeniui užšalti, esant išorinei temperatūrai -35º C;

6.15.3. rezervuare turi būti elektros įrenginiai, kurie užtikrintų švaraus vandens tiekimą į sanitarinius konteinerius;

6.15.4. konteineryje turi būti sumontuoti matavimo prietaisai, kurie rodytų rezervuaro užpildymo kiekį;

6.15.5. rezervuare turi būti sumontuotas matavimo prietaisas (skaitiklis), kuris rodytų rezervuaro užpildymo kiekį per visą nuomos laikotarpį, vadovaujantis šio skaitiklio rodmenimis bus fiksuojamas išvežtų nuotekų kiekis;

6.15.6. tiekėjas privalo užtikrinti, kad laiku būtų atliekamas vandens papildymas.
7. Garantiniai reikalavimai:
Paslaugos tiekėjas turi užtikrinti nuolatinį stovyklavietės funkcionalumą. Taip pat reguliariai prižiūrėti konteinerių ir rezervuarų būklę. Nerečiau nei kartą per mėnesį atlikti įrenginių, konteinerių ir rezervuarų techninį aptarnavimą ir priežiūrą.

Tiekėjas, gavęs informaciją apie gedimus darbo valandomis dėl kurių stovyklavietės tinkamai nefunkcionuoja (elektros instaliacijos, vandens tiekimo, nuotekų, konteinerių ne sandarumo bei kitus) pašalinti per 8 val., ne darbo valandomis, pašalinti per 24 val. Visus gedimus, defektus, eksploatacinius nusidėvėjimus, baldų ar kitos įrangos gedimus paslaugos tiekėjas turi šalinti savo lėšomis.

8. Papildoma informacija

4.5. Planai, schemos, paveikslėliai:

Nėra.

4.6. P/N, kodai:

Nėra.

4.7. Pirkimo objekto sritis ir finansavimo šaltinis:

30.2 - Kitos paslaugos

(Pasirinkti iš sąrašo)

4.8. Kita informacija:

Paslaugų teikimo vieta – Aviacijos bazė adresu: Lakūnų g. 3, Šiauliai. Stovyklavietės įrengimo terminas ne ilgesnis nei 14 k. d. nuo sutarties pasirašymo dienos. Pasibaigus sutarties galiojimui ar išnaudojus numatytą sutarties vertę tiekėjas privalo per 14 k. d. nuo pasibaigimo dienos išvežti visus konteinerius iš Aviacijos bazės teritorijos ir sutvarkyti stovyklavietės vietą taip, kaip buvo iki stovyklavietės pastatymo.


PIRKĖJAS






TEIKĖJAS
GTRD vadas






Direktorius
A.V. 







A.V.



Sutarties 2 priedas

PERKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI

	Nr.
	Pavadinimas
	Mato vienetas
	1 mato vieneto, 1 mėn. įkainis EUR be PVM
	1 mato vieneto, 1 mėn. įkainis EUR su PVM

	1.
	Stovyklavietės nuomos paslauga
	3 mėn.
	
	


PIRKĖJAS






TEIKĖJAS
GTRD vadas






Direktorius
A.V. 







A.V.


Sutarties 3 priedas
paslaugų perdavimo–priėmimo aktas
2026 m.            d.

Šiauliai

(vieta)
	Paslaugų pavadinimas
	Stovyklavietės nuomos paslauga
	Sutarties data, numeris
	2026 m. spalio     d. 

Paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutartis Nr. VPS-

	Teikėjas
	UAB „....................“
	Apskaitos dokumento 

data, numeris
	2026 m.                d.

PVM sąskaita faktūra 


	Nr.
	Pavadinimas
	Mato vienetas
	1 mato vieneto, 1 mėn. įkainis EUR be PVM
	1 mato vieneto, 1 mėn. įkainis EUR su PVM

	1.
	Stovyklavietės nuomos paslauga
	3 mėn.
	
	


PASLAUGAS PRIĖMĖ:                                             PASLAUGAS PERDAVĖ:
 

	Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Ginkluotės ir technikos remonto depas 

________________________________________

                                  (pavadinimas)

Įmonės kodas 300058202
PVM kodas: LT887326716
Adresas: Aerouosto g. 11A, Šiauliai

Tel. Nr. +370 680 67052

Tel. Nr. +370 680 67 007

El. paštas: ana.kavitova@mil.lt; 

INFOGTRD@mil.lt
_____________________________________

                           (pareigos, vardas, pavardė)

Parašas   
	UAB „...........................“

______________________________________

                                  (pavadinimas)
Įmonės kodas 

PVM kodas 

Adresas: 

Tel. (+370) 
el. paštas: 
______________________________________

                           (pareigos, vardas, pavardė)
Parašas


� Kokybės garantijos terminas nurodomas, kai vykdant paslaugų pirkimo - pardavimo sutartį perduodamos/parduodamos prekės tiesiogiai susijusios su sutarties objektu.





