


Konkurso sąlygų 
Priedas Nr.1.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 pirkimo objekto dalis: Karščiui atsparios gipso pagrindo pakavimo medžiagos

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Reikalavimai parametrams
	Tiekėjo siūloma charakteristika

(pildo tiekėjas)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Karščiui atspari gipso pagrindo pakavimo medžiaga, skirta lietiems protezams užpakuoti
	Skirta lietiems protezams užpakuoti (komplekte su skysčiu), darbo laikas 4 (± 1) min, stingimo laikas 20 (± 2) min., pradinė kaitinimo temperatūra 850 (± 20) °C,  liejimui be metalinio žiedo.
	

	2.
	Karščiui atspari gipso pagrindo pakavimo medžiaga, skirta lankiniams dantų protezams
	Skirta lankiniams dantų protezams (komplekte su skysčiu) darbo temperatūra 20 (± 2) °C, darbo laikas 5 (± 1) min, stingimo laikas 30 (± 10) min., pradinė temperatūra 900 (± 50) °C.
	


Pastaba: 
1. Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai – tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. – gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. – gali būti siūlomos prekės, kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. – siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 2 proc.
2. Jei prekei nurodytas galiojimo laikas, jis turi būti ne trumpesnis nei 1 metai nuo pristatymo datos.

	APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI:
Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas):

	1.
	4 punkto 4.4.4.1. papunkčiu, prekei tiekti, sunaudojama mažiau gamtos išteklių. Tiekėjas Prekes privalės pristatyti ne kelių eismo piko valandomis, t. y. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas Sutarties 2.1 punkte. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda
	Pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą.

TAIP/NE
(tinkamą pažymėti)





2 pirkimo objekto dalis: Pagalbinės medžiagos

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Reikalavimai parametrams
	Tiekėjo siūloma charakteristika

(pildo tiekėjas)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Vaško surinkimo skystis
	Skirtas vaško išplovimo aparatui. Pakuotės (talpos) dydis gali būti įvairus. Prekių galiojimo laikas turi būti ne mažesnis nei 12 mėn.  nuo prekių pristatymo dienos.
	

	2.
	Plokštelės
	Bruksizmo, relaksacinėms, apsauginėms kapoms gaminti, 2 sluoksnių kietos/minkštos, apvalios, skersmuo 120  (± 2) mm. Storis  2 (± 1) mm.
	

	3.
	Kompensacinis lakas
	Skirtas padengti išardomų modelių kultis. Dengiamojo sluoksnio storis 13 (± 0,2) mkm. Spalva sidabrinė, auksinė. Buteliukas 15 (± 0,2) ml.
	

	4.
	Viela
	Išimamų dantų protezų apkabėlėms gaminti. 0,9 (± 0,2) mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos). Skirta ortodontiniams ir protezavimo darbams. Išsaugo savo formą ir nelūžta. 
	

	5.
	Izoliacinis skystis Nr. 1
	Gipso/keramikos izoliacinis skystis, neleidžiantis keramikai prilipti prie gipso. Neriebus, galima naudoti degimo procesuose. Pakuotė 15 (± 5) ml.
	

	6.
	Izoliacinis skystis Nr. 2
	Gipso/plastiko alginato pagrindo izoliacinis skystis (arba lygiavertis), neleidžiantis plastikui prilipti prie gipso. Spalva: mėlyna
	

	7.
	Universali poliravimo pasta
	Visų polimerų ir dervų poliravimui, tirpi vandenyje.
	

	8.
	Korekcinė silikoninė atspaudinė masė
	Švirkštuose, dviejų komponentų, švirkštas ne mažiau 50 ml ir tinkamas įstatyti į universalų pistoletą, konsistencija – labai taki („light body“). Komplekte turi būti: ne mažiau 2 švirkštai po ne mažiau 50 ml., su maišymo antgaliais. Prekių galiojimo laikas turi būti ne mažiau kaip 12 mėn.  nuo prekių pristatymo dienos.
	

	9.
	Gipso kietintojas
	Skirtas padengti išardomų modelių kultis. Spalva - skaidri. Buteliukas 15 (± 5) ml.
	

	10.
	Purškiama kalkė
	Aerozolinis balionėlis 75 (± 2) ml.
Žalios spalvos
	

	11
	Štiftai
	Viengubi, žalvariniai (ar lygiavertės medžiagos), M dydžio, įsmeigiami, skirti išardomų modelių gamybai.
	


Pastaba: 
1. Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai – tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. – gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. – gali būti siūlomos prekės, kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. – siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 2 proc.
2. Jei prekei nurodytas galiojimo laikas, jis turi būti ne trumpesnis nei 1 metai nuo pristatymo datos.

	APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI:
Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas):

	1.
	4 punkto 4.4.4.1. papunkčiu, prekei tiekti, sunaudojama mažiau gamtos išteklių. Tiekėjas Prekes privalės pristatyti ne kelių eismo piko valandomis, t. y. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas Sutarties 2.1 punkte. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda
	Pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą.

TAIP/NE
(tinkamą pažymėti)






3 pirkimo objekto dalis: Plastmasės

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Reikalavimai parametrams
	Tiekėjo siūloma charakteristika

(pildo tiekėjas)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Šviesoje kietėjanti plastmasė
	Skirta individualiems šaukštams gaminti viršutiniam žandikauliui. 80 (± 2) mm x 110 (± 2)mm, polimerizacijos laikas ne daugiau 8 min. 
Pakuotė – ne mažiau 50 vnt.
	

	2.
	Bazinė polimerinė plastmasė su monomeru 

	Skirta išimamiems dantų protezams, virimo temperatūra 110 (± 10) °C, polimerizacijos laikas iki 1h, spalva rausva su plaukeliais
Komplekte ne mažiau 1 kg plastmasės su atitinkamu kiekiu monomeru.
	

	3.
	Bazinė plastmasė pataisoms
	Šaltos polimerizacijos su monomeru, polimerizacijos temperatūra ne daugiau 50° C temp. Ir ne daugiau 2,5 bar slėgyje, rausva su plaukeliais
Komplekte ne mažiau 1 kg plastmasės su atitinkamu kiekiu monomero.
	

	4.
	Vienspalvė polimerinė plastmasė
	Šaltos polimerizacijos plastmasė su monomeru. Skirta laikinų vainikėlių gamybai, polimeras įvairių spalvų. Spalvų gama pagal Vitos spalvų raktą, šaltos polimerizacijos.
Komplekte ne daugiau 100 g. Su atitinkamu kiekiu monomero.
	

	5.
	Bazinė polimerinė plastmasė lankams 
	Skirta šaltos polimerizacijos išimamiems dantų protezams, polimerizacija 55 (± 5) °C  temp. Ir ne daugiau 2,5 bar slėgyje, rausvi milteliai su plaukeliais. Komplekte ne mažiau 1kg plastmasės su atitinkamu kiekiu monomero.
	


Pastaba: 
1. Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai – tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. – gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. – gali būti siūlomos prekės, kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. – siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 2 proc.
2. Jei prekei nurodytas galiojimo laikas, jis turi būti ne trumpesnis nei 1 metai nuo pristatymo datos.

	APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI:
Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas):

	1.
	4 punkto 4.4.4.1. papunkčiu, prekei tiekti, sunaudojama mažiau gamtos išteklių. Tiekėjas Prekes privalės pristatyti ne kelių eismo piko valandomis, t. y. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas Sutarties 2.1 punkte. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda
	Pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą.

TAIP/NE
(tinkamą pažymėti)






4 pirkimo objekto dalis: Vaškai

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Reikalavimai parametrams
	Tiekėjo siūloma charakteristika

(pildo tiekėjas)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Vaškas bazinis standartinis
	Lydymosi temperatūra 55 (± 3) °C, rausvos spalvos, plokštelių dydis 170 mm x 80 mm (± 2 mm), storis ne daugiau 2 mm. Pakuotė ne mažiau 500 g.
	

	2.
	Vaškas biugelinis (pamušalinis)
	Lydymosi temperatūra ne didesnė 45 °C, dydis 80 (± 5) mm x 0,5 (± 0,1)  mm ir 80 mm x 0,3 (± 1) mm.
	

	3.
	Lietų protezų modeliavimo vaškas 
Nr.1
	Skirtas modeliuoti vainikinę vainiko dalį. Lydymosi temperatūra ne daugiau 70 °C, įvairių spalvų.
Pakuotė ne daugiau 100 g.
	

	
	Lietų protezų modeliavimo vaškas 
Nr. 2
	Skirtas vainikėlio kaklelio ribai patikslinti. Lydymosi temperatūra  ne daugiau 70 °C, raudonos spalvos.
Pakuotė ne daugiau 100 g.
	

	
	
	
	


Pastaba: 
1. Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai – tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. – gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. – gali būti siūlomos prekės, kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. – siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 2 proc.
2. Jei prekei nurodytas galiojimo laikas, jis turi būti ne trumpesnis nei 1 metai nuo pristatymo datos.

	APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI:
Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas):

	1.
	4 punkto 4.4.4.1. papunkčiu, prekei tiekti, sunaudojama mažiau gamtos išteklių. Tiekėjas Prekes privalės pristatyti ne kelių eismo piko valandomis, t. y. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas Sutarties 2.1 punkte. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda
	Pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą.

TAIP/NE
(tinkamą pažymėti)






5 pirkimo objekto dalis: Gipsas

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Reikalavimai parametrams
	Tiekėjo siūloma charakteristika

(pildo tiekėjas)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Gipsas II klasės
	Dantų protezų gamybai reikalingų modelių liejimui ir pagalbiniams darbams. Medicininis baltas, maišymo santykis 100g:50 (± 2) ml; kietumas 12 (± 3) MPa; plėtimosi koeficientas 0,28 (± 0,02) %, darbo laikas ne daugiau 10 min. 
Pakuotė ne didesnė nei 25 kg.
	

	2.
	Artikuliacinis gipsas
	Naudojamas modelių gipsavimui artikuliatoriuje. Artikuliacinis medicininis baltas; kietumas ne mažiau 20 MPa; plėtimosi koeficientas 0,05 (± 0,01) %.
	

	3.
	Gipsas IV klasės
	Dantų protezų gamybai reikalingų modelių liejimui. Medicininis, maišymo santykis 100g: 20-25ml; kietumas ne mažiau 54 MPa arba 90 HRI; plėtimosi koeficientas ne daugiau 0,09 %.
	

	4.
	Poliravimo milteliai plastmasei
	Valyti išimamus ir neišimamus dantų protezus, vidutinės dispersijos. Pakuotė ne mažiau 20 kg.
	


Pastaba: 
1. Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai – tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. – gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. – gali būti siūlomos prekės, kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. – siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 2 proc.
2. Jei prekei nurodytas galiojimo laikas, jis turi būti ne trumpesnis nei 1 metai nuo pristatymo datos.

	APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI:
Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas):

	1.
	4 punkto 4.4.4.1. papunkčiu, prekei tiekti, sunaudojama mažiau gamtos išteklių. Tiekėjas Prekes privalės pristatyti ne kelių eismo piko valandomis, t. y. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas Sutarties 2.1 punkte. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda
	Pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą.

TAIP/NE
(tinkamą pažymėti)





6 pirkimo objekto dalis: Metalo keramikos medžiagos

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Reikalavimai parametrams
	Tiekėjo siūloma charakteristika

(pildo tiekėjas)

	1
	2
	3
	4

	1
	Dentinas

	Keraminė masė (arba lygiavertė), skirta metalo keramikiniams dantų protezams, rausvos spalvos milteliai,  kepimo temperatūra intervale ne siauresniame nei nuo 850 iki 880°C. Kietumas HV5 520-560. Plėtimosi koeficientas WAK 12,7 (± 0,1) µm/MK. Pakuotė ne mažiau 20 g. 
	

	2.
	Ingreaser dentinas

	Keraminė masė(arba lygiavertė), skirta metalo keramikiniams dantų protezams, kepimo temperatūra intervale ne siauresniame nei nuo 850°C iki 880°C. Plėtimosi koeficientas WAK 12,7 (± 0,1) µm/MK. Pakuotė ne mažiau 20 g. 
	

	3.
	Emalis
	Keraminė masė (arba lygiavertė), skirta metalo keramikiniams dantų protezams, skaidrūs milteliai, kepimo temperatūra intervale ne siauresniame nei nuo 850°C  iki 860°C. Plėtimosi koeficientas WAK 12,7 (± 0,1) µm/MK. Pakuotė ne mažiau 100 g. 
	

	4.
	Priekaklelinė masė
	Keraminė masė (arba lygiavertė), skirta metalo keramikiniams dantų protezams, milteliai, kepimo temperatūra 870 (± 10) °C. Plėtimosi koeficientas WAK 12,7 (± 0,1) µm/MK.  Pakuotė ne mažiau 20 g.
	

	5.
	Glazūros milteliai su skysčiu
	Keraminė masė (arba lygiavertė), skirta metalo keramikiniams dantų protezams gaminti. Kepimo temperatūra 850 (±5) °C Plėtimosi koeficientas WAK 11,4 (± 0,1) µm/MK.   Pakuotė ne mažiau 20 g. Prekių galiojimo laikas turi būti ne mažesnis nei 1 metai  nuo prekių pristatymo dienos.
	

	6.
	Opakerio pasta
	Keraminė masė (arba lygiavertė), skirta metalo keramikiniams dantų protezams, pasta metalinių karkasų dengimui, kepimo temperatūra 880 (±5) °C. Plėtimosi koeficientas WAK 13,2 (± 0,1) µm/MK.    Pakuotė ne mažiau 2 ml. Prekių galiojimo laikas turi būti ne mažesnis nei 1 metai  nuo prekių pristatymo dienos.
	

	7.
	Opakerio pastos skystis
	Skirtas opakerio pastai atskiesti. Pakuotė ne mažiau 1 ml. Prekių galiojimo laikas turi būti ne mažesnis nei 1 metai  nuo prekių pristatymo dienos.
	


Pastaba: 
1. Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai – tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. – gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. – gali būti siūlomos prekės, kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. – siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 2 proc.
2. Jei prekei nurodytas galiojimo laikas, jis turi būti ne trumpesnis nei 1 metai nuo pristatymo datos.

	APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI:
Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas):

	1.
	4 punkto 4.4.4.1. papunkčiu, prekei tiekti, sunaudojama mažiau gamtos išteklių. Tiekėjas Prekes privalės pristatyti ne kelių eismo piko valandomis, t. y. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas Sutarties 2.1 punkte. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda
	Pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą.

TAIP/NE
(tinkamą pažymėti)





7 pirkimo objekto dalis: Silikonai

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Reikalavimai parametrams
	Tiekėjo siūloma charakteristika

(pildo tiekėjas)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Dubliavimo silikonas A+B kartu su dubliavimo kiuvetėmis
	Maišymo laikas vakuume 40 (± 5) s, darbo laikas ne daugiau 7 min, darbo temperatūra ne daugiau 23 °C, maišymo santykis 1:1, kietumas ne mažiau 16 shore A. Komplekte ne mažiau 1 (l)+1 (l). Prekių galiojimo laikas turi būti ne mažesnis nei 1 metai  nuo prekių pristatymo dienos. 
Plastikinė kiuvetė skirta dantų technikų darbams ir naudojama dubliavimo procesams laboratorijoje.
	

	2.
	Laboratorinis silikonas
	Komplekte: bazinis silikonas ir kietiklis. Komplekte ne mažiau 5 kg su kietikliu. Prekių galiojimo laikas turi būti ne mažesnis nei 1 metai  nuo prekių pristatymo dienos.
	


Pastaba: 
1. Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai – tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. – gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. – gali būti siūlomos prekės, kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. – siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 2 proc.
2. Jei prekei nurodytas galiojimo laikas, jis turi būti ne trumpesnis nei 1 metai nuo pristatymo datos.

	APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI:
Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas):

	1.
	4 punkto 4.4.4.1. papunkčiu, prekei tiekti, sunaudojama mažiau gamtos išteklių. Tiekėjas Prekes privalės pristatyti ne kelių eismo piko valandomis, t. y. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas Sutarties 2.1 punkte. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda
	Pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą.

TAIP/NE
(tinkamą pažymėti)





8 pirkimo objekto dalis: Smėlis

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Reikalavimai parametrams
	Tiekėjo siūloma charakteristika

(pildo tiekėjas)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Elektrokorundas-aliuminio oksido smėlis
	Skirtas smėliuoti dantų protezų karkasams smėliasrautėse. Smulkumas 125 (± 5) mkm.
	

	2.
	Elektrokorundas-aliuminio oksido smėlis
	Skirtas smėliuoti dantų protezų karkasams smėliasrautėse. Smulkumas  50 (± 5) mkm.
	




Pastaba: 
1. Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai – tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. – gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. – gali būti siūlomos prekės, kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. – siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 2 proc.
2. Jei prekei nurodytas galiojimo laikas, jis turi būti ne trumpesnis nei 1 metai nuo pristatymo datos.

	APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI:
Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas):

	1.
	4 punkto 4.4.4.1. papunkčiu, prekei tiekti, sunaudojama mažiau gamtos išteklių. Tiekėjas Prekes privalės pristatyti ne kelių eismo piko valandomis, t. y. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas Sutarties 2.1 punkte. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda
	Pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą.

TAIP/NE
(tinkamą pažymėti)





9 pirkimo objekto dalis: Bemetalės keramikos pakavimo medžiagos

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Reikalavimai parametrams
	Tiekėjo siūloma charakteristika

(pildo tiekėjas)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Pakavimo masė skirta bemetalės keramikos presavimui
	Fosfatinė pakavimo masė (arba lygiavertė) (komplekte su reikiamu kiekiu skysčio), skirta greitam iškaitinimui, stingimo laikas 30 (± 2) min., pradinė kaitinimo temperatūra 850 °C, takumas ne mažiau kaip 115 mm, kietėjimo pradžia 10 min (±2 min.), stiprumas lenkiant 6 (± 1) MPa, terminio išsiplėtimo koeficientas 0,8 (± 0,1) %, pakuotė ne daugiau 5 kg.
	


Pastaba: 
1. Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai – tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. – gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. – gali būti siūlomos prekės, kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. – siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 2 proc.
2. Jei prekei nurodytas galiojimo laikas, jis turi būti ne trumpesnis nei 1 metai nuo pristatymo datos.

	APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI:
Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas):

	1.
	4 punkto 4.4.4.1. papunkčiu, prekei tiekti, sunaudojama mažiau gamtos išteklių. Tiekėjas Prekes privalės pristatyti ne kelių eismo piko valandomis, t. y. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas Sutarties 2.1 punkte. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda
	Pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą.

TAIP/NE
(tinkamą pažymėti)





10 pirkimo objekto dalis: Bemetalės keramikos medžiagos

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Reikalavimai parametrams
	Tiekėjo siūloma charakteristika

(pildo tiekėjas)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Presavimo tabletės skirtos bemetalės keramikos presavimui
	Ličio disilikato stiklo keramikos tabletės, skirtos gaminti bemetalės keramikos vainikėlius, įklotus, užklotus, spalvų gama pagal Vita Classic spalvų raktą, lydymosi temperatūra 925 (± 5) °C, atsparumas lūžiams nuo 2,5 iki 3 MPa-m1/2, stiprumas 470 (± 3) MPa. Pakuotė ne daugiau 5 vnt. 
	

	2.
	Glazūros pasta su skysčiu
	Glazūros pasta su skysčių skirti ličio disilikato stiklo keramikos protezams glazūruoti (komplekte su reikiamu kiekiu skysčio), pakuotė ne mažiau 9 gr. + 15 ml. skysčio (± 2 ml). Degimo temperatūra 710 °C (± 5 °C), stiprumas lenkiant (dviašis) ≥ 50 N/mm².
	

	3.
	Dentinas
	Dentino keraminė masė skirta bemetalės keramikos sluoksniavimui. Pritaikyta naudoti ant ličio disilikato ir cirkonio oksido karkasų. Terminio plėtimosi koeficientas 10,5–11,0 × 10⁻⁶/K (100–500 °C). Lydymosi temperatūra ne žemesnė 750 °C. Pakuotė ne mažiau 20 g. Pagal VITA klasikinę atspalvių sistema. 
	

	4.
	Emalis
	Emalio keraminė masė skirta bemetalės keramikos sluoksniavimui. Pritaikyta naudoti ant ličio disilikato ir cirkonio oksido karkasų. Terminio plėtimosi koeficientas 9,5–10,5 × 10⁻⁶/K (100–500 °C). Lydymosi temperatūra ne žemesnė 750 ° C. Pakuotė ne mažiau 20 g. Pagal VITA klasikinę atspalvių sistema.
	

	5.
	Keramikos impulsai
	Opalinio efekto keraminė masė skirta bemetalės keramikos sluoksniavimui. Pritaikyta naudoti ant ličio disilikato ir cirkonio oksido karkasų. Terminio plėtimosi koeficientas 9,4 ± 0,5 × 10⁻⁶/K (25–400 °C). Lydymosi temperatūra ne žemesnė 730 °C. Pakuotė ne mažiau 20 g. 
	

	6.
	Transparentinės masės
	Skaidrumo efekto keraminė masė skirta bemetalės keramikos restauracijų skaidrumo zonoms. Pritaikyta naudoti ant ličio disilikato ir cirkonio oksido karkasų. Terminio plėtimosi koeficientas 9,4–10,5 × 10⁻⁶/K (25–400 °C). Lydymosi temperatūra ne žemesnė 730 ° C. Pakuotė ne mažiau 20 g. 
	

	7.
	Korekcinė masė
	Bemetalės keramikos restauracijų koregavimui. Pritaikyta naudoti ant ličio disilikato ir cirkonio oksido karkasų. Terminio plėtimosi koeficientas 9,4–10,5 × 10⁻⁶/K (25–400 °C). Lydymosi temperatūra ne žemesnė 730  °C. Pakuotė ne mažiau 20 g. 
	

	8.
	Keramikos modeliavimo skystis 
	Skirtas keramikos miltelių maišymui ir modeliavimui laboratorijoje. Pakuotė ne mažiau 250 ml. 
	


Pastaba: 
1. Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai – tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. – gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. – gali būti siūlomos prekės, kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. – siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 2 proc.
2. Jei prekei nurodytas galiojimo laikas, jis turi būti ne trumpesnis nei 1 metai nuo pristatymo datos.

	APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI:
Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas):

	1.
	4 punkto 4.4.4.1. papunkčiu, prekei tiekti, sunaudojama mažiau gamtos išteklių. Tiekėjas Prekes privalės pristatyti ne kelių eismo piko valandomis, t. y. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas Sutarties 2.1 punkte. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda
	Pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą.

TAIP/NE
(tinkamą pažymėti)





Pastaba skirta visoms pirkimo objekto dalims: Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai – tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. – gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. – gali būti siūlomos prekės, kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. – siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 2 proc.





