Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“
[bookmark: _Hlk107409106]LAUKO SPORTO ĮRANGOS ĮSIGIJIMO IR ĮRENGIMO VISAGINO EŽERO PAKRANTĖJE TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkančioji organizacija – Visagino savivaldybės administracija.
Pirkimo objektas – lauko sporto įrangos įsigijimas ir įrengimas Visagino ežero pakrantėje (toliau – Treniruokliai).
[bookmark: _Hlk164327923]Kiekis ir įrengimo vieta. Ketinama įsigyti 4 vnt. jėgos sporto treniruoklių su įrengimu. Treniruokliai perkami kartu su montavimo darbais – kiekvienas Treniruoklis montuojamas ant atskiros mobilios, plokščios, stabilios platformos. Treniruokliai montuojami Visagine, Parko g. 16B teritorijoje. Perkančiosios organizacijos kontaktinis asmuo turi teise keisti Treniruoklių montavimo vietą Visagino miesto ribose. Vieta ir Treniruoklių išdėstymas tikslinami dalyvaujant tiekėjo atstovui ir Perkančiosios organizacijos kontaktiniam asmeniui vietoje.
Treniruoklių pristatymo ir įrengimo darbų atlikimo terminas – 2 mėnesiai po Treniruoklių pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo.

	Pirkimo objektas
	Parametrai

	1. Pritūpimų treniruoklis

	Treniruoklio paskirtis ir parametrai
	Pritūpimams ir įtūpstams.
Stiprinamos raumenų grupės: kojų dvigalviai ir keturgalviai šlaunies raumenys, sėdmenų ir klubų raumenys.

	Reikalavimai metalinėms dalims
	Metalinės dalys turi būti pagamintos iš plieno (vamzdžio sienelės storis nuo 3 iki 6 mm), padengti cinku ir dažais milteliniu būdų.
Treniruoklio judančios dalys, ant kurių montuojasi svorio apkrova, turi būti pagamintos iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos).

	Reikalavimai treniruoklio rankenoms
	Treniruoklis turi turėti judančią rankeną svoriui stumti – spausti į viršų stojant/tupiant. Pradinis aukštis turi būti reguliuojamas fiksuojančios rankenėlės pagalba, kuri yra pagaminta iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos).
Maksimalus ant pečių uždėto štangos kėlimo aukštis yra ne mažesnis kaip 200 cm (matuojant nuo pagrindo iki štangos). (Leidžiamas nuokrypis – 5 %).

	Reikalavimai treniruoklio komplektacijai
	Minimalus darbinis svoris – ne daugiau kaip 20 kg, maksimalus darbinis svoris – ne mažiau kaip 90 kg.
Darbinio svorio didinimo ar mažinimo intervalas – nedidesnis kaip 5 kg.
Galimybė lengvai reguliuoti pratimų svorį – svarmenis turėtų būti įmanoma judinti viena ranka, jie turėtų būti lengvai reguliuojami. Svarmenų skaičius negali viršyti 2 vienetų.
Treniruoklis turi turėti pritvirtintą svorio pasirinkimo informaciją, kuri leidžia nustatyti darbinį svorį, išreikštą kilogramais.

	Kiti reikalavimai
	Treniruoklis turi būti komplektuojamas su sandariais, ilgaamžiais guoliais, pritaikytais naudoti lauko sąlygomis, atspariais drėgmei, korozijai ir nereikalaujančiais periodinės priežiūros.

	Garantija:
	20 metų – Nuo kiauryminio prarūdijimo.
5 metai – Konstrukcijos mechanizmams, užtikrinantiems veikimą ir tinkamą naudojimą.
3 metai – garantija apsauganti įrenginius nuo bet kurių pažeidimų ir lūžių išskyrus tyčinį vandalizmo poveikį.

	2. Vertikalios traukos treniruoklis

	Treniruoklio paskirtis ir parametrai
	Treniruoklis skirtas vertikaliai svorį traukti į save sėdint, krūtinę atrėmus į tam skirtą atramą.
Stiprinamos raumenų grupės: nugaros, galiniai delta raumenys, dvigalviai žasto raumenys.

	Reikalavimai metalinėms dalims
	Metalinės dalys pagamintos iš plieno (vamzdžio sienelės storis nuo 3 iki 6 mm), padengimas cinku ir dažais milteliniu būdų. Treniruoklio judančios dalys, ant kurių montuojasi svorio apkrova, turi būti pagamintos iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos).

	Reikalavimai treniruoklio rankenoms
	Treniruoklis turi turėti rankenas svoriui traukti į save. Rankena turi būti pagaminta iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos). Turi būti kelių padėčių rankena – galimybė suimti rankeną delnais vienas į kitą siaurai, delnais į veidą arba plačiau delnais vienas nuo kito.

	Reikalavimai treniruoklio komplektacijai
	Minimalus darbinis svoris – ne daugiau kaip 10 kg, maksimalus darbinis svoris – ne mažiau kaip 100 kg.
Darbinio svorio didinimo ar mažinimo intervalas – nedidesnis kaip 5 kg.
Turi būti galimybė lengvai reguliuoti pratimų svorį – svarmenis turėtų būti įmanoma judinti viena ranka, jie turėtų būti pakankamai lengvi tiek moterims, tiek vyrams. Svarmenų skaičius negali viršyti 2 vienetų.
Turi būti reguliuojama sėdima padėtis (aukštis).
Treniruoklis turi turėti pritvirtintą svorio pasirinkimo informaciją, kuri leidžia nustatyti darbinį svorį, išreikštą kilogramais.

	Kiti reikalavimai
	Treniruoklis turi būti komplektuojamas su sandariais, ilgaamžiais guoliais, pritaikytais naudoti lauko sąlygomis, atspariais drėgmei, korozijai ir nereikalaujančiais periodinės priežiūros.

	Garantija:
	20 metų – Nuo kiauryminio prarūdijimo.
5 metai – Konstrukcijos mechanizmams, užtikrinantiems veikimą ir tinkamą naudojimą.
3 metai – garantija apsauganti įrenginius nuo bet kurių pažeidimų ir lūžių išskyrus tyčinį vandalizmo poveikį.

	3. Štangos spaudimo treniruoklis

	Treniruoklio paskirtis ir parametrai
	Treniruoklis skirtas gulint rankenas stumti aukštyn, imituojant štangos kėlimą.
Stiprinamos raumenų grupės: krūtinės, pečių raumenys.

	Reikalavimai metalinėms dalims
	Metalinės dalys turi būti pagamintos iš plieno (vamzdžio sienelės storis nuo 3 iki 6 mm), padengti cinku ir dažais milteliniu būdų. Treniruoklio judančios dalys, ant kurių montuojasi svorio apkrova, turi būti pagamintos iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos).

	Reikalavimai treniruoklio rankenoms
	Treniruoklis turi turėti rankenas svoriui stumti į viršų. Rankenos turi būti pagamintos iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos).
Kelių padėčių rankena – bent 2 skirtingų aukščių, bent 2 skirtingų pločių.

	Reikalavimai treniruoklio komplektacijai
	Minimalus darbinis svoris – ne daugiau kaip 10 kg, maksimalus darbinis svoris – ne mažiau kaip 85 kg.
Darbinio svorio didinimo ar mažinimo žingsniai – ne didesni kaip 5 kg.
Galimybė lengvai reguliuoti pratimų svorį – svarmenis turėtų būti įmanoma judinti viena ranka, jie turėtų būti pakankamai lengvi tiek moterims, tiek vyrams. Svarmenų skaičius negali viršyti 2 vienetų.
Suolo aukštis – 42–47 cm ribose, be papildomų nuokrypių, matuojant nuo pagrindo iki suolo viršutinio paviršiaus.
Treniruoklis turi turėti pritvirtintą svorio pasirinkimo informaciją, kuri leidžia nustatyti darbinį svorį, išreikštą kilogramais.

	Kiti reikalavimai
	Treniruoklis turi būti komplektuojamas su sandariais, ilgaamžiais guoliais, pritaikytais naudoti lauko sąlygomis, atspariais drėgmei, korozijai ir nereikalaujančiais periodinės priežiūros.

	Garantija:
	20 metų – Nuo kiauryminio prarūdijimo.
5 metai – Konstrukcijos mechanizmams, užtikrinantiems veikimą ir tinkamą naudojimą.
3 metai – garantija apsauganti įrenginius nuo bet kurių pažeidimų ir lūžių išskyrus tyčinį vandalizmo poveikį.

	4. Horizontalios traukos treniruoklis

	Treniruoklio paskirtis ir parametrai
	Treniruoklis skirtas horizontaliai svorį traukti į save stovint, krūtinę atrėmus į tam skirtą atramą.
Stiprinamos raumenų grupės: nugaros, galiniai delta raumenys, dvigalviai žasto raumenys.

	Reikalavimai metalinėms dalims
	Metalinės dalys turi būti pagamintos iš plieno (vamzdžio sienelės storis nuo 3 iki 6 mm), padengimas cinku ir dažais milteliniu būdų. Treniruoklio judančios dalys ant kurių montuojasi svorio apkrova turi būti pagamintos iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos).

	Reikalavimai treniruoklio rankenoms
	Treniruoklis turi turėti rankeną svoriui traukti į save. Rankena turi būti pagaminta iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos).
Turi būti kelių padėčių rankena (pločio ir aukščio).

	Reikalavimai treniruoklio komplektacijai
	Minimalus darbinis svoris – ne daugiau kaip 20 kg, maksimalus darbinis svoris – ne mažiau kaip 70 kg.
Darbinio svorio didinimo ar mažinimo intervalas – nedidesnis kaip 2,5 kg.
Turi būti galimybė lengvai reguliuoti pratimų svorį – svarmenis turėtų būti įmanoma judinti viena ranka, jie turėtų būti pakankamai lengvi tiek moterims, tiek vyrams. Svarmenų skaičius negali viršyti 2 vienetų.
Reguliuojama sėdima padėtis (aukštis).
Treniruoklis turi pritvirtintą svorio pasirinkimo informaciją, kuri leidžia nustatyti darbinį svorį, išreikštą kilogramais.

	Kiti reikalavimai
	Treniruoklis turi būti komplektuojamas su sandariais, ilgaamžiais guoliais, pritaikytais naudoti lauko sąlygomis, atspariais drėgmei, korozijai ir nereikalaujančiais periodinės priežiūros.

	Garantija:
	20 metų – Nuo kiauryminio prarūdijimo.
5 metai – Konstrukcijos mechanizmams, užtikrinantiems veikimą ir tinkamą naudojimą.
3 metai – garantija apsauganti įrenginius nuo bet kurių pažeidimų ir lūžių išskyrus tyčinį vandalizmo poveikį.

	5. Mobili platforma (4 vnt.)

	Paskirtis ir parametrai
	Platformos skirtos pritvirtinti treniruokliams. Vienas įrenginys tvirtinamas ant vienos atskiros platformos.
Platformos pagalba išvengiami treniruoklių montavimo darbai prie žemės paviršiaus. Platformos nereikalauja specialaus pagrindo, svarbu paviršius be nuolydžio stabilumui užtikrinti. Platforma suteikia galimybę treniruoklius kilnoti.

	Ilgis
	Ne mažiau kaip 2,5 m, ne daugiau kaip 3 m

	Plotis
	Ne mažiau kaip 1,2 m, ne daugiau kaip 1,5 m

	Aukštis
	Ne mažiau kaip 40 mm, ne daugiau kaip 60 mm

	Kitos sąlygos
	Pagaminta iš vandeniui atsparios fanieros arba lygiavertės medžiagos plokštės, padengtos ne mažiau kaip 3 mm storio struktūriniais slydimą mažinančiais dažais. Platformos kampuose pritvirtintos metalinės kilpos. Kiekviena platforma turi būti pritaikyta pagal kiekvieno įrenginio matmenis.

	Garantija:
	3 metai 



Papildamos sąlygos:
Visi pasiūlyme teikiami treniruokliai privalo būti vieno gamintojo.
[bookmark: _Hlk213246078]Treniruokliai skirti montuoti viešose lauko erdvėse ir naudoti ištisus metus, įskaitant šalčio sąlygas. Jie turi būti atsparūs išoriniam aplinkos poveikiui, oro sąlygoms ir vandalizmui, todėl metalinių konstrukcijų (atraminių stulpų, svarmenų vamzdžių) galai turi būti suvirinti – neleidžiama naudoti plastikinių ar guminių detalių.
Treniruoklių spalvos suderinamos su Perkančiosios organizacijos kontaktiniu asmeniu raštu (el. paštu). Tiekėjo turi būti siūloma įvairi treniruoklių spalvų gama – ne mažiau kaip 3 spalvos pagal RAL spalvų paletę.
Treniruokliai  turi atitikti LST EN 16630 (EN 16630) arba lygiaverčio standarto reikalavimus, o šią atitiktį patvirtinančius dokumentus Tiekėjas privalo pateikti prekių perdavimo–priėmimo metu.
Prekės turi būti įrengtos be nuolydžio, ant horizontalaus paviršiaus – jeigu atsitinka taip, kad esamas pagrindas yra su nuolydžiu, įrengiant Prekes turi būti numatytos specialios priemonės, kad Prekės būtų pritvirtintos be nuolydžio daugiau 2 proc.
Tiekėjas prieš įsigyjant prekes turi raštu (el. paštu) suderinti su kontaktiniu asmeniu įrenginių išvaizdą, spalvas ir kitus parametrus tam, kad perkami daiktai atitiktų techninės specifikacijos  reikalavimus.
Prekės turi būti tinkamos naudoti lauko sąlygomis, t. y. atsparios karščiui, šalčiui, sniegui, lietui, tiesioginių saulės spindulių poveikiui ir pan.
Prieš dalyvaujant konkurse Tiekėjui rekomenduojama apžiūrėti teritoriją, esamą situaciją ir įrengimo darbus atlikti remiantis šios techninės specifikacijos įrengimo darbų aprašymu. Esant poreikiui prieš dalyvaujant konkurse tiekėjas gali kreiptis į kontaktinį asmenį siekiant patikslinti įrengimo darbų vietą.

Kontaktinis asmuo – Visagino savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė Agata Lavrinovič, el. p. agata.lavrinovic@visaginas.lt, tel. +370 694 72579.


Architektūros ir teritorijų planavimo
skyriaus vyriausioji specialistė  						                     Agata Lavrinovič
