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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I SKYRIUS
PIRKIMO TIPAS

1. Paprastojo remonto darbų pirkimas. 
1.1. Darbų rūšis [pažymėti tinkamą ir nurodyti darbų sritis]: 
|X| vidaus durų keitimas;
|X| vidaus durų slenksčių pažeminimas;
[bookmark: _Hlk204064498]|X| tualeto patalpų asmenims su specialiaisiais poreikiais įrengimas;
|X| dušo patalpos asmenims su specialiaisiais poreikiais įrengimas;
1.2. Paprastojo remonto darbai perkami [pažymėti tinkamą. Jeigu darbai perkami su projektavimu, nurodyti projekto dalis]: 
|X| be projektavimo paslaugų;
|_| su projektavimo paslaugomis.

II SKYRIUS
TIKSLAS

2. Česlovo Kudabos gimnazijos trijuose pastatuose, dviejuose korpusuose (toliau - Pastatai), adresais Mokyklos g. 2, Ignalina (toliau - Pagrindinis korpusas ir pagalbinis korpusas), ir Mokyklos g. 6, Ignalina (II korpusas) reikalinga atlikti paprastojo remonto statybos rūšies darbus tikslu užtikrinti žmonių su specialiais poreikiais (toliau - ŽSP) laisvą, savarankišką judėjimą pastatų patalpose, įrengiant tualeto patalpas ŽSP, dušo patalpą ŽSP, praplatinant durų angas į pagrindinio ir pagalbinio korpusų patalpas pritaikant ŽSP (pakeičiant esamas duris, sužeminant esamus slenksčius) (toliau- darbai). 


III SKYRIUS
INFORMACIJA APIE DARBUS

3. Šiame skyriuje pateikiama informacija apie reikalingus atlikti darbus:
	Darbų pavadinimas
	Aprašymas
	Reikalavimai

	1. 49 vnt. durų angų pritaikymas standartinėms durims, keičiant duris, viršdurinius langus.
	Pagrindiniame korpuse, Mokyklos g. 2, Ignalina, esančios vidaus durys (žr. pridedamą priedą Nr. 1 “Keičiamų durų sąrašas“ (toliau - priedas 1) ir priedą Nr. 2 „ Kadastro bylų ištraukos – pastatų aukštų planai su nurodytomis keičiamų durų vietomis, jų specifikacijos kodu ir varstymo kryptimis (toliau - priedas 2)  neatitinka statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ (toliau- reglamentas) X skyriaus 37 punkto nuostatų - jos yra per siauros, su per aukštais medžio masyvo slenksčiais.
Pagrindinio korpuso  49 vnt. durų (aštuonios rūšys, žr. priedus 1 ir 2 ) keitimas patalpose Nr. 1-30, 1-76, 1-75, 1-39, 1-40, 1-41, 1-43, 1-44, 2-46, 2-47, 2-48, 2-49, 2-50, 2-20, 2-22, 2-23, 2-25, 2-26, 2-27, 2-28, 2-29, 2-30, 2-38, 2-31, 2-39, 2-40, 2-41, 2-42, 2-43, 2-44, 2-45, 3-35, 3-16 (patalpa bus didinama pritaikyti tualeto patalpą ASP), 3-17, 3-18, 3-19, 3-20, 3-21, 3-22, 3-23, 3-24, 3-28, 3-30 pritaikant  durų angas iki reikiamo pločio, pagal reglamento reikalavimus.
Esamos dvivėrės durys (angos plotis apie 137 cm., angos aukštis apie 209 cm.): 1-30, 1-39, 1-40, 1-41, 1-43, 1-44, 2-25, 2-26, 2-27, 2-28, 2-31, 3-28, 3-17, 3-18, 3-19, 3-20, 3-21, 3-22, 3-24, (Priedas Nr. 3 „Durų nuotrauka I“, atidarymo kryptis naujų durų kairinės, 19 vnt.).
Esamos dvivėrės durys (angos plotis apie 137 cm., angos aukštis apie 209 cm.): 2-29, 2-39, 3-35, 3-23, (Priedas Nr. 3 „Durų nuotrauka I“, atidarymo kryptis naujų durų dešininės, 4 vnt.).
Esamos dvivėrės durys su stiklintu viršduriniu langu (angos plotis apie 137 cm., angos aukštis apie 267 cm.): 2-40, 2-41, 2-43, 2-46, 2-47, 2-49, (Priedas Nr. 4 „Durų nuotrauka II“ atidarymo kryptis naujų durų kairinės, 6 vnt.).
Esamos dvivėrės durys su stiklintu viršduriniu langu (angos plotis apie 137 cm., angos aukštis apie 267 cm.): 2-44, 2-48, 2-50, (Priedas Nr. 4 „Durų nuotrauka II, atidarymo kryptis naujų durų dešininės, 3 vnt.)
Esamos vienvėrės durys (angos plotis apie 98 cm., angos aukštis apie 209 cm.): 1-75, 1-76, 2-45, (Priedas Nr. 5 „Durų nuotrauka III, atidarymo kryptis naujų durų dešininės, 3 vnt.).
Esamos vienvėrės durys (angos plotis apie 98 cm., angos aukštis apie 209 cm.): 3-30, (Priedas Nr. 5 „Durų nuotrauka III, atidarymo kryptis naujų durų kairinės, 1 vnt.).
Esamos vienvėrės durys su stiklintu viršduriniu langu (angos plotis apie 98 cm., angos aukštis apie 265 cm.): 2-42, (Priedas Nr. 6 „Durų nuotrauka“ IV, atidarymo kryptis naujų durų kairinės, 1 vnt.).
Esamos vienvėrės durys drėgnose patalpose (angos plotis apie 98 cm., angos aukštis apie 209 cm.): 2-38, 2-23, 2-22, 2-12, 3-7, (Priedas Nr. 7 „Durų nuotrauka“ V, atidarymo kryptis naujų durų kairinės (5 vnt. drėgmei atsparios).
Esamos vienvėrės durys drėgnose patalpose (angos plotis apie 98 cm., angos aukštis apie 209 cm.): 2-20, 2-30, 3-15, 2-14, 2-15, 3-9, 3-10, (Priedas Nr. 7 „Durų nuotrauka“ V, atidarymo kryptis naujų durų dešininės (7 vnt. drėgmei atsparios).



	Senų durų išėmimas, esamų angų pritaikymas standartinių dydžių durims (esamo tinko numušimas, plytos nupjovimas (pagal poreikį)), naujų durų įstatymas, tvirtinimas, reguliavimas, angokraščių užtaisymas, glaistymas, dažymas 
Durys angos turi būti pritaikytos keturių dydžių durims* (žr. priedą Nr. 1 ir Nr. 2) kurių 1 dydis: plotis - 90 cm, aukštis - 210 cm; 2 dydis: plotis - 90 cm, aukštis – 270 cm; 3 dydis: plotis – 140, aukštis -  210 cm, 4 dydis: plotis – 140 cm, aukštis- 270. Durys turi užtikrinti  ISO 21542:2011, 18.1.2 skyriaus reikalavimus: visų keičiamų durų laisvasis plotis turi būti bent 850 mm arba didesnis. Išimtys gali būti taikomos, kai durys keičiamos laikančiojoje pastato konstrukcijoje. Durys turi atsidaryti į patalpų (ne į koridorių) vidų, išskyrus tualeto ir dušo patalpų, pritaikytų ŽSP, durys- jos atsidaro į išorę). Visos durys turi būti be naujai montuojamų slenksčių. Varčios spalva ir staktos spalva derinama su užsakovu. Rankenos – svertinės, spynos - su užraktais. Rankenų, spynų spalva artima derinama su užsakovu. Durys su pritraukėjais. 
Privaloma laikytis punktų 5.3. -5.8. reikalavimų. Prieš tvirtinant durų užsakymą  spalvos, dažų blizgumas derinami raštu su kontaktiniu asmeniu, nurodytu V skyriaus 7 punkte). 

	2. 60 vnt. slenksčių sužeminimas
	Pagrindinio korpuso  trijuose aukštuose yra  12-a patalpų  su medžio masyvo durų slenksčiais, apsunkinančiais patekimą į patalpas. Darbų atlikimo metu atliekamas durų slenksčių koregavimas (žeminimas iki maksimaliai 20 mm, minimaliai iki esamų grindų lygio) patalpose: 1-13, 1-14, 1-16,1-24, 2-8, 2-9, 2-10, 2-17, 3-2, 3-3, 3-4, 3-12 (žr. priedą Nr. 8 „Durų nuotrauka VI“, priedą Nr. 1 „Keičiamos durys pastatų planuose“)
	Esamų durų stakta ir slenkstis yra  iš medienos masyvo. Slenksčius būtina pažeminti iki ne aukščiau kaip 20 mm ir ne žemiau kaip iki koridoriaus ir  patalpų grindų lygio. Paliekama slenksčio dalis dažoma medinėms grindims skirtais dažias, laikantis dažų gamintojo pateikiamos dažymo technologijos. Dažų spalva derinama su užsakovu. Laikytis 5.2. punkto reikalavimų.

	
	II korpuse yra 48 durys su medžio masyvo durų slenksčiais, apsunkinančiais patekimą į į patalpas. Durų slenksčių pažeminimas pagal prie šios specifikacijos pateikiamus patalpų planus: (žr. Priedą Nr. 9 Durų nuotrauka VII ir  priedą Nr. 10 „II korpusas“): patalpos Nr. 1-3, 1-6, 1-7,1-8, 1-13, 1-14, 1-15, 1-16, 1-18, 1-28, 1-27, 1-26, 1-25, 1-22, 1-21, 2-3, 2-7, 2-8, 2-9, 2-10, 2-11, 2-15, 2-16, 2-17, 2-18, 2-20, 2-23, 2-24, 2-27, 2-28, 2-29, 2-30, 3-5, 3-3, 3-2, 3-9, 3-10, 3-12, 3-13, 3-14, 3-15, 3-16, 3-18, 3-30, 3-29, 3-28, 3-27, 3-24, 3-23, 3-20.
	Durų stakta ir slenkstis yra  iš medienos masyvo. Slenksčiai būtina pažeminami iki ne aukščiau kaip 20 mm ir ne žemiau kaip iki koridoriaus ir  patalpų grindų lygio. Paliekama slenksčio dalis dažoma medinėms grindims skirtais dažias, ;laikantis dažų gamintojo pateikiamos dažymo technologijos. Dažų spalva ir blizgumas - pagal durų staktą.

	3. 7 vnt. tualeto patalpų įrengimas žmonėms su specialiaisiais poreikiais (sutrumpintai – ŽSP)
	Pagrindiniame ir pagalbiniame korpuse, Mokyklos g. 2,  II ir III aukštuose esančiose tualeto patalpose  (žr. Nr. 12 Pastato byla Mokyklos g. 2) Nr.  2-12 ir 2-13, 3-7 ir 3-8 (berniukų tualeto patalpos), 2-14 ir 2-15, 3-9 ir 3-10 (mergaičių tualeto patalpos), atidalinant nuo esamų patalpų minimalius plotus, reikalingus tualeto patalpoms, pritaikytoms ŽSP poreikiams,  įrengiamos ŽSP pritaikytos tualeto patalpos su atskirais įėjimais (paprastojo remonto apimties darbai) -  atskiriama patalpų Nr. 2-13 ir 2-14 dalis suformuojant naują tualeto patalpą ŽSP, atskiriama patalpų Nr.  3-8 ir 3-9 dalis,  suformuojant naują tualeto patalpą pritaikytą ŽSP. 
Patalpoms Nr. 2-12, 2-15, 3-7 ir 3-10  suformuojami nauji, atskiri įėjimai.
Bendras patalpų 2-12, 2-13, 2-14, 2-15,  dydis  895 x 220 cm. ir trečio aukšto patalpų 3-7, 3-8, 3-9, 3-10 dydis 895 x 220 cm. 
	Tualetai ŽSP įrengiami vadovaujantis STR 2.03.01:2019 15 sk. ir ISO 21542:2011 26 reikalavimais. 
Montuojami  nauji sensoriniai vandens čiaupai, kurie užtikrins vandens nepratekėjimą ir vandens tausojimą,  klozetai su dvigubu nuleidimo mechanizmu.
Laikytis 5.1. punkte nurodytų reikalavimų

	
	Pagrindinio korpuso, Mokyklos g. 2,  II aukšte, patalpose Nr. 2-20 ir 2-21 (berniukų tualeto patalpos), Nr. 2-23 ir 2-24 (mergaičių tualeto patalpos), Nr. 2-22 (mokytojų tualeto patalpa) (žr. Nr. 12 Pastato byla Mokyklos g. 2) (pastarojo sienoje už klozeto yra ventiliacinė šachta), atidalinus dalį jų ploto, planuojama įrengti ŽSP tualeto patalpą, 2-22 patalpoje įrengiant naują sieną trijų patalpų 2-20, 2-23  2-22 nuo koridoriaus pusės pagal keliamus minimalius tualeto patalpoms, pritaikytoms ŽSP, išmatavimus. Virš 2-22 patalpos trečiame aukšte 3-15, 3-16, 3-17  esančiose pagalbinėse patalpose įrengiama nauja tualeto patalpa, pritaikyta ŽSP
	Montuojami  nauji sensoriniai vandens čiaupai, kurie užtikrins vandens nepratekėjimą ir vandens tausojimą,  klozetai su dvigubu nuleidimo mechanizmu.
Laikytis 5.1. punkte nurodytų reikalavimų

	
	Tualeto patalpos II korpuso, Mokyklos g. 6, visuose trijuose aukštuose nėra pritaikytos ŽSP (žr. Priedą Nr. 10 II korpusas ir Nr. 13 II korpuso san. mazgų patalpos).
Dabartinėse patalpose 1-12, 2-14 ir 3-11, pastato ankstesnio remonto metu buvo įrengta tualeto patalpa ŽSP, neatitinkanti šių dienų normatyvinių reikalavimų - per mažos ir sumontuota netinkama įranga, dalies privalomos iš vis nėra. Privaloma pritaikyti ŽSP tualeto patalpas dabartiniams reikalavimams.
	Montuojami  nauji sensoriniai vandens čiaupai, kurie užtikrins vandens nepratekėjimą ir vandens tausojimą,  klozetai su dvigubu nuleidimo mechanizmu.
ŽSP tualetuose privalo būti įrengtas vandens trapas.
Grindys ir sienos (iki lubų) klijuojamos homogenine PVC danga. Įrengiamos pakabinamos gipskartonio lubos 2.80* aukštyje.
Privaloma laikytis 5.1. punkte nurodytų reikalavimų.

	4. 1 vnt. dušo patalpos įrengimas asmenims su specialiais poreikiais
	Vietoje sanitarinių patalpų pagrindiniame korpuse, pagal pastato bylos planą 2-34 ir 2,35 reikia įrengti dušo patalpą neįgaliajam.
	Pridedamas projektas (žr. Nr. 11 „San. Mazgo remontas“). Laikytis 5.1. punkte nurodytų reikalavimų


* - tikslinama statybos metu.

4. Kadangi darbų vykdymo laikotarpiu kitose pastatų patalpose numatyta tęsti įprastą švietimo veiklą, Rangovas privalo organizuoti darbus taip, kad jie netrukdytų pastatuose vykdomai įprastinei veiklai. 
Rangovas turi užtikrinti, kad viso darbų atlikimo laikotarpiu būtų užtikrintas nepertraukiamas inžinerinių sistemų (elektros, vandentiekio, nuotekų, šildymo, vėdinimo, ryšių tinklų ir kt.) veikimas kitose pastatų dalyse, kuriose nevykdomi darbai. 
Jeigu dėl atliekamų darbų numatomi laikini inžinerinių tinklų atjungimai ar sutrikimai, apie tai būtina iš anksto raštu informuoti gimnazijos direktorei ir suderinti inžinerinių tinklų atjungimo laikotarpį raštu, siekiant turėti kiek įmanoma mažiau trukdžių kitų patalpų naudotojams.
 Tokie laikini sutrikimai turi būti kuo trumpesni ir, jei įmanoma, vykdomi ne mokyklos darbo metu. 
Rangovas atsako už tai, kad dėl jo veiklos nekiltų rizika pastatų naudotojų saugumui, būtų išvengta nereikalingo triukšmo, statybinių dulkių ar kitų neigiamų poveikių įprastai pastatų eksploatacijai.
5. Pritaikymo asmenims su specialiais poreikiais reikalavimai remontuojamoms patalpoms:
5.1.  Aplinkos pritaikymą žmonėms su negalia Statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ kuriame pateikiamos nuorodos į tarptautinius ISO standartus, vienas iš jų ISO 21542:2011. Pagal ISO 21542:2011 “Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas” ( Building construction — Accessibility and usability of the built environment). Žemiau pateikiama informacija, kas privalo būti įrengta patalpoje:
· Tualetuose durų tarpdurio minimalus laisvasis plotis – 850 mm, o juose įrengiamų unitazų viršus turi būti 430 – 520 mm aukštyje nuo grindų paviršiaus;
· Durys privalo atsidaryti į išorę (negali atsidaryti į tualeto patalpos vidų);
· Abipus unitazo turi būti įtaisyti turėklai;
· Šalia unitazo sėdynės turi būti įrengtas nepriklausomas vandens šaltinis (bide dušiukas apsiplovimui), prireikus – grindinė vandens nutekėjimo sistema (trapas grindyse);
· Grindų paviršius turi būti neslidus ir kietas;
· Tualeto patalpoje turi būti užtikrinamas geras apšvietimas (Praustuvo srityje, 800 mm aukštyje nuo grindų lygio, matuojamas mažiausias apšvietimas turi būti 200 liuksų);
· Turi boti įrengti šviesos jungikliai arba šviesa turi automatiškai įsijungti asmeniui įėjus i patalpą. Neturėtų būti įrengiami arba naudojami šviesos jungikliai su laikmačiais;
· Tualeto patalpoje turi būti pritvirtinti ne mažiau du kabliai rūbams ir daiktams pasikabinti. Drabužių kabliai turi būti įtaisyti (1 050-1 400) mm aukštyje.
· Veidrodis, kurio viršutines briaunos aukštis bent 1 900 mm, apatines briaunos aukštis ne didesnis kaip 900 mm nuo grindų;
· (800-1 100) mm aukštyje nuo grindų įrengtas muilo dozatorius;
· (800-1 100) mm aukštyje nuo grindų pakabinti rankšluosčiai arba rankų džiovintuvas;
· Patalpoje turi būti šiukšlinė (tik jos negalima statyti vežimėlio manevravimo zonoje;
· (600-700) mm aukštyje nuo grindų pakabintas tualetinio popieriaus dozatorius;
· Praustuvo viršus turi būti (750-850) mm aukštyje nuo grindų;
· Visuose prieinamuose tualetuose turi būti įrengta pagalbos signalizacija, kurią galėtų pasiekti ant unitazo sėdynes sėdintis arba ant grindų gulintis asmuo. Ši signalizacija turėtų būti sujungta su skubios pagalbos punktu arba vieta, kurioje yra padėti galintis darbuotojas. Turėtų būti pateikiamas vaizdinis ir garsinis grįžtamasis ryšys, pasinaudojus signalizacija nurodantis, kad skubios pagalbos iškvietimas patvirtintas ir imtasi priemonių. Signalizacijos valdymo įtaisas turėtų boti raudona traukiamoji virve su dviem 50 mm skersmens žiedais, kurių vienas nustatytas (800-1 100) mm, kitas 100 mm aukštyje nuo grindų.
5.2. Bet koks iškilus slenkstis negali būti aukštesnis nei 20 mm. Jo šviesos atspindžio vertė (LRV) turi bent 30 balų skirtis nuo grindų. (ISO 21542:2011, 10.1 sk.).
5.3. Durų atidarymo mechanizmai ir furnitūra parenkama taip, kad duris būtų patogu atidaryti bet kuria ranka, delnu, sugniaužtu kumščiu ar net alkūne. Lengvai suimamos,  nereikalaujančios stipraus spaudimo ar sukimo - maksimalus reikalingas jėgos dydis ne daugiau kaip 30N (apie 3 kg.), įrengtos nuo 80 iki 110 cm aukštyje nuo grindų.
5.4. Durų užraktai, rankenos, skambučiai ir kiti įtaisai, sudarantys galimybę patekti į tam tikrą vietą, turi būti lengvai identifikuojami, pasiekiami ir naudojami. Durų furnitūra turi būti išdėstyta 800–1 000 mm, pageidautina 900 mm aukštyje. (ISO 21542:2011, 18.1.11 sk.)
5.5. Durų furnitūra turi turėti galimybę ją valdyti viena ranka. (ISO 21542:2011, 18.1.11 sk.)
5.6.  Abipus durų turi būti pakankamai erdvės, kad neįgaliųjų vežimėlyje sėdintys asmenys galėtų pasiekti durų valdymo įtaisus ir pervažiuoti per duris. (ISO 21542:2011, 18.1.11 sk.).
5.7. Abipus durų turi būti pakankamai erdvės, kad neįgaliųjų vežimėlyje sėdintys asmenys galėtų pasiekti durų valdymo įtaisus ir pervažiuoti per duris. (ISO 21542:2011, 18.1.11 sk.) Papildomos priemonės:
5.8.  Durų savaiminio uždarymo priemonės turi būti projektuojamos taip, kad joms atidaryti reikėtų ne didesnės nei 25N jėgos. Kitu atveju turi būti apsvarstytas durų atidarymo įtaisų įrengimas.
5.9. Tualetai neįgaliesiems pastatuose įrengiami vadovaujantis STR 2.03.01:2019 15 sk. ir ISO 21542:2011 26.

IV SKYRIUS
STANDARTAI IR NORMINIAI DOKUMENTAI

6. Rangovas privalo vadovautis statybos techniniu reglamentu STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, 
7. Garantiniai terminai taikomi pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų
galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių statybos darbų kokybę bei garantinius įsipareigojimus nuostatas. Šie teisės aktai nustato Rangovo atsakomybę už atliktų darbų kokybę, garantinius terminus, defektų šalinimą bei kitas su garantiniu aptarnavimu susijusias sąlygas.

V SKYRIUS
STATYBOS DARBŲ ATLIKIMO GRAFIKAS. KONTAKTINIO ASMENS DUOMENYS

8. Vidaus statybos darbams  yra skirtas 150 k. d. laikotarpis su galimybe vieną kartą laikotarpį pratęsti iki 30 k. d. Dėl darbų pradžios ir iškilusių klausimų prašome susisiekti su Ignalinos savivaldybės administracijos Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyresniuoju specialistu Povilu Trapiku, adresu Ateities g. 23, Ignalina, 10 kab., tel. Nr. (0 386)32 700, el. paštas: povilas.trapikas@ignalina.lt

VI SKYRIUS
APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI

9. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau šiame skyriuje – Tvarkos aprašas) 2 priedo 151 punktu (įsigaliojo 2026-05-11, LR aplinkos ministro 2026 m. vasario 12 d. įsakymas Nr. D1-20), perkant pastatų paprastojo remonto darbus taikomi šie minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:
9.1. Remonto darbams naudojamos statybinės medžiagos turi atitikti Tvarkos aprašo 2 priedo XIII skyriuje „Statybinės medžiagos“ nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, o kiti su paprastojo remonto darbais susiję produktai (jei bus naudojami ir (ar) montuojami) turi atitikti jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Tvarkos aprašo 2 priedo XIV skyriuje „Patalpų apšvietimas“, XV skyriuje „Vandens maišytuvai ir dušai“ ir XVI skyriuje „Vandens šildytuvai“;
9.2. Darbams vykdyti naudojama (mažoji) statybinė technika (<45 kW galios) turi būti varoma elektra arba atitikti V etapo vidaus degimo variklių tipo reikalavimus, nustatytus Reglamentu (ES) 2016/1628.
10. Atitiktį 9.1 papunktyje nurodytiems reikalavimams Rangovas pagrindžia paprastais dokumentais – gamintojo ar tiekėjo techniniu aprašu, eksploatacinių savybių deklaracija (DoP) ar kitu lygiaverčiu dokumentu, kuriame nurodyti naudojamos medžiagos ar produkto techniniai parametrai. Šie dokumentai teikiami ne pasiūlymo, o Sutarties vykdymo metu – tik prieš pradedant naudoti konkrečią medžiagą ar produktą (durys, slenksčiai, vandens maišytuvai ar kitą), ir tik dėl tų medžiagų/produktų, kurie faktiškai bus naudojami šiuose darbuose.
Atitiktį 9.2 papunkčiui Rangovas pagrindžia gamintojo techniniu dokumentu ar ES atitikties deklaracija, patvirtinančia, kad naudojama technika yra elektrinė arba atitinka V etapo variklio reikalavimus; papildomų dokumentų dėl rankinių elektrinių įrankių nereikalaujama.


VII SKYRIUS
PRIEDAI

1. Nr. 1 “Keičiamos durys pastatų planuose“, 5 psl.;
2. Nr. 2 „Durų specifikacija“ , 7 psl.;
3. Nr. 3 „Durų nuotrauka I“, 1 psl.;
4. [bookmark: _Hlk204153089]Nr. 4 „Durų nuotrauka II“, 1 psl.;
5. Nr. 5 „Durų nuotrauka II“, 1 psl.;
6. Nr. 6 „Durų nuotrauka II“, 1 psl.;
7. Nr. 7 „Durų nuotrauka II“, 1 psl.;
8. Nr. 8 „Durų nuotrauka II“, 1 psl.;
9. Nr. 9 „Durų nuotrauka II“, 1 psl.;
10. Nr. 10 „II korpusas, 3 psl.
11. Nr. 11 „San. Mazgo remontas“, 32 psl.;
12. Nr. 12 Pastato byla Mokyklos g. 2, 28 psl.;
13. Nr. 13 II korpuso san. mazgų patalpos, 3 psl.
14. Nr. 14 II korpuso, Mokyklos g. 6, kadastro byla, 25 psl;
15. III_SA dalis_Mokyklos g. 2, Ignalina_19-19, 1 lapas;
16. III_SA dalis_Mokyklos g. 2, Ignalina_67-69, 3 lapai;
17. III_SA dalis_Mokyklos g. 2, Ignalina_96-96, 1 lapas.
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