MOKYKLINIŲ BALDŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Visi baldai turės būti pristatyti bei sumontuoti adresu: Mokolų g. 61-1, Marijampolė. 
3. Jeigu techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjas gali pateikti lygiavertį arba geresnių parametrų sprendinį.
4. Baldams turi būti taikomas ne mažesnis kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantinis terminas, kuris skaičiuojamas nuo jų perdavimo Užsakovui dienos.
5. Pardavėjas savo transportu, be papildomo mokesčio, pristato baldus į Užsakovo nurodytą vietą, sumontuoja, paruošia naudojimui ir perduoda Užsakovui naudoti.
6. Gaminio vizualizacija yra informacinio pobūdžio. Prekių spalvas Pardavėjas turės susiderinti su Perkančiąja organizacija vietoje. 


APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

	Reikalavimas
	Atitiktį įrodantys dokumentai

	1. Ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas
	a) Galiojantis FSC®100 arba PEFC, arba kitas darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, arba
b) Pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba
c) kiti lygiaverčiai įrodymai.
  Sutarties vykdymo metu, pirkimo vykdytojui paprašius, tiekėjas
pateikia įrodymus dėl šio reikalavimo laikymosi.



	2. visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą;

	a) Ekologinis ženklas Nordic Swan arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, yra paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal nurodytą standartą, arba
b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba
c) gamintojo techniniai dokumentai, arba
d) saugos duomenų lapas, arba
e) kiti lygiaverčiai įrodymai.
  Sutarties vykdymo metu, pirkimo vykdytojui paprašius, tiekėjas
pateikia įrodymus dėl šio reikalavimo laikymosi.



	3. jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų;

	a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos turi perdirbtų medžiagų dalį, arba
b) galiojantis Global Recycled Standard (GRS) arba Recycled Claim Standard (RCS) sertifikatas (kartu su sandorio sertifikatu – Transaction Certificate), įrodantis perdirbto turinio dalį, arba
c) OEKO-TEX® Standard 100 sertifikatas, kurio aprašyme identifikuota perdirbto poliesterio dalis, arba
d) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba
e) gamintojo techniniai dokumentai ar deklaracija, nurodanti perdirbto poliesterio dalį, arba
f) kiti lygiaverčiai įrodymai.
Sutarties vykdymo metu, pirkimo vykdytojui paprašius, tiekėjas pateikia įrodymus dėl šio reikalavimo laikymosi.


	 4. Paviršiams dengti naudojamuose cheminiuose mišiniuose:
4.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, dėl kurių cheminis mišinys klasifikuojamas priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninis (H350, H350i, H351), sukeliantis paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškas reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingas vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškas ar labai toksiškas (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamas ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372); 
4.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);  
4.3. neturi būti chromo (VI) junginių;
4.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.

	a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad paviršiams naudojamuose produktuose nėra/neviršija reikalavime nurodytų medžiagų, arba
b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba
c) gamintojo techniniai dokumentai, arba
d) saugos duomenų lapas, arba
e) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba
f) kiti lygiaverčiai įrodymai.
  Sutarties vykdymo metu, pirkimo vykdytojui paprašius, tiekėjas
pateikia įrodymus dėl šio reikalavimo laikymosi.


	5. Prekių pakuotės
	Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje, antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti
vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies
medžiagos kurio atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu Pasiūlymų vertinimo etape:
Jei tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami.
Sutarties vykdymo etape:
Sutarties vykdymo metu, jeigu prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju tiekėjas patiekdamas prekes pirkimo vykdytojui, turi pateikti prekės (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti  (perdirbamumą) ir (ar) vienalytiškumą (homogeniškumą) patvirtinančius dokumentus:
(pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus).
Sutarties vykdymo metu, pirkimo vykdytojui paprašius, tiekėjas
pateikia įrodymus dėl šio reikalavimo laikymosi.





	Prekės pavadinimas
	Kiekis
	Keliami reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas, atitiktis iškeltam reikalavimui techninėje specifikacijoje
	Įrodymui pridedami pirkimo sąlygų 6.12.5 papunktyje nurodyti dokumentai. Nurodytini pagal pirkimo sąlygų 6.12.5 papunktį pateiktų dokumentų pavadinimai ir puslapio numeris/vieta tekste, kuriame grafiškai nurodyta (pastebimai pažymėta – spalvotai pažymėta ir/ar nurodyta rodyklėmis, ir/ar pabraukta) konkrečios teikiamų dokumentų vietos, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašytina, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

	Mokinio stalas
1-05; 4vnt
	695vnt.
	Baldo orientacinis vaizdas (Orientacinis
	Pateikti siūlomo realaus baldo nuotrauką (-as), nurodant gamintoją ir modelį.

	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:



	1-06 4vnt
1-22; 4vnt
1-56; 16vnt
1-61 ; 24vnt
1-62 ; 24vnt
1-63 ; 24vnt
1-64 ; 24vnt
1-102; 30vnt
2-02; 24vnt
2-04 ; 24vnt
2-05 ; 24vnt
2-06 ; 24vnt
2-22 ; 22vnt
2-24 ; 3vnt
2-28 ; 28vnt
2-29 ; 28vnt
2-30 ; 28vnt
3-02 ; 24vnt
3-03 ; 24vnt
3-04 ; 24vnt
3-05 ; 24vnt
3-06 ; 28vnt
3-15; 20vnt
3-16; 14vnt
3-24; 20vnt
3-25; 28vnt
3-27; 20vnt
3-29 ; 20vnt
3-30 ; 28vnt
3-31 ; 28vnt
3-32 ; 28vnt K-4 6vnt.
	
	vaizdas pateikiamas tik
iliustraciniais tikslais ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti identiško
gaminio):

[image: ]

	
	

	
	
	1. Stalviršio forma – stačiakampio. Stalviršio išmatavimai: 500x700mm (+-
20mm). Kampai užapvalinti. Stalviršio briaunos turi turėti
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:



	
	
	vientisą užapvalintą tvirtą užbaigimą nenaudojant laminavimo juostelių.
	
	

	
	
	2. Darbo paviršius – atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, nenaudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos;
Darbo paviršius  atsparus drėgmei ir temperatūrai iki 170 °C
Stalviršio storis  10-13mm
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	
	
	3. Stalviršio viršutinėje dalyje turi būti speciali vieta pieštukams pasidėti, ji turi būti vientisa su stalviršiu be
papildomų įdėklų.
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	
	
	4. Stalas turi turėti aukščio reguliavimo opcija su aukščio fiksavimo galimybe ne mažiau kaip trijose padėtyse (pagal LST EN 1729-2:2023
Standartą arba lygiavertį).
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	
	
	5. Stalo aukščio reguliavimo mazgas privalo turėti mažiausiai keturis tvirtus varžtus, kurių įsukamo sriegio ilgis 50mm (+-5mm)
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	
	
	6. Stalai turi susidėti taip, kad mokiniai galėtų dirbti pavieniui ir grupėmis, sudaryti galimybę atsisėsti iš
abiejų stalo pusių.
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:



	
	
	7. Po stalviršiu turi būti sumontuota 80mm (+-10mm) aukščio perforuota lentynėlė, kurios išmatavimai: 350x250mm (+-
20mm)
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	
	
	8. Prie stalo turi būti primontuotas kabliukas 10kg (+-2kg) kuprinei pasikabinti. Kabliuko montavimo pusę turi būti galima pasirinkti baldų sustatymo klasėje metu.
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	
	
	9. Stalo kojos - metalinės turi būti pagamintas iš 25x50 mm (+-2mm) ir 1,5mm (+-0,1mm) ovalaus metalo profilio.
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	
	
	10. Stalo kojos privalo būti T formos. Viršutinė stalo kojų dalis turi turėti plastikines arba gumines apsaugas nuo trinties (dažų pažeidimo batais ir pan). Kojų apačioje turi būti pritvirtinti plastikiniai „padukai“ grindų apsaugai nuo
braižymo.
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	
	
	11. Stalviršio spalvą turi būti galima rinktis iš ne mažiau nei 2-ių spalvų (pilkos ir baltos).
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	
	
	12. Stalo metalinės dalies spalvą turi būti galima rinktis iš ne
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:



	
	
	mažiau nei 5-ių spalvų.
	
	

	
	
	13. Stalas turi būti to paties gamintojo ir dizaino kaip ir siūloma kėdė, turi atitikti metalinių ir plastikinių detalių
spalvos.
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	
	
	14. Stalai turi būti pilnai paruošti naudojimui (surinkti, sureguliuoti aukščiai atsižvelgiant į mokinių ūgius. Atsižvelgiant į stalų išdėliojimo schemą atitinkamoje pusėje prisukti kabliukai, kad būtų patogu pasikabinti kuprinę). Stalai turi būti tvarkingai išdėstyti klasėje. Turi būti išsivežtos tuščios
pakuotės (kartonai).
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	Mokinio kėdė

1-05;4vnt 1-06;4vnt 1-11; 8vnt
1-12 8vnt; 1-13;8vnt 1-14; 4 vnt
1-22; 4 vnt
1-28; 16 vnt
1-56; 16vnt
1-61 ; 24vnt
1-62 ; 24vnt
1-63 ; 24vnt
1-64 ; 24vnt
1-100; 27vnt 1-101; 12vnt 1-102; 30vnt
	806vnt.
	
Baldo orientacinis vaizdas (Orientacinis vaizdas pateikiamas tik
iliustraciniais tikslais ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti identiško
gaminio):


[image: ]



	Pateikti siūlomo realaus baldo nuotrauką (-as), nurodant gamintoją ir modelį.
.
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:



	2-02; 24vnt
2-04 ; 24vnt
2-05 ; 24vnt
2-06 ; 24vnt
2-22 ; 22vnt
2-24 ; 3vnt
2-28 ; 28vnt
2-29 ; 28vnt
2-30 ; 28vnt
2-32; 28vnt
3-02 ; 24vnt
3-03 ; 24vnt
3-04 ; 24vnt
3-05 ; 24vnt
3-06 ; 28vnt
3-15; 20vnt
3-16; 14vnt
3-24; 20vnt
3-25; 28vnt
3-27; 20vnt
3-29 ; 20vnt
3-30 ; 28vnt
3-31 ; 28vnt
3-32 ; 28vnt K-4 6vnt.
	
	


	
	

	
	
	1. Kėdės kojos privalo būti T formos, pagamintos iš 25x50 mm (+-2mm) ir 1,5mm (+-0,1mm) ovalaus metalo profilio, kuris turi būti nudažytas milteliniu arba
lygiaverčiu būdu.
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:





	2. Kojų apačioje pritvirtinti plastikiniai „padukai“ grindų apsaugai
nuo braižymo. Kojų galai privalo būti uždengti apsauginiais plastikiniais arba
guminiais dangteliais.
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	3. Sėdynė ir atlošas turi būti pagamintas iš vientiso dvigubo liejimo polipropileno (arba lygiavertės) medžiagos ir sėdint atlošo dalis turi išlikti tvirta.
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	4. Sėdimosios dalies storis ties ploniausia vieta 20 mm (+-2 mm)
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	5. Kėdė turi atlaikyti ne mažesnį nei 100 kg svorį, veikiant ją bet kuriuo kampu (tarkim apvertus aukštyn kojom ir užlipant ant jos visu svoriu)
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	6. Sėdima dalis turi turėti išraižytą neslystantį paviršių
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	7. Nugarinės dalies viršuje turi būti suformuota anga rankai, patogiam kėdės
nešimui.
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	8. Kėdės forma turi atitikti nugaros
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:



	išlinkimus, būti ergonominė.
	
	

	9. Turi būti aukščio fiksavimo galimybė ne mažiau kaip trijose padėtyse (pagal LST EN 1729-2:2023
Standartą arba lygiavertį).
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	10. Kėdė aukščio reguliavimo mazgas privalo turėti mažiausiai keturiais tvirtus varžtus, kurių įsukamo sriegio ilgis 50mm (+-5mm)
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	11. Kėdė turi būti to paties gamintojo ir dizaino kaip ir siūlomas stalas, turi atitikti metalinių ir plastikinių detalių spalvos.
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	12. Turi būti galima pasirinkti kėdės sėdimos dalies spalvą ne mažiau nei iš 5-ių
spalvų.
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	13. Turi būti galima pasirinkti kėdės metalinių dalių spalvą ne mažiau nei iš 5-ių spalvų.
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	14. Kėdės turi būti pilnai paruoštos naudojimui (surinktos, sureguliuoti aukščiai atsižvelgiant į mokinių ūgius). Kėdės turi būti tvarkingai išdėstytos klasėje.
Turi būti išsivežtos
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:



	
	
	tuščios pakuotės (kartonai).
	
	

	Mokytojo stalas su stalčių
	8vnt.
	Baldo orientacinis vaizdas (Orientacinis
	Pateikti siūlomo realaus baldo nuotrauką (-as), nurodant gamintoją ir modelį.
.
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	bloku
	
	vaizdas pateikiamas
	
	

	
	
	tik
	
	

	1-05;1 vnt
	
	iliustraciniais tikslais
	
	

	1-06;1 vnt
	
	ir tiekėjas nėra
	
	

	1-11;1 vnt
	
	įpareigotas siūlyti identiško gaminio):
	
	

	1-12;1 vnt
	
	
	
	

	1-13;1 vnt
	
	
	
	

	1-14;1 vnt
1-22;1 vnt
1-103; 1 vnt
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	1. Stalviršio forma – stačiakampio. Stalviršio išmatavimai: 1400x600mm (+-
20mm). Kampai užapvalinti. Stalviršio briaunos turi turėti vientisą užapvalintą tvirtą užbaigimą nenaudojant laminavimo juostelių. Stalo aukštis 750mm (+-50mm)
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	
	
	2. Darbo paviršius – atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi arba lygiavertis. Stalviršio struktūra vienalytė, nenaudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos;
Stalviršio storis  10-13mm (+-1mm)

	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	
	
	3. Turi turėti mažiausiai vieną rakinamą stalčiuką su tylaus uždarymo mechanizmu.
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	
	
	4. Stalo priekis turi būti dengtas metaline plokšte.
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	
	
	5. Stalo kojos - metalinės turi būti pagamintas iš 25x50 mm (+-2mm) ir 1,5mm (+-0,1mm) ovalaus metalo profilio.
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	
	
	6. Viršutinė stalo kojų dalis turi turėti plastikines arba gumines apsaugas nuo
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:



	
	
	trinties (dažų pažeidimo batais ir pan). Kojų apačioje turi būti pritvirtinti plastikiniai arba guminiai „padukai“ grindų apsaugai nuo braižymo.
	
	

	
	
	7. Stalviršio spalvą turi būti galima rinktis iš ne mažiau nei 2-ių spalvų (pilkos ir baltos).
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	
	
	8. Stalo metalinės dalies spalvą turi būti galima rinktis iš ne mažiau nei 5-ių spalvų.

	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	
	
	9. Stalčiaus bloko Išmatavimai 400x470x560mm +-
20 mm.
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	
	
	10. Stalčių blokas turi būti ant ratukų. Turi turėti mažiausiai tris stalčiukus, kurių bent vienas turi būti rakinamas.
Gaminama iš medienos drožlių plokštės (MDP)  ne mažesnio nei 18 mm storio, iš abiejų pusių laminuota aukšto slėgio laminatu HPL  arba lygiaverte medžiaga. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte medžiaga ir jos spalva turi sutapti su HPL spalva.

	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	
	
	11. Viršutinė plokštė turi turėti 10mm +-2mm bortelius, kad
pervežant nenukristų daiktai.
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	Mokytojo kėdė

1-05;1 vnt
1-06;1 vnt
1-11;1 vnt
1-12;1 vnt
1-13;1 vnt
1-14;1 vnt
1-22; 1 vnt
1-56; 1vnt
1-61 ; 1vnt
1-62 ; 1vnt
1-63 ; 1vnt
	37vnt.
	
Baldo orientacinis vaizdas (Orientacinis vaizdas pateikiamas tik
iliustraciniais tikslais ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti identiško
gaminio):
	Pateikti siūlomo realaus baldo nuotrauką (-as), nurodant gamintoją ir modelį.

	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:



	1-64; 1vnt
1-102 ; 1vnt
1-103 ; 1vnt
2-02; 1vnt 2-04;1vnt 2-05; 1vnt
2-06; 1vnt
2-22; 1vnt
2-28 ; 1vnt
2-29 ; 1vnt
2-30 ; 1vnt
2-32; 1vnt
3-02 ; 1vnt
3-03 ; 1vnt
3-04 ; 1vnt
3-05 ; 1vnt
3-06 ; 1vnt
3-15; 1vnt
3-16; 1vnt
3-24; 1vnt
3-25; 1vnt
3-27; 1vnt
3-29 ; 1vnt
3-30 ; 1vnt
3-31 ; 1vnt
3-32 ; 1vnt
	
	
[image: ]

	
	

	
	
	1.Mokytojo kėdė privalo būti ergonominės formos su taisyklingu nugaros išlenkimu
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	
	
	2.Turi būti chromuotas kėdės pagrindas.
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	
	
	3.Turi būti reguliuojamo aukščio 455mm-565mm (+-5mm) ir su mažiausiai penkiais ratukais.
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	
	
	4.Atlošas turi turėti galimybę lankstytis sinchroniškai su sėdyne ir leisti
užfiksuoti pasirinktą
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:



	
	
	polinkio padėtį. Atlošo pasipriešinimo jėga turi automatiškai prisitaikyti prie naudotojo svorio Sėdima dalis minkšta, sėdynės gylis turi reguliuotis 50 mm +-
2mm diapazone
	
	

	
	
	5. Turi būti su patogiomis atramomis rankoms (paminkštintos), rankų atramos turi reguliuotis mažiausiai
trejomis kryptimis
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	
	
	6. Turi būti galima pasirinkti sėdimos dalies spalvą iš ne mažiau 5-ių atspalvių.
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	Minkšti foteliai

1-05;2 vnt
1-06;2 vnt
1-13;2 vnt
1-14;2 vnt
	8vnt.
	Baldo orientacinis vaizdas (Orientacinis vaizdas pateikiamas tik
iliustraciniais tikslais ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti identiško
gaminio):
[image: ]
Siūlomo baldo konstrukciniai ir funkciniai sprendimai turi atitikti pateiktame pavyzdyje nurodytą sprendimą
	Pateikti siūlomo realaus baldo nuotrauką (-as), nurodant gamintoją ir modelį.

	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	
	
	1.Išmatavimai 750x780x750 (h) +-
50mm
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	
	
	2.Karkasas turi būti medinis.
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys
dokumentai:

	
	
	3.Sėdimoji ir nugarinė sofos dalys turi būti
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų
atitikimą įrodantys dokumentai:





	
	
	paminkštintos ne mažiau nei 32 Dns tankio porolonu.
	
	

	
	
	Turi turėti ne mažiau 4-ių metalinių kojų dažytų milteliniu būdu arba lygiavertis.
Metalinės konstrukcijos miltelinis dažymas turi būti išbandytas pagal LST EN ISO 9227:2023 metodą NSS arba lygiavertis. Bandymo trukmė ne mažiau kaip 120 h. Turi būti bandinių įvertinimas po bandymo pagal LST EN ISO 4628-2:2016, LST EN ISO 4628-32:2016, LST EN ISO 4628-4:2016, LST EN ISO 4628-5:2023, LST EN ISO 4628-6:2023 (arba lygiavertis), leistinas nuokrypis ne didesnis kaip 0,05%. Privaloma pateikti tai įrodančius bandymo protokolus kartu su pasiūlymu. Protokolai turi būti išduoti nepriklausomos, akredituotos įstaigos
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	
	
	4.Turi būti galima rinktis gobeleną arba eko odą iš nemažiau
5-ių spalvų. Derinti su PO sutarties vykdymo
metu.
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	Modulinis stalas

1-11; 8 vnt
1-12 8 vnt
1-13;8 vnt 
1-14; 4 vnt
1-28; 16vnt
	44vnt.
	Baldo orientacinis vaizdas (Orientacinis vaizdas pateikiamas tik
iliustraciniais tikslais ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti identiško
gaminio):

[image: ]
	Pateikti siūlomo realaus baldo nuotrauką (-as), nurodant gamintoją ir modelį.

	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:



	
	
	1. Stalviršio forma – keturkampė, su užapvalintais kampais. Stalviršio išmatavimai 730 × 730 mm +-30 mm.
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	
	
	2. Stalus turi būti galima jungti po 3, 4
arba 5 vienetus, sudarant vientisą, simetrišką grupinę modulinę konfigūraciją be tarpų, kuri formuoja uždarą arba beveik uždarą apskritiminę darbo zoną, skirtą mokiniams patogiai
dirbti ratu grupėse.
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	
	
	3. Darbo paviršius – atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi arba lygiavertis). Stalviršio struktūra vienalytė, nenaudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos;
Darbo paviršius  atsparus drėgmei ir temperatūrai iki 170 °C
Stalviršio storis  10-13mm
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	
	
	4. Stalas turi turėti aukščio reguliavimo
opcija su aukščio
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:



	
	
	fiksavimo galimybe ne mažiau kaip trijose padėtyse (pagal LST EN 1729-2:2023
standartą arba lygiavertis). 
	
	

	
	
	5. Stalo kojos metalinės, ne mažiau 4-ių vnt.ir turi būti pagamintos iš 30 mm (+-2mm) diametro ir 1,5mm (+-0,1mm)
storio apvalaus metalo profilio.

Metalinės konstrukcijos miltelinis dažymas  turi būti išbandytas pagal LST EN ISO 9227:2023 metodą NSS (arba lygiavertis). Bandymo trukmė ne mažiau kaip 120 h. Turi būti bandinių įvertinimas po bandymo pagal LST EN ISO 4628-2:2016, LST EN ISO 4628-32:2016, LST EN ISO 4628-4:2016, LST EN ISO 4628-5:2023, LST EN ISO 4628-6:2023 arba lygiavertis, leistinas nuokrypis ne didesnis kaip 0,05%. Privaloma pateikti tai įrodančius bandymo protokolus kartu su pasiūlymu. Protokolai turi būti išduoti nepriklausomos, akredituotos įstaigos
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	
	
	6. Mažiausiai dvi stalo kojos privalo turėti ratukus su fiksatoriais.
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	
	
	7. Stalviršio spalvą turi būti galima rinktis iš ne mažiau nei 2-ių spalvų
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	
	
	8. Stalo metalinės dalies spalvą turi būti galima rinktis iš ne mažiau nei 2-ių
spalvų.
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	Minkštas pufas

1-13;6vnt
	6vnt.
	
Baldo orientacinis vaizdas (Orientacinis vaizdas pateikiamas tik
iliustraciniais tikslais ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti identiško
gaminio):
	Pateikti siūlomo realaus baldo nuotrauką (-as), nurodant gamintoją ir modelį.

	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:



	
	
	[image: ]
Siūlomo baldo konstrukciniai ir funkciniai sprendimai turi atitikti pateiktame pavyzdyje nurodytą sprendimą
	
	

	
	
	1. Forma šešiakampė, visos kraštinės vienodos. Turi susiglausti be tarpų šonais taip formuojant įvairias figūras.
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	
	
	2. Išmatavimai 500x450x400mm (+-
50mm).
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	
	
	3.Pufas privalo turėti mažiausiai 4-ias
kojeles.
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	
	
	4. Turi būti galimybė rinktis medžiagiškumą iš eko odos arba tekstilės, bei iš mažiausiai 5-ių spalvų. Turi būti galimybė rinktis vieną vienos spalvos kitą kitos ir t.t. Derinti su PO sutarties vykdymo
metu.
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	Minkšta kušetė

1-14;1 vnt
	1vnt.
	
Baldo orientacinis vaizdas (Orientacinis vaizdas pateikiamas tik
iliustraciniais tikslais ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti identiško
gaminio):
[image: ]

	Pateikti siūlomo realaus baldo nuotrauką (-as), nurodant gamintoją ir modelį.

	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:



	
	
	Siūlomo baldo konstrukciniai ir funkciniai sprendimai turi atitikti pateiktame pavyzdyje nurodytą
sprendimą
	
	

	
	
	Išmatavimai 1540x760x760 (h) +-
50mm
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	
	
	1.Karkasas turi būti medinis.
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų
atitikimą įrodantys dokumentai:

	
	
	2.Sėdimoji ir nugarinė sofos dalys turi būti paminkštintos ne mažiau nei 32 Dns tankio porolonu arba jam atitinkančia lygiaverčia medžiaga.
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	
	
	3.Turi turėti ne mažiau 4-ių kojų.
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys
dokumentai:

	
	
	4.Turi būti galima rinktis gobeleną arba eko odą iš nemažiau
5-ių spalvų. Derinti su PO sutarties vykdymo
metu.
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	
	
	5.Turi būti galima rinktis galvos atramos pusę (kairėje ar dešinėje)
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	Minkštas pufas

1-22; 24vnt
1-25; 8vnt
1-29; 24vnt
1-65; 39vnt
1-100 ; 6vnt
1-101 ;
10vnt
2-01; 48vnt.
2-19; 32vnt
2-31; 35vnt
3-01,3vnt
3-34; 35vnt
	264vnt.
	Baldo orientacinis vaizdas (Orientacinis vaizdas pateikiamas tik
iliustraciniais tikslais ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti identiško
gaminio):
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Siūlomo baldo konstrukciniai ir funkciniai sprendimai turi atitikti pateiktame
	Pateikti siūlomo realaus baldo nuotrauką (-as), nurodant gamintoją ir modelį.

	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:



	
	
	pavyzdyje nurodytą sprendimą
	
	

	
	
	1. Forma keturkampė, visos kraštinės vienodos. Turi susiglausti be tarpų šonais taip formuojant
įvairias figūras.
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	
	
	2. Išmatavimai 500x500x400mm (+-
50mm).
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	
	
	3.Pufas privalo turėti mažiausiai 4-ias kojeles.
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	
	
	4. Turi būti galimybė rinktis medžiagiškumą iš eko odos arba tekstilės, bei iš mažiausiai 5-ių spalvų. Turi būti galimybė rinktis vieną vienos spalvos kitą kitos ir t.t Derinti su PO sutarties vykdymo
metu.
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	Po pamokinė maisto paruošimo erdvė. kėdės
1-25-1; 6vnt;
	6vnt.
	
Baldo orientacinis vaizdas (Orientacinis vaizdas pateikiamas tik
iliustraciniais tikslais ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti identiško
gaminio):
[image: ]

	Pateikti siūlomo realaus baldo nuotrauką (-as), nurodant gamintoją ir modelį.

	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:



	
	
	
	
	

	
	
	1. Kėdė turi būti ergonominė, korpusas turi būti išlietas iš vientiso plastiko, kuris nugarinėje dalyje yra atskirtas ir įdėtas lankstus mechanizmas prisitaikantis prie sėdinčio žmogaus
masės.
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	
	
	2. Sėdima dalis turi turėti nedidelį įdubimą atitinkantį žmogaus formas.
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	
	
	3. Pagrindas (kojos) turi būti pagamintas iš metalinio vamzdžio  profilio 25x2 mm. (+-
0,5 mm). Metalinės dalys turi būti dažytos milteliniu
arba lygiaverčiu būdu
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	
	
	4. Sėdima ir nugarinės dalys turi būti paminkštintos, medžiagų spalvas turi būti galima rinktis iš ne mažiau nei 5 spalvų iš eko odos
arba tekstilės. Spalvas
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:



	
	
	derinti su PO sutarties vykdymo metu.
	
	

	
	
	5. Nugarinėje dalyje turi būti suformuota anga rankai, patogiam kėdės nešimui
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	
	
	6. Kėdės turi susimauti viena ant kitos ne mažiau 8-ių vnt.
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	Mokinio kėdė 
1-26 ; 16vnt
1-27 ; 3vnt
	19vnt.
	Baldo orientacinis vaizdas (Orientacinis vaizdas pateikiamas tik
iliustraciniais tikslais ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti identiško
gaminio):

identiško
gaminio):




[image: ]
	Pateikti siūlomo realaus baldo nuotrauką (-as), nurodant gamintoją ir modelį.

	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:



	
	
	
	
	

	
	
	1. Kėdės rėmas turi būti sudarytas iš reguliuojamo pneumatinio cilindro ir metalinio dengtu chromu penkiakampės žvaigždės formos pagrindo (arba lygiavertis).
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	
	
	2. Pagrindas turi turėti
ne mažiau 5vnt tvirtų ratukų.
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	
	
	3. Sėdynė ir atlošas turi būti pagamintas iš vientiso dvigubo liejimo polipropileno (arba lygiavertės) medžiagos ir sėdint atlošo dalis turi išlikti tvirta.
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	
	
	4. Sėdimosios dalies storis ties ploniausia vieta 20 mm (+-2 mm)
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	
	
	5. Kėdė turi atlaikyti ne mažesnį nei 100 kg svorį, veikiant ją bet kuriuo kampu (tarkim apvertus aukštyn kojom ir užlipant ant jos visu svoriu)
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	
	
	6. Sėdima dalis turi turėti išraižytą neslystantį paviršių
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	
	
	7. Nugarinės dalies viršuje turi būti suformuota anga rankai, patogiam kėdės
nešimui.
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:



	
	
	8. Kėdės forma turi atitikti nugaros išlinkimus, būti ergonominė.
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	
	
	9. Sėdynės aukštis turi būti reguliuojamas rankenėlės pagalba nuo 415mm iki 470
mm +-20mm
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	
	
	10. Turi būti galima pasirinkti kėdės sėdimos dalies spalvą ne mažiau nei iš 5-ių spalvų.
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	Modulinis stalas
1-29; 64vnt
	64vnt.
	
Baldo orientacinis vaizdas (Orientacinis vaizdas pateikiamas tik
iliustraciniais tikslais ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti identiško
gaminio):

[image: ]

	Pateikti siūlomo realaus baldo nuotrauką (-as), nurodant gamintoją ir modelį.

	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:



	
	
	
	
	

	
	
	1. Stalviršio forma – pusmėnulio
Stalviršio išmatavimai 700 × 600 mm
±30 mm.
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	
	
	2. Kiekvieno stalo stalviršis turi turėti išlenktą įpjovą, kurios geometrija tiksliai atitinka gretimo stalo išorinę kreivinę briauną. Įpjovos ir išorinės briaunos spinduliai turi sutapti taip, kad stalai būtų galimi sujungti į vientisą konstrukciją, stalviršiams susiglaudžiant be tarpų. Sujungus keturis stalus, jų vidinės kreivės turi formuoti vientisą centrinę jungties
geometriją.
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	
	
	3. Darbo paviršius – atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, nenaudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos;
Stalviršio storis  10-13mm ± 1 mm.
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys
dokumentai:



	
	
	
	
	

	
	
	4. Stalas turi būti fiksuoto aukščio (pagal LST EN 1729-2:2023 standartą arba lygiavertis) 

	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	
	
	5. Stalo kojos metalinės ne mažiau 4-ių vnt.ir turi būti pagamintos iš 30 mm (+-2mm) diametro ir 1,5mm (+-0,1mm)
storio apvalaus metalo profilio.

Metalinės konstrukcijos miltelinis dažymas turi būti išbandytas pagal LST EN ISO 9227:2023 metodą NSS. Bandymo trukmė ne mažiau kaip 120 h. Turi būti bandinių įvertinimas po bandymo pagal LST EN ISO 4628-2:2016, LST EN ISO 4628-32:2016, LST EN ISO 4628-4:2016, LST EN ISO 4628-5:2023, LST EN ISO 4628-6:2023 (arba lygiavertis), leistinas nuokrypis ne didesnis kaip 0,05%. Privaloma pateikti tai įrodančius bandymo protokolus kartu su pasiūlymu. Protokolai turi būti išduoti nepriklausomos, akredituotos įstaigos
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	
	
	6. Stalviršio spalvą turi būti galima rinktis iš ne mažiau nei 2-ių spalvų
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	
	
	7. Stalo metalinės dalies spalvą turi būti galima rinktis iš ne mažiau nei 2-ių spalvų.
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	Kėdė
1-29; 80vnt
	80vnt.
	
Baldo orientacinis vaizdas (Orientacinis vaizdas pateikiamas tik
	Pateikti siūlomo realaus baldo nuotrauką (-as), nurodant gamintoją ir modelį.

	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:



	
	
	iliustraciniais tikslais ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti identiško
gaminio):

[image: ]
	
	

	
	
	1. Kėdės kojos privalo būti apverstos V formos pagamintos iš  25 mm (+-2mm)
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:



	
	
	diametro ir  2mm (+-0,1mm) apvalaus metalo profilio, kuris turi būti nudažytas milteliniu arba lygiaverčiu būdu.
	
	

	
	
	2. Kojų apačioje pritvirtinti plastikiniai „padukai“ grindų apsaugai
nuo braižymo.
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	
	
	3. Sėdynė ir atlošas turi būti pagamintas iš vientiso dvigubo liejimo polipropileno (arba lygiavertės) medžiagos ir sėdint atlošo dalis turi išlikti
tvirta.
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	
	
	4. Sėdynės dydis turi būti 440x450 mm. (+-20 mm). Sėdimosios dalies storis ties ploniausia vieta 
20 mm (+-2 mm)
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	
	
	5. Kėdė turi atlaikyti ne mažesnį nei 100 kg svorį, veikiant ją bet kuriuo kampu (tarkim apvertus aukštyn
kojom ir užlipant ant jos visu svoriu)
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	
	
	6. Sėdima dalis turi turėti išraižytą neslystantį paviršių
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	
	
	7. Nugarinės dalies viršuje turi būti suformuota anga rankai, patogiam kėdės
nešimui.
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	
	
	8. Ant kėdės nugarinės dalies išorinės pusės, matomoje vietoje, turi
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:



	
	
	būti speciali vieta su užklijuotu mokyklos logotipu.
	
	

	
	
	9. Kėdės forma turi atitikti nugaros išlinkimus, būti ergonominė.
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	
	
	10. Kėdė turi būti fiksuoto aukščio (pagal LST EN 1729-2:2023 standartą arba lygiavertis) .

	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	
	
	11. Kėdės turi susimauta viena į kitą, ne mažiau nei 5vnt.
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	
	
	12. Kėdės atlošo spalvą turi galima būti rinktis iš ne mažiau nei 5-ių spalvų.
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	
	
	13. Metalo spalvą turi būti galima rinktis iš nemažiau nei 5-ių spalvų.
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	Mokytojo stalas valdomas elektra
1-56; 1vnt
1-61 ; 1vnt
1-62 ; 1vnt
1-63 ; 1vnt
1-64 ; 1vnt
1-102; 1vnt
2-02; 1vnt 2-04;1vnt 2-05; 1vnt
2-06; 1vnt
2-22; 1vnt
2-28 ; 1vnt
2-29 ; 1vnt
2-30 ; 1vnt
2-32; 1vnt
3-02; 1vnt
3-03; 1vnt
	29vnt.
	
Baldo orientacinis vaizdas (Orientacinis vaizdas pateikiamas tik
iliustraciniais tikslais ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti identiško
gaminio):
[image: ]








	Pateikti siūlomo realaus baldo nuotrauką (-as), nurodant gamintoją ir modelį.
.
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:



	3-04 ; 1vnt
3-05 ; 1vnt
3-06 ; 1vnt
3-15; 1vnt
3-16; 1vnt
3-24; 1vnt
3-25; 1vnt
3-27; 1vnt
3-29 ; 1vnt
3-30 ; 1vnt
3-31 ; 1vnt
3-32 ; 1vnt
	
	
	
	

	
	
	1. Stalviršio forma – stačiakampio. Stalviršio išmatavimai : 1400x800mm (+-
20mm).
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	
	
	2. Stalviršis turi būti pagamintas iš MDP plokštės neplonesnės
nei 18mm, dengtos HPL arba lygiavertės. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte medžiaga ir jos spalva turi sutapti su HPL spalva.

	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	
	
	3. Turi turėti ne mažiau dviejų motorų tolygiam pakėlimui užtikrinti.
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	
	
	4. Motorų skleidžiamas garsas ne daugiau kaip 40 dB pagal gamintojo duomenis
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	
	
	5. Turi būti galimybė išsaugoti ne mažiau
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys
dokumentai:



	
	
	trijų stalo pakėlimo aukščių į atmintį.
	
	

	
	
	6. Stalas turi turėti pakėlimo funkciją ne mažesniame nei 500mm diapazone.
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	
	
	7. Stalviršio spalvą turi būti galima rinktis iš ne mažiau nei 2-ių spalvų (pilkos ir baltos).
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	
	
	8. Stalo metalinės dalies spalvą turi būti galima rinktis iš ne mažiau nei 3-ių spalvų.
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	
	
	9. Stalčiaus bloko išmatavimai 400x470x560mm +-
20 mm.
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	
	
	10. Stalčių blokas turi būti ant ratukų. Turi turėti mažiausiai tris stalčiukus, kurių bent vienas turi būti rakinamas.
Gaminama iš medienos drožlių plokštės (MDP) (arba lygiavertės) ne mažesnio nei 18 mm storio, iš abiejų pusių laminuota aukšto slėgio laminatu HPL  arba lygiaverte medžiaga. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte medžiaga ir jos spalva turi sutapti su HPL spalva

	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	
	
	11. Viršutinė plokštė turi turėti 10mm +-2mm bortelius, kad pervežant nenukristų
daiktai.
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	Vienvietis reguliuojam o
aukščio modulinis stalas
1-100;
27vnt 1-101;
12vnt
	39vnt
	
Baldo orientacinis vaizdas (Orientacinis vaizdas pateikiamas tik
iliustraciniais tikslais ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti identiško
gaminio):
	Pateikti siūlomo realaus baldo nuotrauką (-as), nurodant gamintoją ir modelį.
Pasiūlymai, kuriuose pateikiami Perkančiosios organizacijos pateikti pavyzdiniai vaizdai ar jų kopijos, laikomi neatitinkančiais pirkimo sąlygų ir atmetami.
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:



	
	
	[image: ]


	
	

	
	
	1. Stalviršis keturkampis, netaisyklingos formos, turi susidėti į mažiausiai 5-ias skirtingas figūras, kad klasėse galėtų dirbti pavieniui bei grupėse nuo 2 iki 10 mokinių.
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:



	
	
	2. Stalviršio išmatavimai : 720x650mm (+-
20mm). Kampai užapvalinti. Stalviršio briaunos turi turėti vientisą užapvalintą tvirtą užbaigimą
nenaudojant jokių papildomų medžiagų.
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	
	
	3. Darbo paviršius – atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, nenaudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos;
Stalviršio storis  10-13mm

	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	
	
	4. Stalas turi turėti aukščio reguliavimo opcija su aukščio fiksavimo galimybe ne mažiau kaip trijose padėtyse (pagal LST EN 1729-2:2023
Standartą arba lygiavertį) .
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	
	
	5. Stalo kojos metalinės ne mažiau 4-ių vnt.ir turi būti pagamintos iš 30 mm (+-2mm) diametro ir 1,5mm (+-0,1mm)
storio apvalaus metalo profilio.
Metalinės konstrukcijos miltelinis dažymas turi būti išbandytas pagal LST EN ISO 9227:2023 metodą NSS (arba lygiavertį). Bandymo trukmė ne mažiau kaip 120 h. Turi būti bandinių įvertinimas po bandymo pagal LST EN ISO 4628-2:2016, LST EN ISO 4628-32:2016, LST EN ISO 4628-4:2016, LST EN ISO 4628-5:2023, LST EN ISO 4628-6:2023 (arba lygiavertis), leistinas nuokrypis ne didesnis kaip 0,05%. Privaloma pateikti tai įrodančius bandymo protokolus kartu su pasiūlymu. Protokolai turi būti išduoti nepriklausomos, akredituotos įstaigos
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	
	
	6. Turi būti mažiausiai du ratukai
su fiksatoriais.
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:



	
	
	7. Stalviršio spalvą turi būti galima rinktis iš ne mažiau nei 5-ių
spalvų
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	
	
	8. Stalo metalinės dalies spalvą turi būti galima rinktis iš ne mažiau nei 5-ių spalvų.
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	Mokinio stalas dailei 2-32; 28vnt
	28vnt
	
Baldo orientacinis vaizdas (Orientacinis vaizdas pateikiamas tik
iliustraciniais tikslais ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti identiško
gaminio):

[image: ]
	Pateikti siūlomo realaus baldo nuotrauką (-as), nurodant gamintoją ir modelį.
Pasiūlymai, kuriuose pateikiami Perkančiosios organizacijos pateikti pavyzdiniai vaizdai ar jų kopijos, laikomi neatitinkančiais pirkimo sąlygų ir atmetami.
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:



	
	
	
	
	

	
	
	1.Turi susidaryti iš dviejų stalviršių: vienas piešimui su pasvirimo kampu patogiam piešimui. Kitas- horizontali lentynėlė su puodelių laikikliu ir išfrezuota
pieštukine.
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	
	
	2. Pirmo stalviršio forma – stačiakampio. Stalviršio išmatavimai: 500x700mm (+-
20mm). Kampai užapvalinti. Stalviršio briaunos turi turėti vientisą užapvalintą tvirtą užbaigimą
nenaudojant laminavimo juostelių.
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	
	
	3. Antro stalviršio forma – stačiakampio. Stalviršio išmatavimai: 450x250mm (+-
20mm). Kampai užapvalinti. Stalviršio briaunos turi turėti vientisą užapvalintą tvirtą užbaigimą
nenaudojant laminavimo juostelių.
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	
	
	2. Darbo paviršius – atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, nenaudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos;
Darbo paviršius  atsparus drėgmei ir temperatūrai iki 170 °C
Stalviršio storis  10-13mm

	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:



	
	
	4. Stalas turi būti fiksuoto aukščio (pagal LST EN 1729-2:2023 standartą arba lygiavertį).
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	
	
	8. Prie stalo turi būti primontuotas kabliukas ne mažesnei nei 10kg (+-2kg) kuprinei pasikabinti.
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	
	
	9. Stalo kojos - metalinės turi būti pagamintas iš ne mažesnio kaip 25x50 mm (+-2mm) ir ne plonesnio kaip 1,5mm (+-0,1mm) ovalaus metalo profilio.
Metalinės konstrukcijos miltelinis dažymas turi būti išbandytas pagal LST EN ISO 9227:2023 metodą NSS (arba lygiavertį). Bandymo trukmė ne mažiau kaip 120 h. Turi būti bandinių įvertinimas po bandymo pagal LST EN ISO 4628-2:2016, LST EN ISO 4628-32:2016, LST EN ISO 4628-4:2016, LST EN ISO 4628-5:2023, LST EN ISO 4628-6:2023 (arba lygiavertį), leistinas nuokrypis ne didesnis kaip 0,05%. Privaloma pateikti tai įrodančius bandymo protokolus kartu su pasiūlymu. Protokolai turi būti išduoti nepriklausomos, akredituotos įstaigos
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	
	
	10. Viršutinė stalo kojų dalis turi turėti plastikines arba gumines apsaugas nuo trinties (dažų pažeidimo batais ir pan). Kojų apačioje turi būti pritvirtinti plastikiniai „padukai“ grindų apsaugai nuo
braižymo.
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	
	
	11. Stalviršių spalvą turi būti galima rinktis iš ne mažiau nei 2-ių spalvų (pilkos ir baltos).
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	
	
	12. Stalo metalinės dalies spalvą turi būti galima rinktis iš ne mažiau nei 5-ių spalvų.
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:



Visų baldų spalviškumas turi būti derinamas su PO sutarties vykdymo metu.
Baldai turi būti pristatyti į PO nurodytą adresą, surinkti, sureguliuoti aukščiai atsižvelgiant į tos dienos poreikį ir sunešti bei tvarkingai išdėlioti nurodytoje patalpoje. Kabliukai kuprinei turi būti prisukti atitinkamoje pusėje įvertinus stalų išdėstymo klasėje schemą. Turi būti išsivežtos pakuotės (kartonai) likusios po baldų išpakavimo.


	Molbertai tapybai
2-32 28vnt
	28vnt.
	PAVYZDYS

[image: ]
Siūlomas molbertas turi atitikti pavyzdyje pateiktą konstrukcinę schemą, funkcinį zonavimą ir proporcijas. Dizaino sprendiniai ir spalvos gali būti lygiaverčiai.
	
Pateikti siūlomo realaus produkto nuotrauką (-as), nurodant gamintoją ir modelį.

	

	
	
	1. Išoriniai matmenys –750x195(h) mm (+-
10mm)
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys
dokumentai:



	
	
	2.Turi būti pagamintas iš pušies ar kitos ne prastesnės medienos.
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys
dokumentai:

	Laikiklis gitarai
2-30 6vnt.
	6vnt.
	
PAVYZDYS
[image: ]
Laikiklis turi būti panašus į pavyzdį.
	Pateikti siūlomo realaus produkto nuotrauką (-as), nurodant gamintoją ir modelį.

	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	Aktų salės kėdės
1-81 240vnt
	
240vnt.
	
PAVYZDYS
[image: ]

Siūloma kėdė turi būti panaši į pavyzdį.
	
Pateikti siūlomos realios kėdės nuotrauką (-as), nurodant gamintoją ir modelį.

	

	
	
	1.Išoriniai matmenys turi būti 500x650x950 (h)
±50mm
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys
dokumentai:

	
	
	2. Kėdė turi būti stacionari, montuojama prie grindų arba su integruota stabilia atramine konstrukcija.
	Įrašyti tiksliai
	Techninių
parametrų atitikimą



	
	
	
	
	įrodantys dokumentai:

	
	
	3. Rėmas privalo būti metalinis arba sustiprintas metaliniu karkasu. Profilio storis – ne mažesnis kaip 1,2 mm
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys
dokumentai:

	
	
	4. Konstrukcija turi būti pritaikyta montavimui eilėmis.
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys
dokumentai:

	
	
	5. Sėdimoji dalis privalo būti ergonomiškos formos, paminkštinta. Užpildas – poliuretano arba liejamo putų poliuretano.
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys
dokumentai:

	
	
	6. Privalo būti porankiai iš plastiko, medžio arba poliuretano arba lygiavertės medžiagos.
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys
dokumentai:

	
	
	7. Sėdimoji dalis privalo būti su automatinio pakėlimo mechanizmu.
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	
	
	8.Atlošo galinė dalis turi būti plastikinė, medinė arba aptraukta audiniu
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai:

	
	
	9. Konstrukcija turi būti apsaugota milteliniu dažymu arba lygiaverte danga.
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys
dokumentai:

	
	
	10. Apmušalai – audinys arba lygiavertė medžiaga, atspari trinčiai.
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys
dokumentai:

	
	
	11. Turi būti galimybė rinktis spalvas iš ne mažiau kaip 5 spalvinių variantų tame tarpe mėlynos, žalios ir pilkos
	Įrašyti tiksliai
	Techninių parametrų atitikimą įrodantys
dokumentai:
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