Pirkimo sąlygų 2 priedas ,,Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Reikalavimo pavadinimas ir reikalaujama techninė charakteristika*
(ne blogiau kaip)
*nurodyti perkamų prekių kiekiai yra preliminarūs
	Siūloma charakteristika
(nurodomos konkrečių charakteristikų reikšmės arba, kai jų nurodyti nereikalaujama – pateikiamas funkcionalumo ir (ar) techninių savybių aprašymas)**  (Pildo tiekėjas)
**Žodžiai „Atitinka“/ „Taip“/ „Ne mažiau“/ „Ne daugiau“/ „Ne blogiau“ neleidžiami.
	Atitiktį pagrindžiantys dokumentai
(pateikiamas gamintojo dokumentas arba tiksli nuoroda į gamintojo techninę dokumentaciją; nurodomas dokumento pavadinimas ir puslapis arba konkreti vieta, kurioje pagrindžiama atitiktis)***
(Pildo tiekėjas)
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	1. LED ekranas su valdikliais
Kiekis – 1 komplektas
	Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ .

	

	0. 
	Ekrano plotis – 8000 mm ± 5%.
	
	

	0. 
	Ekrano aukštis – 4500 mm ± 5%.
	
	

	0. 
	LED modulių kabinetų gylis – ne daugiau kaip 85 mm.
	
	

	0. 
	Ekrano raiška – ne mažesnė kaip 3000 × 1700 pikselių arba aukštesnė.
	 
	

	0. 
	Matymo kampas (horizontalus/vertikalus): 150°/130° ± 5%.
	
	

	0. 
	Atstumas tarp vaizdo taškų (angl. pixel pitch): iki 2.7 mm.
	
	

	0. 
	Šviesos srautas (angl. brightness) – ne mažiau kaip 5000 nitų (cd/m2).
	
	

	0. 
	Šviesos srauto tolygumas  – ne mažesnis kaip 97%.
	
	

	0. 
	Vaizdo skenavimo dažnis (angl. Refresh rate) – ne mažesnis kaip 7680 Hz. 
	
	

	0. 
	Skanavimo režimas (angl. Scan Mode) – ne mažesnis kaip 1/16.
	
	

	0. 
	Kontrasto santykis – ne mažesnis kaip 15 000:1
	
	

	0. 
	Spalvinė temperatūra – 5000–12 000 K, reguliuojama (pasirinktinai).
	
	

	0. 
	Apsaugos klasė – ne žemesnė kaip IP65 (Priekis/Galas).
	
	

	0. 
	Darbinė temperatūra: nuo -20 °C iki +40 °C.
	
	

	0. 
	Darbinė aplinkos oro drėgmė diapazone – nuo 10% iki 80%.
	
	

	0. 
	Vidutinis energijos suvartojimas – ne daugiau kaip 230 W/m².
	
	

	0. 
	LED ekrano svoris – iki 32 kg/m².
	
	

	0. 
	Techninė priežiūra – galima iš priekinės ir galinės ekrano pusės
	
	

	0. 
	Ekrano moduliai pagaminti iš aliuminio ar lygiaverčio metalo.
	
	

	0. 
	LED ekrano moduliai turi turėti apsaugines plokšteles ant modulio kampų apsaugai nuo pažeidimų transportavimo ar montavimo metu.
	
	

	0. 
	LED ekrano moduliai turi būti su lenkto (angl. curved) sujungimo galimybe, naudojant specialius lenktus sujungimo užraktus (angl. curved locks).
	
	

	0. 
	LED ekrano tarnavimo laikas – ne mažiau kaip 100 000 val.
	
	

	0. 
	Turi būti komplektuojamas su 4 (keturiais) valdikliais / procesoriais
1. Valdiklis / procesorius – 1 vnt.
Valdymo valdiklio jungtys:
skaitmeninių vaizdo įvesties jungčių – ne mažiau kaip 3 vnt.;
RJ45 išvesčių – ne mažiau kaip 20 vnt.
2. Valdiklis / procesorius  – 3 vnt.
Valdymo valdiklio jungtys:
skaitmeninių vaizdo įvesties jungčių – ne mažiau kaip 3 vnt.;
RJ45 išvesčių – ne mažiau kaip 10 vnt.
	
	

	0. 
	Turi būti automatinė vaizdo turinio dydžio pritaikymo prie ekrano raiškos funkcija (angl. Scale).
	
	

	0. 
	Turi būti galimybė išskaidyti bei valdyti ekraną į 4 (keturis) nepriklausomus ekranus.
	
	

	0. 
	Turi turėti CE ženklinimą.
	
	

	0. 
	Kartu su ekranu komplektuojama:
· Valdymo programinė įranga;
· LED ekrano valdiklis (vaizdo signalų apdorojimo procesorius) ir montavimo į 19“ rack tipo spintą komponentai su transportavimo dėže – 4 (keturi) komplektai.;
· Įvadiniai viso ekrano maitinimo laidai;
· Signaliniai viso ekrano maitinimo laidai;
· Maitinimo - jungiamieji tarp modulių laidai;
· Signaliniai  - jungiamieji tarp modulių laidai.
· Pakabinimo konstruktyvas (viso ilgis ne mažiau 16m, viso ne mažiau 32 vnt. laikiklių, vieno pakabinimo laikiklio ilgis ne mažiau 500mm), skirtas LED ekranui kabinti ant aliuminio konstrukcijos ar dekoracijų vamzdžio.
· Transportavimo bei saugojimo dėžės visai siūlomai įrangai ir konstruktyvams.
	
	

	0. 
	Taikomi aplinkosauginiai reikalavimai: 
1. siūloma įranga turi būti suprojektuota taip, kad pagrindiniai funkciniai komponentai (pvz., maitinimo blokai, LED moduliai, ventiliatoriai, valdymo moduliai, įvesties/išvesties moduliai ar kiti gaminio veikimui būtini komponentai) būtų keičiami arba remontuojami nekeičiant viso gaminio;
1. siūloma įranga turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES (RoHS), įskaitant vėlesnius jos pakeitimus, reikalavimus dėl pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo.

	
	Pateikiami atitiktį pagrindžiantys dokumentai: gamintojo techninė dokumentacija, gamintojo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

	1. LED ekrano pastatymo ant žemės konstruktyvas
Kiekis – 1 kompl.
	Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ .

	

	1. 
	Konstrukcijos tipas: mobilus, surenkamas pastatomas ant žemės LED ekrano rėmas
	
	

	1. 
	Paskirtis: LED ekranui maksimalaus dydžio 8x4,5m montuoti renginiuose (viduje / lauke) 
	
	

	1. 
	Suderinamumas: skirtas LED ekranui, kurio dydis ne mažesnis kaip 8,0 × 4,5 m (~36 m²) 
	
	

	1. 
	Konstrukcija: modulinė, leidžianti konfigūruoti skirtingus ekranų dydžius – skaidyti ekraną į mažesnius ekranus bei pastatyti ant žemės.
	
	

	1. 
	Transportavimo bei saugojimo dėžės visam siūlomam konstruktyvo komplektui.
	
	



	1. Vaizdo signalų maišytuvas
Kiekis – 1 vnt.
	Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ .

	

	2. 
	Vaizdo įvesčių skaičius: ne mažiau kaip 6, iš jų:
· ne mažiau kaip 4 vnt. HDMI įvesčių;
· ne mažiau kaip 2 vnt. SDI įvesčių.
	
	

	2. 
	Vaizdo išvesčių skaičius: ne mažiau kaip 5, iš jų:
· ne mažiau kaip 3 vnt. HDMI išvesčių;
· ne mažiau kaip 1 vnt. SDI išvestis;
· ne mažiau kaip 1 vnt. multiview išvestis.
	
	

	2. 
	Palaikoma vaizdo raiška: ne mažiau kaip 3840 × 2160 (4K UHD).
	
	

	2. 
	Palaikomas kadrų dažnis: ne mažiau kaip 60 kadrų per sekundę.
	
	

	2. 
	Vaizdo apdorojimas: ne mažesnis kaip 10 bitų, 4:2:2 spalvų diskretizacija.
	
	

	2. 
	Kiekviena vaizdo įvestis turi integruotą mastelio keitiklį (scaler).
	
	

	2. 
	Vaizdo efektai, ne mažiau kaip:
· Perėjimai (Cut, Mix, Wipe);
· Picture-in-Picture (PiP);
· Key (Luminance ir/arba Chroma);
· Freeze funkcija;
· Fade funkcija.
	
	

	2. 
	Garso įvesčių skaičius: ne mažiau kaip 2 vnt., simetrinės (XLR arba lygiavertės).
	
	

	2. 
	Garso išvesčių skaičius: ne mažiau kaip 2 vnt., simetrinės (XLR arba lygiavertės).
	
	

	2. 
	Garso apdorojimas:
· diskretizavimo dažnis: ne mažesnis kaip 48 kHz;
· skiriamoji geba: ne mažesnė kaip 24 bitai;
· garso įterpimo/išėmimo į/iš vaizdo signalą funkcija (embed/de-embed);
· automatinis garso sekimas pagal vaizdą (angl. Audio Follow Video).
	
	

	2. 
	Valdymo sąsajos:
· ne mažiau kaip 1 vnt. LAN;
· ne mažiau kaip 1 vnt. RS-232 arba lygiavertė;
· ne mažiau kaip 1 vnt. USB.
	
	

	2. 
	Montuojamas į 19″ „rack“ spintą
	
	

	2. 
	Komplektuojama kartu su:
· montavimo į 19“ rack tipo spintą komponentais;
· Maitinimo laidais.
	
	



Prekė turi būti nauja, nenaudota, pagaminta ne anksčiau 2026 m.
Į Prekės kainą turi būti įskaičiuotos montavimo paslaugos bei darbuotojų apmokymas.
Prekės pristatymo terminas (įskaitant montavimą ir darbuotojų apmokymą) – ne vėliau kaip per 80 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo. 
Prekė turi būti pristatyta Kauno valstybiniam muzikiniam teatrui adresu: Laisvės al. 91, LT-44297 Kaunas.
Prekės garantinis laikotarpis – ne mažiau 24 mėn. 
Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti Prekės techninio aptarnavimo atlikimą viso garantinio laikotarpio metu Prekės gamintojo nurodytu periodiškumu (prekės techninis aptarnavimas garantinio laikotarpio metu turi būti įskaičiuotas į Prekės kainą).
Prekė privalo turėti CE ženklinimą. 

