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PASIŪLYMAS SUPAPRASTINTAM PIRKIMUI ATVIRO KONKURSO BŪDU
„KELEIVIŲ INFORMAVIMO ŠVIESLENTĖS VIEŠOJO TRANSPORTO STOTELĖSE“
(Data)
__________
(Sudarymo vieta)
	Tiekėjo pavadinimas ir įm. kodas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visų narių pavadinimai ir įm. kodai: 
Atsakingasis partneris: 
Partneris Nr. 1:
Partneris Nr. 2 ir t.t.:)
	

	Tiekėjo adresas /Jei dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	







	Telefono numeris
	

	Fakso numeris
	

	El. pašto adresas
	


Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visais viešojo pirkimo dokumentais, nustatytais:
1) viešojo pirkimo, atliekamo atviro konkurso būdu, skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
1. Lentelė:
	Eil. Nr.
	Pirkimo objekto pavadinimas
	
Kaina, 
Eur be PVM

	1
	2
	3

	1.
	16 vnt. techninės įrangos, montuojamos keleivių laukimo paviljonuose, kartu su montavimo darbais
	

	2.
	1 vnt. techninės įrangos, montuojamos ant atramos ir atrama, kartu su montavimu
	

	3.
	60 mėn. sistemos palaikymo ir priežiūros paslauga (angl. SaaS – Software as a Service)
	

	Pasiūlymo kaina (1-3 eilučių 3 stulpelio suma), Eur be PVM
	

	PVM (.... %), Eur
	

	Pasiūlymo kaina, Eur su PVM
	


Pastabos:
- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- pasiūlyme kaina nurodoma eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną;

Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme bendrą kainą turi nurodyti Eur su PVM. Bendros kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	

	
	
	



Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /Perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:
	Eil.Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)
	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)

	
	
	

	
	
	


Pastaba. tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Pagal VPĮ 86 str. 9 d. Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. PO prašo konfidencialią informaciją nurodyti aiškiai, pagrįstai, pageidaujama atskiru (-ais) dokumentu (-ais).

Patvirtiname, kad Pasiūlymas galioja ne trumpiau nei 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos.

Pastaba. Jeigu pasiūlymas pasirašomas tiekėjo įgalioto asmens, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas įgaliojimas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija) asmeniui pasirašyti pasiūlymą
(ir kitus su pirkimu susijusius dokumentus).

 
	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas ir pavardė)





Pirkimo sąlygų 6 priedo „Pasiūlymo forma“ 1 priedas

TECHNINĖS ĮRANGOS ATITIKIMAS TECHNINIAMS REIKALAVIMAMS

1. Tiekėjai privalo išsamiai aprašyti siūlomą parametrą ir kartu su pasiūlymu pateikti atitikimą techniniams parametrams pagrindžiančius dokumentus, kaip nurodyta šio Pirkimo sąlygų 6 priedo „Pasiūlymo forma“ 1 priedo „Techninės įrangos atitikimas techniniams reikalavimams ” lentelėje. 
Tiekėjas turi nurodyti konkrečius siūlomos įrangos techninius parametrus.

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas ir reikalavimai
	




Reikalavimas
	



Tiekėjo siūlomos įrangos parametrai (pildo tiekėjas)

	

Nuoroda į gamintojo katalogo ar techninės dokumentacijos psl., kuriame matomas pirkimo objektas su visomis techninėmis charakteristikomis(Įrašyti psl. Nr., esantį dokumentuose / techniniuose aprašuose/kataloguose).
(pildo tiekėjas)

	
Reikalavimai keleivių laukimo paviljonuose montuojamoms švieslentėms


	Gamintojas:
Modelis:


	1.
	Švieslentės ekrano dydis
	Aktyvaus ekrano įstrižainė – ne mažesnė kaip 28 coliai (28"), aktyvaus vaizdo atvaizdavimo srities matmenys – ne mažesni kaip 680 × 190 mm.
	Tikslus
	

	2.
	Švieslentės korpusas
	Ne mažesnis kaip 900x280x90 mm. Korpuso spalva pasirenkama iš standartinės RAL paletės (pavyzdžiui, RAL 7016 ar lygiavertės). 
	Tikslus
	

	3.
	Rezoliucija
	Ne mažesnė kaip 3840 x 1080
	Tikslus
	

	4.
	Svoris
	Ne didesnis kaip 20 kg
	Tikslus
	

	5.
	Montavimas
	Horizontaliai, prie paviljono lubų ar sienelės
	Atitinka/Neatitinka
	

	6.
	Švieslentės technologija
	Švieslentės turi būti elektroninio rašalo (E-Ink) technologijos arba lygiavertės technologijos. Lygiaverte laikoma technologija, kuri užtikrina ne blogesnį matomumą tiesioginėje saulės šviesoje, ne mažesnį matymo kampą ir ne didesnį energijos suvartojimą nei elektroninio rašalo technologija
	Tikslus
	

	7.
	Įrengimo vieta
	Atvirame lauke
	Atitinka/Neatitinka
	

	8.
	Veikimo temperatūra
	Pritaikyta dirbti temperatūroje nuo -20°C iki +60°C
	Tikslus
	

	9.
	Apsauga nuo vandens ir dulkių
	Ne mažesnė nei IP65 klasė pagal EN 60529 standartą arba lygiavertį.
	Tikslus
	

	10.
	Smūgių atsparumo klasė
	Ne mažesnė nei IK9 klasė pagal EN 62262 standartą arba lygiavertį.
	Tikslus
	

	11.
	UV apsauga
	Rėmui ir ekranui naudojama medžiaga, turi būti atspari UV spinduliams
	Nurodyti medžiagą
	

	12.
	Stiklas
	Neblizgus antirefleksiniu arba lygiaverčiu būdu apdorotas stiklas
	Atitinka/Neatitinka
	

	13.
	Matymo kampas
	Ne mažesnis kaip 140 laipsnių
	Tikslus
	

	14.
	Ekrano apšvietimas
	Švieslentės ekrano apšvietimas turi būti valdomas centralizuotai, pagal švieslentės montavimo vietą, paros metų ir apšvietimo lauke lygį. Ekranas privalo šviesti visą laiką, kai yra aktuali realaus laiko eismo informacija, kurią reikia atvaizduoti. Naktį, jeigu nevyksta autobusų eismas, ekranas šviesti neprivalo
	Atitinka/Neatitinka
	

	15.
	Duomenų ryšys
	Švieslentė turi užtikrinti duomenų perdavimą su informacijos valdymo sistema naudojant ne žemesnės kaip 4G mobiliojo ryšio technologiją
	Atitinka/Neatitinka
	

	16.
	Elektros maitinimas
	Švieslentės turi būti maitinamos autonominiu baterijų maitinimo šaltiniu ir jų veikimui neturi būti reikalingas išorinis elektros energijos tiekimas ar saulės baterijos. Turi būti užtikrintas nepertraukiamas švieslenčių veikimas visose įrengimo vietose, nepriklausomai nuo saulės energijos prieinamumo
	Atitinka/Neatitinka
	

	17.
	Baterijos
	Baterijos montuojamos į švieslentės korpusą. Jokie išoriniai kabeliai neturi būti matomi ar pasiekiami. Baterijų tarnavimo laikas ne mažiau kaip 5 metai, esant šioms eksploatavimo sąlygoms:
· informacija atnaujinama ne rečiau kaip kas 30 sekundžių;
· duomenų perdavimui naudojamas integruotas 4G ryšys;
· ekrano apšvietimas valdomas pagal nustatytą grafiką;
· švieslentė veikia lauko sąlygomis Lietuvos klimato sąlygomis.
Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti baterijų veikimo laiką
	Tikslus
	

	Reikalavimai ant atramos montuojamoms švieslentėms

	Gamintojas:
Modelis:

	18.
	Švieslentės ekrano dydis
	Aktyvaus ekrano įstrižainė – ne mažesnė kaip 28 coliai (28"), aktyvaus vaizdo atvaizdavimo srities matmenys – ne mažesni kaip 680 × 190 mm
	Tikslus
	

	19.
	Švieslentės korpusas
	Ne mažesnis kaip 900x280x90 mm. Korpuso spalva pasirenkama iš standartinės RAL paletės (pavyzdžiui, RAL 7016 ar lygiavertės). Tikslią spalvą Pirkėjas suderina su Tiekėju po sutarties įsigaliojimo, prieš pradedant įrangos montavimą
	Tikslus
	

	20.
	Rezoliucija
	Ne mažesnė kaip 3840 x 1080 
	Tikslus
	

	21.
	Svoris
	Ne didesnis kaip 20 kg
	Tikslus
	

	22.
	Montavimas
	Horizontaliai, ant atskiro stulpo, kurio aukštis ne mažesnis kaip 2300 mm nuo žemės paviršiaus
	Tikslus
	

	23.
	Švieslentės technologija
	Švieslentės turi būti elektroninio rašalo (E-Ink) technologijos arba lygiavertės technologijos. Lygiaverte laikoma technologija, kuri užtikrina ne blogesnį matomumą tiesioginėje saulės šviesoje, ne mažesnį matymo kampą ir ne didesnį energijos suvartojimą nei elektroninio rašalo technologija
	Atitinka/Neatitinka
	

	24.
	Įrengimo vieta
	Atvirame lauke
	Atitinka/Neatitinka
	

	25.
	Veikimo temperatūra
	Pritaikyta dirbti temperatūroje nuo -20°C iki +60°C
	Tikslus
	

	26.
	Apsauga nuo vandens ir dulkių
	Ne mažesnė nei IP65 klasė pagal EN 60529 standartą arba lygiavertį.
	Tikslus
	

	27
	Smūgių atsparumo klasė
	Ne mažesnė nei IK9 klasė pagal EN 62262 standartą arba lygiavertį.
	Tikslus
	

	28.
	UV apsauga
	Rėmui ir ekranui naudojama medžiaga, turi būti atspari UV spinduliams
	Atitinka/Neatitinka
	

	29.
	Stiklas
	Neblizgus antirefleksiniu arba lygiaverčiu būdu apdorotas stiklas
	Atitinka/Neatitinka
	

	30.
	Matymo kampas
	Ne mažesnis kaip 140 laipsnių
	Tikslus
	

	31.
	Ekrano apšvietimas
	Švieslentės ekrano apšvietimas turi būti valdomas centralizuotai, pagal švieslentės montavimo vietą, paros metų ir apšvietimo lauke lygį. Ekranas privalo šviesti visą laiką, kai yra aktuali realaus laiko eismo informacija, kurią reikia atvaizduoti. Naktį, jeigu nevyksta autobusų eismas, ekranas šviesti neprivalo
	Atitinka/Neatitinka
	

	32.
	Duomenų ryšys
	Švieslentė turi užtikrinti duomenų perdavimą su informacijos valdymo sistema naudojant ne žemesnės kaip 4G mobiliojo ryšio technologiją
	Atitinka/Neatitinka
	

	33.
	Elektros maitinimas
	Švieslentės turi būti maitinamos autonominiu baterijų maitinimo šaltiniu ir jų veikimui neturi būti reikalingas išorinis elektros energijos tiekimas ar saulės baterijos. Turi būti užtikrintas nepertraukiamas švieslenčių veikimas visose įrengimo vietose, nepriklausomai nuo saulės energijos prieinamumo
	Atitinka/Neatitinka
	

	34.
	Baterijos
	Baterijos montuojamos į švieslentės korpusą. Jokie išoriniai kabeliai neturi būti matomi ar pasiekiami. Baterijų tarnavimo laikas ne mažiau kaip 5 metai, esant šioms eksploatavimo sąlygoms:
· informacija atnaujinama ne rečiau kaip kas 30 sekundžių;
· duomenų perdavimui naudojamas integruotas 4G ryšys;
· ekrano apšvietimas valdomas pagal nustatytą grafiką;
· švieslentė veikia lauko sąlygomis Lietuvos klimato sąlygomis.
Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti baterijų veikimo laiką 
	Atitinka/Neatitinka
	


Kartu su pasiūlymu teikiami:
Prekių gamintojo techninė dokumentacija (katalogai) ir/ar prekės gamintojo deklaracijos (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kiti gamintojo techniniai dokumentai, įrodantys siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams.
PO prašo, kad tiekėjas kartu su pasiūlymu pateiktuose dokumentuose (techniniuose aprašuose, kataloguose ar kt.) aiškiai pažymėtų parametrus, kurie prašomi techninėje specifikacijoje bei pakartojami priedo lentelėje. 
Prašome:
1. Pažymėti kita spalva (išskirti) kiekvieną parametrą, kuris nurodytas lentelėje, ir prie kiekvieno pažymėjimo nurodyti atitinkamą lentelės eilutės numerį. 
2. Nepateikti viso gamintojo katalogo, jei jame yra daug su pirkimu nesusijusios informacijos. Vietoje to užtenka nuskenuoto ar ištraukto puslapio, kuriame aiškiai matomas:
· gamintojo logotipas,
· siūloma įranga (su tuo pačiu modelio pavadinimu ar kodu),
· reikalaujami techniniai parametrai.
Tokiu būdu siekiama palengvinti dokumentų vertinimą ir užtikrinti, kad pateikta informacija būtų aiški, tiksli ir atitiktų pirkimo sąlygas.

2

