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Herbas arba prekių ženklas
(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

PASIŪLYMAS
DĖL DRONŲ IR ROBOTIKOS ĮRANGOS
PIRKIMO 
	
            (Data)
_________________
	
	

	              (Sudarymo vieta)

	
	

	Tiekėjo pavadinimas [jei tai ūkio subjektų grupė, nurodyti: Jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, sudaryta iš: [nurodyti visų parnerių pavadinimus ir įmonės kodus]
Atsakingas partneris [nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė]
	


	Tiekėjo adresas [Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų partnerių adresai]
	


	Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos
	

	Telefono numeris, el. pašto adresas
	


Asmuo atsakingas už pasiūlymą:
	Vardas, pavardė
	

	Adresas
	

	Telefonas
	

	El. paštas
	



Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti subtiekėjus.
	Eil. Nr.
	Subtiekėjo pavadinimas, kodas ir adresas
	Numatomos tiekti prekės
	Sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją

	
	
	
	EUR su PVM
	Proc.

	Subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį[footnoteRef:1] [1:  Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai, kurių kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus. Pateikiama subtiekėjų pasirašytos laisvos formos susitarimo ar pažymos, patvirtinančios sutikimą dalyvauti šiame viešajame pirkime, skaitmeninė kopija.] 


	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	Viso:
	
	


Vykdant sutartį pasitelksim šiuos specialistus, kuriuos ketiname įdarbinti (toliau - kvazisubtiekėjus)[footnoteRef:2] [2:  Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti kvazisubtiekėjai. Pateikiama kvazisubtiekėjų pasirašytas laisvos formos sutikimas, patvirtinantis suteikti sutartyje nurodytas paslaugas ir subteikėjo patvirtinimas, kad laimėjęs konkursą, įdarbins šį specialistą] 

	Eil. Nr.
	Kvazisubtiekėjo vardas ir pavardė
	Kvazisubtiekėjui numatomi perduoti darbai/ paslaugos (įvardinti konkrečiai darbus/ paslaugas);

	
	
	

	
	
	



Vadovaudamiesi konkurso ir žemiau nurodytomis sąlygomis bei terminais, be jokių išlygų ar apribojimų, mes siūlome pristatyti Dronus ir robotikos įrangą, pagal visus pirkimo dokumentų reikalavimus.

Mūsų pasiūlymo kaina:
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Kiekis 
	Vieno vnt. kaina, Eur be PVM
	Bendra kaina, Eur be PVM

	1
	2
	
	3
	4

	1.
	Drono komplektas
	5
	
	

	2.
	Lenktyninio drono komplektas
	22
	
	

	3.
	Surenkamo lenktyninio drono komplektas
	23
	
	

	4.
	Dronų įranga (FPV akiniai, radijo valdiklis, įkroviklis, simuliatorius)
	10
	
	

	5.
	Dronų trasos įranga
	5
	
	

	6.
	Dronų trasa ir įranga – papildomas varžybų komplektas
	1
	
	

	7.
	3D spausdintuvo ir medžiagų komplektas
	2
	
	

	8.
	Daugiafunkcinė lazerinio graviravimo ir pjovimo mašina
	5
	
	

	9.
	Programavimo ir dirbtinio intelekto mokymosi komplektas
	10
	
	

	10.
	Programuojamas Mini Sumo roboto komplektas
	5
	
	

	11.
	Antweight454 tipo robotas
	10
	
	

	12.
	Antweight454 varžybų arena
	1
	
	

	13.
	Liniją sekantis robotas
	12
	
	

	14.
	Litavimo stotelė
	6
	
	

	15.
	LEGO Sumo ringai
	17
	
	

	Pasiūlymo kaina, Eur be PVM:
	

	PVM (21 proc.):
	

	Pasiūlymo kaina, Eur su PVM:
	


	

PASTABOS: 
1) Pasiūlymo kaina nurodoma, paliekant du skaitmenis po kablelio;
2) per didele ir  perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina bus laikoma pasiūlyme nurodyta kaina, kuri viršys 65 100 Eur su PVM;
3) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus teikėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;
4) pridėtinės vertės mokestis bus mokamas Tiekėjui pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su sutarties vykdymu. Keičiantis pridėtinės vertės mokesčiui, sutarties kaina bus perskaičiuojami vadovaujantis sutarties sąlygų nuostatomis.

Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos imtinai.
Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Perkančiosios organizacijos reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. 
	Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima visa, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.
Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 str. 21 d., Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo, patvirtinto Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 92 p., mums netaikoma sąlyga, kad mes esam neatlikę mums paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.

Mes teikiame šį pasiūlymą savo teisėmis [ir kaip jungtinės veiklos partneriai, vadovaujami <pagrindinio jungtinės veiklos partnerio pavadinimas > ] šiam konkursui. 

	
Eil 
Nr. 
	

	Techniniai reikalavimai   		
	Tiekėjas nurodo konkrečią siūlomos prekės techninę charakteristiką. Jei atitiktis pagrindžiama gamintojo dokumentais, papildomai nurodomas dokumento / failo pavadinimas ir puslapis arba nuoroda į gamintojo elektroninį katalogą / techninį aprašymą.
Pildo tiekėjas

	1. DRONO KOMPLEKTAS (5 VNT.) 	

	
	Drono tipas – kompaktiškas nepilotuojamas orlaivis su integruota kamera ir FPV skrydžio galimybe.
	Nurodyti gamintoją ir modelį _____________________ .

	
	Kamera – vaizdo įrašymo raiška ne mažesnė kaip 4K; nuotraukų raiška ne mažesnė kaip 12 MP; vaizdo stabilizavimas mechaninis ir (arba) elektroninis.
	Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)

	
	Skrydžio trukmė – ne trumpesnė kaip 16 min. su viena baterija.

	Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)
Nurodyti trukmę _____.

	
	Navigacija – palydovinė padėties nustatymo sistema arba lygiavertė.
	Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)

	
	Valdymas – komplekte esančiu valdymo įrenginiu.
FPV funkcionalumas – komplekte FPV akiniai, realiuoju laiku perduodantys vaizdą iš drono.
	Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)

	
	Baterijos – ne mažiau kaip 3 įkraunamos baterijos ir kelių baterijų įkroviklis / įkrovimo stotelė.

	Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)
Nurodyti baterijų kiekį _______ .

	
	Drono komplekte privalo būti: dronas, FPV akiniai, valdymo įrenginys, ne mažiau kaip 3 baterijos, įkroviklis, propelerių apsaugos, atsarginių propelerių komplektas ir būtini kabeliai.
	Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)
Nurodyti baterijų kiekį ___________ .

	
	Garantija – ne trumpesnė kaip 24 mėn. Visi komponentai turi būti tarpusavyje suderinami ir parengti naudoti be papildomų esminių komponentų.
	Informacija turi būti pateikta. Nurodyti garantinį terminą ____________ .

	2. LENKTYNINIO DRONO KOMPLEKTAS (22 VNT.)

	
	FPV mikrodrono klasė – 1S.
	Nurodyti gamintoją, modelį ir klasę___________ .

	
	FPV sistema – mažos delsos analoginė kamera ir 5,8 GHz vaizdo siųstuvas; perdavimo galia ne didesnė kaip 25 mW ±5 mW; turi būti galima keisti vaizdo kanalą neišardant drono.
	Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)

	
	Valdymas – integruotas 2,4 GHz mažos delsos radijo ryšio imtuvas, suderinamas su komplekte naudojamais valdikliais.
	Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)

	
	Kiekvienam dronui – ne mažiau kaip 4 tinkamos 1S LiPoHV baterijos, ne mažesnės kaip 300 mAh talpos, ir 5 vienodi atsarginių propelerių rinkiniai.
	Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)
Nurodyti atsarginių rinkinių kiekį _____ .

	
	Dronas pristatomas surinktas, sukonfigūruotas ir parengtas skrydžiui, be litavimo ar mechaninių modifikacijų.
	Informacija turi būti pateikta

	
	Garantija – ne trumpesnė kaip 12 mėn.
	Informacija turi būti pateikta. Nurodyti garantinį terminą ____________ .

	3. SURENKAMO LENKTYNINIO DRONO KOMPLEKTAS (23 VNT.)

	
	Komplektas skirtas mokytis surinkti, konfigūruoti ir pilotuoti FPV mikrodroną. Iš komplekte esančių dalių turi būti galima surinkti vieną visiškai veikiantį droną.
	Informacija turi būti pateikta

	
	FPV mikrodrono klasė – 1S; atstumas įstrižai tarp variklių ašių – 65 mm.; rėmas su propelerių apsaugomis; keturi bešepetėliai varikliai; propelerių skersmuo – 31 mm ±2 mm.
	Nurodyti mikrodrono klasę ______________ .

	
	Valdymo plokštė turi apimti skrydžio valdiklį, keturių variklių ESC, 2,4 GHz valdymo imtuvą ir analoginį 5,8 GHz vaizdo siųstuvą.
	Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)

	
	FPV kamera – mažos delsos analoginė; vaizdo siųstuvo galia – 25 mW ±5 mW; kanalą turi būti galima pakeisti be litavimo.
	Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)

	
	Baterijos – ne mažiau kaip 4 tinkamos 1S LiPoHV, 300–320 mAh.

	Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.) 
Nurodyti baterijų kiekį ______ .

	
	Priedai – ne mažiau kaip 5 propelerių rinkiniai, propelerių įrankis, atsuktuvas, visi surinkimui reikalingi varžtai, tvirtinimo detalės ir jungtys.
	Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.) 
Nurodyti propelerių rinkinių kiekį ______

	
	Garantija – ne trumpesnė kaip 12 mėn.
	Informacija turi būti pateikta. 
Nurodyti garantinį terminą ____________ .

	4. DRONŲ ĮRANGA (10 VNT., FPV AKINIAI, RADIJO VALDIKLIS, ĮKROVIKLIS, SIMULIATORIUS)

	
	1S baterijų įkroviklis – kelių baterijų įkrovimas, įkrovimo būsenos indikacija, baterijų saugojimo režimas; maitinimo šaltinis 220–240 V tinklui, jei neintegruotas.
	Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)

	
	Radijo valdiklis – 2,4 GHz mažos delsos valdymo protokolas; ne mažiau kaip 8 kanalai; ekranas; USB jungtis FPV simuliatoriui; integruota arba komplekte esanti įkraunama baterija.
	Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)

	
	FPV akiniai – 5,8 GHz FPV vaizdo priėmimas, DVR įrašymas, reikalingos antenos; integruota arba komplekte esanti įkraunama baterija.
	Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)

	
	FPV simuliatorius – licencijuota programinė įranga, skirta mikrodronų skrydžiams ir treniruotėms; suderinama su Windows 10/11 arba lygiaverte operacine sistema; radijo valdiklio prijungimas per USB.
	Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)

	
	Visi komplekto komponentai turi būti tarpusavyje suderinami.
	Informacija turi būti pateikta.

	
	Garantija – ne trumpesnė kaip 12 mėn.
	Informacija turi būti pateikta. Nurodyti garantinį terminą ____________ .

	5. DRONŲ TRASOS ĮRANGA (5 VNT.)

	
	FPV mini monitorius – skirtas 5,8 GHz FPV vaizdui priimti ir rodyti; spalvotas ekranas; komplekte visi darbui reikalingi imtuvai / moduliai, antenos, adapteriai, kabeliai ir tvirtinimai; 2 suderinamos įkraunamos baterijos ir įkroviklis 230 V tinklui.
	Nurodyti gamintoją ir modelį __________.
Nurodyti baterijų kiekį _______ .

	
	Sulankstomi FPV trasos vartai – angos dydis apie 78 × 78 cm (±3 cm), stabilus pagrindas, tinkami patalpoms – 10 vnt.
	Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)
Nurodyti trasos vartų kiekį ____ .

	
	Maži sulankstomi FPV vartai – angos dydis apie 45 × 45 cm (±5 cm), tinkami patalpoms – 10 vnt.
	Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)
Nurodyti sulankstomų vartų kiekį ______ .

	
	Sulankstomi FPV trasos kubai – apie 75 × 75 × 75 cm (±5 cm) – 2 vnt.
	Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)
Nurodyti trasos kubų kiekį ________ .

	
	Vartai ir kubai turi būti daugkartiniai, su visais surinkimo / tvirtinimo elementais ir transportavimo krepšiu. 
	Informacija turi būti pateikta

	
	Garantija – ne trumpesnė, kaip 24 mėn.
	Informacija turi būti pateikta. Nurodyti garantinį terminą ____________ .

	6. DRONŲ TRASA IR ĮRANGA – PAPILDOMAS VARŽYBŲ KOMPLEKTAS (1 VNT.)

	
	Daugiakanalė FPV vaizdo priėmimo ir rodymo sistema – vienu metu priima ir rodo ne mažiau kaip 4 FPV vaizdo signalus; padalinto ekrano funkcija; HDMI išvestis; reikalingos antenos ir maitinimas 220–240 V – 1 kompl.
	Nurodyti gamintoją ir modelį __________.

	
	Monitoriaus stovas – grindinis, reguliuojamo aukščio, ne mažesnio kaip 1,9 m, stabilus ir saugus – 1 vnt.
3. HDMI–USB vaizdo fiksavimo įrenginys – ne mažesnė kaip 1920 × 1080 raiška, 60 k./s.; suderinamas su siūloma sistema – 1 vnt.
	Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)

	
	HDMI kabelis – ne trumpesnis kaip 5 m, ne mažiau kaip 1080p/60 Hz – 1 vnt.; aktyvus optinis HDMI kabelis – ne trumpesnis kaip 10 m, ne mažiau kaip 4K/60 Hz – 1 vnt.
	Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)

	
	Ratų laiko matavimo sistema – automatinis ratų ir rezultatų fiksavimas; ne mažiau kaip 8 dalyviai vienu metu; tinklo jungtis duomenims ir valdymui; reikalinga programinė įranga / licencija ir maitinimas – 1 kompl.
	 Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)

	
	Televizorius – ne mažesnis kaip 55 col., 4K UHD, ne mažesnis kaip 120 Hz atnaujinimo dažnis, ne mažiau kaip 2 HDMI jungtys, mažos įvesties delsos režimas, VESA tvirtinimas – 1 vnt.
	Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)

	
	Televizoriaus grindinis stovas – suderinamas su televizoriumi, stabilus, reguliuojamo aukščio, su apsauga nuo atsitiktinio atsikabinimo – 1 vnt.
	Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)

	
	Maitinimo priedai – ne trumpesnis kaip 40 m prailginimo kabelis ant ritės su ne mažiau kaip 4 įžemintais lizdais ir daugiavietis ilgintuvas su ne mažiau kaip 5 įžemintais lizdais.
	Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)

	
	Visi įrenginiai turi būti tarpusavyje suderinami ir pritaikyti 220–240 V, 50 Hz tinklui.
	Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)

	
	Elektroninei įrangai – ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija.
	Informacija turi būti pateikta. Nurodyti garantinį terminą ____________ .

	7. 3D SPAUSDINTUVO IR MEDŽIAGŲ KOMPLEKTAS (2 VNT.)

	
	3D spausdintuvas – FDM/FFF technologija; spausdinimo tūris ne mažesnis kaip 250 × 250 × 250 mm; 1,75 mm gija; keičiami purkštukai, komplekte 0,4 mm purkštukas; purkštuko temperatūra ne mažesnė kaip 300 °C; kaitinamo pagrindo – ne mažesnė kaip 100 °C; automatinis pagrindo išlyginimas ir kalibravimas; spausdinimo greitis ne mažesnis kaip 400 mm/s; kamera procesui stebėti; failų perdavimas belaidžiu ryšiu ir (arba) kitu būdu; spausdinimo paruošimo programinė įranga; STL ir 3MF failų palaikymas; 220–240 V.
	Nurodyti gamintoją ir modelį __________.
Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)

	
	Medžiagos – 1,75 mm lanksti TPU 95A arba lygiavertė medžiaga, ne mažiau kaip 1 kg; 1,75 mm PLA arba lygiavertė medžiaga, ne mažiau kaip 1 kg.
	Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)

	
	Į kainą turi būti įskaičiuotas pristatymas, įrengimas, pradinis konfigūravimas, veikimo patikra ir praktiniai darbuotojų mokymai.
	Informacija turi būti pateikta.

	
	Garantija – ne trumpesnė kaip 24 mėn.
	Informacija turi būti pateikta. Nurodyti garantinį terminą ____________ .

	8. DAUGIAFUNKCINĖ LAZERINIO GRAVIRAVIMO IR PJOVIMO MAŠINA (5 VNT.)

	
	Daugiafunkcinė įranga turi atlikti lazerinio graviravimo ir pjovimo, spalvoto spausdinimo, kontūrinio pjovimo ir mechaninio pjovimo funkcijas bei būti tinkama plokštiems ir cilindriniams objektams.
	Nurodyti gamintoją ir modelį __________.
Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)

	
	Lazeris – diodinis arba lygiavertės technologijos, optinė galia ne mažesnė kaip 20 W; darbo zona ne mažesnė kaip 400 × 300 mm; visiškai uždara konstrukcija; automatinis lazerio sustabdymas atidarius dangtį; automatinio pozicionavimo sistema; USB ir belaidžio arba laidinio tinklo ryšys; 220–240 V, 50 Hz.
	Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)

	
	Spalvoto spausdinimo ir mechaninio pjovimo zona – ne mažesnė kaip 290 × 280 mm; automatinis atspausdinto vaizdo kontūro atpažinimas ir pjovimas.
	Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)

	
	Programinė įranga – be papildomo privalomo licencijos mokesčio; palaikomi bent SVG, DXF, JPG/JPEG, PNG ir BMP formatai; suderinama su Windows 10/11 arba lygiaverte OS.
	Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)

	
	Sauga – avarinio stabdymo funkcija, gaisro rizikos aptikimo / automatinio išjungimo funkcija, oro pūtimo ir dūmų šalinimo sistema; oro valytuvas su smulkiųjų dalelių ir aktyvintos anglies filtravimu.
	Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)

	
	Komplekte – visi funkcijoms reikalingi moduliai, priedai, kabeliai, tvirtinimai, pradinis medžiagų rinkinys ir naudojimo instrukcijos.
	Informacija turi būti pateikta 

	
	Į kainą įskaičiuotas pristatymas, įrengimas, konfigūravimas, funkcijų patikra ir praktiniai darbuotojų mokymai. 
	Informacija turi būti pateikta 

	
	Garantija – ne trumpesnė kaip 24 mėn.
	Informacija turi būti pateikta. Nurodyti garantinį terminą ____________ .

	9. PROGRAMAVIMO IR DIRBTINIO INTELEKTO MOKYMOSI KOMPLEKTAS (10 VNT.)

	
	Mokomasis programavimo ir dirbtinio intelekto komplektas, skirtas 6–8 klasių mokiniams arba lygiavertei amžiaus grupei.
	Informacija turi būti pateikta 

	
	Konstrukciniai elementai – ne mažiau kaip 379 tarpusavyje suderinami daugkartiniai elementai ir modelių konstravimo instrukcijos.
	Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)

	
	Programuojama aparatinė įranga – ne mažiau kaip 1 programuojamas valdiklis, 1 dviejų variklių modulis, 1 atskiras variklis ir 1 spalvų jutiklis.
	Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)

	
	Maitinimas – USB įkrovimas; jei reikalingas tinklo adapteris, jis turi būti komplekte ir tinkamas 230 V ES lizdams.
	Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)

	
	Laikymas – patvari uždaroma dėžė komplektui laikyti ir transportuoti.
	Informacija turi būti pateikta 

	
	Programavimo aplinka – naršyklėje veikianti arba programėlė; blokinis programavimas; galimybė programuoti komplekto valdiklį, variklius ir jutiklius.
	Informacija turi būti pateikta

	
	Mokymo turinys – ne mažiau kaip 30 struktūruotų pamokų, apimančių programavimo pagrindus, ciklus, sąlygas, kintamuosius, funkcijas, dirbtinį intelektą ir duomenis; mokytojo metodinė ir mokinių užduočių medžiaga.
	Informacija turi būti pateikta 

	
	Garantija – ne trumpesnė kaip 24 mėn.
	Informacija turi būti pateikta. Nurodyti garantinį terminą ____________ .

	10. PROGRAMUOJAMAS MINI SUMO ROBOTO KOMPLEKTAS (5 VNT.)

	
	Programuojamas mobilus Mini Sumo robotas, skirtas elektronikos, robotikos ir programavimo mokymui bei varžyboms.
	Nurodyti gamintoją ir modelį ______________ .

	
	Robotas pradinėje konfigūracijoje – ne didesnis kaip 100 × 100 mm, bendras svoris su baterija – ne didesnis kaip 500 g.
Pavara – ne mažiau kaip 2 reduktoriniai nuolatinės srovės varikliai; judėjimo greitis – ne mažesnis kaip 0,5 m/s.
Jutikliai – ne mažiau kaip 3 priešininko aptikimo ir 2 ringo krašto / linijos jutikliai.
	Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)

	
	Programavimas – plačiai naudojama mokomoji C/C++ pagrindu veikianti programavimo aplinka arba lygiavertė; USB programavimo jungtis; galimybė programuoti / pasirinkti ne mažiau kaip 3 veikimo strategijas.
	Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)

	
	Konstrukcija – tvirta važiuoklė, priekinė mentė, ne mažiau kaip 2 gero sukibimo ratai.
	Informacija turi būti pateikta 

	
	Komplekte – įkraunama baterija, įkroviklis, visi surinkimui ir veikimui reikalingi komponentai, dalių dėžė, programavimo dokumentacija ir bent viena veikianti pavyzdinė programa.
	Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)

	
	Garantija – ne trumpesnė kaip 24 mėn.; baterijai – ne trumpesnė kaip 6 mėn.
	Informacija turi būti pateikta. Nurodyti garantinį terminą ____________ .

	11. ANTWEIGHT454 TIPO ROBOTAS (10 VNT.)

	
	Mokomasis Antweight tipo robotas su nuotolinio valdymo įrenginiu.
	Nurodyti modelį ______________ .

	
	Robotas – programuojamas mikrovaldiklis su Wi-Fi ir Bluetooth; kelių kanalų variklių valdymas; 3 ašių akselerometras ir giroskopas arba lygiaverčiai judesio jutikliai; būsenos LED indikatoriai; lengvas ir patvarus korpusas; 2–4 mikrovarikliai su reduktoriais.
	Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)

	
	Maitinimas – 2 įkraunamos 3,7–7,4 V, 300–800 mAh baterijos, saugus įkroviklis, reikalingos jungtys ir maitinimo elementai.
Nuotolinio valdymo įrenginys – mikrovaldiklis su Wi-Fi ir Bluetooth; judesio jutikliai; būsenos indikatoriai; patikimas belaidis ryšys su robotu realiuoju laiku; ne mažiau kaip 2 servo valdymo išėjimai; galimybė keisti pagrindinius valdymo parametrus neperprogramuojant įrenginio; roboto baterijos būsenos telemetrija.
	Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)

	
	Komplekte – visi vienam veikiančiam robotui ir valdikliui reikalingi komponentai, laidai, jungtys, tvirtinimai, naudojimo / surinkimo instrukcijos lietuvių arba anglų kalba ir laikymo / transportavimo dėklas.
	Informacija turi būti pateikta

	
	Garantija – ne trumpesnė kaip 12 mėn.
	Informacija turi būti pateikta. Nurodyti garantinį terminą ____________ .

	12. ANTWEIGHT454 VARŽYBŲ ARENA (1 VNT)

	
	Varžybų arena Antweight tipo robotams.
Matmenys – apie 2000 × 2000 × 1000 mm, leistina paklaida ±2 %.
	Nurodyti gamintoją ir modelį ______________ .

	
	Konstrukcija – aliuminio profiliai arba lygiaverčio tvirtumo konstrukcija; šonai ir viršus iš ne plonesnio kaip 8 mm skaidraus, smūgiams ir UV spinduliams atsparaus polikarbonato arba lygiavertės medžiagos.
	Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)

	
	Dviejuose priešinguose šonuose – durelės robotams įdėti / išimti ir arenai prižiūrėti.
	Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)

	
	Viršutinėje dalyje – integruotas LED apšvietimas.
	Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)

	
	Pagrindas – ne plonesnė kaip 12 mm drėgmei atspari fanera arba lygiavertė, padengta metalo lakštu.
	Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)

	
	Integruota elektros jungtis su ne mažiau kaip 3 lizdais ir apsauga.
	Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)

	
	Konstrukcija turi būti surenkama ir išardoma. 
	Informacija turi būti pateikta

	
	Prieš gamybą arenos brėžinys ir dizainas suderinami su perkančiąja organizacija.
	Informacija turi būti pateikta

	13. LINIJĄ SEKANTIS ROBOTAS (12 VNT.)

	
	Mokomasis liniją sekantis robotas, skirtas surinkimo, litavimo ir programavimo praktikai.
	Nurodyti gamintoją ir modelį ______________ .

	
	Baterija – 2S, ne mažesnės kaip 350 mAh talpos; komplekte tinkamas įkroviklis su balansavimo funkcija.
	Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)

	
	Pagrindinė plokštė – nesulituota, su lituojamais komponentais; linijos jutiklių plokštė – atskira, leidžianti keisti jos padėtį.
	Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)

	
	Pavara – 2 varikliai; roboto linijos sekimo greitis – ne mažesnis kaip 1 m/s.
	Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)

	
	Programavimo aplinka – suderinama su C/C++ programavimo kalba arba lygiavertė.
	Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)

	
	Komplekte – padangų paruošimo / liejimo priemonės ir visi veikiančiam robotui surinkti reikalingi komponentai, korpusas, laidai bei tvirtinimo detalės.
	Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)

	
	Garantija – ne trumpesnė kaip 12 mėn.
	Informacija turi būti pateikta. Nurodyti garantinį terminą ____________ .

	14. LITAVIMO STOTELĖ (6 VNT.)

	
	Litavimo stotelė turi būti nauja ir atitikti taikomus ES saugos bei RoHS reikalavimus.
	Nurodyti gamintoją ir modelį __________.

	
	Reguliuojama temperatūra – ne siauresniame kaip 150–450 °C diapazone.
	Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)

	
	Galia – ne mažesnė kaip 45 W.
Maitinimas – 230 V.
	Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)

	
	Temperatūros ekranas ir galios / temperatūros reguliavimas.
Komplekte – litavimo kolbos laikiklis ir ne mažiau kaip 8 skirtingų formų keičiami antgaliai, tinkami smulkiems elektronikos darbams.
	Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)

	
	Garantija – ne trumpesnė kaip 24 mėn.
	Informacija turi būti pateikta. Nurodyti garantinį terminą ____________ .

	15. LEGO SUMO RINGAS (17 VNT.)

	
	Sumo roboto ringas.
	Nurodyti gamintoją ir modelį ______________ .

	
	Medžiaga – MDF, fanera arba lygiaverčio tvirtumo plokštė; paviršius lygus ir matinis.
	Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)

	
	Išorinis skersmuo – 770 mm ±5 mm; baltos ribinės linijos plotis – 25 mm ±2 mm; vidinės juodos zonos skersmuo – 720 mm ±5 mm; storis – 8–10 mm.
	Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.)

	
	Vidinė zona – juoda matinė; krašto juosta – balta. Dažai / danga turi būti tinkami pasirinktam pagrindui ir atsparūs įprastam naudojimui.
	Informacija turi būti pateikta 

	
	Garantija – ne trumpesnė kaip 12 mėn.
	Informacija turi būti pateikta. Nurodyti garantinį terminą ____________ .
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