	Pirkimo sąlygų
2 priedo priedėlis




SIŪLOMO OBJEKTO TECHNINIAI PARAMETRAI


1. Tiekėjas turi užpildyti stulpelį ,,Siūlomas tiekti objektas visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios“;
2. Tiekėjas, pagal pirkimo sąlygų 5.10.8 punktą turi pateikti laboratorinius bandymų/tyrimų protokolus, ar siūlomo audinio gamintojo techninius aprašymus, kurie objektyviai patvirtintų, kad siūlomo (-ų) objekto (-ų) nurodyti techniniai parametrai pirkimo sąlygų 2 priedo priedėlio „PAGRINDINIO AUDINIO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS“ laukeliuose yra tikri ir teisingi (taikoma 1-ai ir 3-iai pirkimo dalims);
3. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad vykdant paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį įsigyjamas objektas atitiks šiuos reikalavimus*:

Pastaba. Pildoma informacija tik dėl objekto, kuris siūlomas konkrečioje pirkimo dalyje.

	Eil. Nr.
	
Reikalavimai įsigyjamam objektui:
	Siūlomas tiekti objektas visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus  ir jos savybės tokios (techninių reikalavimų formuluotėse, kur nurodyta paklaida ar reikalavimas „ne mažiau“, „ne daugiau“ ir pan., nurodomas konkretus siūlomo objekto rodiklis):
(kur reikalaujama, nurodomi konkretūs duomenys ar parametrai)
	Stulpelyje Nr. 3 nurodytą rodiklio reikšmę pagrindžiančio dokumento (laboratorinio bandymo/ tyrimo protokolas ar siūlomo audinio gamintojo techninis aprašymas) pavadinimas ir puslapio Nr.

	1.
	2.
	3.
	4.

	1.
	1 Pirkimo dalis „PALAIDINĖS IR KELNĖS JŪREIVIO (GSK)“

	BENDROSIOS NUOSTATOS

	1. 1. Palaidinės jūreivio baltos (GSK) siuvimo paslauga

	1.1.1
	Gaminių kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 24 mėnesiai aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo gaminio išdavimo klientui dienos.
	Gaminių kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip _____ mėnesiai aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo gaminio išdavimo klientui dienos.

Nurodomas konkretus kokybės garantijos terminas mėnesiais
	



Nurodo tiekėjas (papildomų dokumentų nereikalaujama)

	PAGRINDINIO AUDINIO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS
Techninės specifikacijos 1 lentelė, 2 psl. 

	1.1.2
	Audinio pluoštinė sudėtis  medvilnė ≥ 30 poliesteris ≤ 70
(Techninės specifikacijos 1 pirkimo dalies 1 priedo 1 priedėlio 1 lentelė 1 p.)
	
Nurodyti audinio pluoštinę sudėtį kartu nurodant kiekį procentais
	

	1.1.3
	Paviršinis tankis 200  20g/m2 pagal LST ISO 3801 (ISO 3801); LST EN 12127 (EN 12127) arba lygiavertį standartą (Techninės specifikacijos 1 pirkimo dalies 1 priedo 1 priedėlio 1 lentelė 2 p.)
	Nurodyti paviršinio tankio rodiklius
	

	1.1.4
	Didžiausioji jėga, N pagal LST EN ISO 13934-1 (ISO 13934-1) arba lygiavertį standartą
metmenų kryptimi rodiklio reikšmė > 900
ataudų kryptimi rodiklio reikšmė > 400
(Techninės specifikacijos 1 pirkimo dalies 1 priedo 1 priedėlio 1 lentelė 3 p.)
	Didžiausioji jėga 
*metmenų kryptimi (nurodyti rodiklį)
*ataudų kryptimi (nurodyti rodiklį) pagal LST EN ISO 13934-1 (ISO 13934-1) arba lygiavertį standartą

	

	1.1.5
	Plyšimo jėga, N LST EN ISO 13937-2 (ISO 13937-2) arba lygiavertį standartą
       skersai metmenų rodiklio reikšmė > 25
       skersai ataudų rodiklio reikšmė > 25
(Techninės specifikacijos 1 pirkimo dalies 1 priedo 1 priedėlio 1 lentelė 4 p.)
	Plyšimo jėga 
*skersai metmenų (nurodyti rodiklį)
*skersai ataudų (nurodyti rodiklį)
pagal LST EN ISO 13937-2 (ISO 13937-2) arba lygiavertį standartą
	

	1.1.6
	Audinio polinkis po 5 skalbimo ciklų (prie 5 000 sūkių), laipsnis LST EN ISO 12945-2 (ISO 12945-2) arba lygiavertį standartą
Skalbimo procedūra – 6N,  džiovinimo procedūra – F pagal LST EN ISO 6330 (ISO 6330) arba lygiavertį.
      Pumpuruotis > 3
       Pūkuotis ≥ 3
(Techninės specifikacijos 1 pirkimo dalies 1 priedo 1 priedėlio 1 lentelė 5 p.)
	Nurodyti konkrečiai rodiklius
	

	1.1.7
	Atsparumas dilinimui, esant 
9 kPa vardiniam slėgiui, sūkiai > 25 000 pagal LST EN ISO 12947-2 (ISO 12947-2) arba lygiavertį standartą
(Techninės specifikacijos 1 pirkimo dalies 1 priedo 1 priedėlio 1 lentelė 6 p.)
	Nurodyti konkrečiai rodiklius
	

	1.1.8
	Glamžumas, balai  2 pagal ISO 9867 arba lygiavertį standartą
(Techninės specifikacijos 1 pirkimo dalies 1 priedo 1 priedėlio 1 lentelė 7 p.)
	Nurodyti konkrečiai rodiklius
	

	1.1.9
	Matmenų pokytis po 5 skalbimo ciklų, % LST EN ISO 5077 (ISO 5077) arba lygiavertį standartą
Skalbimo procedūra – 6N,  džiovinimo procedūra – F pagal LST EN ISO 6330 (ISO 6330) arba lygiavertį.
metmenų kryptimi ne daugiau  3
ataudų kryptimi ne daugiau  2
(Techninės specifikacijos 1 pirkimo dalies 1 priedo 1 priedėlio 1 lentelė 8 p.)
	Nurodyti konkrečiai rodiklius
	

	BENDROSIOS NUOSTATOS

	1.2. Palaidinės jūreivio juodos (GSK) siuvimo paslauga 1.3. Kelnių jūreivio (GSK) siuvimo paslauga

	1.2.1
1.3.1
	Gaminių kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 24 mėnesiai aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo gaminio išdavimo klientui dienos.
	Gaminių kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip ________ mėnesiai aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo gaminio išdavimo klientui dienos.

Nurodomas konkretus kokybės garantijos terminas mėnesiais
	
Nurodo tiekėjas (papildomų dokumentų nereikalaujama)

	2.
	2 Pirkimo dalis „KOSTIUMAI UNIFORMINIAI (GSK)“

	BENDROSIOS NUOSTATOS

	2.1. Garbės Sargybos Kuopos uniforminių kostiumų siuvimo paslauga

	2.1.
	Gaminių kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 24 mėnesiai aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo gaminio išdavimo klientui dienos.
	Gaminių kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip ____ mėnesiai aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo gaminio išdavimo klientui dienos.

Nurodomas konkretus kokybės garantijos terminas mėnesiais

	


Nurodo tiekėjas (papildomų dokumentų nereikalaujama)

	3 Pirkimo dalis „PALAIDINĖS IR KOSTIUMAI IŠEIGININIAI JŪREIVIO (KJP)“

	BENDROSIOS NUOSTATOS

	3.1. Palaidinė jūreivio balta (KJP)

	3.1.1
	Gaminių kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 24 mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių** išdavimo iš Lietuvos kariuomenės sandėlio dienos, ir 36 mėnesiai nuo prekių** priėmimo į Lietuvos kariuomenės sandėlį dokumentų pasirašymo dienos.

	Gaminių kokybės garantijos terminas – ______ mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių** išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos, ir ________mėnesiai nuo prekių** priėmimo į sandėlį dokumentų pasirašymo dienos.

Nurodomas konkretus kokybės garantijos terminas mėnesiais
	Nurodo tiekėjas (papildomų dokumentų nereikalaujama)

	PAGRINDINIO AUDINIO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS
Techninės specifikacijos 3 lentelė, 2-3 psl.

	3.1.2
	Audinio pluoštinė sudėtis  medvilnė ≥ 30 poliesteris ≤ 70
(Techninės specifikacijos 3 pirkimo dalies 1 priedo 4 priedėlio 3 lentelė 1 p.)
	Nurodyti audinio pluoštinę sudėtį kartu nurodant kiekį procentais
	

	3.1.3
	Paviršinis tankis 200  20g/m2 pagal LST ISO 3801 (ISO 3801); LST EN 12127 (EN 12127) arba lygiavertį standartą (Techninės specifikacijos 3 pirkimo dalies 1 priedo 4 priedėlio 3 lentelė 2 p.)
	Nurodyti paviršinio tankio rodiklius
	

	3.1.4
	Didžiausioji jėga, N pagal LST EN ISO 13934-1 (ISO 13934-1) arba lygiavertį standartą
metmenų kryptimi rodiklio reikšmė > 900
ataudų kryptimi rodiklio reikšmė 
> 400
(Techninės specifikacijos 3 pirkimo dalies 1 priedo 4 priedėlio 3 lentelė 3 p.)
	Didžiausioji jėga 
*metmenų kryptimi (nurodyti rodiklį)
*ataudų kryptimi (nurodyti rodiklį) pagal LST EN ISO 13934-1 (ISO 13934-1) arba lygiavertį standartą

	

	3.1.5 
	Plyšimo jėga, N, LST EN ISO 13937-2 (ISO 13937-2) arba lygiavertį standartą
       skersai metmenų rodiklio reikšmė > 25
       skersai ataudų rodiklio reikšmė > 25
(Techninės specifikacijos 3 pirkimo dalies 1 priedo 4 priedėlio 3 lentelė  4 p.)
	Plyšimo jėga 
*skersai metmenų (nurodyti rodiklį)
*skersai ataudų (nurodyti rodiklį)
pagal LST EN ISO 13937-2 (ISO 13937-2) arba lygiavertį standartą
	

	3.1.6
	Audinio polinkis po 5 skalbimo ciklų (prie 5 000 sūkių), laipsnis LST EN ISO 12945-2 (ISO 12945-2) arba lygiavertį standartą
Skalbimo procedūra – 6N,  džiovinimo procedūra – F pagal LST EN ISO 6330 (ISO 6330) arba lygiavertį
      Pumpuruotis > 3
       Pūkuotis ≥ 3
(Techninės specifikacijos 3 pirkimo dalies 1 priedo 4 priedėlio 3 lentelė 5 p.)
	Nurodyti konkrečiai rodiklius
	

	3.1.7
	Atsparumas dilinimui, esant 
9 kPa vardiniam slėgiui, sūkiai > 25 000 pagal LST EN ISO 12947-2 (ISO 12947-2) arba lygiavertį standartą
(Techninės specifikacijos 3 pirkimo dalies 1 priedo 4 priedėlio 3 lentelė 6 p.)
	Nurodyti konkrečiai rodiklius
	

	3.1.8
	Glamžumas, balai  2 pagal ISO 9867 arba lygiavertį standartą
(Techninės specifikacijos 3 pirkimo dalies 1 priedo 4 priedėlio 3 lentelė 7 p.)
	Nurodyti konkrečiai rodiklius
	

	3.1.9
	Matmenų pokytis po 5 skalbimo ciklų, % LST EN ISO 5077 (ISO 5077) arba lygiavertį standartą
Skalbimo procedūra – 6N,  džiovinimo procedūra – F pagal LST EN ISO 6330 (ISO 6330) arba lygiavertį.
metmenų kryptimi ne daugiau  3
ataudų kryptimi ne daugiau  2
(Techninės specifikacijos 3 pirkimo dalies 1 priedo 4 priedėlio 3 lentelė 8 p.)
	Nurodyti konkrečiai rodiklius
	

	BENDROSIOS NUOSTATOS

	3.2. Kostiumo išeiginio jūreivio (KJP) siuvimo paslauga

	3.2.1
	Kostiumų kokybės garantijos terminas – 12 mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių** išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos, 24 mėnesiai nuo prekių** priėmimo į sandėlį dokumentų pasirašymo dienos.

	Kostiumų kokybės garantijos terminas – _______ mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių** išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos, ___________ mėnesiai nuo prekių** priėmimo į sandėlį dokumentų pasirašymo dienos.

Nurodomas konkretus kokybės garantijos terminas mėnesiais
	Nurodo tiekėjas (papildomų dokumentų nereikalaujama)


*kiti techninės specifikacijos reikalavimai pateikti Pirkimo sąlygų 1 priede.
** suteiktų paslaugų rezultatas (palaidinė, kelnės, kostiumas).
________________________________
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