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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Techninės specifikacijos 
1 priedas

PRELIMINARIŲ ZARASŲ SAVIVALDYBĖS GATVIŲ IR KIEMŲ APŠVIETIMO ELEKTROS TINKLŲ PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGŲ APIMČIŲ ŽINIARAŠTIS

	[bookmark: _Hlk160105168]Eil. Nr.
	Elektros įrangos įrenginių ir atliekamų
darbų pavadinimas
	Preliminarus kiekis
	Mato
vienetas
	Vieneto kaina,
Eur (be PVM)
	Vieneto kaina,
Eur (su PVM)
	Bendra
kaina, Eur (su PVM)

	1.
	Natrio arba metalo halogeno šviestuvų remontas keičiant sugedusius vidaus elementus 1 šviestuve 6‒11 m aukštyje naudojant žmonių kėlimo mechanizmą, sugedusių lempų utilizavimas.
	100
	vnt.
	
	
	

	2.
	Kitų automatikos ir valdymo įrenginių ar prietaisų montavimas ir prijungimas (tik darbai)
	100
	vnt.
	
	
	

	3.
	Kitų automatikos ir valdymo įrenginių ar prietaisų derinimas
	100
	vnt.
	
	
	

	4.
	Šviestuvo atramos dangtelio sutvarkymas demontuojant dangtelį ir montuojant jį pakartotinai (tik darbai)
	100
	vnt.
	
	
	

	5.
	Trifazio automatinio jungiklio 6‒63 A montavimas atramose arba spintose prijungiant laidininkus
	50
	vnt.
	
	
	

	6.
	Trifazio automatinio jungiklio 6‒63 A montavimas atramose arba spintose prijungiant laidininkus (tik darbai)
	50
	vnt.
	
	
	

	7.
	Vienfazių automatinių jungiklių 2‒50 A montavimas prijungiant laidininkus
	50
	vnt.
	
	
	

	8.
	Vienfazių automatinių jungiklių 2‒50 A montavimas prijungiant laidininkus (tik darbai)
	50
	vnt.
	
	
	

	9.
	Kontaktinio sujungimo (400 V, 4 vietų, iki 25 mm2) montavimas atramoje naudojant kontaktinius sujungimus (400 V, 4 vietų, iki 25 mm2) ir kabelių gyslų prijungimas
	100
	vnt.
	
	
	

	10.
	Kontaktinio sujungimo (400 V, 4 vietų, iki 25 mm2) montavimas atramoje ir kabelių gyslų prijungimas (tik darbai)
	100
	vnt.
	
	
	

	11.
	LED tipų gatvės šviestuvų demontavimas 3‒4 m aukštyje naudojant žmonių kėlimo mechanizmą atjungiant kabelį (tik darbai)
	50
	vnt.
	
	
	

	12.
	LED tipų gatvės šviestuvų montavimas 3‒4 m aukštyje naudojant žmonių kėlimo mechanizmą prijungiant kabelį (tik darbai)
	50
	vnt.
	
	
	

	13.
	LED tipų gatvės šviestuvų demontavimas 6-9m aukštyje naudojant žmonių kėlimo mechanizmą atjungiant kabelį (tik darbai)
	50
	vnt.
	
	
	

	14.
	LED tipų gatvės šviestuvų montavimas 6-9 m aukštyje naudojant žmonių kėlimo mechanizmą prijungiant kabelį (tik darbai)
	50
	vnt.
	
	
	

	15.
	Įžeminimo kontūro atjungimas-prijungimas prie metalinės atramos
	50
	vnt.
	
	
	

	16.
	6‒9 m aukščio šviestuvo plieninės atramos vertikalumo sureguliavimo darbai
	300
	vnt.
	
	
	

	17.
	3‒4 m aukščio šviestuvo atramos demontavimas
	20
	vnt.
	
	
	

	18.
	3‒4 m aukščio šviestuvo atramos montavimas (tik darbai)
	20
	vnt.
	
	
	

	19.
	6‒9 m aukščio šviestuvo plieninės dažytos arba gelžbetoninės atramos demontavimas, išvežimas ir utilizavimas naudojant kėlimo ir gabenimo mechanizmus
	10
	vnt.
	
	
	

	20.
	6‒9 m aukščio šviestuvo cinkuotos atramos demontavimas naudojant reikiamus mechanizmus
	10
	vnt.
	
	
	

	21.
	Cinkuotos kūginės 9 m aukščio šviestuvų atramų montavimas naudojant kėlimo ir gabenimo mechanizmus
	10
	vnt.
	
	
	

	22.
	Cinkuotos kūginės 9 m aukščio šviestuvų atramų montavimas naudojant kėlimo ir gabenimo mechanizmus (tik darbai)
	10
	vnt.
	
	
	

	23.
	Cinkuotos kūginės 6 m aukščio šviestuvų atramų montavimas naudojant kėlimo ir gabenimo mechanizmus
	10
	vnt.
	
	
	

	24.
	Cinkuotos kūginės 6 m aukščio šviestuvų atramų montavimas naudojant kėlimo ir gabenimo mechanizmus (tik darbai)
	10
	vnt.
	
	
	

	25.
	Cinkuotos kūginės 3-4 m aukščio šviestuvų atramų montavimas naudojant kėlimo ir gabenimo mechanizmus
	10
	vnt.
	
	
	

	26.
	Cinkuotos kūginės 3-4 m aukščio šviestuvų atramų montavimas naudojant kėlimo ir gabenimo mechanizmus (tik darbai)
	10
	vnt.
	
	
	

	27.
	3‒4 m aukščio atramos pamato demontavimas atkasant, užkasant ir tankinant gruntą, ir išvežimas naudojant reikiamus mechanizmus (tik darbai)
	10
	vnt.
	
	
	

	28.
	3‒4 m aukščio atramos pamato montavimas atkasant, užkasant ir tankinant gruntą, naudojant kėlimo ir gabenimo mechanizmus
	10
	vnt.
	
	
	

	29.
	3‒4 m aukščio atramos pamato atvežimas ir montavimas atkasant, užkasant ir tankinant gruntą, naudojant reikiamus mechanizmus (tik darbai)
	10
	vnt.
	
	
	

	30.
	6–9 m aukščio atramos pamato demontavimas atkasant, užkasant ir tankinant gruntą, ir išvežimas naudojant reikiamus mechanizmus (tik darbai)
	10
	vnt.
	
	
	

	31.
	6-9 m aukščio atramos pamato atvežimas ir montavimas atkasant, užkasant ir tankinant gruntą, naudojant reikiamus mechanizmus (tik darbai)
	10
	vnt.
	
	
	

	32.
	6-9 m aukščio atramos pamato montavimas atkasant, užkasant ir tankinant gruntą, naudojant kėlimo ir gabenimo mechanizmus
	10
	vnt.
	
	
	

	33.
	Elektros kabelio galų įvėrimas į šviestuvų atramas ir kitus elektros įrenginius, padarant lankstų įvadą naudojant apsauginį vamzdžio D 50 mm 1,5 m
	50
	vnt.
	
	
	

	34.
	Keturių arba penkių gyslų kabelių, kai gyslų skerspjūvis 16 arba 25 mm2, galų paruošimas įtampai iki 1kV, užpresuojant antgalius, naudojant galines movas („pirštines“), žymint kabelio gyslas spalvomis bei naudojant informacines lenteles (1 vnt. vienam kabeliui)
	50
	vnt.
	
	
	

	35.
	Kabelio Cu 3x1,5 mm2 tiesimas 4‒9 m aukščio atramose
	250
	m
	
	
	

	36.
	1 m ilgio kabelių linijos tiesimas (tranšėjos 0,9 m gylio ir 0,5 m pločio iškasimas žaliuosiuose plotuose rankiniu būdu, tranšėjos dugno išlyginimas, akmenų ir statybinių šiukšlių šalinimas, smėlio 15 cm sluoksnio įrengimas tranšėjoje prieš kabelio klojimą visu ilgiu, kabelio AL 4x16 su dviguba PVC izoliacija, iki 1 kV (skirtas tiesti žemėje) tiesimas tranšėjoje, kabelio užpylimas gruntu be akmenuku sutankinant gruntą visu ilgiu, signalinės juostos tranšėjoje virš pakloto kabelio 0,4 m gylyje nuo žemės paviršiaus klojimas, grunto užpylimas, statybinių šiukšlių pakrovimas rankiniu būdu ir išvežimas)
	300
	m
	
	
	

	37.
	1 m ilgio kabelių linijos tiesimas (tranšėjos 0,9 m gylio ir 0,5 m pločio iškasimas žaliuosiuose plotuose rankiniu būdu, tranšėjos dugno išlyginimas, akmenų ir statybinių šiukšlių šalinimas, PVC vamzdžio D 50 mm (lygiasienis, ≥2,5 mm sienelės storis) tiesimas tranšėjoje, kabelio AL 4x16 su dviguba PVC izoliacija, iki 1 kV (skirtas tiesti žemėje) tiesimas paklotame vamzdyje D 50 mm, kabelio užpylimas gruntu sutankinant gruntą visu ilgiu, signalinės juostos tranšėjoje virš pakloto kabelio 0,4 m gylyje nuo žemės paviršiaus klojimas, grunto užpylimas, statybinių šiukšlių pakrovimas rankiniu būdu ir išvežimas)
	1000
	m
	
	
	

	38.
	1 m ilgio kabelių linijos tiesimas (tranšėjos 0,9 m gylio ir 0,5 m pločio iškasimas žaliuosiuose plotuose rankiniu būdu, tranšėjos dugno išlyginimas, akmenų ir statybinių šiukšlių šalinimas, PVC vamzdžio D 63 mm (lygiasienis, ≥2,5 mm sienelės storis) tiesimas tranšėjoje, kabelio AL 4x25 su dviguba PVC izoliacija, iki 1 kV (skirtas tiesti žemėje) tiesimas paklotame vamzdyje D 63 mm, kabelio užpylimas gruntu sutankinant gruntą visu ilgiu, signalinės juostos tranšėjoje virš pakloto kabelio 0,4 m gylyje nuo žemės paviršiaus klojimas, grunto užpylimas, statybinių šiukšlių pakrovimas rankiniu būdu ir išvežimas)
	250
	m
	
	
	

	39.
	Derlingo paviršinio 10 cm storio sluoksnio atkūrimas virš užkastos 0,5 m pločio tranšėjos visu ilgiu atvežant juodžemį, įterpiant žolės sėklas į juodžemį
	3000
	m2
	
	
	

	40.
	Įverto kabelio tiesimas 4‒9 m aukščio atramose
	100
	m
	
	
	

	41.
	Netranšėjinis vamzdžių 110 mm skersmens klojimas po gatvių ir kelių važiuojamąja dalimi neardant kelio dangos, kai gatvės ar kelio plotis iki 30 m, naudojant horizontalaus gręžimo įrenginius ir atkasant gruntą iš abejų pusių, statybinių šiukšlių statybinių šiukšlių iki 0,5 m3 pakrovimas rankiniu būdu ir išvežimas
	200
	m
	
	
	

	42.
	Netranšėjinis vamzdžių 110 mm skersmens klojimas po pėsčiųjų takų betonine arba asfalto danga neardant tako dangos, kai tako plotis iki 3 m, naudojant horizontalaus gręžimo įrenginius ir atkasant gruntą iš abejų pusių, statybinių šiukšlių iki 0,5 m3 pakrovimas rankiniu būdu ir išvežimas
	100
	m
	
	
	

	43.
	Asfalto dangos pjovimas ir ardymas, naudojant mažos mechanizacijos priemones, statybinių šiukšlių pakrovimas rankiniu būdu ir išvežimas
	5
	m3
	
	
	

	44.
	Betono dangos pjovimas ir ardymas, naudojant mažos mechanizacijos priemones, statybinių šiukšlių pakrovimas rankiniu būdu ir išvežimas
	5
	m3
	
	
	

	45.
	Šaligatvių ar pėsčiųjų tako plytelių dangos ardymas
	40
	m2
	
	
	

	46.
	Trinkelių dangos ardymas
	12
	m2
	
	
	

	47.
	Asfalto dangos ir po asfalto esančių dangų sluoksnių atkūrimas įrengiant asfalto sluoksnį, kurio storis ne mažesnis už išardytą
	5
	m3
	
	
	

	48.
	Betono dangos ir po betono esančių dangų sluoksnių atkūrimas įrengiant betono sluoksnį, kurio storis ne mažesnis už išardytą
	5
	m3
	
	
	

	49.
	Šaligatvio ar pėsčiųjų tako plytelių dangos ir po jos esančių dangų sluoksnių atkūrimas
	40
	m2
	
	
	

	50.
	Trinkelių dangos ir po jos esančių dangų sluoksnių atkūrimas naudojant išimtas trinkeles i tokias pačias trinkeles vietoj sugadintų
	15
	m2
	
	
	

	51.
	Oro kabelių linijos tiesimas atramomis ar kitomis konstrukcijomis iki 9 m aukštyje, tvirtinant kabelį prie lyno kabėmis, kai 1 m kabelio masė iki 2 kg, naudojant reikiamus mechanizmus
	50
	m
	
	
	

	52.
	Kontaktų pervaržymas ir nuvalymas
	2000
	vnt.
	
	
	

	53.
	Nutrūkusio/nukaitusio laido sujungimas
	50
	vnt.
	
	
	

	54.
	Darbas aukštyje naudojant keltuvą
	50
	val.
	
	
	

	55.
	Astronominės relės keitimas/įrengimas
	20
	vnt.
	
	
	

	56.
	Foto relės su davikliu keitimas/įrengimas
	20
	vnt.
	
	
	

	57.
	Gembės ant gelžbetoninės atramos įrengimas
	10
	vnt.
	
	
	

	58.
	Elektros įrenginių gedimo nustatymo darbai, atvykstant į vietą
	180
	vnt.
	
	
	

	59.

	Apšvietimo elektros tinklų kabelių linijos 1 ruožo (nuo transformatorinės iki paskutinio linijos šviestuvo) defektų nustatymas, atliekant kabelių gyslų būklės patikrinimą, kabelių gyslų izoliacijos varžos matavimus bei surašant pažeisto kabelio izoliacijos varžų matavimų protokolą (-us)
	50
	vnt.
	
	
	

	60.
	Esamo gatvės (lauko) šviestuvo įjungimas, įjungiant išjungtą apsaugos prietaisą
	160
	vnt.
	
	
	

	61.
	Esamo gatvės (lauko) šviestuvo išjungimas, išjungiant įjungtą apsaugos prietaisą
	160
	vnt.
	
	
	

	62.
	Kabelio gyslų prijungimas prie gnybtų  atramoje arba skirstomojoje spintoje
	50
	vnt.
	
	
	

	63.
	Kabelio gyslų atjungimas nuo gnybtų  atramoje arba skirstomojoje spintoje
	50
	vnt.
	
	
	

	64.
	Kabelių izoliacijos varžos matavimas megometru
	40
	vnt.
	
	
	

	65.
	Sujungimo kontaktų varžos matavimas
	40
	vnt.
	
	
	

	66.
	Topografinės nuotraukos sudarymas
	500
	m
	
	
	

	67.
	Elektriko budėjimas švenčių metu (pagal užsakymą)
	20
	žmog./d.d.
	
	
	

	68.
	Kiti, nenumatyti elektrotechnikos darbai
	360
	žmog./val.
	
	
	

	69.
	Elektros kabelių linijos vietos žemėje nustatymo ir žymėjimo darbai, išvažiuojant į vietą
	25
	žmog./val.
	
	
	

	70.
	Valdymo skydų astronominių laikrodžių nustatymo darbai
	300
	vnt.
	
	
	

	71.
	Valdymo skydų fotorelių nustatymo darbai
	300
	vnt.
	
	
	

	72.
	Valdymo skydų įtampos atjungimo bei pajungimo darbai
	500
	vnt.
	
	
	

	73.
	C5 apšvietos klasės gatvės šviestuvo keitimas su medžiagomis
	10
	
	
	
	

	74.
	M5 apšvietos klasės gatvės šviestuvo keitimas su medžiagomis
	10
	
	
	
	

	75.
	C5 apšvietos klasės gatvės šviestuvo keitimas su medžiagomis su 1 ZAGA jungtimi (šviestuvo viršuje)
	5
	
	
	
	

	76.
	C5 apšvietos klasės gatvės šviestuvo keitimas su medžiagomis su 2 ZAGA jungtimis (viršuje/apačioje)
	5
	
	
	
	

	77.
	M5 apšvietos klasės gatvės šviestuvo keitimas su medžiagomis su 1 ZAGA jungtimi (šviestuvo viršuje)
	5
	
	
	
	

	78.
	M5 apšvietos klasės gatvės šviestuvo keitimas su medžiagomis su 2 ZAGA jungtimis (viršuje/apačioje)
	5
	
	
	
	

	79.
	LED parkinio tipo šviestuvo keitimas/montavimas su medžiagomis
	10
	
	
	
	

	80.
	Gatvių apšvietimo valdymo punkto (spintos) valdymo kontrolerio LIGHT KEEPER (Išmanaus miestų apšvietimo valdymo sistema „HORIZON“) montavimo darbai įskaitant medžiagas
	12
	
	
	
	

	
	BENDRA VISŲ POZICIJŲ KAINA EUR SU PVM:
	
	
	
	
	



[bookmark: _Hlk160105321]PASTABOS: 
1) Bendra pasiūlymo kaina bus naudojama tik pasiūlymų eilei sudaryti ir nugalėtojui nustatyti.
2) Į suteikiamos atskiros paslaugos įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir išlaidos (darbo sąnaudos, medžiagos, prekės, transportavimo išlaidos, mechanizmų panaudojimo išlaidos, šiukšlių bei metalo laužo utilizavimo išlaidos ir kt.). Sutarčiai taikoma fiksuotų įkainių kainodara.
3) Pateikti kiekiai yra preliminarūs ir sutarties vykdymo laikotarpiu gali būti mažinami arba didinami iki 30 proc. nuo nurodyto paslaugos kiekio priklausomai nuo faktinio poreikio. Sutarties vykdymo metu bus apmokama už faktiškai suteiktas paslaugas, neviršijant Perkančiosios organizacijos pirkimui numatytų lėšų

_______________________
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Techninės specifikacijos 
2 priedas

PASLAUGŲ ATLIKIMO TERMINAI 

	Eil. Nr.
	Rodiklio aprašymas
	Rodiklio reikšmė

	1.
	Zarasų mieste ir Dusetų mieste apšvietimo valdymo skyde apsaugos ar valdymo įrenginių gedimo arba automatinių jungiklių išsijungimo, dėl kurio nustojo veikti 5 vnt. ir daugiau šviestuvų viename ruože, gedimo pašalinimo ar automatinių jungiklių veikimo atkūrimo laikas ne daugiau 
	5 val. (bet kuriuo paros metu)

	2.
	Zarasų rajone, išskyrus Zarasų ir Dusetų miestus, apšvietimo valdymo skyde apsaugos ar valdymo įrenginių gedimo arba automatinių jungiklių išsijungimo, dėl kurio nustojo veikti 5 vnt. ir daugiau šviestuvų viename ruože, gedimo pašalinimo ar automatinių jungiklių veikimo atkūrimo laikas ne daugiau 
	48 val. 

	3.
	Apšvietimo kabelių linijos ar oro linijos gedimo (kai nereikia keisti kabelio), dėl kurio neveikė 5 vnt. ir daugiau šviestuvų mieste, pašalinimo laikas ne daugiau
	24 val.

	4.
	Apšvietimo kabelių linijos ar oro linijos gedimo (kai nereikia keisti kabelio), dėl kurio neveikė 5 vnt. ir daugiau šviestuvų kaimiškose teritorijose, pašalinimo laikas ne daugiau
	48 val.

	5.
	Apšvietimo kabelių linijos ar oro linijos gedimo (kai nereikia keisti kabelio), dėl kurio neveikė iki 5 vnt. šviestuvų mieste, pašalinimo laikas ne daugiau
	72 val.

	6.
	Apšvietimo kabelių linijos ar oro linijos gedimo (kai nereikia keisti kabelio), dėl kurio neveikė iki 5 vnt. šviestuvų kaimiškose teritorijose, pašalinimo laikas ne daugiau
	5 kalendorinės dienos



· Elektros kabelių nutiestų grunte gedimo laikai nustatomi pagal gedimo šalinimo darbų sąmatas.

_________________

Techninės specifikacijos
3 priedas

BAUDOS UŽ NETINKAMĄ PASLAUGŲ SUTEIKIMĄ

	Eil. Nr.
	Paslaugos kokybės neatitikties aprašymas
	Baudos dydis, 
Eur su PVM

	1.
	Zarasų mieste ir Dusetų mieste apšvietimo valdymo skyde apsaugos ar valdymo įrenginių gedimo arba automatinių jungiklių išsijungimo, dėl kurio nustojo veikti 5 vnt. ir daugiau šviestuvų viename ruože, gedimo pašalinimo ar automatinių jungiklių veikimo atkūrimo laikas viršytas.
	500 Eur

	2.
	Zarasų rajone, išskyrus Zarasų ir Dusetų miestus, apšvietimo valdymo skyde apsaugos ar valdymo įrenginių gedimo arba automatinių jungiklių išsijungimo, dėl kurio nustojo veikti 5 vnt. ir daugiau šviestuvų viename ruože, gedimo pašalinimo ar automatinių jungiklių veikimo atkūrimo laikas viršytas.
	500 Eur

	3.
	Apšvietimo kabelių linijos ar oro linijos gedimo (kai nereikia keisti kabelio), dėl kurio neveikė 5 vnt. ir daugiau šviestuvų mieste, pašalinimo laikas viršytas.
	500 Eur

	4.
	Apšvietimo kabelių linijos ar oro linijos gedimo (kai nereikia keisti kabelio), dėl kurio neveikė 5 vnt. ir daugiau šviestuvų kaimiškose teritorijose, pašalinimo laikas viršytas.
	500 Eur

	5.
	Apšvietimo kabelių linijos ar oro linijos gedimo (kai nereikia keisti kabelio), dėl kurio neveikė iki 5 vnt. šviestuvų mieste, pašalinimo laikas viršytas.
	500 Eur

	6.
	Apšvietimo kabelių linijos ar oro linijos gedimo (kai nereikia keisti kabelio), dėl kurio neveikė iki 5 vnt. šviestuvų kaimiškose teritorijose, pašalinimo laikas viršytas.
	500 Eur



