Vydūno gimnazijos sporto aikštelių tvarkymo schema
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· Krepšinio aikštelė 460 m2. 1


· Universali aikštelė 500 m2 su tinklinio stovu2


· Suoliukas – 2 vnt (trinkelių dangos plote ant skaldos betono išlyginamojo pagrindo)

· Trinkelių pėsčiųjų takas (2vnt*10m*2m su vejos bortais), Trinkelių takas jungiasi prie esamų takelių.
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· Kertami menkaverčiai krūmai ir  medžiai pagal sporto aikštelių  kraštą (užsakovo lėšos)

· Krepšinio ir universali aikštelės remontuojamos, ant esamos dangos liejant spec. sportinę dangą.

· Mokymo įstaigos aptvėrimo sprendimai ir įrengimas sprendžiami atskiru projektu 2027-2028 m programose (užsakovo lėšos)


Inžinerinių tinklų ir želdinių iškarpa iš žemėlapio
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Jungiamasis takelis 120 m2
Kertami menkaverčiai krūmai ir  medžiai pagal sporto aikštelių  kraštą
Treniruoklių aikštelė 155 m2 su sporto inventoriumi prisitraukimams - 3 vnt
Suoliukai – 2 vnt
Pastaba: mokymo įstaigos aptvėrimo sprendimai ir įrengimas sprendžiami atskiru projektu 2027-2028 m programose
Krepšinio aikštelė 460 m2
Universali aikštelė 500 m2 su tinklinio stovu
Krepšinio ir universali aikštelės remontuojamos, ant esamos dangos liejant / klijuojant spec. sportinę dangą.
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