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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkimo objektas
Šiuo pirkimu Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos (toliau Perkančioji Organizacija) vykdydamos kompiuterinio tinklo modernizavimą ir plėtrą siekia įsigyti optinių skaidulų virinimo paslaugą.
Bendrieji reikalavimai
Perkančioji Organizacija siekia sudaryti paslaugų pirkimo sutartį 36 (trisdešimt šešiems) mėnesiams.
Preliminari darbų apimtis – 1500 suvirinimo taškų (optinių skaidulų galų). Perkančioji organizacija neįsipareigoja užsakyti viso darbų kiekio.
Darbai užsakomi dalimis pagal poreikį, bet ne mažiau 16 taškų vienu užsakymu.
Tiekėjas į pasiūlymo kainą turi įskaičiuoti optikos virinimui reikalingas medžiagas (termofitai, pigteiliai, kasetės ir pan.). ODF panelę / rėmą pateiks  Perkančioji Organizacija.
Paslaugų suteikimo vietos:
· Eivenių g. 2, Kaunas, 
· Volungių g. 16, Kaunas,
· Šilainių pl. 21, Kaunas,
· Akacijų al. 18, Kulautuva, Kauno r.
Paslaugų suteikimo terminas: 5 darbo dienos nuo užsakymo pateikimo dienos.
Techniniai reikalavimai
1. Optinių skaidulų virinimas (optikos virinimas): Vienmodžio optinio kabelio skaidulos virinimas,
komutavimas ODF panelėje.
2. Šviesos slopinimas (nuostolis) turi būti ne daugiau 5 db. 
3. Siekiant nustatyti signalo pralaidumą ir užtikrinant darbų kokybę privalomi įvykdyti kiekvienos skaidulos matavimai. 
4. Turi būti pateikti parengtos (-ų) skaidulos(-ų) testavimo rezultatai.

