
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

	1.1.
	Pirkimo objektas
	Serveris šaltų duomenų saugojimui – 1 vnt.

	1.2.
	Prekių pristatymo/ Paslaugų teikimo/ Darbų atlikimo terminai
	Prekė turi būti pristatytos per 45 kalendorines dienas po sutarties pasirašymo.

	1.3.
	Prekių pristatymo/ Paslaugų teikimo/ Darbų atlikimo vieta
	Prekių pristatymo adresas:  Ateities g. 20, Vilnius

	1.5.
	Pirkimo objekto apibūdinimas ir lygiavertiškumas
	Jeigu apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs modeliai ar šaltiniai, standartai, sertifikatai, protokolai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba tai apima ir jiems lygiaverčius produktus ar procesus (t. y. tiekėjas gali siūlyti ir atitinkamus lygiaverčius produktus ar procesus), nepriklausomai nuo to, ar šalia yra prierašas „arba lygiavertis“ (sąlyga netaikytina, jeigu šaltinis, standartas, sertifikatas, protokolas, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba nurodyta apibrėžiant perkančiosios organizacijos ar partnerių turimus produktus ar esamus procesus). Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga. Lygiaverčiu sprendiniu (produkcija, įranga) laikomas toks sprendinys, kuriame nustatyti reikalavimai visiškai atitinka arba viršija nurodytą reikalavimą).

	1.6.
	Prekių atitikimo techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams pagrindimas
	Tiekėjas turi pateikti dokumentus, kuriuose yra informacija pagrindžianti prekių atitikimą techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams, arba nuorodą į pridedamą dokumentą ir/arba galiojančią nuorodą į gamintojo informaciją (internetinė svetainė ir pan.), kurioje būtų pateiktas išsamus siūlomų prekių (modelio) parametrų aprašymas.



II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
	BENDRIEJI REIKALVIMAI

	Eil. Nr.
	PARAMETRAI

	REIKALAUJAMOS REIKŠMĖS 
(reikalaujamos reikšmės traktuojamos kaip įrenginio visuma ir turi derėtis su visais komponentais)
	TIEKĖJO SIŪLOMOS KONKREČIOS REIKŠMĖS
(pildo tiekėjas)
	SIŪLOMAS REIKŠMES PATVIRTINANTYS ŠALTINIAI (pildo tiekėjas) (nurodyti siūlomą reikšmę patvirtinantį šaltinį (nuorodą į gamintojo interneto svetainę, kurioje pateikiami visi duomenys, pagrindžiantys atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams) arba pateikti prekės gamintojo ar jo įgaliotų atstovų dokumentus, patvirtinančius siūlomas reikšmes).

	2.1 
	Gamintojas / Pavadinimas / Modelis
	Turi būti nurodytas siūlomos įrangos pavadinimas, gamintojas ir modelis.
	
	

	2.2 
	Korpusas
	Skirtas montuoti standartinėje 19 colių pločio serverių spintoje. Korpuso aukštis – ne daugiau kaip 2U. 
Turi būti pateiktos visos montavimo priemonės – montavimo bėgiai, su kabelių valdymo mechanizmu, leidžiantys ištraukti serverį iš spintos ir pasiekti serverio vidinius komponentus, nuo jo neatjungiant elektros maitinimo ir jungiamųjų kabelių. 
	
	

	2.3 
	Procesorius(-iai)
	Procesorių skaičius – ne mažiau kaip 2 vnt., ne mažiau 16 fizinių branduolių procesoriuje. Procesoriaus taktinis dažnis ne mažiau kaip 2,5 GHz.
Našumo rodikliai su siūlomu procesoriaus modeliu, dviejų procesorių konfigūracijoje, pagal www.spec.org puslapyje viešai publikuojamus rezultatus:
· ne mažiau kaip 325 (SPEC CPU 2017 Integer rates, Base Result);
· ne mažiau kaip 432 (SPEC CPU Floating Point Rates, Base Result).
Rezultatai turi būti skelbiami https://www.spec.org puslapyje ir pateikti pasiūlyme. Pateikiami našumo rezultatai turi būti išmatuoti siūlomos tarnybinės stoties platformoje su siūlomais procesoriais. Testų metu procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta. Našumo rodikliai turi būti nurodomi dviejų procesorių sistemai.
	
	 

	2.4 
	Lizdai
	Ne mažiau kaip 5 PCI Express išplėtimo lizdai.
	
	

	2.5 
	Operatyvioji atmintis (angl. RAM)
	Ne blogiau kaip DDR5 ne mažiau kaip 64 GB per vieną atminties modulį. Ne mažiau kaip 512 GB bendra RAM talpa. Atmintis turi būti su ECC arba lygiaverčiu klaidų korekcijos mechanizmu.
Atminties moduliai turi būti sumontuoti simetriškai tarp procesorių ir palikti galimybę tolesnei RAM plėtrai.
	
	

	2.6 
	Vidinė įkrovos atmintis
	Operacinės sistemos įkrovai turi būti naudojama atskira nuo duomenų diskų įkrovos posistemė su ne mažiau kaip 2 vnt. SSD tipo diskų, kiekvieno talpa ne mažesnė kaip 960 GB, apsaugotų RAID 1 lygiu.
	
	

	2.7 
	Diskiniai kaupikliai
	Serverio diskų posistemė turi būti pritaikyta didelės talpos duomenų saugojimui ir užtikrinti galimybę vienu metu naudoti HDD ir SSD kaupiklius.
Serveris turi būti komplektuojamas su:
· ne mažiau kaip 9 vnt. HDD, kurių kiekvieno talpa ne mažesnė kaip 12 TB, ne mažesnio kaip 7 200 aps./min., Hot-Plug tipo;
· ne mažiau kaip 3 vnt. SSD SATA, kurių kiekvieno naudingoji talpa ne mažesnė kaip 3,84 TB, Hot-Plug tipo.

Visi siūlomi kaupikliai turi būti serverio gamintojo oficialiai palaikomi ir skirti naudoti siūlomame serverio modelyje. Kaupikliams turi būti taikoma ne trumpesnė nei serveriui nustatyta gamintojo garantija ir techninis palaikymas.

Serverio diskų posistemė turi užtikrinti galimybę vienu metu naudoti visus šiame punkte reikalaujamus HDD ir SSD kaupiklius, naudojant serverio gamintojo oficialiai palaikomą diskų, diskų jungčių (backplane) ir valdiklių konfigūraciją.

Siūloma serverio konfigūracija turi turėti ne mažiau kaip 16 Hot-Plug diskų pozicijų ir užtikrinti šiame punkte reikalaujamų 9 HDD ir 3 SSD kaupiklių vienalaikį naudojimą.

Turi būti numatyta serverio gamintojo oficialiai palaikoma diskų posistemės plėtros galimybė, leidžianti ateityje didinti bendrą duomenų saugojimo talpą papildomais ir (arba) didesnės talpos kaupikliais, nekeičiant serverio pagrindinės platformos.
	
	

	2.8 
	Diskų masyvo valdikliai
	Turi būti komplektuojama su SAS/SATA HDD ir SSD diskų valdikliu, palaikančiu bent RAID 0/1/10/5/6/50/60 lygius.
	
	 

	2.9 
	Prievadai
	Ne mažiau kaip 3 vnt. USB jungčių, iš kurių ne mažiau kaip 1 vnt. USB lizdų sumontuoti priekinėje serverio panelėje (be adapterių ar perėjimų). Ne mažiau kaip 1 VGA.
	
	

	2.10 
	Tinklo prievadai
	Turi būti pateikti ne mažiau kaip 2 × 1GbE RJ-45 tinklo prievadai, 1 dedikuotas 1GbE RJ-45 valdymo prievadas ir ne mažiau kaip 2 × 10/25GbE SFP28 prievadai.
	
	

	2.11 
	Video kontroleris
	Turi būti integruotas, palaikantis ne mažiau kaip Full HD rezoliuciją.
	
	

	2.12 
	Maitinimo šaltiniai
	Ne mažiau kaip du nepriklausomi „karšto keitimo“ (angl.Hot-plug) ~230 V 50 Hz įrenginiai, ne mažesnio kaip 1400 W galingumo su atskirais įvadais ir ne mažiau kaip 96% efektyvumo prie 50% apkrovos.
	
	

	2.13 
	Aušinimas
	Dubliuoti aušinimo moduliai, ne mažiau nei gamintojo numatyta rezervavimui užtikrinti, „karšto keitimo“ („Hot-plug“) tipo.
	
	

	2.14 
	Būsenos indikacija
	Turi būti LED gedimų indikacijos ir lokalizacijos sistema korpuso išorėje. Priekinėje dalyje turi būti sistemos būklės ir identifikavimo indikatoriai, leidžiantys vizualiai nustatyti būklę ir identifikuoti įrangą. Detali informacija apie klaidas, įvykius, klaidų kodus, IP adresus ir pranešimus turi būti pasiekiama per gamintojo nuotolinio valdymo posistemę / interneto naršyklės valdymo sąsają.
	
	

	2.15 
	Nuotolinis valdymas
	Turi turėti nepriklausomą nuo operacinės sistemos, veikiantį be agentų valdymo adapterį. 
Nuotolinio valdymo posistemė turi turėti dedikuotą 10/100/1000Base-T Ethernet RJ-45 valdymo prievadą ir palaikyti tiesioginę administratoriaus prieigą per serverio priekinėje dalyje esančią USB jungtį arba lygiavertę gamintojo realizuotą tiesioginio prisijungimo funkciją. Valdymo sąsaja turi būti pasiekiama per interneto naršyklę naudojant saugų šifruotą ryšį HTTPS / SSL / TLS.
Nuotolinio valdymo posistemė turi palaikyti serverio aparatinės įrangos būklės stebėseną, įvykių registravimą ir pranešimų apie sutrikimus generavimą, įskaitant procesoriaus, operatyviosios atminties, diskų, diskų valdiklių, maitinimo šaltinių, ventiliatorių, temperatūros parametrų ir kitų gamintojo palaikomų serverio komponentų būklės stebėjimą. Turi būti palaikomas automatinis pranešimų apie sutrikimus siuntimas el. paštu ir / arba SNMP / Redfish pagrindu.
Turi būti palaikomas nuotolinis serverio maitinimo valdymas, įskaitant serverio įjungimą, išjungimą ir pilną maitinimo ciklo perkrovimą.
Turi būti palaikomas KVM over IP funkcionalumas – nuo operacinės sistemos nepriklausoma virtuali grafinė konsolė, leidžianti nuotoliniu būdu valdyti serverį. Taip pat turi būti palaikomas virtualios laikmenos funkcionalumas, leidžiantis nuotoliniu būdu prijungti ISO / CD-ROM / USB tipo laikmenas diegimo, diagnostikos ar priežiūros darbams.
Nuotolinio valdymo posistemės vartotojo sąsaja ir virtuali konsolė turi būti realizuotos HTML5 arba lygiaverte technologija, nereikalaujančia papildomų naršyklės įskiepių.
Nuotolinio valdymo posistemė turi palaikyti serverio aparatinės įrangos inventorizaciją, BIOS, valdiklių, tinklo adapterių, diskų posistemės ir kitų gamintojo palaikomų komponentų firmware versijų peržiūrą bei atnaujinimą. Firmware atnaujinimai turi būti apsaugoti kriptografiniu parašu.
Serverio platforma turi palaikyti saugų sistemos ir naudotojo duomenų ištrynimą Secure Erase / System Erase arba lygiaverte gamintojo funkcija, taikoma gamintojo palaikomoms vidinėms laikmenoms ir sistemos nevolatiliajai atminčiai pagal gamintojo dokumentacijoje aprašytas sąlygas.
Serverio platforma turi palaikyti sistemos konfigūracijos ir firmware pakeitimų užrakinimo režimą arba lygiavertę gamintojo saugos funkciją, skirtą apsaugoti sistemą nuo neautorizuotų ar netyčinių konfigūracijos bei firmware pakeitimų.
	
	

	2.16 
	Suderinamumas
	Siūlomas modelis turi būti gamintojo oficialiai palaikomas darbui su Microsoft Windows Server 2019 / 2022 / 2025 LTSC, Red Hat Enterprise Linux 8 / 9 / 10 ir SUSE Linux Enterprise Server 15 arba naujesnėmis gamintojo palaikomomis šių operacinių sistemų versijomis. Informacija apie palaikymą turi būti pateikta oficialiame gamintojo interneto tinklalapyje arba gamintojo operacinių sistemų palaikymo / suderinamumo dokumentacijoje.
	
	

	2.17 
	Gamintojo katalogas
	Atskirame priede turi būti pateikti visų komplektuojančių dalių produkto kodai (angl. Part Number) ir kiekiai. (Priedas pateikiamas kartu su pasiūlymu).
	
	

	2.18 
	Įrangos diegimas ir montavimas
	Tiekėjas turės atlikti šiuos siūlomos techninės įrangos diegimo ir montavimo darbus:
· išpakuoti patiektą įrangą ir patikrinti, ar nėra pažeidimų, atsiradusių, transportuojant įrangą;
· sumontuoti įrangą į tarnybinių stočių spintas;
· atlikti visus reikalingus kabelių sujungimus;
· prijungti maitinimo kabelius prie montuojamos įrangos;
· atlikti kabelių sutvarkymo darbus, išlaikydamas lengvą priėjimą prie montuojamos įrangos;
· sukonfigūruoti nuotolinio valdymo posistemę;
	
	

	

	
	GARANTIJOS TERMINAS

	2.19 
	Prekėms privalo būti taikomas gamintojo garantijos terminas
	Techninei įrangai turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 36 mėn. gamintojo garantija ir techninis palaikymas.
Garantinio aptarnavimo laikotarpiu garantuojami nemokami serverio remonto darbai ir nemokamas sugedusių dalių,  komponentų pakeitimas. Įrangos gamintojas turi turėti viešai pasiekiamą interneto svetainę, iš kurios garantinės aptarnavimo laikotarpiu būtų galima nemokamai atsisiųsti įrangos dokumentus anglų arba lietuvių kalba, aparatinės įrangos (angl. firmware), programinės įrangos naujas versijas ir klaidų taisymus, tvarkykles, pasitikrinti informaciją apie garantijos galiojimą.

	
	




	Aplinkosauginiai reikalavimai

	Parametrai
	Minimalios reikalaujamos techninių charakteristikų / parametrų reikšmės
	Tiekėjo kartu su pasiūlymu pateikiamas (-i) atitiktį įrodantis (-ys) dokumentas (-ai)

	Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 621 „Dėl Perkančiosioms organizacijoms taikomų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų prekėms, paslaugoms ir pastatams“, prekės, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę, nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus.
	1. Gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo 
rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

2. nepriklausomos šalies išduotas sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems standartams.
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  TECHNINĖ SPECIFIKACIJA   I.   BENDRIEJI REIKALAVIMAI    

1.1.  Pirkimo objektas  Serveris  š alt ų   duomen ų   saugojimui  –   1 vnt.  

1.2.  Preki ų   pristatymo/ Paslaug ų   teikimo/ Darb ų   atlikimo terminai  Prek ė   turi b ū ti pristatytos per 45 kalendorines dienas po sutarties  pasira š ymo.  

1.3.  Preki ų   pristatymo/ Paslaug ų   teikimo/ Darb ų   atlikimo vieta  Preki ų   pristatymo adresas:  Ateities g. 20, Vilnius  

1.5.  Pirkimo objekto apib ū dinimas ir  lygiaverti š kumas  Jeigu apib ū dinant pirkimo objekt ą , technin ė je specifikacijoje yra  nurodyti konkret ū s modeliai ar  š altiniai, standartai, sertifikatai,  protokolai, konkret ū s procesai ar prek ė s  ž enklai, patentai, tipai,  konkreti kilm ė   ar gamyba tai apima ir jiems lygiaver č ius produktu s ar  procesus (t. y. tiek ė jas gali si ū lyti ir atitinkamus lygiaver č ius produktus  ar procesus), nepriklausomai nuo to, ar  š alia yra priera š as  „ arba  lygiavertis “   (s ą lyga netaikytina, jeigu  š altinis, standartas, sertifikatas,  protokolas, konkretus procesas ar   prek ė s  ž enklas, patentas, tipas,  konkreti kilm ė   ar gamyba nurodyta apibr ėž iant perkan č iosios  organizacijos ar partneri ų   turimus produktus ar esamus procesus).  Lygiaverti š kumo  į rodymas yra tiek ė jo pareiga. Lygiaver č iu sprendiniu  (produkcija,  į ranga) laikom as toks sprendinys, kuriame nustatyti  reikalavimai visi š kai atitinka arba vir š ija nurodyt ą   reikalavim ą ).  

1.6.  Preki ų   atitikimo technin ė je  specifikacijoje nurodytiems  reikalavimams pagrindimas  Tiek ė jas turi pateikti dokumentus, kuriuose yra informacija  pagrind ž ianti preki ų   atitikim ą   technin ė je specifikacijoje nurodytiems  reikalavimams, arba nuorod ą   į   pridedam ą   dokument ą   ir/arba  galiojan č i ą   nuorod ą   į   gamintojo informacij ą   (internetin ė   svetain ė   ir  pan.), kurioje b ū t ų   pateiktas i š samus si ū lom ų   preki ų   (model io)  parametr ų   apra š ymas.  

  II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI  

BENDRIEJI REIKALVIMAI  

Eil. Nr.  PARAMETRAI    REIKALAUJAMOS  REIKŠMĖS     ( reikalaujamos reikšm ė s  traktuojamos   kaip  įrenginio  visuma   ir turi derėti s   su  visais komponentais )  TIEKĖJO  SIŪLOMOS  KONKREČIOS  REIKŠMĖS   (pildo tiekėjas)  SIŪLOMAS  REIKŠMES  PATVIRTINAN TYS ŠALTINIAI   (pildo tiekėjas)  (nurodyti siūlomą  reikšmę patvirtinantį  šaltinį (nuorodą į  gamintojo interneto  svetainę, kurioje  pateikiami visi  duomenys,  pagrindžiantys  atitikimą techninės  specifikacij os  reikalavimams) arba  pateikti prekės  gamintojo ar jo  įgaliotų atstovų  dokumentus,  patvirtinančius  siūlomas reikšmes).  

