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TSD-771
KABELIŲ KANALŲ (EL. INSTALIACIJOS KANALŲ, PLASTIKINIŲ, METALINIŲ)
 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas ir charakteristika
	Mato vienetas
	Orientacinis kiekis
	Gamintojas/ produkto pavadinimas, atitikimas techninei specifikacijai

	1
	Plastikinis kanalas, kuris turi atitikti technines charakteristikas:
Plastikinis kanalas turi būti su dangčiu;
Medžiaga: PVC;
Spalva: balta;
Matmenys: ne trumpesnis nei 2000mm, 15x10 mm (±2mm).
	m
	400
	

	2
	Kampas L formos, kuris turi atitikti technines charakteristikas:
Medžiaga: PVC;
Spalva: balta;
Matmenys: 15x10 mm (±2mm);
Tinkamas kanalui 1 poz. 
	vnt
	2
	

	3
	Kampas T formos, kuris turi atitikti technines charakteristikas:
Medžiaga: PVC;
Spalva: balta;
Matmenys: 15x10 mm (±2mm);
Tinkamas kanalui 1 poz. 
	vnt
	2
	


	4
	Išorinis kampas, kuris turi atitikti technines charakteristikas:
Medžiaga: PVC;
Spalva: balta;
Matmenys: 15x10 mm (±2mm);
Tinkamas kanalui 1 poz. 
	vnt
	2
	

	5
	Vidinis kampas, kuris turi atitikti technines charakteristikas:
Medžiaga: PVC;
Spalva: balta;
Matmenys: 15x10 mm (±2mm);
Tinkamas kanalui 1 poz. 
	vnt
	2
	

	6
	Plastikinis kanalas, kuris turi atitikti technines charakteristikas:
Plastikinis kanalas turi būti su dangčiu;
Medžiaga: PVC;
Spalva: balta;
Matmenys: ne trumpesnis nei 2000mm, 25x20mm (±2mm).
	m
	200
	

	7
	Kampas L formos, kuris turi atitikti technines charakteristikas:
Medžiaga: PVC;
Spalva: balta;
Matmenys: 25x20 mm (±2mm);
Tinkamas kanalui 6 poz. 
	vnt
	2
	

	8
	Kampas T formos, kuris turi atitikti technines charakteristikas:
Medžiaga: PVC;
Spalva: balta;
Matmenys: 25x20 mm (±2mm);
Tinkamas kanalui 6 poz. 
	vnt
	2
	

	9
	Išorinis kampas, kuris turi atitikti technines charakteristikas:
Medžiaga: PVC;
Spalva: balta;
Matmenys: 25x20 mm (±2mm);
Tinkamas kanalui 6 poz. 
	vnt
	2
	

	10
	Vidinis kampas, kuris turi atitikti technines charakteristikas:
Medžiaga: PVC;
Spalva: balta;
Matmenys: 25x20 mm (±2mm);
Tinkamas kanalui 6 poz. 
	vnt
	2
	

	11
	Plastikinis kanalas, kuris turi atitikti technines charakteristikas:
Plastikinis kanalas turi būti su dangčiu;
Medžiaga: PVC;
Spalva: balta;
Matmenys: ne trumpesnis nei 2000mm, 40x20mm (±2mm).
	m
	200
	

	12
	Kampas L formos, kuris turi atitikti technines charakteristikas:
Medžiaga: PVC;
Spalva: balta;
Matmenys: 40x20 mm (±2mm);
Tinkamas kanalui 11 poz. 
	vnt
	2
	

	13
	Kampas L formos, kuris turi atitikti technines charakteristikas:
Medžiaga: PVC;
Spalva: balta;
Matmenys: 40x20 mm (±2mm);
Tinkamas kanalui 11 poz. 
	vnt
	2
	

	14
	Išorinis kampas, kuris turi atitikti technines charakteristikas:
Medžiaga: PVC;
Spalva: balta;
Matmenys: 40x20 mm (±2mm);
Tinkamas kanalui 11 poz. 
	vnt
	2
	

	15
	Vidinis kampas, kuris turi atitikti technines charakteristikas:
Medžiaga: PVC;
Spalva: balta;
Matmenys: 40x20 mm (±2mm);
Tinkamas kanalui 11 poz. 
	vnt
	2
	

	16
	Plastikinis kanalas, kuris turi atitikti technines charakteristikas:
Plastikinis kanalas turi būti su dangčiu;
Medžiaga: PVC;
Spalva: balta;
Matmenys: ne trumpesnis nei 2000mm, 40x40mm (±2mm).
	m
	100
	

	17
	Kampas L formos, kuris turi atitikti technines charakteristikas:
Medžiaga: PVC;
Spalva: balta;
Matmenys: 40x40 mm (±2mm);
Tinkamas kanalui 16 poz. 
	vnt
	2
	

	18
	Kampas T formos, kuris turi atitikti technines charakteristikas:
Medžiaga: PVC;
Spalva: balta;
Matmenys: 40x40 mm (±2mm);
Tinkamas kanalui 16 poz. 
	vnt
	2
	

	19
	Išorinis kampas, kuris turi atitikti technines charakteristikas:
Medžiaga: PVC;
Spalva: balta;
Matmenys: 40x40 mm (±2mm);
Tinkamas kanalui 16 poz. 
	vnt
	2
	

	20
	Vidinis kampas, kuris turi atitikti technines charakteristikas:
Medžiaga: PVC;
Spalva: balta;
Matmenys: 40x40 mm (±2mm);
Tinkamas kanalui 16 poz. 
	vnt
	2
	

	21
	Plastikinis kanalas, kuris turi atitikti technines charakteristikas:
Plastikinis kanalas turi būti su dangčiu;
Medžiaga: PVC;
Spalva: balta; 
Matmenys: ne trumpesnis nei 2000mm, 100x40mm (±2mm).
	m
	80
	

	22
	Kampas L formos, kuris turi atitikti technines charakteristikas:
Medžiaga: PVC;
Spalva: balta;
Matmenys: 100x40 mm (±2mm);
Tinkamas kanalui 21 poz. 
	vnt
	2
	

	23
	Kampas T formos, kuris turi atitikti technines charakteristikas:
Medžiaga: PVC;
Spalva: balta;
Matmenys: 100x40 mm (±2mm);
Tinkamas kanalui 21 poz. 
	vnt
	2
	

	24
	Išorinis kampas, kuris turi atitikti technines charakteristikas:
Medžiaga: PVC;
Spalva: balta;
Matmenys: 100x40 mm (±2mm);
Tinkamas kanalui 21 poz. 
	vnt
	2
	

	25
	Vidinis kampas, kuris turi atitikti technines charakteristikas:
Medžiaga: PVC;
Spalva: balta;
Matmenys: 100x40 mm (±2mm);
Tinkamas kanalui 21 poz. 
	vnt
	2
	

	26
	Plastikinis kanalas, kuris turi atitikti technines charakteristikas:
Plastikinis kanalas turi būti su dangčiu;
Medžiaga: PVC;
Spalva: balta; 
Matmenys: ne trumpesnis nei 2000mm, 150x60mm (±2mm).
	m
	40
	

	27
	Kampas L formos, kuris turi atitikti technines charakteristikas:
Medžiaga: PVC;
Spalva: balta;
Matmenys: 150x60 mm (±2mm);
Tinkamas kanalui 26 poz. 
	vnt
	2
	

	28
	Kampas T formos, kuris turi atitikti technines charakteristikas:
Medžiaga: PVC;
Spalva: balta;
Matmenys: 150x60 mm (±2mm);
Tinkamas kanalui 26 poz. 
	vnt
	2
	

	29
	Išorinis kampas, kuris turi atitikti technines charakteristikas:
Medžiaga: PVC;
Spalva: balta;
Matmenys: 150x60 mm (±2mm);
Tinkamas kanalui 26 poz. 
	vnt
	2
	

	30
	Vidinis kampas, kuris turi atitikti technines charakteristikas:
Medžiaga: PVC;
Spalva: balta;
Matmenys: 150x60 mm (±2mm);
Tinkamas kanalui 26 poz. 
	vnt
	2
	

	31
	Plastikinis kanalas, kuris turi atitikti technines charakteristikas:
Plastikinis kanalas skirtas modulinėms rozetėms;
Medžiaga: PVC;
Spalva: balta; 
Matmenys: ne trumpesnis nei 2000mm, 90x55mm (±2mm).
	m
	40
	

	32
	Galinis dangtelis kanalui, kuris turi atitikti technines charakteristikas:
Dangtelis kanalui turi tikti 31 poz. kanalui; 
Medžiaga: PVC
Spalva: balta 
Matmenys: 90x55mm (±2mm).
	vnt
	10
	

	33
	Tvirtinimo dangtelis, kuris turi atitikti technines charakteristikas:
Medžiaga: PVC;
Spalva: balta 
Dangtelis kanalui turi tikti 31 poz. kanalui. 
	vnt
	100
	

	34
	Vamzdis gofruotas, kuris turi atitikti technines charakteristikas: 
Diametras: d16;
Spalva: juoda, atspari UV spinduliams;
Montavimo temperatūra: nuo -25 iki +65°C;
Su viela.
	m
	500
	

	35
	Vamzdis gofruotas, kuris turi atitikti technines charakteristikas: 
Diametras: d20;
Spalva: juoda, atspari UV spinduliams;
Montavimo temperatūra: nuo -25 iki +65°C;
Su viela.
	m
	500
	

	36
	Vamzdis gofruotas, kuris turi atitikti technines charakteristikas: 
Diametras: d25;
Spalva: juoda, atspari UV spinduliams;
Montavimo temperatūra: nuo -25 iki +65°C;
Su viela.
	m
	500
	

	37
	Vamzdis gofruotas, kuris turi atitikti technines charakteristikas: 
Diametras: d32;
Spalva: juoda, atspari UV spinduliams;
Montavimo temperatūra: nuo -25 iki +65°C;
Su viela.
	m
	300
	

	38
	Vamzdis gofruotas, kuris turi atitikti technines charakteristikas: 
Diametras: d40;
Spalva: juoda, atspari UV spinduliams;
Montavimo temperatūra: nuo -25 iki +65°C;
Su viela.
	m
	200
	

	39
	Vamzdis gofruotas, kuris turi atitikti technines charakteristikas: 
Diametras: d50;
Spalva: juoda, atspari UV spinduliams;
Montavimo temperatūra: nuo -25 iki +65°C;
Su viela.
	m
	100
	

	40
	Vamzdis gofruotas, kuris turi atitikti technines charakteristikas: 
Diametras: d63;
Spalva: juoda, atspari UV spinduliams;
Montavimo temperatūra: nuo -25 iki +65°C;
Su viela.
	m
	100
	

	41
	Instaliacinis vamzdis, kuris turi atitikti technines charakteristikas:
Medžiaga: PVC;
Su išplatintu galu;
Spalva: pilka;
Matmenys: ne trumpesnis nei 3000mm, d20 mm;
Vamzdis skirtas vidaus elektros instaliacijai.
	m
	100
	

	42
	Kampinis sujungimas (išlenktas), kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Medžiaga: PVC;
Spalva: pilka;
Tinkama vamzdžiui 41 poz. 
	vnt
	10
	

	43
	Trišakė mova (išardoma), kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Medžiaga: PVC;
Spalva: pilka;
Tinkama vamzdžiui 41 poz. 
	vnt
	10
	

	44
	Tiesus sujungimas (mova), kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Medžiaga: PVC;
Spalva: pilka;
Tinkama vamzdžiui 41 poz. 
	vnt
	10
	

	45
	Laikiklis, kuris turi atitikti technines charakteristikas:
Medžiaga: PVC;
Spalva: pilka;
Tinkama vamzdžiui 41 poz. 
	vnt
	100
	

	46
	Metalinės kabelių kopėčios, kurios turi atitikti tokias technines charakteristikas: 
Matmenys: 3000(±10mm)x200(±5mm)x45(±2mm);
Medžiaga: cinkuota skarda arba lygiavertė;
Lakšto storis: ne plonesnis nei 1,2 mm. 
	m
	21
	

	47
	Metalinių kopėčių jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: cinkuota skarda arba lygiavertė;
Tinkanti kopėčioms 46 poz. 
	vnt
	10
	

	48
	Metalinės kabelių kopėčios, kurios turi atitikti tokias technines charakteristikas: 
Matmenys: 3000(±10mm)x400(±5mm)x45(±2mm);
Medžiaga: cinkuota skarda arba lygiavertė;
Lakšto storis: ne plonesnis nei 1,2 mm.
	m
	21
	

	49
	Metalinių kopėčių jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: cinkuota skarda arba lygiavertė;
Tinkanti kopėčioms 48 poz. 
	vnt
	10
	

	50
	Metalinis kabelių kanalas (perforuotas), kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: 
Matmenys: 3000(±10mm)x100(±5mm)x60(±2mm);
Medžiaga: cinkuota skarda arba lygiavertė;
Lakšto storis: ne plonesnis nei 0,7 mm.
	m
	21
	

	51
	Metalinio kabelių kanalo dangtis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: 
Matmenys: 3000(±10mm)x100(±5mm);
Medžiaga: cinkuota skarda arba lygiavertė;
Lakšto storis: ne plonesnis nei 0,7 mm.
Pritaikytas kanalui 50 poz. 
	m
	21
	

	52
	Vamzdis (techninis), kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: 
Medžiaga: antrinis polietilenas (APE) arba lygiavertis
Diametras: d50
Spalva: juoda. 
	m
	50
	


Papildomi reikalavimai:

1. Prekes pardavėjas į Kauno klinikų nurodytą vietą (Kaune) turės pristatyti savo lėšomis. Tiekimo terminas - ne ilgesnis, kaip 5 darbo dienų.

2. Pridedamas priedas: Tiekėjų pasiūlymų lentelė .xlsx formatu. (Tiekėjui privaloma užpildyti visus stulpelius, teikiant pasiūlymą). Pasiūlyme turi būti nurodyti tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka,“ „ne mažiau“ ir pan.
3. Siūlomos prekės techninės charakteristikos turi būti ne blogesnės nei reikalaujamos techninėje specifikacijoje, t.y. siūloma prekė savo savybėmis turi būti lygiavertė techninėje specifikacijoje reikalaujamai arba geresnių techninių parametrų, reikalinga pateikti dokumentus įrodančius siūlomų prekių technines charakteristikas.
4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.5 punktu, siūlomos prekės, jų sudedamosios dalys ir (ar) jų pakuotė turi būti pagaminti iš medžiagų, kurias galima perdirbti. Tiekėjas privalo pateikti tai patvirtinančius dokumentus, nuotraukas ar kt.
