1 priedas
TECHNINĖ UŽDUOTIS 
1. Pirkimas “Įrenginių rinkinys aktyviems užsiėmimams kineziterapijos kabinete“ (angl. „Set of equipment for active classes in the kinesitherapy cabinet“) atliekamas VšĮ Abromiškių reablitacijos ligoninei dalyvaujant projekte Nr.  LTPL00373  „Nuo kūdikystės iki brandos kitaip- vaikų ir suaugusiųjų, turinčių raidos sutrikimų, autizmo spektro, gyvenimo kokybės gerinimas pasienio regione“ (angl. „From infancy to adulthood differently- improving the quality of life for childen and adult people with developmental, incluing autism spectrum, disorders in the cross-border region“) pagal 2021-2027  m. Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo programą (angl. Interreg VI-A Lithuania-Poland cooperation programe) . Projekto biudžete  (eilutė D.1.1.3.) numatyta įsigyti „Įrenginių rinkinį aktyviems užsiėmimams kineziterapijos kabinete“, susidedantį  iš : bokšto su 2 įėjimais, minkštos grindų dangos su integruotomis priemonėmis (laipiojimo akmenukai, interaktyvus pianinas), balansavimo  plokštės, minkštos apsauginės sienų dangos,  batų dėklo, belaidžio FM radijo ir garsiakalbio. 
2. Projekto eilutės aprašymas: „Naujai renovuotame pastate bus įrengtas kineziterapijos kambarys. Numatyto įrengti kambario plotas- 35 kv.m. (Numatytas kambarys 1-17, Geltonasis namelis).
3. Numatomo įsigijimo apimtis- 1 kompl. Pirkimas į dalis nėra skaidomas, pasiūlymas teikiamas visai pirkimo apimčiai.
4.Jei techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos, tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius. Jei apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, tokiu atveju tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius.
5. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas.

Techninė specifikacija

Patvirtiname, kad mūsų siūlomos Prekės atitinka Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus ir jų techninės charakteristikos ir parametrai yra tokie:
	Eil. Nr.
	Parametras
	Reikalaujama parametro reikšmė
	Siūlomi techniniai parametrai
 (pildo TIEKĖJAS)
Privaloma išsamiai aprašyti siūlomų prekių technines charakteristikas.
Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta Taip/Ne/Atitinka, bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų.

	[bookmark: _Hlk234483121]
1.
	Minkšto sensorinio bokšto komplektas
	Ne mažiau kaip 2 aukštų;
Turi būti  ne mažiau kaip 2 įėjimai skirtingose sienose; 
bokšto karkasas, perdanga pagaminti iš tvirtos medžiagos, padengti minkšta ugniai atsparia danga; 
bokšto aukštis 210cm (+/-5cm), plotis 127cm (+/- 5cm), gylis 127cm ( +/-5cm);
į komplektą įeina:
a) minkšti laipteliai įlipti į bokšto 2-ą aukštą; 63,5x127cm (+/-5cm), aukštis 100cm (+/-5cm);
b) čiuožynė nučiuožti nuo bokšto 2-ojo aukšto; 63,5x127cm (+/-5cm), aukštis 100cm (+/-5cm);
Turi būti galimybė dangos spalvų pasirinkimui.
	

	2.
	Minkšta grindų danga su integruotomis priemonėmis

	Minkšta apsauginė grindų danga ir į grindų dangą integruotos priemonės:
a) laipiojimo akmenukai:
b) interaktyvus pianinas:
	

	2.1.
	Minkšta apsauginė grindų danga
	ištisai užklojanti ne mažiau kaip 9 m2 grindų ploto, kartu su į ją integruotomis minkštomis sensorinėmis figūromis, įskaitant minkšto bokšto komplektą;
dangos storis ne mažiau kaip 7 cm;
	

	2.2.
	Laipiojimo akmenukai
	tvirta medžio konstrukcija padengta minkšta danga, ant jos sumontuotos ne mažiau kaip 12 minkštų spalvotų skirtingų aukščių platformų, kurių aukščiai nuo 30 iki 75 cm., ; konstrukcijos išmatavimai: 120x90 cm (+/- 5 cm) 
	

	2.3.
	Interaktyvus pianinas
	su ne mažiau kaip 8 skirtingų spalvų klavišais, ant kurių užlipus pasigirsta įvairūs melodingi garsai ir verbaliniai pranešimai; 
turi būti  galimybė įrašyti ir perrašyti savo garsus pagal poreikį;
išmatavimai ilgis 145cm(+/- 5cm), plotis 72,5 cm (+/- 5cm),  aukštis 15cm (+/-5cm);
turi būti pateikiama su garso įrašų grotuvu;
dangų medžiaga – vinilas ar lygiavertė, be ftalatų.
	

	3.
	Balansavimo plokštė
	Multifunkcinė 2 dalių konstrukcija, dengta minkšta danga; 45x60x45 cm (+/- 2 cm)
	

	4.
	Minkšta apsauginė sienų danga

	Dengiamos sienos ilgis ne mažiau kaip 8m, dangalo aukštis ne mažiau kaip 2m, storis ne mažiau kaip 6cm;
dengiami palangių kraštai, kur aktualu, bet ne mažiau kaip 1,5m.
	

	5.
	Batų dėklas
	Ne mažiau kaip 8  spalvotų kišenių, tvirtinamas prie sienos;
	

	6.
	Belaidis FM radijas ir garsiakalbis
	Nešiojamas FM radijas ir belaidė laisvai pastatoma Bluetooth kolonėlė su LED ekranu;
Turi būti  radijo stočių nustatymo mygtukai;
atsparumo klasė ne blogiau kaip IP68;
garsiakalbiai ne mažiau kaip 7W galios, su įkraunama baterija;  dydis 21x7 (+/-3cm).
	

	7.
	Garantija
	 Siūlomai įrangai suteikiama ............................. (tiekėjas įrašo)  mėn. garantija.

	8.
	Prekės pristatymas ir sumontavimas kalendorinėmis dienomis  po sutarties pasirašymo
(Ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų)
	Nurodyti
	



