2

[bookmark: _Hlk161995006]Pirkimo sąlygų 3 priedas 

 M3 KATEGORIJOS KELEIVINIO AUTOBUSO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas – naujas, neeksploatuotas  M3 kategorijos keleivinis  autobusas (toliau – autobusas).
2. Bendri reikalavimai autobusui:
2.1. Autobusas turi būti pilnai sukomplektuotas pagal techninės specifikacijos reikalavimus. 
2.2. Autobuso techniniai ir kokybiniai parametrai turi būti ne prastesni, nei nurodyta techninėje specifikacijoje. 
2.3. Visi autobuse įrengti priedai turi būti techniškai suderinti su pačiais autobuso gamintojo reikalavimais.
2.4. Autobusas turi atitikti visus gamintojo nustatytus kokybės reikalavimus bei tarptautinius kokybės ir ekologinius reikalavimus. Automobilis turi atitikti ES standartus.
2.5.Šioje techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs standartai ir (ar) sertifikatai, ir (ar) konkretūs modeliai, ir (ar) konkretus prekių ženklas, ir (ar) patentas, ir (ar) tipai, ir (ar) konkreti gamyba ir pan. yra suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“. Tiekėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 4 dalies 2 punktu, gali siūlyti lygiaverčius (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas).
	3. Tiekėjo siūlomas autobusas privalo atitikti visus žemiau nurodytus techninius reikalavimus: 

	Eil. Nr.
	Reikalavimas
	Reikalavimų aprašymas
	Tiekėjas siūlo (pildo)

	
	
	
	Siūlomos techninės charakteristikos
(parametrų reikšmės )

	1
	2
	3
	4

	1.
	Transporto priemonės tipas ir kiti reikalavimai
	1.1. Autobusas turi būti  M3 kategorijos, B klasės, naujas, neeksploatuotas (t. y. viešajame eisme nedalyvavęs, išskyrus transportavimą / pristatymą pirkėjui), pagamintas ne anksčiau kaip 2026 m. 
	Konkretūs duomenys (markė, modelis, klasė,  gamintojas bei tiksli pagaminimo data (metai, mėnuo).

	
	
	1.2. Autobuso rida perdavimo – priėmimo metu negali viršyti 3 000 km. 
1.3. Eksploatavimo sąlygos: pritaikytas dirbti žiemos metu iki -30ºC ir vasaros metu iki +35ºC temperatūros sąlygomis.

	Nepildoma*
Konkretūs duomenys** 

	
	
	1.4. Bendroji masė: didesnė kaip 5 000 kg.


	Konkretūs duomenys** 

	2.
	Perkamas kiekis
	1 (vienas) vnt.
	Nepildoma*

	3.
	Bendras ilgis
	Nuo 7000 iki 7700 mm
	Konkretūs duomenys**

	4.
	Vietų skaičius 
	Ne mažiau kaip 22 sėdimos vietos keleiviams + 1 vieta vairuotojui
	Konkretūs duomenys**

	5.
	
Durys

	5.1. Keleivių įlipimo / išlipimo durys – autobuso dešinėje pusėje, priekinėje dalyje (ties priekiniu ratu). 
5.2.Atskiros gamyklinės vairuotojo durys kairėje kėbulo pusėje.
5.3. Autobuso gale turi būti įrengtos dvivėrės durys.
	Nepildoma*

	6.
	
Jėgos agregatas
	6.1. Vidaus degimo, dyzelinis. 
6.2. Privalo atitikti ne žemesnį kaip Euro VI emisijos standartą.
6.3. Variklio galia: ne mažiau kaip 120 kW.

	Konkretūs duomenys**

	7.
	Pavarų dėžė
	Mechaninė (rankinio pavarų perjungimo) arba automatinė (automatinio pavarų perjungimo)
	Konkretūs duomenys**

	8.
	Ratai ir padangos
	8.1. Ratų kiekis ant priekinės ašies – 2 vnt.
8.2. Ratų kiekis ant galinės ašies – 4 vnt. (sudvigubinti ratai).
8.3. Padangų matmenys turi atitikti autobuso gamintojo nustatytus reikalavimus. 
8.4. Autobuso padangos privalo atitikti degalų naudojimo efektyvumo (riedėjimo pasipriešinimo) klasę (prieinamą Lietuvos Respublikos rinkoje), nustatytą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2020/740 ir Reglamentą (ES) 2017/1369 (reikalaujama ne žemesnė kaip B klasė).  
	Nepildoma*

	9.
	Pakaba
	Linginė arba pneumatinė.
	Konkretūs duomenys**

	10.
	

Valdymo ir saugumo sistemos
	[bookmark: _GoBack]10.1. Autobuse privalo būti įrengta stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), ratų antipraslydimo sistema (ASR/TCS), elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESC/ESP), greičio ribotuvas ir antrosios kartos išmanusis tachografas (G2V2) su integruota GPS/GNSS antena.
10.2. M3 klasės autobusas ir jo sistemos privalo atitikti ES Bendrojo saugos reglamento (GSR2 – Reglamentas (ES) 2019/2144) reikalavimus, taikomus šios kategorijos transporto priemonėms.
10.3. Autobuso kėbulas (antstatas) privalo būti sertifikuotas pagal JT EEK Taisyklės Nr. 66 reikalavimus (atsparumas konstrukcijos apvirtimo atveju).

	Nepildoma*

	11.
	Vairas
	11.1. Vairas su vairo stiprintuvu kairėje pusėje.
11.2. Vairo padėties reguliavimas pagal aukštį ir/ar ilgį. 
	Nepildoma*

	 12.
	
Elektros sistema
	12.1. Darbinė įtampa – 12 V DC.
12.2. Keleivių salone įrengta ne mažiau kaip 14 USB įkrovimo jungčių.
	Nepildoma*

	13. 
	Atsarginis ratas arba gamyklinis ratų remonto komplektas 
	Normalaus dydžio atsarginis ratas (analogiškas autobuso ratams).  Jei siūlomam modeliui gamintojas nenumato komplektavimo standartinio dydžio atsarginiu ratu, vietoj jo automobilis turi būti sukomplektuotas gamykliniu ratų remonto komplektu (oro kompresorius, specialūs klijai).
	Nepildoma*

	14.
	Keleivių salono ventiliacija ir šildymas
	Lentynėlės smulkiam keleivių bagažui abiejose salono pusėse su individualiu personaliniu apipūtimu, apšvietimu ir garsiakalbiais. Lentynų priekyje 2 daiktadėžės.
	Nepildoma*

	15.
	Šildymas
	Įrengta autonominio šildymo sistema, užtikrinant keleivių salono šildymą (naudojant ne mažesnius kaip 2000 mm konvektorinius radiatorius su ventiliatoriais abiejose salono pusėse). Atskiras vairuotojo zonos šildymas.
	Nepildoma*

	[bookmark: _Hlk241755975]16.
	Oro kondicionavimo sistema
	16.1. Turi būti įrengta kondicionavimo sistema keleiviams ir vairuotojui (gamyklinė arba sertifikuoto įrangos gamintojo), užtikrinanti efektyvų viso salono vėsinimą. Sistema valdoma vairuotojo darbo vietoje įrengtu valdymo pultu.
16.2. Atvėsintas oras keleivių salone tiekiamas keleiviams per individualius ortakius lentynose. 
	Nepildoma*

	17.
	Vairuotojo darbo vieta
	Matavimo prietaisų skalės  turi būti metrinės matavimo sistemos. 
	Nepildoma*

	18.
	

Keleivių sėdynės
	18.1. Keleivių sėdynės individualios, aukštos, minkštos (ne plastikinės), atlenkiamos atgal, su porankiu.
18.2. Keleivių sėdynės su 3-jų taškų saugos diržais. 
18.3. Salono garso ir šiluminė izoliacija, atitinkanti prekių perdavimo metu tokioms medžiagoms Europos Sąjungos šalyse taikomus reikalavimus.
	Nepildoma*

	19.
	





Apsaugos, gelbėjimo įranga
	19.1. Ne mažiau kaip 2 (du) milteliniai gesintuvai, kurių kiekvieno talpa ne mažesnė kaip 4 kg (gesintuvai turi būti patikrinti ir galiojantys, su saugiais tvirtinimais: vienas šalia vairuotojo vietos, kitas – keleivių salone, aiškiai pažymėtose vietose).

19.2. Avarinio sustojimo ženklas (sertifikuotas, atitinkantis galiojančius reikalavimus).

19.3. Ne mažiau kaip 2 (dvi) ratų atsparos, atitinkančios autobuso ratų dydį ir masę.

19.4. Ne mažiau kaip 2 (dvi) ryškiaspalvės šviesą atspindinčios liemenės (atitinkančios standarto EN ISO 20471 reikalavimus).

19.5. Avariniai plaktukai, patikimai pritvirtinti prie kiekvieno avarinio išėjimo lango.

19.6. Ne mažiau kaip 2 (du) pirmosios pagalbos rinkiniai (vaistinėlės), atitinkantys Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 patvirtintus reikalavimus (aktuali redakcija).

	Nepildoma*

	20.
	Langai
	Dvigubo stiklo paketo šoniniai langai. 
	Nepildoma*

	21. 
	Priekinio lango stiklas
	Priekinio stiklo šildymas turi būti oru arba elektra, arba ir oru, ir elektra.
	Nepildoma*

	22.
	Avariniai išėjimai
	Avariniai išėjimai pažymėti užrašu „Avarinis išėjimas“.
	Nepildoma*

	23.
	Vidaus apšvietimas, išorinis apšvietimas, žibintai
	23.1. Salono bendrasis apšvietimas: ne mažiau kaip dviejų lygių, reguliuojamas iš vairuotojo darbo vietos.
23.2. Atskiras, individualus apšvietimas vairuotojo darbo vietoje.
23.3. Individualūs šviestuvai virš kiekvienos keleivių sėdynės.
23.4. Salono bendrajam ir individualiam apšvietimui turi būti naudojama LED technologija.
23.5. Išorinis apšvietimas: artimųjų, tolimųjų šviesų, dienos šviesos (DRL), posūkių ir atbulinės eigos žibintai, atitinkantys ES sertifikavimo reikalavimus.
23.6. Galiniai rūko (priešrūkiniai) žibintai (priekiniai – gamyklinis standartas, jei numatyta).
23.7. Šoniniai ir viršutiniai kontūriniai gabaritiniai žibintai, atitinkantys transporto priemonės gabaritams taikomus ES reikalavimus (JT EEK Taisyklė Nr. 48).
	Nepildoma*

	24.
	Veidrodžiai
	Išoriniai veidrodžiai valdomi elektra, šildomi.
	Nepildoma*

	25.
	Užrašai
	Visi užrašai ir informacija salone tik lietuvių kalba arba simboliais.
	Nepildoma*

	26. 
	Papildoma įranga
	Užuolaidos ant šoninių langų su bėgeliais viršuje ir apačioje, 
pagamintos iš sunkiai degių medžiagų (atitinkančių JT EEK Taisyklės Nr. 118 reikalavimus).
	Nepildoma*

	27.
	Garantiniai įsipareigojimai
	Pardavėjas suteikia transporto priemonei ne mažesnę kaip 24 mėnesių garantiją be ridos apribojimo. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo transporto priemonės perdavimo –priėmimo akto pasirašymo dienos. Siūlomam autobusui techninis aptarnavimas ir garantinis remontas turi būti užtikrintas gamintojo autorizuotame servise Lietuvos Respublikos teritorijoje.
	Nurodomas garantijos terminas (mėnesiais) ir autorizuoto serviso pavadinimai bei adresai Lietuvos Respublikos teritorijoje.

	28.
	Registracija ir dokumentacija
	Prekės perdavimo-priėmimo metu Autobusas turi būti užregistruotas Ukmergės rajono savivaldybės administracijos vardu, pateikiamas su galiojančia technine apžiūra ir tachografo patikros dokumentais. 
	Nepildoma*

	29.
	Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti
	29.1.Siūlomo autobuso keleivių vietų ir sėdynių išdėstymo schemą;

	Pateikiama (nurodomas pridedamo failo pavadinimas puslapių / skyrių Nr.).


	
	
	29.2.Autobuso techninius parametrus pagrindžiančius dokumentus (gamintojo techninius aprašymus, katalogus, brošiūras ar kitus lygiaverčius duomenis).
	Pateikiama (nurodomas pridedamo failo pavadinimas, puslapių / skyrių Nr.).



PASTABOS:
[bookmark: _Hlk221622572]1.  *Specifikacijos reikalavimai, kurių lentelės 4 stulpelyje nurodytas įrašas ,,Nepildoma*“, pasiūlymų vertinimo metu nebus tikrinami. Atitiktis bus vertinama Sutarties vykdymo metu.
2. **Specifikacijos reikalavimų, kurių lentelės 4 stulpelyje nurodytas įrašas ,,**Konkretūs duomenys“, pagrindimui tiekėjai privalo kartu su užpildyta Technine specifikacija pateikti gamintojų techninius dokumentus ar kitus lygiaverčius duomenis. Teikiant brošiūras ar kitus didelės apimties dokumentus nurodyti reikalaujamos informacijos vietą (puslapių / skyrių Nr.). Nuorodos į tiekėjų/gamintojų tinklapius nepriimtinos, t. y. nebus vertinamos.
3. Kilus pagrįstų abejonių dėl pateikto pasiūlymo, Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti tiekėjo pateikti papildomų įrodymų dėl pasiūlymo atitikties techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams.
4. Jeigu reikalaujami dokumentai parengti originalo kalba, turi būti pateiktas tikslus vertimas į lietuvių kalbą.
5. Galutinis sukomplektuoto pristatomo autobuso ES atitikties sertifikatas (angl. Certificate of Conformity – CoC) pateikiamas transporto priemonės perdavimo – priėmimo metu.
____________________________________________	                             ____________________                  _____________________________
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(Parašas)                                                        (Vardas ir pavardė)
