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BENDRI REIKALAVIMAI

BENDRI REIKALAVIMAI TECHNINEI IR PROGRAMINEI ĮRANGAI

1.1 Perkančioji organizacija, numato, kad siūloma įranga turi atitikti keliamus bendrus reikalavimus

                                                                                                                                                    1 lentelė

	Eil. Nr.
	Reikalaujama charakteristika
	Siūloma charakteristika

	1. 
	Visa įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime „brand new“ gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini.
	

	2. 
	Visa perkama techninė ir programinė įranga turi būti pristatoma  perkančiosios organizacijos nurodytose vietose (pagal numatytus kiekius). – Laisvės pr. 10A, LT-04215 Vilnius
	

	3. 
	Į visus įrangos komplektus turi įeiti visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys bei medžiagos, reikalingos sujungti visus sistemos vidinius ir komutavimo įrenginius reikalingus užtikrinant dubliuotą sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai, komutavimo kabeliai, ir t.t.).
	

	4. 
	Įrangos gamintojas privalo atitikti ISO 9001:2015 arba lygiavertį gamintojo vadybos kokybės standartą, bei ISO/IEC:27001 arba lygiavertį informacijos saugumo vadybos sistemos standartą.
	

	5. 
	Tiekėjo siūloma produkcija turi atitikti Europos Sąjungos arba lygiavertės direktyvos nuostatas.
	

	6. 
	Visa siūloma įranga turi būti vienos firmos-gamintojos ir pažymėta firmos gamintojos prekiniu ženklu, tam kad būtų užtikrintas maksimalus sistemos komponentų suderinamumas, arba kelių gamintojų, kuomet pateikiami visų gamintojų tarpusavio suderinamumo raštai. 
	

	7. 
	Visa tiekiama techninė ir programinė įranga privalo būti pagaminta būtent šiam konkursui (pateikti gamintojo atstovybės Lietuvoje patvirtinantį raštą). Būtina pateikti nuorodą į gamintojo internetinę svetainę, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją. Įrangos tiekėjas turi būti oficialus gamintojo atstovas.
	

	8. 
	Įrangos elektros maitinimas turi būti pritaikytas ~220V, 50 Hz maitinimo įtampai. Maitinimo kabeliai turi tikti Lietuvoje naudojamoms rozetėms.
	

	9. 
	Tiekėjas negali siūlyti vietoj pageidaujamo įrenginio du ar kelis įrenginius, pakeičiančius jo funkcionalumą.
	

	10. 
	Visos sistemos valdymas ir stebėsena turi būti realizuota vieno lango valdymo principu, nenaudojant kiekvienam įrenginiu atskiro valdymo ir stebėjimo langų.
	

	11. 
	Visi garantinės techninės priežiūros reikalavimai privalo būti garantuojami gamintojo (pateikti tai liudijančią gamintojo dokumentaciją jei tai yra standartiniai oficialūs gamintojo įsipareigojimai arba komplektuoti papildomus gamintojo serviso produktus nurodant pasiūlyme jų kodus ir pavadinimus). Be to, įrangos gamintojas turi turėti bent vieną sertifikuotą gamintojo įrangos aptarnavimo centrą. Įrangos tiekėjas privalo turėti teisę atlikti siūlomos įrangos garantinę techninę priežiūrą.
	

	12. 
	Gamintojas turi garantuoti atsarginių dalių tiekimą ne trumpiau kaip 5 metus po produkto gamybos nutraukimo.
	

	13. 
	Programinė įranga ir/ar licencijos ir/ar sertifikatai, reikalingi techninėje specifikacijoje nurodytoms įrangos savybėms bei funkcionalumui užtikrinti, turi būti įtraukti į Pasiūlymą.
	

	14. 
	Pasiūlyme turi būti pateikti (lietuvių arba anglų kalba) gamintojo techniniai dokumentai arba oficialių kokybės kontrolės institucijų ar pripažintą kompetenciją turinčių agentūrų išduotos pažymos, kurios liudija, kad įrangos kokybė atitinka arba viršija techninės specifikacijos reikalavimus
	

	15. 
	Visa siūloma įranga turi būti tarpusavyje suderinama ir veikdama kartu turi užtikrinti ne mažesnį funkcionalumą, bei charakteristikas nei numatyta techninėje specifikacijoje.
	



