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Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“


TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ REMONTO, PRIEŽIŪROS, TECHNINIO APTARNAVIMO IR PADANGŲ SAUGOJIMO PASLAUGŲ PIRKIMO KLAIPĖDOJE TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
 


Paslaugų apibūdinimas ir reikalavimai:

1. Pirkimo objektas – Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Perkančioji 
organizacija) transporto priemonių – tarnybinių lengvųjų automobilių, nurodytų techninės specifikacijos 19 punkte, remonto, priežiūros ir techninio aptarnavimo paslaugų (toliau – paslaugos) pirkimas. 
2. Paslaugos teikiamos paslaugų teikėjo (toliau – Tiekėjas) patalpose. Tiekėjo patalpos turi būti nutolusios ne didesniu nei 25 km atstumu nuo Perkančiosios organizacijos buveinės, adresu Taikos pr. 28, Klaipėda. Patalpos, kuriose teikiamos paslaugos, turi atitikti higienos, darbo saugos ir gaisrinės saugos reikalavimus ir turi būti tinkamos automobilių remonto paslaugoms teikti. Tiekėjas privalo turėti paslaugų teikimui reikalingą įrangą, įskaitant, bet neapsiribojant:
2.1. kompiuterinę diagnostikos įrangą;
2.2. keltuvą;
2.3. ratų geometrijos įrangą;
2.4. stabdžių diagnostikos stendą;
2.5. šviesų reguliavimo stendą;
2.6. kondicionierių pildymo įrangą;
2.7. padangų montavimo stakles;
2.8. padangų balansavimo stakles.
3. Paslaugų teikimo terminas – 36 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
4. Paslaugos bus perkamos pagal atskirus Perkančiosios organizacijos paslaugų užsakymus (toliau – Užsakymas), kurie bus teikiami Tiekėjui nurodytu el. paštu ar telefonu. Suderinus paslaugų teikimo laiką, Perkančioji organizacija pristato transporto priemonę į Tiekėjo paslaugų teikimo vietą Klaipėdos mieste ar už jos ribų savo sąskaita ir pajėgumais.
5. Gavęs Užsakymą, Tiekėjas iki paslaugų teikimo pradžios su Perkančiosios organizacijos paskirtu atsakingu darbuotoju suderina Užsakymo vykdymui reikalingas detales ir eksploatacines medžiagas, jų kiekius bei kainą. Perkančiajai organizacijai pareikalavus Tiekėjas turi perduoti visas automobiliams remontuoti ar techniškai aptarnauti panaudotų detalių ar medžiagų pirkimo dokumentų kopijas bei gamintojo sertifikatus. Esant Perkančiosios organizacijos poreikiui, detales ir eksploatacines medžiagas, reikalingas paslaugai teikti, gali pateikti ir pati Perkančioji organizacija.
6. Nereikalaujančias didelių laiko resursų paslaugas (iki 0,5 val. trukmės) Tiekėjas turi suteikti Perkančiajai organizacijai be išankstinės registracijos. Kitos paslaugos turi būti suteikiamos, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, nuo Perkančiosios organizacijos užsakymo pateikimo (išskyrus kai pagal gamintojo numatytą remonto darbų technologinį procesą reikalingas ilgesnis terminas arba kai reikia iš anksto užsakyti detales). Tokiu atveju tikslus paslaugų teikimo laikas ir trukmė suderinama iš anksto.
7. Automobiliams, kuriems galioja gamintojo arba pardavėjo taikoma garantija,  bus įsigyjamos tik tokios remonto ir priežiūros paslaugos, kurios neapima paslaugų, susijusių su garantijos taikymu.
8. Paslaugų teikimo metu teikiamos paslaugos bei detalės dalys turi atitikti reikalavimus bei apimtis, numatytas gamyklos-gamintojo, nurodytas automobilio serviso knygelėje, vartotojo instrukcijoje ar kitoje oficialioje gamyklos-gamintojos dokumentacijoje. Techninei priežiūrai turi būti naudojamos gamyklos-gamintojos nurodytos arba lygiavertės specifikacijas atitinkančios (arba aukštesnių specifikacijų) medžiagos, skysčiai, atsarginės dalys. Paslaugos turi būti teikiamos laikantis gamyklos-gamintojos nustatytų technologinių reikalavimų, naudojant rekomenduojamus įrankius ir prietaisus. Jeigu tam tikrų paslaugų teikimo nereglamentuoja gamyklos-gamintojo dokumentacija automobilių remontas ir techninė priežiūra turi būti atliekama laikantis tinkamos ir techniniu požiūriu priimtinos remonto technologijos, jeigu teisės aktai nenustato naujų ar papildomų reikalavimų.
9. Svarbūs eismo saugumo atžvilgiu elementai – stabdžių sistemos, vairavimo sistemos, pakabos, sukabintuvų ir grąžulų apkrovas laikančios detalės neturi būti remontuojamos mechaninio tiesinimo, suvirinimo ar kitais būdais, jei dėl to gali būti pažeista metalo struktūra, elementų atsparumas, standumas, pasikeisti tvirtinimo ir kitos gamintojo numatytos savybės.
10. Paslaugoms teikti turi būti naudojamos naujos atsarginės detalės ir eksploatacinės medžiagos, kurios turi būti sertifikuotos ES šalyse, paženklintos pagal teisės aktų nustatytus reikalavimus ir tinkamos konkrečiai remontuojamai transporto priemonei. Naudotos (ne naujos) detalės paslaugoms teikti gali būti naudojamos tik tai suderinus su Perkančiosios organizacijos atsakingu asmeniu.
11. Paslaugų teikimo metu panaudotoms prekėms (detalėms, eksploatacinės medžiagos) taikomas dalinis išlaidų padengimas: bus apmokama už faktiškai paslaugų suteikimui sunaudotas prekes, pagal Tiekėjo pateiktas sąskaitas. Tiekdamas prekes, Tiekėjas neturi teisės keisti jo perkamų ir Perkančiajai organizacijai tiekiamų prekių kainos, t. y. prekės turi būti tiekiamos tokiomis pačiomis kainomis, kuriomis Tiekėjas jas įsigijo, į prekių kainą negali būti įtrauktas Tiekėjo pelnas. Perkančiajai organizacijai pareikalavus, Tiekėjas privalės per nustatytą terminą pateikti išlaidas pagrindžiančius trečiųjų asmenų dokumentus.
12. Paslaugos turi būti teikiamos laikantis tvarkos apraše, patvirtintame  Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 3-183/D1-110 „Dėl Transporto priemonių techninės priežiūros, remonto, techninės pagalbos ir perdirbimo paslaugų teikimo tvarkos, reikalavimų šiuos darbus atliekantiems asmenims ir šiems darbams keliamų aplinkos apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“, nurodytų reikalavimų (interaktyvi nuoroda: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d755d560da3211eda305cb3bdf2af4d8?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=13ae91db-26c4-4e49-adc0-8f1599d14e92 ).
13. Paslaugų teikimo metu už Perkančiosios organizacijos transporto priemonės ir joje esančios specialiosios įrangos (jeigu tokia būtų paliekama) saugumą atsako Tiekėjas. Tiekėjas privalo padengti bet kokią žalą, padarytą Perkančiajai organizacijai dėl savo veikimo ar neveikimo paslaugų teikimo metu (transporto priemonės sugadinimas, praradimas, neteisėtas panaudojimas ir kt.).
14. Tiekėjas privalo informuoti Perkančiąją organizaciją apie paslaugų teikimo metu pastebėtus kitus, užsakyme  nenurodytus, transporto priemonės gedimus. Be to, sutarties vykdymo metu priimamus sprendimus, susijusius su išlaidomis, įskaitytinomis į Tiekėjui pagal sutartį mokėtiną kainą, su Perkančiąja organizacija derinti iš anksto.
15. Tiekėjas privalo paslaugas suteikti per kuo trumpesnį terminą. Detalės ir eksploatacinės medžiagos privalo būti pateikiamos nedelsiant, per kuo trumpesnį terminą. Tiekėjas privalo informuoti Perkančiosios organizacijos paskirtą atsakingą asmenį, atsiradus bet kokioms aplinkybėms, kurios gali uždelsti suderintą paslaugos suteikimo terminą.
16. Tiekėjas turi atliktoms paslaugoms taikyti 6 mėnesių garantiją, o detalėms ir medžiagoms – ne trumpesnę nei 12 mėnesių garantiją (išskyrus atvejus, kai gamintojas taiko trumpesnę garantiją). Jei atsarginė dalis keičiama nauja, šiai pakeistai detalei skaičiuojamas naujas garantinis terminas; Garantijos terminas skaičiuojamas nuo sąskaitos-faktūros  ir dokumento, teikiamo kartu su sąskaita-faktūra, patvirtinančio atsarginių detalių ir eksploatacinių medžiagų įsigijimą,  pateikimo dienos.
17. Garantiniu laikotarpiu automobiliui sugedus dėl nekokybiškai suteiktų paslaugų, nekokybiškų medžiagų ar detalių, el. paštu suderinus su Perkančiąja organizacija, per terminą, suderintą su Perkančiąja organizacija, Tiekėjas turi pašalinti trūkumus savo lėšomis (pašalinti defektus, pakeisti sugedusias atsargines dalis). 
18. Perkančioji organizacija įsipareigoja ne vėliau kaip kitą dieną, po Tiekėjo pranešimo apie Užsakymo įvykdymą, atsiimti transporto priemonę iš Tiekėjo paslaugų teikimo vietos.
19. Numatomos remontuoti tarnybinės transporto priemonės, kurios sutarties vykdymo metu, abiejų Šalių susitarimu raštu (el. paštu), gali keistis:

1 lentelė. Tarnybinių transporto priemonių sąrašas
	Eil. Nr.
	Automobilio markės pavadinimas
	Automobilio pagaminimo metai
	Variklio darbinis tūris/degalai
	Kiekis

	1.
	Hyundai i 40
	2012 m.
	1800 cm3, benzinas
	1 vnt.

	2.
	Volkswagen Golf
	2017 m.
	1400 cm3, benzinas
	1 vnt.

	3.
	Volkswagen Golf
	2017 m.
	1400 cm3, benzinas
	1 vnt.

	4.
	Volkswagen Golf
	2017 m.
	1400 cm3,benzinas
	1 vnt.

	5.
	Volkswagen Golf
	2015 m.
	1400 cm3, benzinas
	1 vnt.



20. Preliminarus numatomų įsigyti paslaugų sąrašas pateiktas techninės specifikacijos 2 lentelėje „Preliminarus numatomų įsigyti paslaugų sąrašas“. Perkančioji organizacija neįsipareigoja įsigyti visų išvardintų paslaugų ar prekių. Paslaugos bus perkamos tik pagal Perkančiosios organizacijos poreikį, pagal Perkančiosios organizacijos atskirus Užsakymus. Perkančioji organizacija, esant poreikiui, gali įsigyti techninės specifikacijos 2 lentelėje „Preliminarus numatomų įsigyti paslaugų sąrašas“ nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių ir (ar) paslaugų, neviršijant 10 procentų Pradinės sutarties vertės. Tokių paslaugų ir (ar) prekių pirkimui taikomos visos paslaugų ir (ar) prekių pirkimui Pirkimo sąlygose  nustatytos sąlygos (garantijos, trūkumų šalinimo ir t. t.), nebent aiškiai bus nustatyta kitaip.

2 lentelė. Preliminarus numatomų įsigyti paslaugų sąrašas
	Eil. Nr.
	Paslaugos pavadinimas
	Mato vienetas:
	Preliminarus kiekis per 36 mėn. (prekės, paslaugos)

	
	
	vnt. / kompl. /1 val. /  1 km / 1 mėn.
	

	1.
	2.
	3.
	4.

	1
	Rato nuėmimas ir uždėjimas
	vnt.
	120

	2
	Rato balansavimas (esant nuimtam ratui, lengvo lydinio ratlankis)
	vnt.
	1

	3
	Rato balansavimas (esant nuimtam ratui, metalinis ratlankis)
	vnt.
	120

	4
	Padangos išmontavimas ir sumontavimas (esant nuimtam ratui)
	vnt.
	120

	5
	Padangos klijavimas naudojant virvutę (vienos skylės užtaisymas, esant nuimtam ratui; į paslaugos įkainį turi būti įskaičiuota virvutės kaina)
	vnt.
	2

	6
	Padangos klijavimas naudojant lopą (vienos skylės užtaisymas, kai padanga numontuota; į paslaugos įkainį turi būti įskaičiuota lopo kaina)
	vnt.
	2

	7
	Vienos padangos saugojimas su ratlankiu 
	1 mėn.
	720

	8
	Variklio kompiuterinė diagnostika, klaidų šalinimas
	vnt.
	6

	9
	Priekinio žibinto keitimas
	vnt.
	1

	10
	Galinio žibinto keitimas
	vnt.
	1

	11
	Posūkio žibinto keitimas
	vnt.
	1

	12
	Numerio apšvietimo žibinto keitimas
	vnt.
	1

	13
	Žibinto lemputės keitimas
	vnt.
	1

	14
	Elektros sistemos diagnostika
	vnt.
	3

	15
	Akumuliatorių baterijos keitimas
	vnt.
	2

	16
	Akumuliatorių baterijos pakrovimas
	vnt.
	2

	17
	Atbulinės eigos žibintų daviklio keitimas
	vnt.
	1

	18
	Generatoriaus pakeitimas (išėmimas ir įdėjimas)
	vnt.
	1

	19
	Generatoriaus diržo pakeitimas
	vnt.
	1

	20
	Starterio pakeitimas (išėmimas ir įdėjimas)
	vnt.
	1

	21
	Langų stiklų apiplovimo siurblio keitimas
	vnt.
	1

	22
	Kondicionieriaus siurblio keitimas
	vnt.
	1

	23
	Elektros instaliacijos remontas 
	vnt.
	1

	24
	Žibintų reguliavimas
	vnt.
	3

	25
	Indikacijų trynimas
	vnt.
	5

	26
	Variklio alyvos lygio papildymas 
	vnt.
	3

	27
	Aušinimo skysčio lygio papildymas 
	vnt.
	3

	28
	Stabdžių skysčio lygio papildymas 
	vnt.
	3

	29
	Pavarų dėžės alyvos lygio patikra ir papildymas
	vnt.
	3

	30
	Pavarų dėžės DSG alyvos keitimas
	vnt.
	1

	31
	Pavarų dėžės DSG filtro keitimas
	vnt.
	1

	32
	Vairo stiprintuvo skysčio lygio papildymas 
	vnt.
	1

	33
	Freono kondicionieriaus sistemoje patikra ir papildymas
	vnt.
	3

	34
	Aušinimo sistemos žarnos keitimas
	vnt.
	1

	35
	Aušinimo sistemos radiatoriaus keitimas
	vnt.
	1

	36
	Termostato keitimas
	vnt.
	1

	37
	Oro aušinimo radiatoriaus keitimas
	vnt.
	1

	38
	Aušinimo sistemos siurblio keitimas
	vnt.
	1

	39
	Aušinimo sistemos ventiliatoriaus keitimas
	vnt.
	1

	40
	Sankabos darbinio cilindro keitimas
	vnt.
	1

	41
	Sankabos pagrindinio cilindro keitimas
	vnt.
	1

	42
	Sankabos mechanizmų (disko / diskatoriaus / išmynimo guolio / smagračio) keitimas (esant nuimtai pavarų dėžei)
	vnt.
	1

	43
	Pavarų dėžės nuėmimas ir uždėjimas
	vnt.
	1

	44
	Kardaninio veleno pakabinamo guolio keitimas
	vnt.
	1

	45
	Kardaninio veleno kryžmės keitimas
	vnt.
	1

	46
	Pusašio šarnyro keitimas
	vnt.
	3

	47
	Pusašio šarnyro apsauginės gumos keitimas
	vnt.
	4

	48
	Pavarų perjungimo svirties mechanizmo keitimas
	vnt.
	1

	49
	Ratų geometrijos sureguliavimas
	vnt.
	3

	50
	Pakabos stabilizatoriaus traukės keitimas
	vnt.
	2

	51
	Pakabos svirties įvorių keitimas
	vnt.
	1

	52
	Viršutinės arba apatinės pakabos svirties šarnyro keitimas
	vnt.
	1

	53
	Stabilizatoriaus svirties įvorių keitimas
	vnt.
	1

	54
	Vairo traukės antgalio keitimas
	vnt.
	1

	55
	Priekinio rato guolio keitimas
	vnt.
	2

	56
	Galinio rato guolio keitimas
	vnt.
	2

	57
	Amortizatoriaus keitimas kai amortizatorius yra spyruoklės viduje
	vnt.
	1

	58
	Amortizatoriaus keitimas kai amortizatorius yra sumontuotas atskirai nuo spyruoklės
	vnt.
	1

	59
	Lingės keitimas
	vnt.
	1

	60
	Priekinės spyruoklės keitimas
	vnt.
	1

	61
	Galinės spyruoklės keitimas
	vnt.
	1

	62
	Pakabos diagnostika
	vnt.
	1

	63
	Stabdžių diagnostika
	vnt.
	1

	64
	Variklio alyvos su alyvos filtru keitimas
	vnt.
	10

	65
	Oro filtro keitimas
	vnt.
	10

	66
	Kuro filtro keitimas
	vnt.
	8

	67

	Uždegimo žvakės keitimas (kai variklis benzininis)
	vnt.
	12

	68
	Turbinos aktuatoriaus keitimas
	vnt.
	1

	  69
	EGR vamzdelio keitimas
	vnt.
	1

	70
	EGR vožtuvo keitimas
	vnt.
	1

	71
	Riebokšlio alkūninio veleno keitimas priekinio
	vnt.
	1

	72
	Riebokšlio alkūninio veleno keitimas galinio
	vnt.
	1

	 73
	Pagrindinio (variklio paskirstymo veleno) diržo keitimas (kai variklis benzininis)
	vnt.
	1

	74
	Variklio pagalvės keitimas
	vnt.
	1

	75
	Duslintuvo vidurinės dalies keitimas
	vnt.
	1

	76
	Duslintuvo galinės dalies keitimas
	vnt.
	1

	77
	Duslintuvo lanksčios jungties keitimas
	vnt.
	1

	78
	Suvirinimo darbai (siūlė iki 5 cm2)
	vnt.
	2

	79
	Kietųjų dalelių filtro (FAP, DFP) keitimas
	vnt.
	1

	80
	Kuro filtro keitimas (kai variklis benzininis)
	vnt.
	5

	81
	Kuro siurblio keitimas (kai variklis benzininis)
	vnt.
	1

	  82
	Lambda zondo keitimas
	vnt.
	1

	83
	Kuro bako keitimas
	vnt.
	1

	84
	Stabdžių disko pakeitimas
	vnt.
	1

	85
	Stabdžių suporto kreipiančiųjų išvalymas, sutepimas
	vnt.
	1

	86
	Suporto keitimas
	vnt.
	1

	87
	Rato stabdžių cilindro (keitimas (diskiniai stabdžiai)
	vnt.
	1

	88
	Rato stabdžių cilindro keitimas (būgniniai stabdžiai)
	vnt.
	1

	89
	Priekinių stabdžių trinkelių keitimas
	kompl.[footnoteRef:1] [1:  Kompl. sudaro 2 trinkelės] 

	4

	90
	Galinių stabdžių trinkelių keitimas (diskiniai stabdžiai)
	kompl.
	4

	91
	Galinių stabdžių trinkelių keitimas (būgniniai stabdžiai)
	kompl.
	1

	92
	Stabdžių žarnos keitimas
	vnt.
	1

	93
	Rankinio stabdžio sureguliavimas
	vnt.
	1

	94
	Rankinio stabdžio troso keitimas
	vnt.
	1

	95
	Stabdžių vamzdelio keitimas 1 m.
	vnt.
	1

	96
	Slankiojančių durų mechanizmo profilaktika (sutepimas, sureguliavimas)
	vnt.
	1

	97
	Durų rankenėlės keitimas
	vnt.
	1

	98
	Valytuvų keitimas
	vnt.
	4

	99
	Pultelio baterijos keitimas
	vnt.
	4

	100
	Salono filtro keitimas
	vnt.
	6

	101
	Salono ventiliatoriaus keitimas
	vnt.
	1

	102
	Transporto priemonės privalomoji techninė apžiūra (licencijuotoje įstaigoje, į paslaugos įkainį neįskaičiuojama valstybės nustatyta įmoka už patikrą)
	vnt.
	5

	103
	Transporto priemonės pervežimas su autotralu
	1 km
	1

	104
	Valandinis remonto paslaugų įkainis (taikomas už 2 lentelės 1-103 eilutėse nenurodytas paslaugas)[footnoteRef:2] [2:  Nustatomos šios valandinio remonto paslaugų įkainio taisyklės:
 apmokėjimo taisyklė: pvz.: tiekėjui yra apmokama pagal faktiškai sugaištą laiką, teikiant valandines remonto paslaugas, nenurodytas lentelės 1-103 eilutėse;
apvalinimo taisyklė: tiekėjo pasiūlyme nurodytoms valandinėms remonto paslaugoms taikoma aritmetinė taisyklė minučių tikslumu, pvz.: valandinė remonto paslauga, nenurodyta lentelės 1-103 eilutėse, buvo  teikta 26 min., tai ir apmokama proporcingai už 26 min.
] 

	1 val.
	40



21. Tiekėjui už suteiktas paslaugas, nurodytas techninės specifikacijos 2 lentelės „Preliminarus numatomų įsigyti paslaugų sąrašas“ 1-104 eilutėse bus apmokama pagal fiksuoto įkainio (įvykdžius Užsakymą, mokama už faktinį / užsakytą  kiekį pagal nustatytus įkainius, paprastai kai žinomas tik preliminarus pirkimo objekto kiekis) kainodaros metodą, už šių paslaugų suteikimui reikalingas atsargines detales bei eksploatacines medžiagas, jei jas pateiks Tiekėjas, bus apmokama taikant sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo kainodaros metodą (į sutarties vykdymo išlaidas negali būti įtraukiamos išlaidos įrankiams, mechanizmams, taip pat Tiekėjo pelnas). Už transporto priemonės privalomosios techninės apžiūros licencijuotoje įstaigoje valstybės nustatytą įmoką bus apmokama taikant sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo kainodaros metodą (į sutarties vykdymo išlaidas negali būti įtraukiamas Tiekėjo pelnas).
22. Žalieji (aplinkosauginiai) reikalavimai:
22.1. Jeigu paslaugoms teikti būtina naudoti popierių, jis turi atitikti aplinkos apsaugos kriterijus popieriui ir jo gaminiams, nustatytus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (2022 m. gruodžio 13 d. Nr. D1-401 aktuali redakcija) „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 2 priedo 1 punkte[footnoteRef:3].  [3:  Popierius ir jo gaminiai:
1.1. gaminys turi būti pagamintas iš 100 proc. perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų arba ne mažiau kaip 30 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant Forest Stewardship Council (toliau – FSC) ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC) arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų;
1.2. gaminys turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų.] 

22.2. Siekiant, kad teikiant paslaugas būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi Tvarkos aprašo  4.4.4.1 papunktyje[footnoteRef:4] nustatyto aplinkosauginio principo, paslaugoms teikti būtina spausdinti dokumentaciją, turi būti spausdinama ant abiejų lapo pusių. [4:  Prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų.] 

22.3. Siekiant, kad paslaugų teikimo metu būtų sunaudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai ir taip būtų laikomasi Tvarkos aprašo 4.4.4.3 papunktyje[footnoteRef:5] nustatyto aplinkosauginio principo, paslaugų teikimo metu susidariusios atliekos (stiklas, popierius, plastikas, metalas, akumuliatoriai, padangos ir kt.) turi būti rūšiuojamos ir perduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms, o biologiškai skaidžios atliekos turi būti surenkamos atskirai ir perduodamos šias atliekas kompostuojančioms ar kitaip naudojančioms įmonėms, Tiekėjas privalo užtikrinti pavojingų skysčių išsiliejimų prevenciją ir kontrolę, t. y.  patalpose, kuriose teikiamos paslaugos, turi būti įrengta skysčiams nelaidi danga, o darbo vietoje laikomos ir prireikus naudojamos tinkamos priemonės išsiliejusiems pavojingiems skysčiams bei teršalams surinkti ir saugiai sutvarkyti. [5:  Prekei pagaminti, paslaugai teikti ar darbams atlikti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai.] 

23. Perkančioji organizacija pasilieka teisę sutarties vykdymo metu įsitikinti ar Tiekėjas laikosi techninės specifikacijos 22.3 papunktyje nustatytų aplinkos apsaugos kriterijų ir raštu (elektroniniu paštu) pareikalauti (per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą) pateikti tai įrodančius dokumentus.
 .







