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1. [bookmark: _Toc241499295][bookmark: _Toc335201954][bookmark: _Toc147739116]Bendra informacija

1.1. Perkančioji organizacija (toliau – Pirkėjas)  – Šilutės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 18872332, adresas – Dariaus ir Girėno g. 1, 99133 Šilutė, darbo laikas I-IV 8:00 val.- 17:00 val., V 8:00 val.- 15:45 val., pietų pertrauka 12:00 val. - 12:45 val. Perkančioji organizacija nėra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja.
1.2. Pirkimą perkančiosios organizacijos vardu atlieka Šilutės rajono savivaldybės centrinė perkančioji organizacija (toliau – Šilutės rajono savivaldybės CPO/perkančioji organizacija), juridinio asmens kodas 18872332, adresas – Dariaus ir Girėno g. 1, 99133 Šilutė, darbo laikas I-IV 8:00 val.- 17:00 val., V 8:00 val.- 15:45 val., pietų pertrauka 12:00 val. - 12:45 val. Sutartį pasirašys Pirkėjas. Centrinė perkančioji organizacija atliks pirkimo procedūras iki pirkimo sutarties sudarymo.
1.3. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes CPO.LT kataloge nėra perkamų prekių.  
1.4. Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.
1.5. Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.
1.6. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“  4.4.4.3, 4.4.4.4. punktu. Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti  specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priede „Sutarties projektas“.
1.7. Pirkime perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.
1.8. Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. 
1.9. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.
1.10. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti:
Klausimais dėl pirkimo objekto ar techninės specifikacijos – Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas
Irmantas Narevičius, tel. +370 645 88 121, el. p. irmantas.narevicius@silute.lt. 
[bookmark: _Ref39426332][bookmark: _Ref39426338][bookmark: _Toc241499296]2. Pirkimo objektas
2.1. Perkančioji organizacija numato įsigyti sezoninės (mobilios) dirbtinai užšaldytos ledo čiuožyklos komplekto nuomą (toliau – Prekės). Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede ,,Techninė specifikacija“.
2.2. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį.
2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
2.5. Pirkimo sutarties galiojimo terminas – sutartis įsigalioja kai abi Šalys pasirašo sutartį ir galioja iki tol, kol pirkimo sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai), šalys sutaria ją nutraukti arba ji nutraukiama pirkimo sutartyje nustatytais atvejais. 
2.5.1. Prekių nuomos laikotarpis – nuo 2026 m. lapkričio 25 d. iki 2027 m. vasario 16 d. Nurodytų dienų intervale ledo čiuožykla turi pilnai veikti. Surinkimo, patikrinimo, paleidimo ir kiti reikalingi paruošiamieji darbai turi būti atlikti nė vėliau kaip iki 2026 m. lapkričio 25 d. Visos įrangos pristatymo, surinkimo ir patikrinimo laiką įsivertina Teikėjas. Įrangos pristatymo, surinkimo, išrinkimo ir patikrinimo laikas nelaikomas nuomos laikotarpiu.
2.6. Prekių pristatymo vieta – Lietuvininkų g. 2a, LT-99185 Šilutė, Lietuva. Vidinis kiemas. Google žemėlapio koordinatės 55.340322, 21.460101.
2.7. Finansavimo šaltinis – Savivaldybės biudžeto lėšos. 
[bookmark: _Toc241499297][bookmark: _Ref39427921][bookmark: _Ref39427927][bookmark: _Ref39740354]3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra
3.1. Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.
3.2. Perkančioji organizacija nerengs objekto apžiūros.
[bookmark: _Ref39473754][bookmark: _Ref39473761][bookmark: _Ref39474188][bookmark: _Toc241499298]4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai
[bookmark: _Hlk41039660]4.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jei taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede. Pažymų, patvirtinančių tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pirkimo vykdytoja gali reikalauti iš tiekėjų tik turėdamas pagrįstų abejonių dėl šių tiekėjų patikimumo.
4.2. Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir (arba) reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede.
5. [bookmark: _Toc241499299]Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu 
[bookmark: _Ref39666794][bookmark: _Ref39666796]
5.1. Pirkimui netaikomi reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu. 
[bookmark: _Toc241499300]6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui
   6.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:
6.1.1. tiekėjo pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede pateiktą pasiūlymo formą ir pasiūlymo priedas, parengtas pagal 6 priedo tęsinyje pateiktą formą;
6.1.2. užpildytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas). Pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą;
6.1.3. jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);
6.1.4. dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pateikė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pateikti;
6.1.5. pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (jeigu reikalaujama);
6.1.6. jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;
6.1.7.  jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;
6.1.8. Techninėje specifikacijoje nurodytų įrenginių nuotraukos;
6.1.9. kiti reikalaujami dokumentai.
6.2. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad pasiūlymas būtų pasirašytas.
6.3.  Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių arba anglų kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą. 
6.4. Bendra pasiūlymo kaina su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio. 
6.5. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. 
7. [bookmark: _Toc91497102][bookmark: _Toc91497103][bookmark: _Toc91497104][bookmark: _Toc91497105][bookmark: _Toc91497106][bookmark: _Ref39430768][bookmark: _Ref39430779][bookmark: _Toc241499301]Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas
7.1.  Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.
8. [bookmark: _Ref39658218][bookmark: _Ref39658226][bookmark: _Ref39658248][bookmark: _Ref39658251][bookmark: _Toc241499302][bookmark: _Ref39485250][bookmark: _Ref39485258]Elektroninis aukcionas
8.1. Perkančioji organizacija pirkime netaikys elektroninio aukciono.
9. [bookmark: _Ref39667303][bookmark: _Ref39667308][bookmark: _Toc241499303]Pasiūlymų vertinimas
[bookmark: _Hlk91157291]9.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede. 
9.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje. 
9.3. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai: specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedo tęsinys. Kiti pasiūlymų atmetimo pagrindai nurodyti Viešojo atviro konkurso bendrųjų sąlygų 18.1. punkte.
10. [bookmark: _Ref39425999][bookmark: _Ref39426005][bookmark: _Toc241499304]Sutarties sudarymas
10.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs. Sutarties sąlygos pateikiamos Pirkimo sąlygų 8 priede „Sutarties projektas“.


__________


2

[bookmark: _Toc241499305]Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

	Eil.Nr.
	VEIKSMAS
	DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS
(Lietuvos laiku)
	PASTABOS

	1.
	Pasiūlymų pateikimo terminas
	nurodytas skelbime apie pirkimą
	Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą.

	2.
	Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais
	Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos
	

	3.
	Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip:
	6 (šešios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos
	

	4.
	Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip:
	4 (keturios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos
	

	5.
	Objekto apžiūra bus vykdoma:
	NETAIKOMA
	

	6.
	Perkančioji organizacija rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo
	NETAIKOMA
	

	7.
	Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius
	NETAIKOMA
 
	

	8.
	Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip
	90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos
	

	9.
	Perkančioji organizacija atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per 
	NETAIKOMA
	

	10.
	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per
	NETAIKOMA
	

	11.
	Perkančioji organizacija informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per
	3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos
	

	12.
	Perkančioji organizacija pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per
	3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos
	

	13.
	Perkančioji organizacija, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per
	15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos
	

	14.
	Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per
	5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie  perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus;
15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis.
	

	15.
	Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per
	6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos
	

	16.
	Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) 
	per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui,   suinteresuotiems pirkimo dalyviams.
	

	17.
	Perkančioji organizacija negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po
	5 (penkių) darbo dienų, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvo gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos pirkimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų.
	

	18.
	Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą
	VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai. 
	


[bookmark: _Toc241499306][bookmark: _Ref38539939][bookmark: _Ref38541068][bookmark: _Ref38885053][bookmark: _Ref38899023]Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“ 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	SEZONINĖS (MOBILIOS) DIRBTINAI UŽŠALDYTOS LEDO ČIUOŽYKLOS KOMPLEKTO NUOMA (TOLIAU – LEDO ČIUOŽYKLA)

	1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI / BENDRA INFORMACIJA

	Eil. Nr.
	Skyrius
	Reikalavimas

	1.1
	Nuomos laikotarpis
	Ledo čiuožyklos ir visos pagalbinės įrangos nuomos laikotarpis nuo 2026 m. lapkričio 25 d. iki 2027 m. vasario 16 d.

Oficialus ledo čiuožyklos atidarymas 2026 m. gruodžio 1 d.
Oficialus ledo čiuožyklos uždarymas 2027 m. vasario 16 d.

Ledo čiuožyklos sumontavimo ir išmontavimo laikas nėra nuomos laikotarpio dalis.

	1.2
	Logistikos išlaidos
	Tiekėjas apmoka visas logistikos išlaidas.

	1.3
	Sauga
	Ledo čiuožyklos nuomos, surinkimo, bandymo ir išrinkimo metu teritorija turi būti aptverta ir apsaugota nuo pašalinių asmenų prieigos. Už saugą statybų aikštelėje pilnai atsako Tiekėjas.

	1.4
	Apmokymas
	Ne mažiau kaip 6 Užsakovo darbuotojų ir (ar) įgaliotų asmenų pilnas apmokymas kaip eksploatuoti ledo čiuožyklą bei visą pagalbinę įrangą. Papildomai neapmokamos techninės konsultacijos ledo čiuožyklos bei visos pagalbinės įrangos eksploatavimo klausimais visos nuomos laikotarpiu.

	1.5
	Eksploatacinės sąnaudos
	Ledo čiuožyklos ir visos pagalbinės įrangos eksploatacijos laikotarpiu elektros ir vandens sąnaudas apmoka Užsakovas.

	1.6
	Surinkimas, išbandymas ir išrinkimas
	Ledo čiuožyklos ir visos pagalbinės įrangos surinkimas, išbandymas ir išrinkimas. Visa reikalinga pagalbinė įranga ir (ar) technika (įskaitant krano nuomos paslaugas) pasirūpina Tiekėjas.
1. Ledo čiuožykla su visa pagalbine įranga turi būti surinkta ir pilnai išbandyta iki 2026 m. lapkričio 25 d. Išbandymas įforminamas bandymo aktu, kurį pasirašo abi šalys. Išbandymo metu negali būti jokių neatitikimų. Visos įrangos pristatymo, surinkimo ir patikrinimo laiką įsivertina Tiekėjas.
2. Ledo čiuožykla ir visa pagalbinė įranga turi būti išrinkta ir išgabenta per 1 mėnesį nuo ledo čiuožyklos nuomos laikotarpio pabaigos. 
3. Teritorijos, kurioje buvo ledo čiuožykla, sutvarkymas ir atkūrimas iki pradinės būklės. Pagrindo sutvarkymu pasirūpina Užsakovas.

	1.7
	Priežiūra
	Ledo čiuožyklos nuomos laikotarpiu Tiekėjas savo lėšomis periodiškai turi prižiūrėti, kad visa sumontuota įranga tinkamai veiktų ir būtų saugi. Įvykus gedimams jie turi būti nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 24 valandas pašalinti, o neveikianti įranga pakeista ne prastesnių savybių lygiaverte įranga.

	1.8
	Elektros įvadas
	Elektros įvado galia 100 kW.

	2. REIKALAVIMAI LEDO ČIUOŽYKLAI IR PAGALBINIAI ĮRANGAI

	Eil. Nr.
	Skyrius
	Reikalavimas

	2.1
	Išmatavimai
	Ledo čiuožyklos naudingas plotas ne mažiau kaip 20x40 metrų. Ledo čiuožyklos išmatavimus įsivertina Tiekėjas atsižvelgdamas į pateiktos teritorijos išdėstymo planą ir apribojimus.

	2.2
	Forma
	Ledo čiuožyklos forma – stačiakampis su užapvalintais kampais.

	2.3
	Funkcionalumas
	Ledo čiuožykla turi būti pritaikyta pramoginiam čiuožimui, ledo rituliui ir akmenslydžiui.

	2.4
	Nulinis pagrindas
	Aikštės pagrindo išlyginimu ir nulinio pagrindo paruošimu pasirūpina Užsakovas.
1. Patiesiama agro plėvelė.
2. Aikštė išlyginama smėliu.
3. Suformuojamas kietas pagrindas šalto asfalto drožlėmis.
4. Pagrindas uždangstomas agro plėvele, sutvirtinama smeigėmis. 

	2.5
	Ledo čiuožyklos pirmasis sluoksnis (ledo čiuožyklos pagrindas)
	Statybinės folijos, kurios storis ne mažesnis kaip 0,5 mm arba lygiavertės ar aukštesnių savybių medžiagos, ir polistireninio putplasčio ne prastesnio, kaip EPS 200, kurio storis ne mažiau kaip 5 cm arba lygiavertės ar aukštesnių savybių medžiagos, pristatymas ir sumontavimas ant Užsakovo paruošto pagrindo.

	2.6
	Elektros instaliacija
	Ledo čiuožyklai ir visai pagalbinei įrangai reikalingos elektros instaliacijos pristatymas, sumontavimas ir prijungimas prie nurodyto elektros tinklo.

Visa elektros instaliacija ir įrenginiai ledo čiuožyklos teritorijoje ir iki elektros tinklo turi būti apsaugoti nuo pažeidimų ar pašalinių asmenų prieigos. Per važiuojamąją dalį einantys elektros laidai turi būti apsaugoti specialiais greičio kalneliais arba lygiavertėmis priemonėmis.

Visa elektros instaliacija ir įrenginiai turi būti tvarkingi, nepažeistomis izoliacinėmis medžiagomis, atitinkantys saugumo reikalavimus, pritaikyti lauko sąlygoms ir sąlyčiui su vandeniu ir šalčiu.

Ledo čiuožyklos kampuose turi būti įrengti vienfaziai 230 V kištukinių lizdų blokai, pritaikyti naudoti lauko sąlygomis ir apsaugoti nuo vandens, ledo bei mechaninių pažeidimų. Kiekviename bloke turi būti ne mažiau kaip 4 kištukiniai lizdai, o kiekvieno bloko leidžiama bendra prijungiamų elektros įrenginių galia – ne mažesnė kaip 1 kW.

Visą reikalingą elektros instaliacijos kiekį įsivertina Tiekėjas atsižvelgiant į siūlomos įrangos ypatumus.

Visos nuomos laikotarpiu Tiekėjas atsako už tvarkingą ir apsaugotą elektros instaliaciją.

	2.7
	Modulinė šaldymo sistema
	Ledo čiuožyklos komplektas turi atitikti technines sąlygas, leidžiančias naudoti čiuožyklą esant lauko oro temperatūrai iki +10⁰C.

	2.8
	Bortai
	Ledo čiuožyklos bortų pristatymas ir sumontavimas ant plieninės arba lygiavertės konstrukcijos. Bortų užpildas turi būti pagamintas iš šalčiui, drėgmei ir smūgiams atsparių PEHD plokščių arba lygiavertės medžiagos. Bortų aukštis – nuo 1,10 iki 1,20 m.

Bortuose turi būti įrengti ne mažiau kaip dveji vartai, skirti čiuožyklos naudotojams ir darbuotojams patekti ant ledo. Papildomai turi būti įrengti vartai su rampa, pritaikyti siūlomai ledo priežiūros (valymo) mašinai saugiai ir patogiai įvažiuoti į čiuožyklą bei iš jos išvažiuoti. Vartų ir rampos matmenys, konstrukcija ir naudojamos medžiagos turi atitikti siūlomos ledo priežiūros mašinos techninius parametrus ir apkrovas.

Bortai, vartai, rampa ir visi jų konstrukciniai bei jungiamieji elementai turi būti techniškai tvarkingi, saugūs, nepažeisti, stabilūs ir vienodos spalvos bei dizaino. Bortų sistema turi būti pritaikyta rekreaciniam čiuožimui, ledo rituliui ir akmenslydžiui.

Tiekėjas turi sudaryti galimybę Užsakovui ant bortų tvirtinti papuošimus ir dekoracinius elementus, jų nepažeidžiant. Užsakovas, pasibaigus nuomos laikotarpiui, privalo papuošimus pašalinti ir perduoti bortus tokios būklės, kokios jie buvo gauti, atsižvelgiant į natūralų eksploatacinį nusidėvėjimą.

	2.9
	Šaldymo agregatas
	Šaldymo agregatas turi būti skirtas aptarnauti, suformuoti ir palaikyti ne mažesnį kaip 800  ledo paviršiaus sluoksnį. Tiekėjas turi pristatyti, sumontuoti, prijungti, sureguliuoti ir išbandyti šaldymo agregatą bei visą jo veikimui reikalingą įrangą, vamzdynus, siurblius, šilumokaičius, valdymo ir apsaugos įtaisus.

Šaldymo agregato faktinis aušinimo pajėgumas turi būti pakankamas techninėje specifikacijoje nustatyto storio, tvirto, lygaus ir čiuožimui tinkamo ledo sluoksniui suformuoti bei nepertraukiamai palaikyti, kai lauko oro temperatūra yra iki +10 °C. Parinkdamas agregato galią ir kitus techninius parametrus, Tiekėjas turi įvertinti čiuožyklos plotą, čiuožyklą dengiantį laikiną stogą, numatomas aplinkos sąlygas, šilumos apkrovas ir siūlomos šaldymo sistemos technologinius ypatumus.

Šaldymo agregate turi būti įrengta automatinė valdymo sistema, užtikrinanti automatinį nustatytų veikimo parametrų palaikymą, apsaugą nuo avarinių darbo režimų ir pagrindinių veikimo parametrų bei įspėjimų apie sutrikimus registravimą. Užregistruoti duomenys turi sudaryti galimybę nustatyti įrangos būklę ir gedimo ar veikimo sutrikimo metu buvusias sąlygas. Tiekėjas turi užtikrinti periodinę agregato priežiūrą ir operatyvų reagavimą į sistemos perduodamus pranešimus apie sutrikimus.

Agregatas ir visa su juo susijusi įranga turi būti techniškai tvarkingi, visiškai sukomplektuoti, saugūs ir tinkami nepertraukiamai eksploatuoti lauko sąlygomis visą nuomos laikotarpį. Vamzdynai, šilumokaičiai, jungtys ir kiti sistemos elementai turi būti tinkamai izoliuoti, apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų, aplinkos poveikio, šilumos nuostolių ir šilumnešio nuotėkio.

Šaldymo agregatas turi būti suprojektuotas arba gamintojo numatytas ledo čiuožyklų šaldymo sistemoms ar kitai lygiavertei paskirčiai (ne oro kondicionavimui).

Agregatas ir jo sudedamosios dalys turi atitikti jiems taikomų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, techninių reglamentų bei saugos reikalavimus. Kai pagal teisės aktus taikomas CE ženklinimas, įranga turi būti paženklinta CE ženklu. 

Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti šaldymo agregato gamintoją, modelį, nuotrauką arba nuorodą į vizualizacija.

1 kompl.

	2.10
	Šaldymo sistemos užpildymas šilumnešiu
	Šaldymo sistema turi būti užpildyta gamintojo numatytos koncentracijos etilenglikolio ir vandens tirpalu arba kitu lygiaverčiu šilumnešiu, kurio kiekis ir koncentracija užtikrintų tinkamą, saugų ir nepertraukiamą sistemos bei jos kaupimo talpų veikimą visomis numatytomis eksploatavimo sąlygomis.

Visą nuomos laikotarpį Tiekėjas savo sąskaita turi užtikrinti reikiamą šilumnešio kiekį, jo koncentracijos kontrolę ir papildymą, įskaitant šilumnešio praradimo ar nuotėkio atvejus, išskyrus atvejus, kai nuotėkis atsirado dėl Užsakovo kaltės.

Tiekėjas privalo imtis visų būtinų priemonių šilumnešio nuotėkiui išvengti, o jam įvykus – nedelsdamas sustabdyti nuotėkį, surinkti išsiliejusį skystį, sutvarkyti užterštą teritoriją ir teisės aktų nustatyta tvarka perduoti susidariusias atliekas teisę jas tvarkyti turinčiam atliekų tvarkytojui.

Už žalą aplinkai ir tretiesiems asmenims, atsiradusią dėl šaldymo sistemos ar jos įrangos gedimo, netinkamo sumontavimo, priežiūros arba eksploatavimo, kai tai įvyko ne dėl Užsakovo kaltės, atsako Tiekėjas.

	2.11
	Ledo sluoksnio suformavimas ir palaikymas
	Tiekėjas turi suformuoti nuo 6 iki 8 cm storio ledo sluoksnį visame čiuožyklos paviršiaus plote ir užtikrinti tinkamą jo būklę visą nuomos laikotarpį. Ledo sluoksnis turi būti vientisas, tvirtas, lygus, nesutrūkinėjęs, be pavojingų nelygumų ir tinkamas saugiai čiuožyklos eksploatacijai.

Ant ledo arenos bortų arba išilgai jų turi būti sumontuota stacionari ledo drėkinimo (laistymo) sistema, sudaranti galimybę reguliariai ir tolygiai drėkinti visą ledo paviršių, palaikyti tinkamą ledo kokybę ir apsaugoti jį nuo išdžiūvimo bei trūkinėjimo. Sistema turi turėti vandens tiekimo reguliavimo ir uždarymo įtaisus.

Drėkinimo sistemos vamzdynai, žarnos, purkštukai, jungtys ir kiti elementai turi būti sandarūs, atsparūs šalčiui, apsaugoti nuo užšalimo ir mechaninių pažeidimų. Sistema turi būti sumontuota taip, kad netrukdytų čiuožyklos naudotojams, ledo priežiūros darbams ir nesukeltų pavojaus žmonėms.

Užsakovas ne didesniu kaip 50 m atstumu nuo ledo čiuožyklos užtikrina tinkamą vandens paėmimo vietą. Tiekėjas savo sąskaita pasirūpina reikiamo ilgio vandens žarna, visomis prijungimo prie Užsakovo nurodyto vandens hidranto ar kitos vandens paėmimo vietos jungtimis, ledo drėkinimo sistema ir kita ledo sluoksniui suformuoti bei palaikyti reikalinga įranga.

	2.12
	Savaeigė ledo mašina skirta ledo čiuožyklos valymui ir priežiūrai (toliau – ledo valymo mašina)
	Savaeigės ledo valymo mašinos pristatymas ir pirmasis paleidimas kartu su įrankių rinkiniu, reikalingu standartinei eksploatacijai vykdyti. Ledo valymo mašina turi būti paruošta naudoti ir pritaikyta ledo čiuožyklai aptarnauti. Ledo valymo mašina ir visa jos įranga turi būti techniškai tvarkingos ir visiškai veikiančios.

Prieš perduodant ledo valymo mašiną Užsakovui turi būti atlikta jos techninė patikra ir parengimas naujam eksploatavimo sezonui. Visos hidraulinės ir kitos žarnos, vamzdeliai, jungtys, sandarikliai, važiuoklė, valdymo, hidraulinė, vandens tiekimo, sniego surinkimo, bako pakėlimo ir pavertimo sistemos turi būti patikrintos, sandarios, techniškai tvarkingos ir tinkamos saugiai eksploatuoti. Neturi būti skysčių nuotėkio, reikšmingų korozijos, nusidėvėjimo ar mechaninių pažeidimų požymių.

Ledo valymo mašinoje turi būti sumontuotas naujas, nenaudotas ir darbui paruoštas ledo valymo peilis. Visos gamintojo numatytos ledo valymo mašinos funkcijos, valdymo įtaisai, apsaugos sistemos ir apšvietimas turi visiškai veikti. Mašina turi būti visiškai sukomplektuota ir paruošta naudoti be papildomo remonto, techninės priežiūros ar dalių keitimo.

Ledo valymo mašinos svoris neturi pažeisti ledo čiuožyklos paviršiaus ar jos išlyginamojo sluoksnio. Įrenginys turi būti varomas skystuoju kuru – dyzelinu arba benzinu. Elektriniai įrenginiai nesiūlomi.

Padangos turi užtikrinti sklandų ir saugų važiavimą ant ledo tiek atliekant ledo techninės priežiūros darbus, tiek užvažiuojant ant čiuožyklos paviršiaus ir grįžtant į įrenginio saugojimo vietą. Mašinoje turi būti sumontuotos labai geros būklės, čiuožyklos eksploatavimo sąlygoms pritaikytos dygliuotos padangos. Padangos turi būti nepažeistos, labai geros būklės.

Ledo valymo mašinoje turi būti įrengtas ne mažesnės kaip 2 m³ talpos sniego bakas, ištuštinamas hidrauliniu arba lygiaverčiu būdu, ir ne mažesnės kaip 500 litrų talpos vandens bakas. Mašinoje turi būti įrengta sniego bako pakėlimo ir pavertimo sistema, leidžianti jį lengvai ir greitai ištuštinti.

Ledo valymo mašina turi turėti savo apšvietimą. Įrenginio darbinis plotis – ne mažesnis kaip 1 600 mm.

Tiekėjas turi apmokyti ne mažiau kaip du Užsakovo darbuotojus ar kitus jo įgaliotus asmenis saugiai naudotis ledo valymo mašina ir jos pagalbine įranga. Apmokymo metu turi būti paaiškintas mašinos valdymas, kasdienė techninė priežiūra, ledo valymo peilio naudojimas ir keitimas, vandens bei sniego bakų naudojimas, saugos reikalavimai ir veiksmai įvykus gedimui.

Kiekis – 1 vnt.

	2.13
	Savaeigės ledo valymo mašinos garažas
	Konteineris arba lygiavertė patalpa skirta tarnauti kaip garažas ledo valymo mašinai (toliau – garažas). 

Minimalūs techniniai duomenys:
- apšiltintos sienos;
- elektrinis šildymas;
- viduje palaikoma temperatūra ne mažiau +10°C;
- dvipusiai įvažiavimo vartai;
- išmatavimai turi sudaryti palankias sąlygas pastatyti ledo valymo mašiną į garažą;
- garažas turi būti užrakinamas;
- garažas turi būti tvarkingas, nesurūdijęs, nepažeistas.

Kiekis – 1 vnt.

	2.14
	Ledo frezavimo įrenginys
	Ledo frezavimo įrenginys leidžiantis pjauti ir išlyginti ledą, ledo valymo mašinai neprieinamose arba sunkiai prieinamose vietose (ledo čiuožyklos kraštai prie bortų). 

Minimalūs techniniai duomenys:
- vidaus degimo variklis su ne mažiau 5kW galia arba lygiavertis sprendinys;
- variklio užvedimas naudojant starterį ar kitą lygiavertį metodą su avariniu atveju galimybe įrenginį užvesti rankiniu būdu;
- pjovimo gylis reguliuojamas be kampo laipsnių;
- avarinis stabdis;
- frezavimo sistemos plotis ne mažiau 400 mm;
- maksimalus įrenginio svoris ne daugiau 60 kg.

Kiekis – 1 vnt.

	2.15
	Pačiūžų džiovintuvas
	Pačiūžų džiovintuvas. 
Minimalūs techniniai duomenys:
- galimybė vienu metu džiovinti ne mažiau 24 poras pačiūžų.
- aukštis ne didesnis kaip 2,3 m.

Kiekis – 1 vienetas arba 2 vienetai, svarbu, kad būtų galimybė džiovinti ne mažiau 24 poras pačiūžų vienu metu.

	2.16
	Pačiūžų galąstuvas
	Pačiūžų galąstuvas – su specialios formos ašmenimis, skirtas galąsti su šlifavimo diskais pačiūžas per padarytą griovelį. 

Būtini papildomi priedai – šlifavimo diskai ir (ar) deimantai, ne mažiau 10 kompl.

Kiekis – 1 kompl.

	2.17
	Įranga skirta mokytis čiuožti su pačiūžomis
	Pingvinai, delfinai ar panašios pagalbinės čiuožimo priemonės, skirtos mokytis čiuožti su pačiūžomis, ne mažiau 12 vnt.

Metaliniai rėmeliai skirti mokytis čiuožti su pačiūžomis, ne mažiau 6 vnt.

	2.18
	Pačiūžos
	Profesionalios pačiūžos, skirtos nuomos veiklai. Kiekis – 200 porų, įvairių dydžių. Konkretūs pačiūžų dydžiai ir jų kiekiai nurodyti Techninės specifikacijos priede Nr.1.

Pačiūžos turi būti naujos arba beveik naujos, labai geros techninės ir vizualinės būklės, naudotos ne daugiau kaip vieną eksploatavimo sezoną. Pačiūžos turi būti švarios, dezinfekuotos, nesuplyšusios, nesuskilusios ir nedeformuotos, be ryškių nusidėvėjimo požymių. Pačiūžų vidinis pamušalas, liežuvėliai, raišteliai, sagtys ir kiti užsegimo mechanizmai turi būti tvarkingi ir visiškai veikiantys. Ne mažiau kaip pusė pačiūžų turi būti su užsegimo mechanizmais, o ne raišteliais.

Pačiūžų ašmenys turi būti tiesūs, nepažeisti, nesurūdiję, tinkamai pritvirtinti ir pagaląsti. Pačiūžos turi būti visiškai paruoštos saugiai naudoti nuo jų perdavimo Užsakovui dienos. Netinkamos būklės, akivaizdžiai susidėvėjusios ar reikalavimų neatitinkančios pačiūžos nepriimamos.

	2.19
	Guminiai kilimėliai
	Guminiai kilimėliai iš gumos, skirti saugiai vaikščioti su pačiūžomis. Kilimėliai turi būti nauji arba beveik nauji, labai geros techninės ir vizualinės būklės, švarūs, nesuplyšę, nesutrūkinėję, nedeformuoti ir be ryškių nusidėvėjimo požymių. Kilimėlių paviršius turi būti neslidus ir tinkamas saugiai vaikščioti su pačiūžomis. Bendras kilimėlių plotas – ne mažesnis kaip 150 m².

	2.20
	Ledo čiuožyklos aptvėrimas
	Mobili apsauginė renginių tvora (barjeras). Bendras tvoros ilgis ne mažiau kaip 120 m. Visa tvora turi būti vieno modelio ir vienos spalvos, techniškai tvarkinga, stabili ir švari, be rūdžių, deformacijų, sulūžusių ar trūkstamų elementų ir kitų aiškiai matomų vizualių pažeidimų. Tvoros išvaizda turi būti estetiška ir negadinti bendro ledo čiuožyklos bei renginio teritorijos vaizdo. Tvora tinkama reklamai ir papuošimams tvirtinti.

Minimalūs techniniai duomenys:
- tvoros aukštis ne mažiau 1000 mm, bet ne daugiau 1500 mm.

	2.21
	Pačiūžų stovai
	Pačiūžų stovai, kuriuose bendrai galima laikyti ne mažiau kaip 200 porų pačiūžų. Visi stovai turi būti vienodo tipo, modelio ir spalvos, techniškai tvarkingi, stabilūs, švarūs, estetiškos išvaizdos, be rūdžių, deformacijų, sulūžusių ar trūkstamų elementų ir kitų aiškiai matomų pažeidimų. Vieno stovo aukštis – ne didesnis kaip 230 cm. Stovai turi būti saugūs naudoti, neturėti aštrių briaunų ar kitų elementų, galinčių sužaloti asmenis arba pažeisti pačiūžas. Iš medienos sukalti pačiūžų stovai netinka.

	2.22
	Ledo čiuožyklos apšvietimo, garso ir specialiųjų efektų įranga
	Tiekėjas turi pristatyti, sumontuoti, prijungti, suprogramuoti, išbandyti ir visą nuomos laikotarpį prižiūrėti ledo čiuožyklai skirtą apšvietimo, įgarsinimo ir specialiųjų efektų įrangą. Įranga turi būti sumontuota ant laikinosios ledo čiuožyklos stogo konstrukcijos.

Visa įranga turi būti techniškai tvarkinga, visiškai veikianti ir tarpusavyje suderinama. Lauko sąlygomis naudojama įranga, jos elektros jungtys, kabeliai ir kiti elementai turi būti pritaikyti drėgmės, šalčio ir temperatūros svyravimų poveikiui. Visa įranga turi būti saugiai pritvirtinta ir sumontuota taip, kad nepažeistų stogo konstrukcijos, netrukdytų naudotis čiuožykla ir nekeltų pavojaus lankytojams, darbuotojams ar tretiesiems asmenims.

Tiekėjas turi įvertinti visų ant stogo konstrukcijos montuojamų įrenginių svorį, jų sukeliamas apkrovas ir tvirtinimo būdus. Įrangos išdėstymas ir tvirtinimas prieš montavimą turi būti suderinti su stogo konstrukcijos Tiekėju.

Minimalūs techniniai reikalavimai įrangai:

1. Scenos šviestuvas, atsparus vandeniui ir drėgmei, ne žemesnės kaip IP65 apsaugos klasės. Šviesos šaltinis – RGBW+UV „6IN1“ arba lygiavertis. Švietimo kampas – ne mažesnis kaip 45°. Kiekis – ne mažiau kaip 20 vnt.
2. Judančios šviesos prožektorius „Beam“ tipo arba lygiavertis, kurio galia – ne mažesnė kaip 290 W. Atsparus blogoms oro sąlygoms arba apsaugotas nuo lietaus. Kiekis – ne mažiau kaip 4 vnt.
3. Judančios šviesos prožektorius „Wash/Beam“ tipo arba lygiavertis, kurio galia – ne mažesnė kaip 300 W. Atsparus blogoms oro sąlygoms arba apsaugotas nuo lietaus. Kiekis – ne mažiau kaip 10 vnt.
4. Apšvietimo įrangos valdymo pultas arba kompiuteris su valdymo programine įranga, galinti autonomiškai, be operatoriaus įsikišimo pagal iš anksto sudarytas programas garso takeliams, valdyti apšvietimo prietaisus.
5. Garso sistema, atspari blogoms oro sąlygoms, susidedanti iš ne mažiau kaip 2 vnt. dviejų juostų kolonėlių atkuriančių ne siauresnį kaip 70-18000Hz dažnių garsą (bendras muzikinis galingumas turi būti ne mažesnis kaip 5000W), ne mažiau kaip 2 vnt. dvigubų arba ne mažiau kaip 4 vnt. viengubų žemų dažnių kolonėlių su garsiakalbiais (bendras muzikinis galingumas turi būti ne mažesnis kaip 5000W). Garso sistema gali būti su įmontuotais apsaugotais nuo vandens stiprintuvais arba stiprintuvai turi būti sumontuoti atskirai, atsparioje nuo lietaus dėžėje.
6. Ne mažiau kaip 4 kanalų garso maišymo pultas su USB garso sąsaja arba kompiuteris įrašų leidimui. Kiekis – 1 vnt.
7. Oro sąlygoms atsparios, profesionaliam arba komerciniam įgarsinimui skirtos kolonėlės, pranešimams lauko zonoje, su jų veikimui reikalingu atskirai įrengiamu stiprintuvu. Kiekis – ne mažiau kaip 2 vnt.
8. Ne mažiau du komplektai belaidžių mikrofonų sistemų. Iš jų 1 vnt. su rankiniu mikrofonu ir 1 vnt. su „headset“ tipo mikrofonu. Papildomai turi būti mikrofonas su stovu tvirtinamas prie stalo pačiūžų išdavimo namelyje informaciniams pranešimams skelbti. Visi mikrofonai turi būti prijungti prie bendros įgarsinimo sistemos ir paruošti naudoti.
9. Stambių lempučių girlianda. Bendras girliandos ilgis – ne mažesnis kaip 400 m, bendras lempučių skaičius – ne mažesnis kaip 800 vnt. Girlianda turi atitikti šiuos reikalavimus:
9.1.  girliandos kabelis turi būti guminis ir pritaikytas naudoti lauko sąlygomis;
9.2.  lemputės turi būti keičiamos, o vienos lemputės galia – ne mažesnė kaip 4 W;
9.3.  lemputės turi skleisti šiltai gelsvą (gintaro spalvos) šviesą (derinama prie aikštės šviestuvų spalvos);
9.4.  atskiros girliandos dalys turi būti sujungiamos tarpusavyje be specialių įrankių ar papildomų jungimo priemonių;
9.5.  girlianda turi būti gamintojo pritaikyta ištempti tarp tvirtinimo taškų, tarp kurių atstumas siekia ne mažiau kaip 20 m. Jeigu pagal gamintojo reikalavimus būtinos papildomos laikančiosios arba apsauginės priemonės, jas savo sąskaita turi pateikti ir sumontuoti Tiekėjas;
9.6.  į girliandos komplektą turi būti įtraukti visi jos prijungimui prie elektros energijos šaltinio reikalingi kabeliai, jungtys ir kiti elementai;
9.7.  girlianda, jos lemputės, lizdai ir jungtys turi būti atsparūs numatomoms lauko sąlygoms, įskaitant drėgmę, miglą, vandenį ir šaltį.
Visų apšvietimo, įgarsinimo ir specialiųjų efektų įrenginių elektros instaliacija turi būti apsaugota nuo drėgmės, mechaninių pažeidimų ir pašalinių asmenų prieigos. Tiekėjas turi turėti visas įrangai sumontuoti ir eksploatuoti reikalingas konstrukcijas, laikiklius, saugos troselius, kabelius, jungtis, valdiklius, stiprintuvus, maitinimo šaltinius ir kitą pagalbinę įrangą.
Tiekėjas turi apmokyti Užsakovo paskirtus darbuotojus valdyti sumontuotą įrangą. Visos įrangos pristatymo, montavimo, tvirtinimo, prijungimo, programavimo, išbandymo, priežiūros, remonto, išmontavimo ir išvežimo išlaidos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.

	2.23
	Ledo čiuožyklos apsauga
	Tiekėjas savo lėšomis visam čiuožyklos nuomos laikotarpiui turi įrengti ir prižiūrėti apsaugos nuo įsibrovimo signalizaciją visos ledo čiuožyklos teritorijoje, kurios suveikimo signalas būtų perduodamas apsaugos tarnybos pultui. Suveikus signalizacijai, apsaugos tarnybos ekipažas turi nedelsdamas atvykti į čiuožyklos teritoriją ir imtis veiksmų jos saugumui užtikrinti.
Visos apsaugos sistemos įrengimo, priežiūros ir reagavimo apsaugos išlaidos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
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Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI
1. Su pasiūlymu teikiamas tik EBVPD. Perkančioji organizacija su pasiūlymu nereikalauja pateikti lentelėje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų. Vis dėlto, perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.
2. Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi. 
3. Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, išskyrus VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus (tačiau atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas). 
4. Perkančioji organizacija, priimdama sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46  straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunkčio atveju – ar taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.
5. Perkančioji organizacija visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Lentelės ketvirtame stulpelyje nurodomi dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją Perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/. 
6. Atliekant supaprastintus pirkimus, kai tiekėjas pateikia EBVPD, pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, nereikalaujama. Pažymų, patvirtinančių tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, perkančioji organizacija gali reikalauti iš tiekėjų tik turėdama pagrįstų abejonių dėl šių tiekėjų patikimumo.
7. Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:
7.1. priesaikos deklaracija;
7.2. oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.


	Eil. Nr.
	Tiekėjo pašalinimo pagrindai
	VPĮ straipsnis,  dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui 
	Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai

	1. 
	Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką:
1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam;
2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą;
3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje;
4) nusikalstamą bankrotą;
5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą;
6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą;
7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą;
8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose.

Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl:
1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo ar asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus.
	VPĮ 46 straipsnio 1 dalis

EBVPD III dalies A1-A6 punktai

EBVPD III dalies D1 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· išrašo iš teismo sprendimo arba
· Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba
· valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento[footnoteRef:2]. [2:  Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: 
priesaikos deklaracija; 
oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.] 


Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. 

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

PASTABA
Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo.



	2. 
	Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.
	VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis

EBVPD III dalies D2 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


	3. 
	Tiekėjas yra įsteigtas arba dalyvauja pirkime vietoj kito asmens, siekiant išvengti VPĮ 46 straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytų pašalinimo pagrindų taikymo.
	VPĮ 46 straipsnio 7 dalis

EBVPD III dalies D3 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama, užtenka pateikto EBVPD.

	4. [bookmark: _Hlk90887843]
	Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. 

Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl:
1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus.
Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu:
1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus;
2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų);
3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu.
	VPĮ 46 straipsnio 3 dalis

EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai
	1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma:

· išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento,
· arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento[footnoteRef:3]. [3:  Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: 
priesaikos deklaracija; 
oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.] 


Nurodyti dokumentai turi būti  išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. 

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma:
2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje,  adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/.

Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento[footnoteRef:4]. [4:  Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: 
priesaikos deklaracija; 
oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.] 


Nurodyti dokumentai turi būti  išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14.

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
PASTABA
Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo.


	5. 
	Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas

EBVPD III dalies C10 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.



	6. 
	Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. 
Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas

EBVPD III dalies C12 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.



	7. 
	Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas

EBVPD III dalies C13 punktas 
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


	8. 
	Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. 
Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. 
Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas

EBVPD III dalies C15 punktas 
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: 

Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašas - Viešųjų pirkimų tarnyba


	9. 
	Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas

EBVPD III dalies C15 punktas


	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


	10. 
	Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. 
Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas

EBVPD III dalies C14 punktas


	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: 

Nepatikimi tiekėjai - Viešųjų pirkimų tarnyba
https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas



	11. 

	[bookmark: part_030e6c6c64ba4f96a23474e439d1b80c]Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai.

	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis

EBVPD III dalies C11 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php
paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją:
https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/

	12. 
	Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu,  kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis

EBVPD III dalies C11 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją.

	13. 
	Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis

EBVPD III dalies C11 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: 
https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. 


__________

[bookmark: _Toc241499308][bookmark: _Ref38291223][bookmark: _Ref38291334][bookmark: _Ref38533412]Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ 

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAUJAMI KOKYBĖS BEI APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMŲ STANDARTAI


1. Tiekėjo kvalifikacija netikrinama, tačiau tiekėjas įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turinys asmenys. 

	Eil. Nr.
	Kvalifikacijos reikalavimas
	Atitiktį reikalavimui įrodantys  dokumentai
	Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą

	1.
	Techninis ir profesinis pajėgumas

	1.1.
	Tiekėjas per paskutinius 3 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos yra nuomos pagrindais pristatęs bent vieną sezoninę (mobilią) dirbtinai užšaldomą ledo čiuožyklą už ne mažiau kaip 58 000,00 Eur be PVM.
Tiekėjui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią tiekėjas vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju turi būti vertinami būtent konkretaus tiekėjo, dalyvaujančio viešajame pirkime, pristatytos prekės, jų apimtis, vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas.
	Pateikiama:
1) pagrindinių per paskutinius 3 metus patiektų prekių nuomos pagrindais sąrašas, kuriame nurodyta prekių vertė, pristatymo datos ir prekių gavėjai (tiek viešieji, tiek privatieji). 
2) užsakovų pažymos, kuriose būtų nurodytos prekių nuomos sumos, datos ir vieta, prekių gavėjai, ar prekės buvo pristatytos  laiku ir tinkamai.

	- Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus;
- tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų;
- subtiekėjams šis reikalavimas nenustatomas



2. Pirkimo vykdytoja nekelia reikalavimų dėl kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi.

__________


[bookmark: _Ref38291379][bookmark: _Ref38291394][bookmark: _Ref38898251][bookmark: _Toc241499309]Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“ (XML formatu)



EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS
„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pateikiamas .xml formatu.

(pridedama)
__________


[bookmark: _Ref38540913][bookmark: _Ref38898051][bookmark: _Ref38901392][bookmark: _Toc241499310]Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“
Herbas arba prekių ženklas
(Tiekėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________
(Adresatas (pirkimo vykdytojas))

PASIŪLYMAS
DĖL SEZONINĖS (MOBILIOS) DIRBTINAI UŽŠALDYTOS LEDO ČIUOŽYKLOS KOMPLEKTO NUOMA

____________ Nr.______
                                                                   	        (Data)
(Sudarymo vieta)

	Tiekėjo pavadinimas, kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai, kodai/
	


	Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	


	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos
	

	Telefono ir fakso numeris
	

	El. pašto adresas
	

	Asmens, pateikusio pasiūlymą CVP IS priemonėmis, vardas, pavardė, pareigos*
	


*jeigu pasiūlymą pateikia ne vadovas, pasiūlyme pateikiama įgaliojimo skaitmeninė kopija

	1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad:
1) esame susipažinę su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;
2) sutinkame su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis;
3) tuo atveju, jei mūsų pasiūlymas laimės šį viešąjį pirkimą, įsipareigojame pirkimo sutartyje numatytas prekes pristatyti per šiose pirkimo sąlygose nurodytą terminą;
4) pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;
5) jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;
6) pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.
1. Mes siūlome šias prekes:
	Eil.
Nr.
	Prekių  pavadinimas

	Suma (be PVM), Eur


	1
	2
	3

	1.
	Sezoninės (mobilios) dirbtinai užšaldytos ledo čiuožyklos komplekto su šaldymo ir pagalbine įranga nuoma
	

	PVM
	

	Bendra pasiūlymo kaina (su PVM)
	



	Bendra pasiūlymo kaina su PVM (žodžiais):_______________________________________



Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais. 
Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Pastabos: 
1)*konkrečius kiekius nurodo perkančioji organizacija pagal pirkimo dokumentuose numatytą poreikį;
2)**kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
3)***tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

3. Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų patiekti prekių/suteikti paslaugų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):
	Eil. Nr.
	Partnerio pavadinimas
	Numatomos tiekti prekės/ 
teikti paslaugos 
	Partnerio prekių dalies/ paslaugų dalies vertė pasiūlymo kainoje

	
	
	
	Eur su PVM
	Proc.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Viso:
	
	



4. Informacija apie visus tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamus trečiuosius asmenis (subtiekėjus ir/ar ūkio subjektus): 
	Eil. Nr.
	Trečiojo asmens (subtiekėjo ar ūkio subjekto) pavadinimas, kodas ir adresas
	Subtiekėjas* (pažymėti X, jei taikoma)
	Ūkio subjektas**
(pažymėti X,  jei taikoma)
	Numatomos tiekti prekės/ teikti paslaugos
	Pirkimo sutarties dalis (procentais) pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti trečiuosius asmenis

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Viso:
	


Pastabos:
* Subtiekėjas, kurio pajėgumais tiekėjas nesiremia – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.
** Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.

5. Informacija apie specialistus (kvazisubtiekėjus)***:
	Eil. Nr.
	
	Vardas ir pavardė
	Specialisto dabartinė darbovietė

	
	
	
	

	
	
	
	


*** Kvazisubtiekėjas – specialistas, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, darbuotojas, tačiau jį ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu.

6. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai) ***:
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“

	
	
	

	
	
	


**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. 

7. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	

	
	
	

	
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.


	
	
	
	
	
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas ir pavardė)
	




__________
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Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir jų savybės tokios (tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, užpildo žemiau pateiktą lentelę, nurodydamas siūlomų Prekių charakteristikas):

	Bendrieji parametrai:
	Siūlomi parametrai:

	Ledo čiuožyklos surinkimo, bandymo ir išrinkimo metu teritorija turi būti aptverta ir apsaugota nuo pašalinių asmenų prieigos. Už saugą statybų aikštelėje atsako Tiekėjas.
	Ledo čiuožyklos surinkimo, bandymo ir išrinkimo metu teritorija bus aptverta ir apsaugota nuo pašalinių asmenų prieigos, atsakome už saugą statybų aikštelėje – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti

	Tiekėjas apmoka visas logistikos išlaidas
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	Ne mažiau kaip 6 Užsakovo darbuotojų ir (ar) įgaliotų asmenų pilnas apmokymas kaip eksploatuoti ledo čiuožyklą bei visą pagalbinę įrangą. Papildomai neapmokamos techninės konsultacijos ledo čiuožyklos bei visos pagalbinės įrangos eksploatavimo klausimais visos nuomos laikotarpiu.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	Ledo čiuožyklos nuomos laikotarpiu Tiekėjas savo lėšomis periodiškai turi prižiūrėti, kad visa sumontuota įranga tinkamai veiktų ir būtų saugi. Įvykus gedimams jie turi būti nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 24 valandas pašalinti, o neveikianti įranga pakeista ne prastesnių savybių lygiaverte įranga.
	Ledo čiuožyklos nuomos laikotarpiu Tiekėjas savo lėšomis periodiškai prižiūrės, kad visa sumontuota įranga tinkamai veiktų ir būtų saugi. Įvykus gedimams jie bus nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 24 valandas pašalinti, o neveikianti įranga pakeista ne prastesnių savybių lygiaverte įranga – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti

	Ledo čiuožyklos forma – stačiakampis su užapvalintais kampais.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	Ledo čiuožykla turi būti pritaikyta pramoginiam čiuožimui, ledo rituliui ir akmenslydžiui.
	Ledo čiuožykla pritaikyta pramoginiam čiuožimui, ledo rituliui ir akmenslydžiui – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti

	Ledo čiuožyklos naudingas plotas ne mažiau kaip 20x40 metrų. Ledo čiuožykla turės būti sumontuota ant Užsakovo paruošto pagrindo. Ledo čiuožyklos išmatavimus įsivertina Tiekėjas atsižvelgdamas į pateiktos teritorijos išdėstymo planą ir apribojimus.
	Ledo čiuožyklos išmatavimai – _________ m.

	Ledo čiuožyklos komplekto surinkimas, išbandymas ir išrinkimas. Visa reikalinga pagalbinė įranga ir technika (pavyzdys: kranas) pasirūpina Tiekėjas.
	Ledo čiuožyklos komplekto surinkimas, išbandymas, išrinkimas, įskaitant pagalbinę įrangą ir techniką – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	Statybinės folijos, kurios storis ne mažesnis kaip 0,5 mm, ir polistireninio putplasčio ne prastesnio, kaip EPS 200, kurio storis ne mažiau kaip 5 cm, atvežimas ir sumontavimas ant Užsakovo paruošto pagrindo.
	Folijos storis –  _________ mm.
Polistireninio putplasčio EPS200 storis – _________ cm.
Atvežimas ir sumontavimas ant paruošto pagrindo – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	Visam ledo čiuožyklos komplektui reikalingos elektros instaliacijos pristatymas, sumontavimas ir prijungimas prie nurodyto elektros tinklo. Visa elektros instaliacija ir įrenginiai ledo čiuožyklos teritorijoje ir iki elektros tinklo turi būti apsaugoti nuo pažeidimų ar pašalinių asmenų prieigos. Visa elektros instaliacija ir įrenginiai turi būti tvarkingi, nepažeistomis izoliacinėmis medžiagomis, atitinkantys saugumo reikalavimus, pritaikyti lauko sąlygoms ir sąlyčiui su vandeniu ir šalčiu. Visą reikalingą elektros instaliacijos kiekį įsivertina Tiekėjas atsižvelgiant į siūlomos įrangos ypatumus. Visos nuomos laikotarpiu Tiekėjas atsako už tvarkingą ir apsaugotą elektros instaliaciją.
	Visam ledo čiuožyklos komplektui reikalingos elektros instaliacijos pristatymas, sumontavimas ir prijungimas prie nurodyto elektros tinklo – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Visa elektros instaliacija ir įrenginiai ledo čiuožyklos teritorijoje ir iki elektros tinklo bus apsaugoti nuo pažeidimų ar pašalinių asmenų prieigos – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Visa elektros instaliacija ir įrenginiai tvarkingi, nepažeistomis izoliacinėmis medžiagomis, atitinkantys saugumo reikalavimus, pritaikyti lauko sąlygoms ir sąlyčiui su vandeniu ir šalčiu – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Visos nuomos laikotarpiu atsakome už tvarkingą ir apsaugotą elektros instaliaciją – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	Keturiuose ledo čiuožyklos kampuose įrengti vienfazius 230 V kištukinius lizdus, pritaikytus lauko sąlygoms, sąlyčiui su vandeniu ir ledu, leidžiančius prijungti ne mažiau kaip po 4 apšvietimo jungtis. Kiekvieno bloko leidžiama bendra prijungiamų elektros įrenginių galia – ne mažesnė kaip 1 kW
	Keturiuose ledo čiuožyklos kampuose bus įrengti vienfaziai 230 V kištukiniai lizdai, pritaikyti lauko sąlygoms, sąlyčiui su vandeniu ir ledu, leidžiantys prijungti ne mažiau kaip po 4 apšvietimo jungtis, kiekvieno bloko leidžiama bendra prijungiamų elektros įrenginių galia – ne mažesnė kaip 1 kW – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	Ledo čiuožyklos komplektas turi atitikti technines sąlygas, leidžiančias naudoti čiuožyklą esant lauko oro temperatūrai iki +10⁰C.
	Ledo čiuožyklos komplektas atitinka technines sąlygas, leidžiančias naudoti čiuožyklą esant lauko oro temperatūrai iki +10⁰C – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	Ledo čiuožyklos pramoginių bortų pristatymas ir surinkimas ant plieninės konstrukcijos su užpildu iš PEHD plokščių, atsparių šalčiui. Bortų aukštis 1,10-1,20 m. Ledo čiuožyklos bortuose turi būti įrengti du vartai, leidžiantys naudotojams (klientams) ir darbuotojams patekti ant ledo čiuožyklos. Taip pat bortuose turi būti įrengti vartai su rampa, leidžiantys įvažiuoti ledo priežiūros (valymo) mašinai ant ledo čiuožyklos paviršiaus. Vartai ir rampa turi būti tokio pločio ir pagaminti iš medžiagų, kurios leistų lengvai įvažiuoti ir išvažiuoti siūlomai ledo valymo mašinai iš ledo aikštyno. Visi vartai, bortai ir kiti jungiamieji elementai turi būti tvarkingi, vienodos spalvos ir rašto. Tiekėjas turi leisti Užsakovui ant bortų tvirtinti papuošimus ir reklamas (Užsakovas įsipareigoja nepažeisti gaminio ir grąžinant gaminį nuimti visas reklamas ir papuošimus).
	Bortų pristatymas ir surinkimas ant plieninės konstrukcijos su užpildu iš PEHD plokščių, atsparių šalčiui – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Sportinių bortų aukštis – _________ m.
Vartų skaičius bortuose naudotojams (klientams) ir darbuotojams patekti ant ledo čiuožyklos (2 vnt.) – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Bortuose įrengti vartai su rampa ledo priežiūros (valymo) mašinai – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Leidžiame ant bortų tvirtinti papuošimus ir reklamas – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)


	Tiekėjas turi pristatyti, sumontuoti, prijungti, sureguliuoti ir išbandyti šaldymo agregatą bei visą jo veikimui reikalingą įrangą, vamzdynus, siurblius, šilumokaičius, valdymo ir apsaugos įtaisus.
Šaldymo agregatas turi būti skirtas aptarnauti, suformuoti ir palaikyti ne mažesnį kaip 800  ledo paviršiaus sluoksnį. Šaldymo agregato faktinis aušinimo pajėgumas turi būti pakankamas techninėje specifikacijoje nustatyto storio, tvirto, lygaus ir čiuožimui tinkamo ledo sluoksniui suformuoti bei nepertraukiamai palaikyti, kai lauko oro temperatūra yra iki +10 °C. Parinkdamas agregato galią ir kitus techninius parametrus, Tiekėjas turi įvertinti čiuožyklos plotą, čiuožyklą dengiantį laikiną stogą, numatomas aplinkos sąlygas, šilumos apkrovas ir siūlomos šaldymo sistemos technologinius ypatumus.
Šaldymo agregate turi būti įrengta automatinė valdymo sistema, užtikrinanti automatinį nustatytų veikimo parametrų palaikymą, apsaugą nuo avarinių darbo režimų ir pagrindinių veikimo parametrų bei įspėjimų apie sutrikimus registravimą. Užregistruoti duomenys turi sudaryti galimybę nustatyti įrangos būklę ir gedimo ar veikimo sutrikimo metu buvusias sąlygas. Tiekėjas turi užtikrinti periodinę agregato priežiūrą ir operatyvų reagavimą į sistemos perduodamus pranešimus apie sutrikimus.
Agregatas ir visa su juo susijusi įranga turi būti techniškai tvarkingi, visiškai sukomplektuoti, saugūs ir tinkami nepertraukiamai eksploatuoti lauko sąlygomis visą nuomos laikotarpį. Vamzdynai, šilumokaičiai, jungtys ir kiti sistemos elementai turi būti tinkamai izoliuoti, apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų, aplinkos poveikio, šilumos nuostolių ir šilumnešio nuotėkio.
Šaldymo agregatas turi būti suprojektuotas arba gamintojo numatytas ledo čiuožyklų šaldymo sistemoms ar kitai lygiavertei paskirčiai (ne oro kondicionavimui).
Agregatas ir jo sudedamosios dalys turi atitikti jiems taikomų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, techninių reglamentų bei saugos reikalavimus. Kai pagal teisės aktus taikomas CE ženklinimas, įranga turi būti paženklinta CE ženklu. 
Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti šaldymo agregato gamintoją, modelį, nuotrauką arba nuorodą į vizualizacija.
	Šaldymo agregato bei visos pagalbinės įrangos pristatymas, sumontavimas, prijungimas, sureguliavimas ir išbandymas – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Šaldymo agregatas turi būti skirtas aptarnauti, suformuoti ir palaikyti ne mažesnį kaip 800  ledo paviršiaus sluoksnį. Šaldymo agregato faktinis aušinimo pajėgumas turi būti pakankamas techninėje specifikacijoje nustatyto storio, tvirto, lygaus ir čiuožimui tinkamo ledo sluoksniui suformuoti bei nepertraukiamai palaikyti, kai lauko oro temperatūra yra iki +10 °C. – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Šaldymo agregate turi būti įrengta automatinė valdymo sistema, užtikrinanti automatinį nustatytų veikimo parametrų palaikymą, apsaugą nuo avarinių darbo režimų ir pagrindinių veikimo parametrų bei įspėjimų apie sutrikimus registravimą. Užregistruoti duomenys turi sudaryti galimybę nustatyti įrangos būklę ir gedimo ar veikimo sutrikimo metu buvusias sąlygas. Tiekėjas turi užtikrinti periodinę agregato priežiūrą ir operatyvų reagavimą į sistemos perduodamus pranešimus apie sutrikimus. – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Agregatas ir visa su juo susijusi įranga turi būti techniškai tvarkingi, visiškai sukomplektuoti, saugūs ir tinkami nepertraukiamai eksploatuoti lauko sąlygomis visą nuomos laikotarpį. Vamzdynai, šilumokaičiai, jungtys ir kiti sistemos elementai turi būti tinkamai izoliuoti, apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų, aplinkos poveikio, šilumos nuostolių ir šilumnešio nuotėkio – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Šaldymo agregatas turi būti suprojektuotas arba gamintojo numatytas ledo čiuožyklų šaldymo sistemoms ar kitai lygiavertei paskirčiai (ne oro kondicionavimui) – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Agregatas ir jo sudedamosios dalys turi atitikti jiems taikomų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, techninių reglamentų bei saugos reikalavimus. Kai pagal teisės aktus taikomas CE ženklinimas, įranga turi būti paženklinta CE ženklu – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) (jeigu netaikoma, parašyti netaikoma)
Šaldymo agregato gamintojas – ____________.
Šaldymo agregato modelis – ____________.

	Šaldymo sistema turi būti užpildyta gamintojo numatytos koncentracijos etilenglikolio ir vandens tirpalu arba kitu lygiaverčiu šilumnešiu, kurio kiekis ir koncentracija užtikrintų tinkamą, saugų ir nepertraukiamą sistemos bei jos kaupimo talpų veikimą visomis numatytomis eksploatavimo sąlygomis.
Visą nuomos laikotarpį Tiekėjas savo sąskaita turi užtikrinti reikiamą šilumnešio kiekį, jo koncentracijos kontrolę ir papildymą, įskaitant šilumnešio praradimo ar nuotėkio atvejus, išskyrus atvejus, kai nuotėkis atsirado dėl Užsakovo kaltės.
Tiekėjas privalo imtis visų būtinų priemonių šilumnešio nuotėkiui išvengti, o jam įvykus – nedelsdamas sustabdyti nuotėkį, surinkti išsiliejusį skystį, sutvarkyti užterštą teritoriją ir teisės aktų nustatyta tvarka perduoti susidariusias atliekas teisę jas tvarkyti turinčiam atliekų tvarkytojui.
Už žalą aplinkai ir tretiesiems asmenims, atsiradusią dėl šaldymo sistemos ar jos įrangos gedimo, netinkamo sumontavimo, priežiūros arba eksploatavimo, kai tai įvyko ne dėl Užsakovo kaltės, atsako Tiekėjas.
	Šaldymo sistemos užpildymas gamintojo numatytos koncentracijos etilenglikolio ir vandens tirpalu arba kitu lygiaverčiu šilumnešiu, kurio kiekis ir koncentracija užtikrintų tinkamą, saugų ir nepertraukiamą sistemos bei jos kaupimo talpų veikimą visomis numatytomis eksploatavimo sąlygomis – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Nuomos laikotarpiu užtikrintas reikiamas šilumnešio kiekis, jo koncentracijos kontrolė ir papildymas, įskaitant šilumnešio praradimo ar nuotėkio atvejus, išskyrus atvejus, kai nuotėkis atsirado dėl Užsakovo kaltės – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Nuomos laikotarpiu imsimės visų būtinų priemonių šilumnešio nuotėkiui išvengti, o jam įvykus – nedelsdami sustabdysime nuotėkį, surinksime išsiliejusį skystį, sutvarkysime užterštą teritoriją ir teisės aktų nustatyta tvarka perduosime susidariusias atliekas teisę jas tvarkyti turinčiam atliekų tvarkytojui – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Atsakysime už žalą aplinkai ir tretiesiems asmenims, atsiradusią dėl šaldymo sistemos ar jos įrangos gedimo, netinkamo sumontavimo, priežiūros arba eksploatavimo, kai tai įvyko ne dėl mūsų kaltės – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	Tiekėjas turi suformuoti nuo 6 iki 8 cm storio ledo sluoksnį visame čiuožyklos paviršiaus plote ir užtikrinti tinkamą jo būklę visą nuomos laikotarpį. Ledo sluoksnis turi būti vientisas, tvirtas, lygus, nesutrūkinėjęs, be pavojingų nelygumų ir tinkamas saugiai čiuožyklos eksploatacijai.
Ant ledo arenos bortų arba išilgai jų turi būti sumontuota stacionari ledo drėkinimo (laistymo) sistema, sudaranti galimybę reguliariai ir tolygiai drėkinti visą ledo paviršių, palaikyti tinkamą ledo kokybę ir apsaugoti jį nuo išdžiūvimo bei trūkinėjimo. Sistema turi turėti vandens tiekimo reguliavimo ir uždarymo įtaisus.
Drėkinimo sistemos vamzdynai, žarnos, purkštukai, jungtys ir kiti elementai turi būti sandarūs, atsparūs šalčiui, apsaugoti nuo užšalimo ir mechaninių pažeidimų. Sistema turi būti sumontuota taip, kad netrukdytų čiuožyklos naudotojams, ledo priežiūros darbams ir nesukeltų pavojaus žmonėms.
Užsakovas ne didesniu kaip 50 m atstumu nuo ledo čiuožyklos užtikrina tinkamą vandens paėmimo vietą. Tiekėjas savo sąskaita pasirūpina reikiamo ilgio vandens žarna, visomis prijungimo prie Užsakovo nurodyto vandens hidranto ar kitos vandens paėmimo vietos jungtimis, ledo drėkinimo sistema ir kita ledo sluoksniui suformuoti bei palaikyti reikalinga įranga.
	Nuo 6 iki 8 cm storio ledo sluoksnio suformavimas visame čiuožyklos paviršiaus plote – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Ledo sluoksnio tinkamos būklės užtikrinimas visą nuomos laikotarpį (ledo sluoksnis: vientisas, tvirtas, lygus, nesutrūkinėjęs, be pavojingų nelygumų ir tinkamas saugiai čiuožyklos eksploatacijai) – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Ant ledo arenos bortų arba išilgai sumontuota stacionari ledo drėkinimo (laistymo) sistema, sudaranti galimybę reguliariai ir tolygiai drėkinti visą ledo paviršių, palaikyti tinkamą ledo kokybę ir apsaugoti jį nuo išdžiūvimo bei trūkinėjimo. Sistema turi vandens tiekimo reguliavimo ir uždarymo įtaisus – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Drėkinimo sistemos vamzdynai, žarnos, purkštukai, jungtys ir kiti elementai sandarūs, atsparūs šalčiui, apsaugoti nuo užšalimo ir mechaninių pažeidimų. Sistema bus sumontuota taip, kad netrukdytų čiuožyklos naudotojams, ledo priežiūros darbams ir nesukeltų pavojaus žmonėms – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Vandens žarna su reikiamomis jungtimis, skirta prisijungti prie vandens hidranto – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	Savaeigės ledo valymo mašinos pristatymas ir pirmasis paleidimas kartu su įrankių rinkiniu, reikalingu standartinei eksploatacijai vykdyti. Ledo valymo mašina turi būti paruošta naudoti ir pritaikyta ledo čiuožyklai aptarnauti. Ledo valymo mašina ir visa jos įranga turi būti techniškai tvarkingos ir visiškai veikiančios.
Prieš perduodant ledo valymo mašiną Užsakovui turi būti atlikta jos techninė patikra ir parengimas naujam eksploatavimo sezonui. Visos hidraulinės ir kitos žarnos, vamzdeliai, jungtys, sandarikliai, važiuoklė, valdymo, hidraulinė, vandens tiekimo, sniego surinkimo, bako pakėlimo ir pavertimo sistemos turi būti patikrintos, sandarios, techniškai tvarkingos ir tinkamos saugiai eksploatuoti. Neturi būti skysčių nuotėkio, reikšmingų korozijos, nusidėvėjimo ar mechaninių pažeidimų požymių.
Ledo valymo mašinoje turi būti sumontuotas naujas, nenaudotas ir darbui paruoštas ledo valymo peilis. Visos gamintojo numatytos ledo valymo mašinos funkcijos, valdymo įtaisai, apsaugos sistemos ir apšvietimas turi visiškai veikti. Mašina turi būti visiškai sukomplektuota ir paruošta naudoti be papildomo remonto, techninės priežiūros ar dalių keitimo.
Ledo valymo mašinos svoris neturi pažeisti ledo čiuožyklos paviršiaus ar jos išlyginamojo sluoksnio. Įrenginys turi būti varomas skystuoju kuru – dyzelinu arba benzinu. Elektriniai įrenginiai nesiūlomi.
Padangos turi užtikrinti sklandų ir saugų važiavimą ant ledo tiek atliekant ledo techninės priežiūros darbus, tiek užvažiuojant ant čiuožyklos paviršiaus ir grįžtant į įrenginio saugojimo vietą. Mašinoje turi būti sumontuotos labai geros būklės, čiuožyklos eksploatavimo sąlygoms pritaikytos dygliuotos padangos. Padangos turi būti nepažeistos, labai geros būklės.
Ledo valymo mašinoje turi būti įrengtas ne mažesnės kaip 2 m³ talpos sniego bakas, ištuštinamas hidrauliniu arba lygiaverčiu būdu, ir ne mažesnės kaip 500 litrų talpos vandens bakas. Mašinoje turi būti įrengta sniego bako pakėlimo ir pavertimo sistema, leidžianti jį lengvai ir greitai ištuštinti.
Ledo valymo mašina turi turėti savo apšvietimą. Įrenginio darbinis plotis – ne mažesnis kaip 1 600 mm.
Tiekėjas turi apmokyti ne mažiau kaip du Užsakovo darbuotojus ar kitus jo įgaliotus asmenis saugiai naudotis ledo valymo mašina ir jos pagalbine įranga. Apmokymo metu turi būti paaiškintas mašinos valdymas, kasdienė techninė priežiūra, ledo valymo peilio naudojimas ir keitimas, vandens bei sniego bakų naudojimas, saugos reikalavimai ir veiksmai įvykus gedimui.
	Savaeigės ledo valymo mašinos pristatymas ir pirmasis paleidimas kartu su įrankių rinkiniu, reikalingu standartinei eksploatacijai vykdyti – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Ledo valymo mašina paruošta naudoti ir pritaikyta ledo čiuožyklai aptarnauti – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Ledo valymo mašina ir visa jos įranga techniškai tvarkingos ir visiškai veikiančios – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Savaeigei ledo valymo mašinai atlikta techninė patikra. Mašina parengta naujam eksploatavimo sezonui. Visos hidraulinės ir kitos žarnos, vamzdeliai, jungtys, sandarikliai, važiuoklė, valdymo, hidraulinė, vandens tiekimo, sniego surinkimo, bako pakėlimo ir pavertimo sistemos patikrintos, sandarios, techniškai tvarkingos ir tinkamos saugiai eksploatuoti.  Nėra skysčių nuotėkio, reikšmingų korozijos, nusidėvėjimo ar mechaninių pažeidimų požymių – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Ledo valymo mašinoje sumontuotas naujas, nenaudotas ir darbui paruoštas ledo valymo peilis. Visos gamintojo numatytos ledo valymo mašinos funkcijos, valdymo įtaisai, apsaugos sistemos ir apšvietimas veikia. Mašina visiškai sukomplektuota ir paruošta naudoti be papildomo remonto, techninės priežiūros ar dalių keitimo – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Ledo valymo mašinos svoris nepažeis ledo čiuožyklos paviršiaus ar jos išlyginamojo sluoksnio – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Įrenginys varomas skystuoju kuru – dyzelinu arba benzinu. Kuro tipas – _________ (nurodyti).
Mašinoje sumontuotos labai geros būklės, čiuožyklos eksploatavimo sąlygoms pritaikytos dygliuotos padangos – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Ledo valymo mašina turi apšvietimą – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Ledo valymo mašinoje įrengtas ne mažesnės kaip 2 m³ talpos sniego bakas, ištuštinamas hidrauliniu arba lygiaverčiu būdu. Sniego bako talpa – _________ m³ (nurodyti).
Ledo valymo mašinoje įrengtas ne mažesnės kaip 500 litrų talpos vandens bakas Vandens bako talpa – _________ litrų (nurodyti).
Mašinoje įrengta sniego bako pakėlimo ir pavertimo sistema, leidžianti jį lengvai ir greitai ištuštinti – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Įrenginio darbinis plotis – ne mažesnis kaip 1 600 mm. Darbinis plotis – _________ (nurodyti).
Ne mažiau kaip dviejų Užsakovo darbuotojų ar kitų įgaliotų asmenų apmokymas kaip saugiai naudotis ledo valymo mašina ir jos pagalbine įranga – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	Konteineris arba lygiavertė patalpa skirta tarnauti kaip garažas ledo valymo mašinai (toliau – garažas). 
Minimalūs techniniai duomenys:
- apšiltintos sienos;
- elektrinis šildymas;
- viduje palaikoma temperatūra ne mažiau +10°C;
- dvipusiai įvažiavimo vartai;
- išmatavimai turi sudaryti palankias sąlygas pastatyti ledo valymo mašiną į garažą;
- garažas turi būti užrakinamas su įleidžiama ar pakabinama spyna;
- garažas turi būti tvarkingas, nesurūdijęs, nepažeistas.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)



	Ledo frezavimo įrenginys leidžiantis pjauti ir išlyginti ledą, ledo valymo mašinai neprieinamose arba sunkiai prieinamose vietose (ledo čiuožyklos kraštai prie bortų). 
Minimalūs techniniai duomenys:
- vidaus degimo variklis su ne mažiau 5kW galia;
- variklio užvedimas naudojant starterį ar kitą lygiavertį metodą su avariniu atveju galimybe įrenginį užvesti rankiniu būdu;
- pjovimo gylis reguliuojamas be kampo laipsnių;
- avarinis stabdis;
- frezavimo sistemos plotis ne mažiau 400 mm;
- maksimalus įrenginio svoris ne daugiau 60 kg.
	Vidaus degimo variklio galia – _________ kW.
Variklio užvedimas naudojant starterį ar kitą lygiavertį metodą su avariniu atveju galimybe įrenginį užvesti rankiniu būdu – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Pjovimo gylis reguliuojamas be kampo laipsnių – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Avarinis stabdis – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Frezavimo sistemos plotis – _________ mm.
Maksimalus įrenginio svoris – _________ kg.


	Pačiūžų džiovintuvas. 
Minimalūs techniniai duomenys:
- galimybė vienu metu džiovinti ne mažiau 24 porų pačiūžų.
- aukštis ne didesnis kaip 2,3 m.
Kiekis – 1 vienetas arba 2 vienetai, svarbu, kad būtų galimybė džiovinti ne mažiau 24 poras pačiūžų vienu metu
	Pačiūžų džiovintuvas galintis vienu metu džiovinti ne mažiau – _________ porų pačiūžų.

Pačiūžų džiovintuvo aukštis________ m.

Pačiūžų džiovintuvų kiekis ______ vnt.


	Pačiūžų galąstuvas – su specialios formos ašmenimis, skirtas galąsti su šlifavimo diskais pačiūžas per padarytą griovelį. 

Būtini papildomi priedai – šlifavimo diskai ir(ar) deimantai, ne mažiau 10 kompl.
	Pačiūžų galąstuvas – su specialios formos ašmenimis, skirtas galąsti su šlifavimo diskais pačiūžas per padarytą griovelį – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

Šlifavimo diskai ir(ar) deimantai ne mažiau 10 kompl. – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	Pingvinai, delfinai ar panašios pagalbinės čiuožimo priemonės, skirtos mokytis čiuožti su pačiūžomis, ne mažiau 12 vnt.
Metaliniai rėmeliai skirti mokytis čiuožti su pačiūžomis, ne mažiau 6 vnt.
	Pingvinai, delfinai ar panašios pagalbinės čiuožimo priemonės – _________ vnt.
Metaliniai rėmeliai skirti mokytis čiuožti su pačiūžomis – _________ vnt.

	Profesionalios pačiūžos, skirtos nuomos veiklai. Kiekis – 200 porų, įvairių dydžių. Konkretūs pačiūžų dydžiai ir jų kiekiai nurodyti Techninės specifikacijos priede Nr.1.
Pačiūžos turi būti naujos arba beveik naujos, labai geros techninės ir vizualinės būklės, naudotos ne daugiau kaip vieną eksploatavimo sezoną. Pačiūžos turi būti švarios, dezinfekuotos, nesuplyšusios, nesuskilusios ir nedeformuotos, be ryškių nusidėvėjimo požymių. Pačiūžų vidinis pamušalas, liežuvėliai, raišteliai, sagtys ir kiti užsegimo mechanizmai turi būti tvarkingi ir visiškai veikiantys. Ne mažiau kaip pusė pačiūžų turi būti su užsegimo mechanizmais, o ne raišteliais.
Pačiūžų ašmenys turi būti tiesūs, nepažeisti, nesurūdiję, tinkamai pritvirtinti ir pagaląsti. Pačiūžos turi būti visiškai paruoštos saugiai naudoti nuo jų perdavimo Užsakovui dienos. Netinkamos būklės, akivaizdžiai susidėvėjusios ar reikalavimų neatitinkančios pačiūžos nepriimamos.
	Profesionalios pačiūžos, skirtos nuomos veiklai – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Kiekis – 200 porų, įvairių dydžių. Konkretūs pačiūžų dydžiai ir jų kiekiai atitinka Techninės specifikacijos priede Nr.1 nurodytus kiekius ir dydžius – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Pačiūžos naujos arba beveik naujos, labai geros techninės ir vizualinės būklės, naudotos ne daugiau kaip vieną eksploatavimo sezoną. Pačiūžos švarios, dezinfekuotos, nesuplyšusios, nesuskilusios ir nedeformuotos, be ryškių nusidėvėjimo požymių. Pačiūžų vidinis pamušalas, liežuvėliai, raišteliai, sagtys ir kiti užsegimo mechanizmai tvarkingi ir visiškai veikiantys. Ne mažiau kaip pusė su užsegimo mechanizmais, o ne raišteliais – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Pačiūžų ašmenys tiesūs, nepažeisti, nesurūdiję, tinkamai pritvirtinti ir pagaląsti. Pačiūžos visiškai paruoštos saugiai naudoti nuo jų perdavimo Užsakovui dienos – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	Guminiai kilimėliai iš gumos, skirti saugiai vaikščioti su pačiūžomis. Kilimėliai turi būti nauji arba beveik nauji, labai geros techninės ir vizualinės būklės, švarūs, nesuplyšę, nesutrūkinėję, nedeformuoti ir be ryškių nusidėvėjimo požymių. Kilimėlių paviršius turi būti neslidus ir tinkamas saugiai vaikščioti su pačiūžomis. Bendras kilimėlių plotas – ne mažesnis kaip 150 m².
	Guminiai kilimėliai iš gumos, skirti saugiai vaikščioti su pačiūžomis. Kilimėliai nauji arba beveik nauji, labai geros techninės ir vizualinės būklės, švarūs, nesuplyšę, nesutrūkinėję, nedeformuoti ir be ryškių nusidėvėjimo požymių. Kilimėlių paviršius neslidus ir tinkamas saugiai vaikščioti su pačiūžomis. Bendras kilimėlių plotas ne mažesnis kaip 150 m². Siūlomų guminių kilimėlių dengiamas plotas – _________ m². (nurodyti)

	Mobili apsauginė renginių tvora (barjeras). Bendras tvoros ilgis ne mažiau kaip 120 m. Visa tvora turi būti vieno modelio ir vienos spalvos, techniškai tvarkinga, stabili ir švari, be rūdžių, deformacijų, sulūžusių ar trūkstamų elementų ir kitų aiškiai matomų vizualių pažeidimų. Tvoros išvaizda turi būti estetiška ir negadinti bendro ledo čiuožyklos bei renginio teritorijos vaizdo. Tvora tinkama reklamai ir papuošimams tvirtinti.
Minimalūs techniniai duomenys:
- tvoros aukštis ne mažiau 1000 mm, bet ne daugiau 1500 mm.
	Mobili (apsauginė) renginių tvora – barjeras. 

Bendras tvoros ilgis (ne mažiau kaip 120 m) – _________ m. (nurodoma)

Tvoros aukštis (ne mažiau 1000 mm, bet ne daugiau 1500 mm.) – _________ mm. (nurodoma)

Visa tvora vieno modelio ir vienos spalvos, techniškai tvarkinga, stabili ir švari, be rūdžių, deformacijų, sulūžusių ar trūkstamų elementų ir kitų aiškiai matomų vizualių pažeidimų. Tvoros išvaizda estetiška. Tvora tinkama reklamai ir papuošimams tvirtinti – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

Tiekėjas leidžia Užsakovui ant tvoros tvirtinti papuošimus ir reklamas – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	Pačiūžų stovai, kuriuose bendrai galima laikyti ne mažiau kaip 200 porų pačiūžų. Visi stovai turi būti vienodo tipo, modelio ir spalvos, techniškai tvarkingi, stabilūs, švarūs, estetiškos išvaizdos, be rūdžių, deformacijų, sulūžusių ar trūkstamų elementų ir kitų aiškiai matomų pažeidimų. Vieno stovo aukštis – ne didesnis kaip 230 cm. Stovai turi būti saugūs naudoti, neturėti aštrių briaunų ar kitų elementų, galinčių sužaloti asmenis arba pažeisti pačiūžas. Iš medienos sukalti pačiūžų stovai netinka.
	Pačiūžų stovai, kuriuose bendrai galima laikyti ne mažiau kaip 200 porų pačiūžų. Visi stovai vienodo tipo, modelio ir spalvos, techniškai tvarkingi, stabilūs, švarūs, estetiškos išvaizdos, be rūdžių, deformacijų, sulūžusių ar trūkstamų elementų ir kitų aiškiai matomų pažeidimų. Vieno stovo aukštis – ne didesnis kaip 230 cm. Stovai turi būti saugūs naudoti, neturėti aštrių briaunų ar kitų elementų, galinčių sužaloti asmenis arba pažeisti pačiūžas. Stovai nėra sukalti iš medienos – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	Ledo čiuožyklos apšvietimo, garso ir specialiųjų efektų įranga montuojama ant laikinosios ledo čiuožyklos stogo konstrukcijos, kartu su pajungimu, programavimu išbandymu ir priežiūra visą nuomos laikotarpį. 
Visa įranga techniškai tvarkinga, visiškai veikianti ir tarpusavyje suderinama. Lauko sąlygomis naudojama įranga, jos elektros jungtys, kabeliai ir kiti elementai pritaikyti drėgmės, šalčio ir temperatūros svyravimų poveikiui. Visa įranga turi būti saugiai pritvirtinta ir sumontuota taip, kad nepažeistų stogo konstrukcijos, netrukdytų naudotis čiuožykla ir nekeltų pavojaus lankytojams, darbuotojams ar tretiesiems asmenims.

Įrangos išdėstymas ir tvirtinimas prieš montavimą derinamas su stogo konstrukcijos Tiekėju.

Minimalūs techniniai reikalavimai įrangai:

1. Scenos šviestuvas, atsparus vandeniui ir drėgmei, ne žemesnės kaip IP65 apsaugos klasės. Šviesos šaltinis – RGBW+UV „6IN1“ arba lygiavertis. Švietimo kampas – ne mažesnis kaip 45°. Kiekis – ne mažiau kaip 20 vnt.
1. Judančios šviesos prožektorius „Beam“ tipo arba lygiavertis, kurio galia – ne mažesnė kaip 290 W. Atsparus blogoms oro sąlygoms arba apsaugotas nuo lietaus. Kiekis – ne mažiau kaip 4 vnt.
1. Judančios šviesos prožektorius „Wash/Beam“ tipo arba lygiavertis, kurio galia – ne mažesnė kaip 300 W. Atsparus blogoms oro sąlygoms arba apsaugotas nuo lietaus. Kiekis – ne mažiau kaip 10 vnt.
1. Apšvietimo įrangos valdymo pultas arba kompiuteris su valdymo programine įranga, galinti autonomiškai, be operatoriaus įsikišimo pagal iš anksto sudarytas programas garso takeliams, valdyti apšvietimo prietaisus.
1. Garso sistema, atspari blogoms oro sąlygoms, susidedanti iš ne mažiau kaip 2 vnt. dviejų juostų kolonėlių atkuriančių ne siauresnį kaip 70-18000Hz dažnių garsą (bendras muzikinis galingumas turi būti ne mažesnis kaip 5000W), ne mažiau kaip 2 vnt. dvigubų arba ne mažiau kaip 4 vnt. viengubų žemų dažnių kolonėlių su garsiakalbiais (bendras muzikinis galingumas turi būti ne mažesnis kaip 5000W). Garso sistema gali būti su įmontuotais apsaugotais nuo vandens stiprintuvais arba stiprintuvai turi būti sumontuoti atskirai, atsparioje nuo lietaus dėžėje.
1. Ne mažiau kaip 4 kanalų garso maišymo pultas su USB garso sąsaja arba kompiuteris įrašų leidimui.
1. Oro sąlygoms atsparios, profesionaliam arba komerciniam įgarsinimui skirtos kolonėlės, pranešimams lauko zonoje, su jų veikimui reikalingu atskirai įrengiamu stiprintuvu. Kiekis – ne mažiau kaip 2 vnt.
1. Ne mažiau du komplektai belaidžių mikrofonų sistemų. Iš jų 1 vnt. su rankiniu mikrofonu ir 1 vnt. su „headset“ tipo mikrofonu. Papildomai turi būti mikrofonas su stovu tvirtinamas prie stalo pačiūžų išdavimo namelyje informaciniams pranešimams skelbti. Visi mikrofonai turi būti prijungti prie bendros įgarsinimo sistemos ir paruošti naudoti.
1. Stambių lempučių girlianda. Bendras girliandos ilgis – ne mažesnis kaip 400 m, bendras lempučių skaičius – ne mažesnis kaip 800 vnt. Girlianda turi atitikti šiuos reikalavimus:
18. girliandos kabelis turi būti guminis ir pritaikytas naudoti lauko sąlygomis;
18. lemputės turi būti keičiamos, o vienos lemputės galia – ne mažesnė kaip 4 W;
18. lemputės turi skleisti šiltai gelsvą (gintaro spalvos) šviesą (derinama prie aikštės šviestuvų spalvos);
18. atskiros girliandos dalys turi būti sujungiamos tarpusavyje be specialių įrankių ar papildomų jungimo priemonių;
18. girlianda turi būti gamintojo pritaikyta ištempti tarp tvirtinimo taškų, tarp kurių atstumas siekia ne mažiau kaip 20 m. Jeigu pagal gamintojo reikalavimus būtinos papildomos laikančiosios arba apsauginės priemonės, jas savo sąskaita turi pateikti ir sumontuoti Tiekėjas;
18. į girliandos komplektą turi būti įtraukti visi jos prijungimui prie elektros energijos šaltinio reikalingi kabeliai, jungtys ir kiti elementai;
18. girlianda, jos lemputės, lizdai ir jungtys turi būti atsparūs numatomoms lauko sąlygoms, įskaitant drėgmę, miglą, vandenį ir šaltį.

Visų apšvietimo, įgarsinimo ir specialiųjų efektų įrenginių elektros instaliacija turi būti apsaugota nuo drėgmės, mechaninių pažeidimų ir pašalinių asmenų prieigos. Tiekėjas turi turėti visas įrangai sumontuoti ir eksploatuoti reikalingas konstrukcijas, laikiklius, saugos troselius, kabelius, jungtis, valdiklius, stiprintuvus, maitinimo šaltinius ir kitą pagalbinę įrangą.

Tiekėjas turi apmokyti Užsakovo paskirtus darbuotojus valdyti sumontuotą įrangą. Visos įrangos pristatymo, montavimo, tvirtinimo, prijungimo, programavimo, išbandymo, priežiūros, remonto, išmontavimo ir išvežimo išlaidos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
	Ledo čiuožyklos apšvietimo, garso ir specialiųjų efektų įranga montuojama ant laikinosios ledo čiuožyklos stogo konstrukcijos, kartu su pajungimu, programavimu išbandymu ir priežiūra visą nuomos laikotarpį – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

Visa įranga techniškai tvarkinga, visiškai veikianti ir tarpusavyje suderinama. Lauko sąlygomis naudojama įranga, jos elektros jungtys, kabeliai ir kiti elementai pritaikyti drėgmės, šalčio ir temperatūros svyravimų poveikiui. Visa įranga bus saugiai pritvirtinta ir sumontuota taip, kad nepažeistų stogo konstrukcijos, netrukdytų naudotis čiuožykla ir nekeltų pavojaus lankytojams, darbuotojams ar tretiesiems asmenims – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
1. Scenos šviestuvas, atsparus vandeniui ir drėgmei, ne žemesnės kaip IP65 apsaugos klasės. Šviesos šaltinis – RGBW+UV „6IN1“ arba lygiavertis. Švietimo kampas – ne mažesnis kaip 45°. Kiekis – ne mažiau kaip 20 vnt.
1.1. Atsparumo vandeniui klasė ______.
1.2. Šviesos šaltinis – ______.
1.3. Švietimo kampas – _______.
1.4. Kiekis – ______ vnt.
2. Judančios šviesos prožektorius „Beam“ tipo arba lygiavertis, kurio galia – ne mažesnė kaip 290 W. Atsparus blogoms oro sąlygoms arba apsaugotas nuo lietaus. Kiekis – ne mažiau kaip 4 vnt.
2.1. Prožektoriaus tipas ______.
2.2. Galia – ______W.
2.3. Atsparus blogoms oro sąlygoms arba apsaugotas nuo lietaus – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
2.4. Kiekis – ______ vnt.
3. Judančios šviesos prožektorius „Wash/Beam“ tipo arba lygiavertis, kurio galia – ne mažesnė kaip 300 W. Atsparus blogoms oro sąlygoms arba apsaugotas nuo lietaus. Kiekis – ne mažiau kaip 10 vnt.
3.1. Prožektoriaus tipas ______.
3.2. Galia – ______W.
3.3. Atsparus blogoms oro sąlygoms arba apsaugotas nuo lietaus – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
3.4. Kiekis – ______ vnt.
4. Apšvietimo įrangos valdymo pultas arba kompiuteris su valdymo programine įranga, galinti autonomiškai, be operatoriaus įsikišimo pagal iš anksto sudarytas programas garso takeliams, valdyti apšvietimo prietaisus – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
5. Garso sistema, atspari blogoms oro sąlygoms, susidedanti iš ne mažiau kaip 2 vnt. dviejų juostų kolonėlių atkuriančių ne siauresnį kaip 70-18000Hz dažnių garsą (bendras muzikinis galingumas turi būti ne mažesnis kaip 5000W), ne mažiau kaip 2 vnt. dvigubų arba ne mažiau kaip 4 vnt. viengubų žemų dažnių kolonėlių su garsiakalbiais (bendras muzikinis galingumas turi būti ne mažesnis kaip 5000W). Garso sistema gali būti su įmontuotais apsaugotais nuo vandens stiprintuvais arba stiprintuvai turi būti sumontuoti atskirai, atsparioje nuo lietaus dėžėje – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
6. Ne mažiau kaip 4 kanalų garso maišymo pultas su USB garso sąsaja arba kompiuteris įrašų leidimui – ______ (nurodyti siūlomą gaminį)
7. Oro sąlygoms atsparios, profesionaliam arba komerciniam įgarsinimui skirtos kolonėlės, pranešimams lauko zonoje, su jų veikimui reikalingu atskirai įrengiamu stiprintuvu – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
7.1. Reikalingas kiekis – ne mažiau kaip 2 vnt. Siūlomas kiekis _____ vnt. (nurodyti)
8. Ne mažiau du komplektai belaidžių mikrofonų sistemų. Iš jų 1 vnt. su rankiniu mikrofonu ir 1 vnt. su „headset“ tipo mikrofonu. Papildomai turi būti mikrofonas su stovu tvirtinamas prie stalo pačiūžų išdavimo namelyje informaciniams pranešimams skelbti. Visi mikrofonai turi būti prijungti prie bendros įgarsinimo sistemos ir paruošti naudoti – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
9. Stambių lempučių girlianda – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Girliandos ilgis – _____m.
Bendras lempučių skaičius – _____ vnt.
Girliandos kabelis guminis ir pritaikytas naudoti lauko sąlygomis – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Lemputės keičiamos – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Vienos lemputės galia ____W
Lemputės skleidžia šiltai gelsvą (gintaro spalvos) šviesą – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Atskiros girliandos dalys sujungiamos tarpusavyje be specialių įrankių ar papildomų jungimo priemonių – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Girliandos komplektą sudaro visi jos prijungimui prie elektros energijos šaltinio reikalingi kabeliai, jungtys ir kiti elementai – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Girlianda gamintojo pritaikyta ištempti tarp tvirtinimo taškų, tarp kurių atstumas siekia ne mažiau kaip 20 m. Jeigu pagal gamintojo reikalavimus būtinos papildomos laikančiosios arba apsauginės priemonės, jas savo sąskaita  pateikia ir sumontuoja Tiekėjas – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Girlianda, jos lemputės, lizdai ir jungtys atsparūs numatomoms lauko sąlygoms, įskaitant drėgmę, miglą, vandenį ir šaltį – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Visų apšvietimo, įgarsinimo ir specialiųjų efektų įrenginių elektros instaliacija apsaugota nuo drėgmės, mechaninių pažeidimų ir pašalinių asmenų prieigos. – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Tiekėjas turi visas įrangai sumontuoti ir eksploatuoti reikalingas konstrukcijas, laikiklius, saugos troselius, kabelius, jungtis, valdiklius, stiprintuvus, maitinimo šaltinius ir kitą pagalbinę įrangą – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Tiekėjas apmoko Užsakovo paskirtus darbuotojus valdyti sumontuotą įrangą – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Visos įrangos pristatymo, montavimo, tvirtinimo, prijungimo, programavimo, išbandymo, priežiūros, remonto, išmontavimo ir išvežimo išlaidos yra įskaičiuotos į pasiūlymo kainą – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	Tiekėjas savo lėšomis visam čiuožyklos nuomos laikotarpiui turi įrengti ir prižiūrėti apsaugos nuo įsibrovimo signalizaciją visos ledo čiuožyklos teritorijoje, kurios suveikimo signalas būtų perduodamas apsaugos tarnybos pultui. Suveikus signalizacijai, apsaugos tarnybos ekipažas turi nedelsdamas atvykti į čiuožyklos teritoriją ir imtis veiksmų jos saugumui užtikrinti.
Visos apsaugos sistemos įrengimo, priežiūros ir reagavimo apsaugos išlaidos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	Ledo čiuožyklos komplekto ir visos techninės infrastruktūros išmontavimas ir nuėmimas per 1 mėnesį nuo ledo čiuožyklos nuomos laikotarpio pabaigos. Teritorijos, kurioje buvo ledo čiuožykla, sutvarkymas ir atkūrimas iki pradinės būklės. Pagrindo sutvarkymu pasirūpina Užsakovas.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
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PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos
1. Pirkimo vykdytoja ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos kriterijų. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu laikomas mažiausios kainos pasiūlymas. 
2. Pasiūlymuose nurodytos kainos vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.
__________
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