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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

[bookmark: _Hlk48033650]
	Eil. Nr.
	Charakteristikų pavadinimas
	Reikalavimai

	1.
	Automobilio rūšis
	[bookmark: klase_j12]keleivinis vienatūris iki 3,5 t bendrosios masės automobilis, M1 kategorija. 

	2.
	Automobilio pagaminimas
	Automobilis naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.

	3.
	Automobilių skaičius
	1 (vienas)

	4.
	Variklio galingumas
	Ne mažiau kaip 100 kW

	5.
	Degalų rūšis
	Elektra 

	6.
	Pavarų dėžė 
	Automatinė

	7.
	Nuvažiuojamas atstumas  

	Ne mažiau kaip 400 km. 


	8.
	Aplinkos apsaugos reikalavimai
	Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 “Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo” (toliau – Aprašas) nustato šiuos minimalius aplinkos apsaugos kriterijus pirkimo objektui:
1. M1, M2 ir N1 kategorijų transporto priemonių, išskyrus Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nurodytas transporto priemones, įsigijimas, nuoma arba finansinė nuoma (lizingas) turi atitikti šį aplinkos apsaugos kriterijų: atliekant pirkimus šio įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais ir atsižvelgiant į šio įstatymo 15 straipsnio 4 dalyje pirkimams nustatytus reikalavimus, perkama transporto priemonė suprantama taip, kaip ji apibrėžta Alternatyviųjų degalų įstatymo 2 straipsnio 16 dalyje.
2. Padangos: prekės, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti vieną iš dviejų aukščiausio energinio efektyvumo klasių (prieinamų Lietuvos Respublikos rinkoje), nustatytų Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Pirkimo vykdytojas, norėdamas įvykdyti žaliąjį pirkimą, gali neįsigyti padangų, atitinkančių aukščiausią degalų naudojimo efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos Respublikos rinkoje), jei yra pagrįstas poreikis dėl saugos ar visuomenės sveikatos reikalavimų įsigyti aukščiausios sukibimo su šlapia danga klasės arba išorinio riedėjimo triukšmo klasės padangų.

	9.
	Bendras ilgis, cm
	ne mažiau kaip 5000 mm.

	10.
	Automobilio spalva
	Juoda arba tamsi pilka;

	11.
	Automobilio durelės 
	Atidaromos vairuotojo ir priekinio keleivio; šoninės stumdomosios durys keleivių salono dešinėje; pakeliamos į viršų automobilio gale su fiksavimo mechanizmais.

	12.
	Keleivių vietų skaičius (su vairuotojo vieta)
	Automobilis registruojamas M1 kategorijos, ne mažiau kaip 7 (septynių) bet ne daugiau kaip 8 (aštuonių) sėdimųjų vietų įskaitant vairuotoją. 

	13.
	Automobilio salonas
	Automobilio grindys dengtos kilimine danga. Antros ir trečios sėdynių eilės turi turėti galimybę keisti sėdinių kryptį 180 laipsnių.

	14.
	Kėbulo stiklai
	Visi stiklai tonuoti (stiklų tonavimas gamyklinis, atitinkantis ES leidžiamus standartus). Elektra valdomi priekinių durų langų stiklai

	15.
	Apšvietimas
	Priekiniai LED tipo dienos bei trumpųjų šviesų žibintai.

	16.
	Automobilio valdymo ir saugumo sistemos
	Mažiausiai 4 (keturios) saugos oro pagalvės (priekyje ir automobilio salono šonuose).

	
	
	Galvos atramos ir saugos diržai vairuotojo ir visoms keleivių vietoms.

	
	
	Elektroninė stabilizavimo sistema (ESP), stabdžių antiblokavimo sistema (ABS).

	
	
	Automobilio gamintojo parkavimosi distancijos kontrolės sistema su parkavimo jutikliais gale bei priekyje. Pastovaus greičio palaikymo įrenginys.

	17.
	Vairas
	Vairas kairėje pusėje su vairo stiprintuvu. Reguliuojama vairo kolonėlė pagal aukštį ir ilgį.

	18.
	Veidrodėliai
	Užlenkiami (mechaniškai arba elektra), elektra reguliuojami ir šildomi galinio vaizdo išorės veidrodėliai.

	19.
	Atsarginis ratas arba gamyklinis ratų remonto komplektas
	Normalaus dydžio atsarginis ratas (analogiškas automobilio ratams), raktas rato nuėmimui ir kėliklis. Jei siūlomam modeliui gamintojas nenumato komplektavimo standartinio dydžio atsarginiu ratu, vietoj jo turi būti gamyklinis padangos remonto komplektas, kurį sudaro gamintojo numatytos priemonės padangai laikinai suremontuoti ir pripūsti.

	20.
	Salono šildymas ir vėdinimas
	Automobilyje turi būti įrengta gamyklinė keleivių salono šildymo ir vėdinimo sistema, užtikrinanti tinkamą vairuotojo ir keleivių salono temperatūrą esant Lietuvos klimato sąlygoms. Turi būti įrengta oro kondicionavimo arba klimato kontrolės sistema, skirta vairuotojo ir keleivių salonui.

	21.
	Durų užraktas
	Gamyklinis centrinis visų durų užraktas su nuotoliniu valdymu. Automobilyje turi būti įrengta gamyklinė apsaugos nuo vagystės sistema, užtikrinanti automobilio apsaugą nuo neteisėto patekimo ir užvedimo. Mažiausiai du užvedimo rakteliai su centrinio užrakto nuotolinio valdymo pulteliais.

	22.
	Laisvų rankų įranga
	Automobilyje turi būti įmontuota laisvų rankų įranga arba mobiliojo telefono sąsaja.

	23.
	Kita įranga
	Medžiaginių kilimėlių komplektas (salono priekyje ir gale). Guminių kilimėlių komplektas.

	24.
	Audiosistema
	Radijo imtuvas.

	25.
	Automobilio komplektacija
	Automobilis turi būti visiškai sukomplektuotas, su visais dokumentais kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktuose nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais, įrankių komplektu ratams pakeisti, transportavimo kilpa. Automobilis pateikiamas užregistruotas teisės aktų nustatyta tvarka.

	26.
	Naudojimo instrukcija
	Automobilyje turi būti naudojimo instrukcijos knygelė lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta automobilio garantinio aptarnavimo atlikėjų adresai ir telefonų numeriai bei atliekamų garantinių aptarnavimų periodiškumas.

	27.
	Techninė priežiūra
	Pardavėjas ar jo įgaliotas atstovas privalo užtikrinti automobilio gamintojo numatytą techninę priežiūrą pardavėjo ar jo atstovo nurodytose automobilių techninės priežiūros dirbtuvėse Lietuvos Respublikoje.

	28.
	Automobilio garantija
	Automobiliui turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėnesių arba 100 000 km ridos garantija, priklausomai nuo to, kuri sąlyga atsiranda anksčiau. Kėbulo garantija nuo kiauryminio prarūdijimo ne mažiau kaip 10 metų. Dažų dangos garantija – pagal siūlomo automobilio gamintojo garantijos sąlygas.

	29.
	Pakaitinis automobilis
	[bookmark: _Hlk146883274]Garantinio remonto, techninio aptarnavimo metu, jeigu remonto darbai užtrunka ilgiau nei 5 darbo dienas, pirkėjui turi būti suteikiamas pakaitinis automobilis, tačiau ne vėliau kaip per 6 darbo dienas nuo automobilio perdavimo momento ne senesnis nei 5 metų tokios pat klasės pakaitinis automobilis pagal Automobilių suskirstymo lentelę (išskyrus atvejus, kai parduodamas mažos klasės automobilis, tokiu atveju kaip pakaitinis gali būti suteikiamas ir mažos klasės automobilis). Jeigu garantiniu laikotarpiu automobilis pripažįstamas nepataisomu pagal autorizuoto gamintojo serviso arba gamintojo atstovo rašytinę išvadą, Pardavėjas per 8 mėnesius nuo tokios išvados pateikimo dienos privalo pateikti kitą techninės specifikacijos reikalavimus atitinkantį automobilį. Iki pakeičiamo automobilio pateikimo Pardavėjas privalo suteikti lygiavertį pakaitinį automobilį.
Tiekėjas privalo suteikti atskirą aukštosios įtampos traukos baterijos garantiją. Baterijos garantijos laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip 8 metai arba 160 000 km ridos (priklausomai nuo to, kuri sąlyga įvyksta pirmiau).
 

	30.
	Papildomos sąlygos
	Automobilių Tiekėjas turi būti patvirtintas siūlomų automobilių gamintojo atstovas Lietuvoje.
Pateikiami galiojantys dokumentai, įrodantys siūlomų automobilių gamintojo atstovavimą.

	31.
	Automobilio pristatymo terminas
	Ne vėliau kaip iki š. m. gruodžio 15 d. adresu A. Vienuolio g. 8, Vilnius. 
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                                                                    KELEIVINI O  VIENATŪRI O   AUTOMOBILI O   TECHNINĖ SPECIFIKACIJA      

Eil.   Nr.  Charakteristikų   pavadinimas  Reikalavimai  

1.  Automobilio   rūšis  k eleivinis   vienatūris   iki 3,5 t bendrosios masės automobilis,  M 1 kategorija.    

2.  Automobilio   pagaminimas  Automobilis   naujas,   neeksploatuotas,   pagamintas   ne  anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki pasiūlymo pateikimo  termino pabaigos.  

3 .  Automobilių   skaičius  1   (vienas)  

4.  Variklio   galingumas  Ne mažiau kaip   1 00   kW  

5.  Degalų rūšis  Elektra    

6 .  Pavarų dėžė   A utomatinė  

7.  Nuvažiuojamas atstumas      Ne mažiau kaip  4 00 km .      

8 .  A plinkos   apsaugos   reikalavimai  Vadovaudamasi   Lietuvos   Respublikos   aplinkos   ministro   2011   m.   birželio   28   d.   įsakymo   Nr.   D1 - 508   “Dėl   aplinkos   apsaugos   kriterijų   taikymo,   vykdant   žaliuosius   pirkimus,   tvarkos   aprašo   patvirtinimo”   (toliau   –   Aprašas)   nustato   šiuos   minimalius   aplinkos   apsaugos   kriterijus   pirkimo   objektui:   1.   M 1 ,   M 2   ir   N 1   kategorijų   transporto   priemonių,   išskyrus   Lietuvos   Respublikos   alternatyviųjų   degalų   įstatymo   15   straipsnio   7   dalyje   nurodytas   transporto   priemones,   įsigijimas,   nuoma   arba   finansinė   nuoma   (lizingas)   turi   atitikti   šį   aplinkos   apsaugos   kriterijų:   atliekant   pirkimus   šio   įstatymo   15   straipsnio   1   dalyje   nustatytais   atvejais   ir   atsižvelgiant   į   šio   įstatymo   15   straipsnio   4   dalyje   pirkimams   nustatytus   reikalavimus,   perkama   transporto   priemonė   suprantama   taip,   kaip   ji   apibrėžta   Alternatyviųjų   degalų   įstatymo   2   stra ipsnio   16   dalyje.   2.   Padangos:   prekės,   kurios   įtrauktos   į   Lietuvos   Respublikos   energetikos   ministro   2015   m.   birželio   18   d.   įsakymu   Nr.   1 - 154   „Dėl   Prekių,   išskyrus   kelių   transporto   priemones,   kurioms   viešųjų   pirkimų   ir   perkančiųjų   subjektų   atliekamų   pirkimų   metu   taikomi   energij os   vartojimo   efektyvumo   reikalavimai,   sąrašo   patvirtinimo“   patvirtintą   Prekių,   išskyrus   kelių   transporto   priemones,   kurioms   viešųjų   pirkimų   ir   perkančiųjų   subjektų   atliekamų   pirkimų   metu   taikomi   energijos   vartojimo   efektyvumo   reikalavimai,   sąrašą,   turi   ati tikti   vieną   iš   dviejų   aukščiausio   energinio   efektyvumo   klasių   (prieinamų   Lietuvos   Respublikos   rinkoje),   nustatytų   Europos   Komisijos   reglamentuose   dėl   gaminių   energijos   vartojimo   efektyvumo   ženklinimo   reikalavimų.   Pirkimo   vykdytojas,   norėdamas   įvykdyti   žali ąjį   pirkimą,   gali   neįsigyti   padangų,   atitinkančių   aukščiausią   degalų   naudojimo   efektyvumo   klasę   (prieinamą   Lietuvos   Respublikos   rinkoje),   jei   yra   pagrįstas   poreikis   dėl  

