TINKLO UGNIASIENĖS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
I. Bendri reikalavimai
1. VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (toliau – Perkančioji organizacija; LRT) siekia įsigyti tinklo ugniasienę (toliau – Prekės).
2. Reikalavimai Prekėms pateikiami šioje Techninėje specifikacijoje.
3. Techninėje specifikacijoje vartojamos sąvokos:
3.1. Dokumentacija – gamintojo dokumentai (vartotojo vadovai, techniniai pasai, kita gamintojo teikiama informacija apie prekės parametrus) arba gamintojo internetinio puslapio nuoroda (-os), kuriuose pateikiama gamintojo informacija apie siūlomos prekės atitikimą reikalaujamam parametrui / specifikacijai.
4. Bendri reikalavimai tiekėjui dėl Techninės specifikacijos pildymo: 
4.1. Tiekėjas turi užpildyti visus Techninės specifikacijos lentelių laukelius, kurie pažymėti „/įrašyti/“ (tiekėjas ištrina „/įrašyti/“ ir nurodo reikalaujama informaciją). Tiekėjui minėtų laukelių neužpildžius arba užpildžius netinkamai tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas kaip neatitinkantis Pirkimo dokumentų reikalavimų. Tiekėjas gali pakeiti arba papildyti laukus kur pažymėta /įrašyti arba ištrinti/.
4.2. Tiekėjas negali palikti tuščių laukelių, kurie pažymėti „/įrašyti/“.
4.3. Tiekėjas negali keisti Techninės specifikacijos, t. y. tiekėjas negali keisti Techninės specifikacijos teksto (papildyti, trinti ir pan.), papildyti lentelių naujais laukais ar ištrinti esamus, nebent Techninėje specifikacijoje aiškiai nurodyta, kad tokie pakeitimai galimi. Tiekėjui atliktus minėtus pakeitimus, tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas, kaip neatitinkantis Pirkimo dokumentų reikalavimų.
4.4. Tiekėjas turi nurodyti konkrečius siūlomų prekių modelių pavadinimus ir gamintojus. Konkrečiai pozicijai siūloma konkretaus gamintojo konkreti prekė (modelis), jei nenurodyta kitaip. Jeigu siūloma prekės neturi konkretaus gamintojo ar modelio numerio, pateikiamas paaiškinimas dėl kokių priežasčių neįmanoma nurodyti gamintojo/modelio arba modelio pavadinimo sudarymo būdas, jeigu prekė modulinė.
5. Reikalavimai tiekėjui dėl lentelių stulpelių „Siūlomi parametrai“ pildymo:
5.1. Tiekėjas turi nurodyti atitikimą kiekvienam stulpelio „Reikalavimai“ nurodytam reikalavimui atskirai. Tiekėjas gali nenurodyti atitikimo reikalavimui tik tuo atveju, jeigu prie atitinkamo reikalavimo punkto stulpelio „Siūlomi parametrai“ eilutėje nurodyta „/įrašyti neprivaloma/“ arba eilutė perbraukta „[image: ]“.
5.2. [bookmark: _Ref62483907]Tiekėjas nurodydamas siūlomos prekės atitikimą turi nurodyti konkrečias siūlomos prekės specifikacijas / parametrus, pvz.: „ilgis 1,5 m“, o ne „ilgis ne mažiau kaip 1,25 m“.
5.3. Tiekėjui vietoje konkrečių specifikacijų/parametrų nurodžius „atitinka“, „taip“ ar panašiai, toks tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas, kaip neatitinkantis Pirkimo dokumentų reikalavimų, jeigu reikalavimo formuluotė reikalavo nurodyti konkrečias specifikacijas kaip nurodyta ‎9.2 punkte.
5.4. Tiekėjas, vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 17.4 punktu, Techninėje specifikacijoje stulpelyje „Siūlomi parametrai“ nurodytą informaciją galės paaiškinti tik tuo atveju, jeigu:
5.4.1. Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikė Dokumentaciją ir pateiktoje Dokumentacijoje yra nurodyta informacija patvirtinanti, kad tiekėjo siūloma prekė atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus;
5.4.2. Tiekėjas pateiks paaiškinimą iš viešai prieinamos siūlomos prekės gamintojo informacijos, kad tiekėjo siūloma prekė atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
6. Reikalavimai tiekėjui dėl lentelių stulpelių „Siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai“ pildymo:
6.1. Tiekėjas:
6.1.1. atsakingas už Dokumentacijos pateikimą, kuri patvirtina tiekėjo siūlomos prekės atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimams, tose eilutėse, kuriose nurodyta „/privaloma pateikti/“ – vietoje „/privaloma pateikti/“ nurodydamas prie pasiūlymo pridedamo dokumento pavadinimą / bylos pavadinimą arba nuorodą į konkretų internetinį puslapį. Perkančioji organizacija aktyviai neieškos ir netikrins Dokumentacijos (tačiau tai neatima teisės iš Perkančiosios organizacijos, kilus įtarimui dėl Dokumentacijos pateiktos informacijos teisingumo, pasitikrinti atitikimą) ir tikrins tik Tiekėjo kartu su pasiūlymu pateiktą Dokumentaciją, jeigu Tiekėjo pateikta Dokumentacija nepatvirtins atitikimo keliamam reikalavimui, o Tiekėjas nepaaiškins iš viešai prieinamos Dokumentacijos, kaip tiekėjo siūloma prekė atitinka keliamą reikalavimą arba Tiekėjas su pasiūlymu iš viso nepateiks Dokumentacijos – Tiekėjo pasiūlymas bus atmestas;
6.1.2. gali, tačiau neprivalo, pateikti Dokumentaciją, kuri patvirtina tiekėjo siūlomos prekės atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimams, tose eilutėse, kuriose nurodyta „/rekomenduojama pateikti/“ –  vietoje „/rekomenduojama pateikti/“ nurodydamas prie pasiūlymo pridedamo dokumento pavadinimą / bylos pavadinimą arba nuorodą į konkretų internetinį puslapį arba pažymėdamas, kad Dokumentacijos neteiks (pvz.: „X“, „neteikiame“ ar pan.) arba palikdamas eilutę neužpildytą. Jeigu Tiekėjas su pasiūlymu pasirenka neteikti Dokumentacijos Perkančioji organizacija savarankiškai ieško ir patikrina viešai prieinamą Dokumentaciją, tačiau jeigu Perkančiosios organizacijos rasta viešai prieinama Dokumentacija nepatvirtins atitikimo keliamam reikalavimui, o Tiekėjas nepaaiškins iš viešai prieinamos Dokumentacijos, kaip tiekėjo siūloma prekė atitinka keliamam reikalavimui – Tiekėjo pasiūlymas bus atmestas;
6.1.3. įsipareigoja atitikti keliamam reikalavimui ir neteikia Dokumentacijos, o Perkančioji organizacija tikrina atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimui tik sutarties vykdymo metu, tose eilutėse, kurios yra perbrauktos „[image: ]“, tačiau Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti paaiškinti atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimui pasiūlymų vertinimo metu ir pateikti Dokumentaciją, jeigu kils abejonių dėl Tiekėjo galimybių įgyvendinti reikalavimą sutarties vykdymo metu.
6.2. Dokumentacija turi būti parengta prekės gamintojo, o ne trečiųjų šalių. Jeigu prekė sudaryta iš kitų gamintojų įrangos ar dalių gali būti teikiama tiek galutinės prekės, tiek prekės komplektuojančios dalies gamintojo Dokumentacija.
6.3. Tiekėjas prie konkretaus reikalavimo nurodo, kuri tiekėjo su pasiūlymu teikiama Dokumentacija patvirtina atitikimą nurodytam konkrečiam reikalavimui.
6.4. Perkančioji organizacija prašo tiekėjų, kad nurodant Dokumentacijos pavadinimą, kartu būtų pateikiama nuoroda į konkretų puslapį, paragrafą ir pan., kai tai yra įmanoma, sklandesniam tiekėjų pasiūlymų vertinimui.
7. [bookmark: _Hlk42000936]Jei Prekių gamintojas nuo pasiūlymo pateikimo momento iki Prekių pristatymo termino nustoja gaminti siūlomą Prekę (ar Prekės sudedamąsias dalis), tiekėjas, gavęs rašytinį Perkančiosios organizacijos sutikimą, gali pristatyti to paties gamintojo kitą prekę, atitinkančią Techninėje specifikacijoje nurodytus Prekės (ar jos dalies) siūlomus parametrus arba geresnius nei tiekėjo Techninėje specifikacijoje nurodyti siūlomi parametrai, kartu pateikiant Prekės gamintojo patvirtinimą ar kitą dokumentą, įrodantį, kad gamintojas nebegamina Techninėje specifikacijoje nurodytos Prekės (ar jos dalies). Nesant to paties gamintojo asortimente nurodytas sąlygas atitinkančių prekių, pateikęs tai pagrindžiantį gamintojo patvirtinimą ar kitą įrodantį dokumentą, tiekėjas, gavęs perkančiosios organizacijos raštišką sutikimą, gali pristatyti kito gamintojo prekes, atitinkančias Techninėje specifikacijoje nurodytus prekių (ar jų dalies) siūlomus parametrus arba geresnius, nei tiekėjo Techninėje specifikacijoje nurodyti siūlomi parametrai.
8. Prekės turi būti komplektuojamos su visais tinkamam Prekių veikimui reikalingais priedais – montavimo medžiagomis, priedais, kabeliais ir pan., jeigu tokie priedai reikalingi tinkamam Prekės veikimui, net jeigu tai atskirai nėra nurodyta.
9. Prekės atitinkančios Techninės specifikacijos reikalavimus turi būti pristatytos adresu S. Konarskio g. 49, 03123 Vilnius. Sutarties vykdymo metu pristatymo adresas gali būti patikslintas. 
10. Prekių pristatymo terminas 3 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo.

II. Konkretūs reikalavimai Prekėms:

14. Tiekėjas turi nurodyti visus atskirus įrenginius (taip pat ir programinę įrangą, jeigu ji neįtraukta į aparatinės įrangos kainą), nurodant įrenginių gamintoją, modelį, mato vienetą, kiekį, bei kainą Eur be PVM ir kainą Iš viso Eur be PVM. Tiekėjas užpildo tiek eilučių, kiek yra atskirų įrenginių. Jei tiekėjo siūlomam komplektui atitinkami įrenginiai nereikalingi, kai įrenginio aprašyme šioje lentelėje nurodyta, kad gali būti ir neteikiama, tiekėjas šioje lentelėje nurodo, kad nereikalinga. Jeigu tiekėjo siūlomam komplektui reikalingi papildomi įrenginiai, kurie nenurodyti šioje lentelėje, tiekėjas atitinkamai papildo šią lentelę. Iš viso Eur be PVM turi sutapti su pasiūlymo formos kainų lentelės eilutėje Bendra pasiūlymo kaina EUR be PVM nurodyta suma. Reikalavimai prekėms nurodyti 2 ir 3 lentelėse.

1 lentelė. Siūlomos įrangos sąrašas
	Eil.
Nr.
	Įranga
	Gamintojas
	Modelis/Pavadinimas
	Mato vienetas
	Kiekis 
	Mato vnt. kaina (Eur be PVM)
	Iš viso (Eur be PVM)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8 (6×7)

	1.
	/papildyti arba ištrinti/(Nurodyti konkretų bendrinį įrenginio pavadinimą, pvz.: ugniasienė. )
	/įrašyti/
	/įrašyti/
	/įrašyti/
	/įrašyti/
	/įrašyti/
	/įrašyti/

	2.
	/ įrašyti arba ištrinti /(Nurodyti konkretų bendrinį įrangos pavadinimą, pvz.: programinė įranga)
	/įrašyti arba ištrinti /
	/įrašyti arba ištrinti /
	/įrašyti arba ištrinti /
	/įrašyti arba ištrinti /
	/įrašyti arba ištrinti /
	/įrašyti arba ištrinti /

	...
	/papildyti, jeigu reikia, naujomis eilutėmis, arba ištrinti/
	/įrašyti arba ištrinti /
	/įrašyti arba ištrinti /
	/įrašyti arba ištrinti /
	/įrašyti arba ištrinti /
	/įrašyti arba ištrinti /
	/įrašyti arba ištrinti /

	Iš viso EUR be PVM:
	/įrašyti/



2 lentelė. Reikalavimai ugniasienei
	Ugniasienė – 1 vnt.

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Reikalavimai
	Siūlomi parametrai
	Siūlomus parametrus patvirtinanti Dokumentacija

	1. 
	Informacija
	Turi būti pateikti visų siūlomos įrangos komplektuojančių dalių gamintojo produktų kodai, trumpi aprašymai bei nurodyti komplektuojančių dalių kiekiai. (Nurodo Tiekėjas)
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	2. 
	Konstrukcija
	Montuojamas į 19 colių komutacinę spintą arba jei įrenginys nėra pakankamo pločio, kad tiesiogiai montuoti į 19 colių spintą, tokiu atveju gamintojas turi turėti 19 colių montavimo perėjimus arba tam skirtas lentynas  (montuoti reikalingos detalės turi būti pridedamos). 
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	3. 
	Darbo rėžimai
	Turi gebėti dirbti skaidriame režime (angl.transparent) ir maršrutizavimo režime (angl. routed).
	/įrašyti/
	

	4. 
	Elektros pajungimas
	Įrangos elektros maitinimas turi būti ~240V AC, 50 Hz. 

	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	5. 
	10/100/1000  Base-T Ethernet prievadai.
	Viso ne mažiau kaip 5 vnt.

	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	6. 
	USB prievadai
	ne mažiau kaip 1 vnt.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	7. 
	Valdymo prievadai
	ne mažiau kaip vieną RJ-45 nuoseklų prievadą įrangos valdymui per komandinę eilutę.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	8. 
	Valdymas
	Įrenginys turi būti valdomas per komandinę eilutę ir grafinę sąsają.
	/įrašyti/
	/rekomenduojama pateikti/

	9. 
	WAN prievadai
	Įrenginys turi turėti ne mažiau kaip 1 wan tipo prievadą.
	/įrašyti/
	/rekomenduojama pateikti/

	10. 
	Ugniasienės pralaidumas (IPv4)
	ne mažesnis kaip 5 Gbps.

	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	11. 
	Ugniasienės pralaidumas kai įjungtas grėsmių filtravimas
	Ne mažiau kaip 600 Mbps.
	/įrašyti/
	/rekomenduojama pateikti/

	12. 
	IPS pralaidumas
	Ne mažiau kaip 1 Gbps.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	13. 
	Konkurentinių sesijų kiekis vienu metu
	Ne mažiau kaip 700 000.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	14. 
	Naujų sesijų kiekis per sekundę.
	Ne mažiau kaip 35 000.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	15. 
	Aplikacijų kontrolės srauto pralaidumas
	Ne mažesnis kaip 900 Mbps.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	16. 
	IPSec vpn pralaidumas
	Ne mažesnis kaip 4 Gbps.

	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	17. 
	VPN tunelių skaičius vienu metu
	Ne mažiau kaip 200. 

	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	18. 
	SSL-VPN vartotojų vienu metu
	Ne mažiau kaip 200.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	19. 
	Turi palaikyti SSL/TLS šifruoto srauto inspektavimą (Deep Packet Inspection). 

	Funkcijos našumas turi būti ne mažesnis kaip 300 Mbps.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	20. 
	Gebėti atlikti taisyklėmis paremtą adresų transliavimą (angl., „policy-based NAT“).
	Būtina.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	21. 
	IPv6 palaikymas
	Būtinas.
	/įrašyti/
	

	22. 
	Šifravimas
	Ne blogiau kaip AES256 šifravimas.
	/įrašyti/
	/rekomenduojama pateikti/

	23. 
	DHCP
	Turi gebėti dirbti kaip DHCP klientas, DHCP serveris, DHCP tarpinis serveris.
	/įrašyti/
	/rekomenduojama pateikti/

	24. 
	Saugumo funkcionalumas

	Įranga turi saugoti nuo Malware ir bandymų įsilaužti ar kitaip išnaudoti sistemą (angl. IPS/IDS) bei Antivirusinė sistema. Įranga turi galėti filtruoti nepageidaujamus internetinius puslapius (web filtering), DNS adresus, identifikuoti ir blokuoti nepageidaujamų programų duomenų srautą. Įranga turi gebėti blokuoti Botnet tinklus.
	/įrašyti/
	/rekomenduojama pateikti/

	25. 
	Vidinis įvykių žurnalas
	Būtina.
	/įrašyti/
	/rekomenduojama pateikti/

	26. 
	Licencijos
	Į įrenginio kainą taip pat turi būti įtrauktos visos licencijos, reikalingos nurodytoms funkcijoms palaikyti.
Jei ugniasienei reikalingos papildomos licencijos leidžiančios jai  atlikti IPS, Antivirus, APP, WEB ir DNS adresų filtravimą, tokios licencijos turi būti sukomplektuotos su ugniasiene ir įskaičiuotos į bendrą pasiūlymo kainą
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	27. 
	Garantija
	Įrenginys turi būti pateikiamas su gamintojo garantija 36 mėnesių (nuo  Prekių pateikimo  priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos) ir visom reikalingoms licencijoms šiam periodui. Turi būti gaunami reguliarūs virusų, įsilaužimo aprašai, web/DNS adresų, APP kategorijos ir jų atnaujinimai. Teikiamas gamintojo palaikymas 24x7 formatu.
Garantiniu laikotarpiu turi būti teikiamas nemokamas programinės įrangos klaidų šalinimas. Programinės įrangos klaidų šalinimas turi būti vykdomas kaip įmanoma per trumpesnį laiko periodą nuo Pirkėjo pranešimo Pardavėjui išsiuntimo dienos. Turi būti nemokamas programinės įrangos atnaujinimo galimybė garantiniu laikotarpiu. Programinės įrangos nemokamas atsisiuntimas iš gamintojo puslapio.
	/įrašyti/
	

	28. 
	Įrangos kokybė
	Siūloma įranga turi būti nauja, kokybiška ir anksčiau nenaudota.  Įrangos dalys negali būti gamykliškai atnaujintos („renew“ / „refurbished“ /„remarked“). Negali būti siūloma įranga kuriai tiekėjas yra paskelbęs arba planuoja per artimiausius 12 mėn. paskelbti EOS/EOL.
	/įrašyti/
	

	29. 
	Reikalavimai komplektacijai
	Jei įrangai reikalingi papildomi laikikliai montavimui į 19 colių spintas, tokie laikikliai turi būti pateikti, o jų kaina įskaičiuoti į bendrą pasiūlymo kainą. 
	/įrašyti/
	



III. Žalieji reikalavimai 

15. Perkančioji organizacija taiko aplinkos apsaugos kriterijus nurodytus 4 lentelėje šiame pirkime įsigyjamoms prekėms: 
3 lentelė. Aplinkos apsaugos kriterijai prekėms
	Eil. Nr.
	Aplinkos apsaugos kriterijai
	Techninės specifikacijos reikalavimai, kuriems taikomi aplinkos apsaugos kriterijus
	Atitiktį kriterijams įrodantys dokumentai

	1.
	Vykdant Sutartį taikomi aplinkos apsaugos kriterijai: Tiekėjas turi mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, dokumentaciją teikti elektroniniu formatu. Esant būtinybei spausdinti, naudojamas popierius, kuris atitinka Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) 2 priedo 1 skyriuje nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508
	2 lentelė
	Dokumentų pateikti nereikalaujama

	2.
	[bookmark: _Hlk95397738]Kadangi Prekė ir jos dalys gali būti keičiamos ar tvarkomos net ir pasibaigus garantiniam laikotarpiui, tai perkančioji organizacija laiko aplinkos apsaugos kriterijumi kaip nurodyta Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.4.4.4 punkte, t. y. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.
	2 lentelė
	Dokumentų pateikti nereikalaujama



IV. Nacionalinio saugumo reikalavimai 

16.Šis pirkimas laikomas susijusiu su nacionaliniu saugumu, todėl šio pirkimo atžvilgiu keliami specialieji reikalavimai tiekėjo siūlomoms prekėms, t. y. duomenų saugyklai, programinei įrangai bei teikiamoms palaikymo paslaugoms, siekiant užtikrinti šalies nacionalinio saugumo interesus. Nacionalinio saugumo reikalavimai prekėms ir susijusioms paslaugoms nurodyti Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 skyriuje.
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