Pirkimo sąlygų priedas Nr. 7
SĄMATA
Ginučių vandens malūno stogo remonto ir žaibosaugos darbai

	Statytojas
	Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija

	Objektas
	Ginučių vandens malūnas (un. kodas 16623), Malūno g. 24, Ginučių k., Linkmenų sen., Ignalinos r.

	Adresas
	Ignalinos r. sav., Linkmenų sen., Ginučių k., Malūno g. 24

	Statybos darbų rūšis
	Paprastasis remontas (tvarkomieji statybos darbai)

	Projekto Nr.
	GIN-2026-06-TVSDP



1. STOGO REMONTO DARBAI
	Eil. Nr.
	Darbo kodas
	Darbų ir išlaidų aprašymas
	Mato vnt.

	1
	R62P-6101
	Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas, kai pastolių aukštis iki 15 m (vertikali projekcija)
	100 m²

	2
	R62P-6102
	Pastolių uždengimas apsaugine danga ir nudengimas
	100 m²

	3
	R8-60
	Senų prikaltų ruloninių stogo dangų nudyrimas k9=1.15
	m²

	4
	N10-82
	Stogo pakalimo iš medinių bruselių ardymas k1=0.60, k3=0.000
	m²

	5
	R23-62
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu
	t

	6
	F12-4-4
	Profiliuotų plieninių lakštų stogo danga, įrengiant grebėstus, kai karnizo nuosvyra grebėstuojama ištisiniu lentų paklotu
	100 m²

	7
	88001001
	Skardos profiliai Classic M SR35-475M
	m²

	8
	N10-70
	Denginio (praretinto grebėstavimo) darbo pakloto iš 25 mm storio lentų įrengimas
	m²

	9
	N10-72
	Denginio (praretinto grebėstavimo) darbo pakloto iš 50 mm storio lentų įrengimas
	m²

	10
	N12-44-1
	Denginių izoliacija 1 sluoksnio antikondensacine plėvele
	100 m²

	11
	R4-5
	Šalto stogo pakalimas lentomis neobliuotomis tarp gegnių
	m²

	12
	N10-206-1
	Medinių paviršių antiseptikavimas pasta (100 m² antiseptikuoto paviršiaus) k8=1.17
	100 m²

	13
	N12P-0701
	Šlaitinių stogų, dengtų lakštine danga, kraigų įrengimas (skardos profilių kraigai)
	100 m

	14
	R62P-5510
	Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių
	m

	15
	88001002
	Latakas Ø150 mm, 4 m ilgio
	vnt.

	16
	88001003
	Latakų galai Ø150 mm
	vnt.

	17
	88001004
	Latakų laikikliai Ø150 mm
	vnt.

	18
	88001005
	Latako sujungimo apkaba Ø150 mm
	vnt.

	19
	R62P-5510
	Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių
	m

	20
	88001006
	Lietvamzdis Ø100 mm, l=1,0 m
	m

	21
	88001007
	Lietvamzdis Ø100 mm, l=2,5 m
	m

	22
	88001008
	Įlaja Ø100 mm
	vnt.

	23
	88001009
	Viršutinė alkūnė Ø100 mm
	vnt.

	24
	88001010
	Apatinė alkūnė Ø100 mm
	vnt.

	25
	88001011
	Lietvamzdžio laikiklis
	vnt.



2. ŽAIBOSAUGOS DARBAI
	Eil. Nr.
	Darbo kodas
	Darbų ir išlaidų aprašymas
	Mato vnt.

	1
	N21-574
	Žaibo gaudyklės (priėmiklio) montavimas, kai tvirtinama prie konstrukcijų, dirbant ant stogo (1 priėmiklis)
	vnt.

	2
	893025-1
	Strypinis žaibolaidis h=1 m, komplekte su tvirtinimo elementais
	vnt.

	3
	893025-2
	Strypinis žaibolaidis h=0,5 m, komplekte su tvirtinimo elementais
	vnt.

	4
	N21-573
	Žaibolaidžio montavimas, kai tvirtinama prie konstrukcijų, dirbant ant šlaitinio stogo
	100 m

	5
	893095
	Laikiklis vielai stoginis
	vnt.

	6
	N21-572
	Žaibolaidžio montavimas, kai tvirtinama prie konstrukcijų, dirbant iš autobokštelio
	100 m

	7
	893105
	Laikiklis sieninis vielai
	vnt.

	8
	893107
	Viela aliumininė d8 mm
	m

	9
	N1-428
	Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II km grupės grunte iki 1 m gylio k9=1.15
	km

	10
	N21-260
	Horizontalių įžeminimo 160 mm² skerspjūvio juostinio plieno laidininkų paklojimas tranšėjoje
	100 m

	11
	893101
	Plieninė cinkuota juosta 40x4 mm
	m

	12
	N1-431
	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte k9=1.15
	km

	13
	N21-566
	Pastatų žaibosaugos įžemiklių, surenkamų iš atskirų grandžių, įgilinimas daugiau 5 m iki 10 m gylio I-II gr. grunte
	m

	14
	893001
	Įžeminimo strypas 1,5 m d20 mm
	kompl.

	15
	893004
	Sujungimo mova
	vnt.

	16
	893003
	Įkalimo galvutė
	vnt.

	17
	893006-2
	Kryžminė jungtis 20 mm
	vnt.

	18
	N21-260
	Horizontalių įžeminimo 160 mm² skerspjūvio juostinio plieno laidininkų paklojimas tranšėjoje
	100 m

	19
	893101
	Plieninė cinkuota juosta 40x4 mm
	m

	20
	893005
	Antikorozinė pasta 0,5 kg
	vnt.

	21
	N21P-0308
	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm
	100 m

	22
	893135
	Elektros instaliacijos vamzdeliai A1/A2 20/14,2 mm
	m

	23
	N21-266
	Įžeminimo 25 mm² skerspjūvio varinių izoliuotų laidininkų montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų
	100 m

	24
	895402
	Kabelis H07z-u/k 1x16
	m

	25
	N21-569
	Įžeminimo revizijos dėžės įrengimas
	vnt.

	26
	893007
	Įžeminimo revizijos dėžė
	vnt.

	27
	893026
	Kontrolinis sujungimas
	vnt.

	28
	893010
	Iškrovų registravimo kortelė su dėklu
	kompl.

	29
	N57P-0126
	Trasos nužymėjimas
	km

	30
	N48-4
	Išpildomoji nuotrauka k9=1.15
	kompl.

	31
	R16-115
	Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu k9=1.15
	100 m²

	32
	N27-27
	Esamų dangų atstatymas k9=1.15
	100 m²

	33
	N21-572
	Esamo žaibolaidžio demontavimas k1=0.40,k2=0.40,k3=0.000
	kompl.




