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PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE VIETINĖS REIKŠMĖS KELIUOSE IR GATVĖSE KELIO ŽENKLŲ IR KITŲ EISMO SAUGUMO (INŽINERINIŲ) PRIEMONIŲ ĮRENGIMO DARBAI
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	UŽSAKOVAS
	Plungės rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė

	DARBŲ PAVADINIMAS
	Plungės rajono savivaldybėje vietinės reikšmės keliuose ir gatvėse kelio ženklų įrengimas (atstatymas)

	STATYBOS RŪŠIS
	Eismo saugumo priemonių įrengimas 

	DARBAI VYKDOMI
	Pagal užsakovo (seniūnijos seniūno) pateiktą raštišką pavedimą turi atlikti Plungės rajono savivaldybėje vietinės reikšmės keliuose ir gatvėse kelio ženklų įrengimo, atstatymo ir remonto darbus.
Kelių ir gatvių ženklų įrengimą (atstatymą) sudaro – įspėjamojo, pirmumo, draudžiamojo, nukreipiamojo, nurodomojo, informacinio ir paslaugų kelio ženklo, gatvės nuorodos bei papildomos lentelės įrengimas ant atramos (stovo), atramos (stovo) įrengimas. 
Rangovas prieš įrengdamas (atstatydamas) kelio ženklus, jų įrengimo vietas, ženklo aukštį, atstumą nuo važiuojamosios kelio dalies, kelio ženklų skaičių ir dydžius privalo suderinti su eismo saugumą prižiūrinčiomis organizacijomis, kelio savininkais, bei gauti minėtų asmenų leidimą. Rangovas privalo inventorizuoti naujai įrengtus kelio ženklus ir informaciją apie kelio ženklus sukelti į GIS sistemą.
Darbus vykdyti vadovaujantis metodiniais nurodymais: 
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012-01-31 įsakymu Nr. 3-83 „Dėl kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės“, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012-03-05 įsakymu Nr. V-52 „Dėl automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašo TRA VŽ 12 patvirtinimo“, STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2008-09-29 įsakymu Nr. V-298 „Dėl kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklių PĮT KŽA 08 patvirtinimo“ ir kitais teisės aktais privalomais ir galiojančiais sutarties vykdymo metu bei naujai priimtais teisės aktais (naujomis redakcijomis), jeigu jie susiję su darbų atlikimu. 
Naudojami kelio ženklai privalo atitikti Aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintus Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijus ( Priedas Nr.1). Sutarties vykdymo metu Įrodančius dokumentus rangovas privalės pateikti užsakovui ir techninės priežiūros vadovui kartu su atliktų darbų aktais.
Kelio ženklų atramų (stovų) pamatas turi užtikrinti atramos stabilumą.
Kelio ženklų atramos turi būti 76 mm skersmens. Kelio ženklas turi būti su šviesą atspindinčią plėvelę (RA2 atspindžio klasė), gerai matomas ir ilgaamžis. Antroje pusėje padengtas specialiu pilkos spalvos apsauginiu antikoroziniu gruntu, sugeriančiu šviesą pagal galiojančių standartų reikalavimus. Taip pat antroje ženklo pusėje turi būti pateikiama: ženklą pagaminusios įmonės prekės ženklas, pagaminimo data, standarto žymuo, kelio ženklo gamyboje panaudotų medžiagų kokybės charakteristikos.

 Kelio ženklų kokybė turi atitikti Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pastačius naują arba demontavus seną ženklą, atkuriamas gerbūvis: šaligatvio plytelės, trinkelės arba žalia veja.
Įrengiamas sferinis veidrodis turi būti nedūžtantis ir tvirtinamas ant stovo blogo matomumo vietose. Veidrodžio skersmuo: d 60 cm.
Signaliniai stulpeliai įrengiami A grupės.
Kelio ir pėsčiųjų apsauginiai atitvarai (tvorelės) gaminami iš cinkuotų metalinių vamzdžių, tvirtinami prie įbetonuojamų atramų. Atitvaro konstrukcija: cinkuoto metalo apvalus arba stačiakampis vamzdis; tvirtinimas galimas įvorėmis arba varžtais. Naudoti 76 mm skersmens atitvaro statramsčius.
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Nuo atliktų darbų perdavimo ir priėmimo dienos naujai įrengtiems ženklams, sferiniams veidrodžiams ir apsauginiams atitvarams turi būti suteiktas 2 metų garantinis terminas. 

	PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA
	Užsakovas (seniūnijos seniūno)  teikia užsakymus, kuriuose nurodoma informacija: kuriuose keliuose bus statomi (atstatomi) kelio ženklai, kelio ženklo numeris, pavadinimas, ženklų kiekis, darbų įvykdymo terminas.
Atsiskaitoma už faktiškai atliktus darbus bei juos pagrindžiančius dokumentus: darbų priėmimo – perdavimo aktą (2 egz.), darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą F-3 (2 egz.), kurie pasirašyti (vizuoti) Užsakovo (seniūnijos seniūno), ir PVM sąskaitą faktūrą. Minėti dokumentui Užsakovui  perduodami ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 20 dienos. Užsakovas pateiktus darbų priėmimo – perdavimo dokumentus tikrina ir pasirašo per 5 (penkias) dienas. Rangovui nepateikus darbų priėmimo – perdavimo dokumentų nurodytu terminu, jų pateikimas ir pasirašymas atidedamas kitam mėnesiui. 

	DARBŲ ATLIKIMO TERMINAS
	Darbai turi būti atlikti per 35 kalendorines dienas nuo Užsakovo (seniūnijos seniūno) el. paštu išsiųsto užsakymo pranešimo.
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27 Kelio Zenklai, Zenklinimas ir triukémo uftvaros

27.1. ko zenklams naudojami produktai turi
biti sudaryti panaudojant antrinio

3) Gamintojo techninial dokumentai arba
b) tiekejo pateiktas 3iy medtiagy aprasymas (nurodant medtiagy

panaudojimo medtiagas, i (ar) pakartotinio. | Technine specifikacia sudet] ir kiek), arba
panaudojimo medziagas, i (ar) perdirbtas. ©) kit Iygiavergiai rodymai.
mediagas, <..>;
3] Ekologinis Zenkias European Ecolabel arba Kitas 11po
27.2. keliui Zenklinti naudojamy produkty ir ‘ekologinis Zenkas (sertifikatas), kuris jrodyty atitiktj
gaminiy lakieji organiniai junginiai neturi nustatytam reikalavimui arba
virdyti 150 g/1; stiklo rutulivkuose r kitose b) gamintojo techniniai dokumentai, arba
sudetinése medtiagose pavojingy elementy | Technine specifikacia <) saugos duomeny lapas, arba
(arseno, stibio i Svino) koncentracija negali d) pripatintos jstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos)
bati didesné kaip 200 ppm; institucijos bandymy protokolas, tyrimy ataskaita ar patyma
arba
€) kit Iygiavergiai rodymai.
273 tiuksmo ultvary sistemai [rengti Technint specfiacs

‘naudojami produktai, medziagos ir gaminiai
turi bGti pagaminti panaudojant antrinio
panaudojimo medziagas ir (ar) pakartotinio
panaudojimo medtiagas, i (ar) perdirbtas.
medtiagas, <...>.

2) Gamintojo techniniai dokumentai arba

b).tiekéjo pateiktas 3iy medtiagy aprasymas (nurodant medtiagy
sudét] ir kiekj), arba

©) kit Iygiaveréiai rodymai.

Jelgu prekes tiekiamos ar perduodamos
pirkimo vykdytojui antrinéje pakuotéie”,
antrines pakuotés turi biti laikytinos.
perdirbamosiomis pakuotémis pagal
Lietuvos Respublikos mokestio uZ aplinkos
tersima jstatymo nuostatas ir (ar) turi bt
vienalytés (homogenizkos) pakuotes,
‘pagamintos i vienos risies medziagos:

|+ Technine specikaciia
arba

lo sutarties wkdymo
salyga (relkalavimas
antrinei pakuotei)

PasiGlymy vertinimo etape:
Jeitiekejas telkdamas pasialyma isipareigoja laikytis visy pirkimo.
salygy,iskaitant i reikalavimo dél antrines pakuotés (jeigu i bus
naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasidlymy
Vertinimo etape néra teikiami.

Sutarties vykdymo etape:

Sutarties vykdymo metu, jeigu prekes yra tiekiamos arba
perduodamos antrinéje pakuotéje, tokiu atveju tiekejas
patiekdamas prekes pirkimo vykdytojui, turi pateikti prekes (i)
antrines (-y) pakuotes (<iy) tinkamuma perdirbti (perdirbamuma)
i ar) vienalytigkuma (homogenigkuma) patvirtinantius
dokumentus: (2. Il skyrius. Pakuotés skilt ,Rekomendacijos dél
‘galimy atitkt]jrodaniy dokumenty”).

Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu patikrina tiekéjo.
pateiktus jrodymus dél 3io reikalavimo laikymosi.





